СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.305–202Х «Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения» (тема ПНС 1.0.482-1.066.23).
Проект в целом
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от  02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФГБУ «46 ЦНИИ МО», исх. №46/1764 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Вертолеты России», по эл.почте от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 6294/32 от 04.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «КБМ», исх. № 114/12655 от 28.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Квант», исх. № 025/2577 от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ОПК», исх. № 4888 от 27.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. [bookmark: _Hlk231862274]
	Проект в целом
	ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/272 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	[bookmark: bookmark4]АО «Российские космические системы», исх. № РКС 7/1203 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Северное ПКБ», исх. № 65-05/4451 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Туполев», исх. № 16337-40.2 от 03.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/94 от 04.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-1238 от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/2592 от 26.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/253 от 09.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/27395 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-75/26 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ИК «Неотек Марин», исх. № 244-26/0 от 08.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е.Жуковского», исх. № МИ-7/1263 от 22.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Предлагаемая редакция:
Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011

	Принято.
Текст и оформление доработаны

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
На рисунках изображений сечений, разрезов указаны где тире, где дефисы, например, рисунок 8 - «А - А» (тире), рисунок 12 - «А - А» дефис, и т. д.
При ссылках по тексту на разрезы, сечения указаны где дефисы, где тире, например, в п.6.1: «см. рисунок 9, разрез А-А; рисунок 13, разрез А-А», а по факту, если посмотреть на изображения: рисунок 9, разрез А-А; рисунок 13, разрез А - А, и т. д. по тексту проекта
При ссылках на разрезы и сечения запись без пробелов, а на рисунках записи с пробелами

Предлагаемая редакция:
Унифицировать запись через дефис

Обоснование предлагаемой редакции:
П.6.6, 7.3 проекта - запись через дефис

	Принято к сведению.
В ГОСТ Р 2.316 (п. 5.9 и 5.11) в качестве разделителя используется тире (U+2013) без пробелов. В одном примере в 5.11 используется тире с пробелами, но это можно считать ошибкой и исправить поправкой. В действующей редакции ГОСТ 2.305 длина символа разная на разных изображениях, а также наличие или отсутствие пробела также невозможно установить однозначно (везде по-разному). Предлагаем привести к единообразию в виде тире 2013

	1. 
	Проект в целом
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Инжиниринг» по эл.почте от 05.06.2026
	Предлагаемая редакция:
Считаем необходимым изменить виды направленных на рассмотрение
проектов ГОСТ Р 2.305 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения – виды, разрезы, сечения», ГОСТ Р 2.312 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений», ГОСТ Р 2.313 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений» с национальных (ГОСТ Р) на межгосударственные (ГОСТ) в связи с тем, что при их разработке нарушено требование пункта 7.1.1 основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения»:
«7.1.1 Не допускается разработка нового национального стандарта Российской Федерации на объект и аспект стандартизации, на которые распространяется действующий в Российской Федерации межгосударственный стандарт. В этом случае необходимо проводить работы по обновлению данного межгосударственного стандарта путем его пересмотра или внесения в него изменения. Только в случае, когда такое обновление межгосударственного стандарта не получило поддержку национальных органов других государств, применяющих данный стандарт, (см. 7.2.7, 7.2.11 и 7.3.7), допускается оформление вместо межгосударственного стандарта нового национального стандарта Российской Федерации».
При необходимости актуализации указанных в ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.312-72 и ГОСТ 2.313-82 положений для обеспечения выполнения Государственного оборонного заказа, предлагаем рассмотреть возможность разработки аналогичных государственных военных
стандартов (ГОСТ РВ) вместо национальных стандартов (ГОСТ Р).

	Принято к сведению.
Данное замечание не может быть принято в настоящее время в силу того, что действующей Программой национальной стандартизации предусмотрена разработка именно ГОСТ Р. 
Заинтересованность компаний, работающих на рынках стран бывшего СССР в сохранении межгосударственных стандартов, понятна и учитывается. 10 февраля 2026 было проведено совещание руководства МТК 564 «Система управления полным жизненным циклом
изделий» с приглашением заинтересованных организаций, в котором приняли участие представители ООО «ТМХ Инжиниринг», АО «Желдорреммаш», ТК 150 «Метрополитены», Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».
На этом совещании была принята согласованная стратегия развития межгосударственной
стандартизации в области деятельности МТК 564 путем ускоренного обновления национальных стандартов РФ (ГОСТ Р) и последующего обновления межгосударственных стандартов на основе ГОСТ Р. 
С учетом изложенного есть механизм формирования и реализации предложений по межгосударственной стандартизации, который предлагается применить к рассматриваемым проектам стандартов на перспективу. Предлагается в соответствии с ПНС 2026 довести до
завершения разработку ГОСТ Р и параллельно готовить соответствующие проекты межгосударственных стандартов.

	1. 
	Проект в целом
	АО «ТМХ», ООО «ИЦД ТМХ» по эл.почте от 05.06.2026

	Предлагаемая редакция:
Учесть требования проекта ГОСТ Р 2.307 в части обозначения плоскости симметрии.
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
Изображения рисунков не учитывают требования проекта ГОСТ Р 2.307

	Принято к сведению.
Принято решение в настоящее время не вводить в ЕСКД новый способ обозначения плоскости симметрии.


1 Область применения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Имеется формулировка:
«Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных частей) на чертежах (в электронных геометрических моделях) изделий машиностроения.».
В соответствии с содержанием, в стандарте описаны правила выполнения элементов чертежа.
Предлагается скорректировать формулировку (уточнив и расширив)

Предлагаемая редакция:
«Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения элементов для изображения предметов на чертежах (в электронных геометрических моделях) изделий (и их составных частей) машиностроения, содержащих необходимую информацию для их изготовления, сборки, монтажа, упаковывания и контроля.»

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ Р 2.001 (п.5.1) к изделиям машиностроения относятся - машины, оборудование, приборы и т.д., но не сооружения. 
Кроме того, изделия на чертежах изображаются через элементы оформления
	Принято к сведению.
Область применения видоизменена.

	1. 
	1
	АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-315-26 от 03.06.2026

	Замечание, предложение:
«..сооружений...» убрать

Предлагаемая редакция:
Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов (изделий и их составных частей) на чертежах (в электронных геометрических моделях) изделий машиностроения.
Или вернуться к предыдущей редакции.

Обоснование предлагаемой редакции:
В данной редакции «..сооружений.. ,» при отсутствии в основном тексте упоминаний о строительстве, не корректно

	Принято.



2 Нормативные ссылки
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. [bookmark: _Hlk231856567]
	2
	АО «НИИЭП», исх. № 4381/941 от 05.06.2026
АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
Указан «ГОСТ Р 2.104 ЕСКД. Основные надписи» - по тексту ответствует ссылка на данный ГОСТ

	Принято к сведению.
Стандарт исключен из раздела 2 «Нормативные ссылки».

	1. 
	2
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Технологии» по эл.почте от 05.06.2026
АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
ГОСТ Р 2.052  Единая система конструкторской документации. Электронная геометрическая модель изделия. Общие положения
Предлагаемая редакция:
ГОСТ Р 2.052  Единая система конструкторской документации. Электронная геометрическая модель изделия. Основные положения
Обоснование предлагаемой редакции:
Откорректировать наименование.

	Принято.

	1. 
	2
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Технологии», ООО «ТМХ-Электротех»  по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
ГОСТ Р 2.302  Единая система конструкторской документации. Масштабы (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

Предлагаемая редакция:
ГОСТ Р Р 2.302  Единая система конструкторской документации. Масштабы (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

Обоснование предлагаемой редакции:
Откорректировать статус стандарта.

	Принято.


3 Термины и определения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	3.7
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Имеется:
 «3.7 дополнительный вид (предмета): Изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискажённого изображения поверхности, если её нельзя получить на основном виде.»

Предлагаемая редакция:
«3.7 дополнительный вид (предмета): Изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискажённого изображения поверхности и невозможности её получения на основном виде.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение определения термина

	Принято к сведению.
Из определения исключены условия, при которых выполняют дополнительный вид. Это не часть определения. Условия, когда используют дополнительный вид приведены в разделе 5.

Дополнительно отредактированы другие термины, в частности устранена ошибка в термине 3.13, которая необоснованно сужала определение ортогональных проекций только на основные плоскости проекций.

И введено определение основной плоскости проекций, которая используется по тексту

	1. 
	3.20
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка определения требует редакционной правки

Предлагаемая редакция:
Изложить определение термина в редакции:
развертка: ортогональная проекция, полученная путём проецирования всех поверхностей предмета на одну плоскость проекций.

Обоснование предлагаемой редакции:
Поверхность предмета по своему определению ограничивает предмета

	Принято.


	1. 
	3.20
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Технологии» по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
развертка: ортогональная проекция, полученная путём проецирования всех поверхностей, ограничивающих предмет на одну плоскостью проекций.

Предлагаемая редакция:
развертка: Ортогональная проекция, полученная путём проецирования всех поверхностей, ограничивающих предмет, на одну плоскостью проекций.

Обоснование предлагаемой редакции:
1. Определение с большой буквы;
Дополнить запятой.

	Принято.
С учетом других замечаний

	1. 
	3.20
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка определения требует редакционной правки. Изложить определение термина в редакции

Предлагаемая редакция:
развертка: Ортогональная проекция, полученная путём проецирования всех поверхностей предмета на одну плоскость проекций.

Обоснование предлагаемой редакции:
Поверхность предмета по своему определению ограничивает предмета

	Принято.

	1. 
	3.21
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается скорректировать фразу:
«3.21

Предлагаемая редакция:
«3.21	разрез (предмета): Ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного (полностью или частично) одной или несколькими плоскостями  для изображения его невидимых поверхностей.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Улучшение восприятия текста

	Принято.


4 Основные положения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	4.5
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Во втором предложении не указано, куда записывают масштаб. Дополнить словами в редакции

Предлагаемая редакция:
…и указывают в основной надписи в соответствии с ГОСТ Р 2.104

Обоснование предлагаемой редакции:
Обеспечение однозначности требования, соответствие практике применения ГОСТ Р 2.104-2023

	Отклонено.
Требования к указанию масштаба чертежа в основной надписи установлены в ГОСТ Р 2.302 (п. 4.2), на который приведена нормативная ссылка в данном пункте. 

	1. 
	4.6
	АО «НИИЭП», исх. № 4381/941 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Слово «Примечание» выделить разрядкой

Обоснование предлагаемой редакции:
п.4.9.4 ГОСТ 1.5-2001

	Принято.

	1. 
	4.8, 7.5, 7.7, 7.8
	АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-315-26 от 03.06.2026

	Замечание, предложение:
Рисунки 7, 32-35, 37, 38 строго говоря, не корректны, также, как и в предыдущей версии стандарта. На рисунках изображены, исходя из 4.4 и 4.8, разрезы, а не сечения.

Предлагаемая редакция:
Откорректировать или распространить также и на разрезы (или перенести в раздел разрезов)

	Принято частично.
Рисунок 7 действительно является разрезом. Положение о применении цилиндрической секущей поверхности выделено из 4.8 в отдельный пункт 4.9 и распространено на разрезы и сечения.
Рисунки 32–35 и 37 перенесены в раздел 6 «Разрезы», а в разделе 7 добавлен пункт, касающийся выполнения одинаковых сечений.
Рисунок 38 выполнен верно, поскольку 7.9 устанавливает случай, в котором вместо сечения следует применять разрез; соответственно, на рисунке приведен разрез.

	1. 
	4.9
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить разъяснениями как обозначать данные изображения – одной буквой или разными

Обоснование предлагаемой редакции:
В случае с основными видами, более менее ясно, например: вид сверху один по проекционной связи, а второй по стрелке с буквой. Но как быть в случае разрезом или выносным элементом, если, например, давать два изображения одного разреза, то возникают сложности с автоматизированной системой, такой как Компас 3Д, приходится разрушать связи между стрелками и изображением

	Принято.




+5 Виды
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	5.1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026

АО «ТМХ», ООО ПК «НЭВЗ» по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Пропущено слово между словами «следующие» и «основных». Предлагается добавить слово «наименование».

Предлагаемая редакция:
«Установлены следующие наименование основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Пропущено слово «наименования»

	Принято к сведению.
Изменено на «следующие названия основных видов…» в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 2.305

	1. 
	5.1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
«Наименования видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, предусмотренного в 5.2.»

Предлагаемая редакция:
«Наименования видов на чертежах не приводят, за исключением случая, предусмотренного в 5.2.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение действия

	Принято.
В уточненной редакции

	1. 
	5.1
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-236 от 05.06.2026
Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники", ООО «ИРЗ» по эл.почте от 07.06.2026
	Замечание, предложение:
[bookmark: _Ref144724223]Пропущено слово в предложении: 
«5.1 Установлены следующие основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций (см. рисунок 2):»

Предлагаемая редакция:
5.1 Установлены следующие названия основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций 
(см. рисунок 2):
или
5.1 Установлены следующие наименования основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций (см. рисунок 2):

	Принято.

	1. 
	5.1
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
Установлены следующие основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций (см. рисунок 2):

Предлагаемая редакция:
5.1 Установлены следующие основные виды, получаемые на основных плоскостях проекций (см. рисунок 2):

Обоснование предлагаемой редакции:
Текст согласовать

	Принято к сведению.
Изменено на «следующие названия основных видов…» в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 2.305

	1. 
	5.1
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
«…Установлены следующие основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций…»

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
«…Установлены следующие названия основных видов» или «…Установлены следующие основные виды, получаемые на основных плоскостях проекций…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение редакции

	Принято.
«следующие названия основных видов…» в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 2.305

	1. 
	5.2
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Второй абзац объединить с первым, дополнив условием

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Ref144723464]5.2 Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекции) или если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним, то направление проецирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рисунок 8).

[image: ]
	[bookmark: _Ref144723620]Рисунок 8


Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают, например, «Вид сзади» или «Вид сверху».

Обоснование предлагаемой редакции:
Для более удобного восприятия текста

	Принято.
В уточненной редакции

	1. 
	5.2, 5.6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Термин "главное изображение" используется в тексте, но отсутствует в разделе 3.
Заменить термином "главный вид" (по п.3.5 проекта стандарта) или "изображение на фронтальной плоскости проекций"

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение используемой терминологии в соответствии с разделом 3

	Принято.
В разделе 3 термин «главный вид» заменен на «главное изображение»
Главное изображение предмета не обязательно будет видом. Это может быть и разрез – см. второй абзац п. 4.6, который перенесен в основные положения из раздела 6, так как является очень важным для правил компоновки чертежа, которые по сути и изложены в разделе 4.

В соответствии с этим замечания проведена редакционная правка положений раздела 4 и 5 для согласования применяемой терминологии

	1. 
	5.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка требует редакционной правки

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
Если необходимо привести на чертеже…

Обоснование предлагаемой редакции:
Применение слова «приведение» стилистически не точно

	Принято.

	1. 
	5.3
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
«…Названия аксонометрических проекций надписывать не следует.»
Предлагаемая редакция:
«…Названия аксонометрических проекций на чертеже не приводят.»
Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение действия

	Принято.
В уточненной редакции с учетом замечания ниже

	1. 
	5.3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
«...Названия аксонометрических проекций надписывать не следует.»

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
«…Названия аксонометрических проекций следует надписывать.»

Обоснование предлагаемой редакции:
На чертеже все изображения, кроме видов, находящихся в проекционной связи, подписывают, это и дополнительные виды, разрезы, выносные элементы, варианты, рисунки в групповых чертежах. Почему тогда аксонометрическую проекцию не подписывают?

	Отклонено.
В отличие от дополнительных видов, разрезов, сечений и выносных элементов для аксонометрической проекции не требуется устанавливать связь с исходным изображением (через одно обозначение, указанное на стрелке направления взгляда или секущей плоскости, и над соответствующим изображением). По изображению и так видно, что это аксонометрическая проекция, и дополнительные пояснения словами будут только перегружать чертеж.
Кроме того, в ГОСТ Р 2.317 введена возможность изобразить оси аксонометрической проекции, которые поясняют ее однозначно, но их нельзя назвать «надписью», «названием» или «обозначением» проекции

	1. 
	5.5
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
«…а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка…»

Предлагаемая редакция:
«…а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть проставлена (нанесена) стрелка…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение формулировки
	Принято.
В уточненной редакции


	1. 
	5.5
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
... указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (см. рисунки 9, стрелка Б).

Предлагаемая редакция:
... указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (см. рисунки 9, 10, стрелка Б).

Обоснование предлагаемой редакции:
Добавить ссылку на рисунок 10

	Принято.

	1. 
	5.6
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Ввести пункт 5.8 с текстом, допускающим указывать количество мест, изображенных на дополнительном или местном виде

Предлагаемая редакция:
5.8 Когда расположение одинаковых дополнительных или местных видов точно определено изображением или размерами, допускается обозначать один дополнительный или местный вид, а под обозначением указывать их количество, например, «3 места».

Обоснование предлагаемой редакции:
В настоящем проекте данная формулировка разрешена для сечений и выносных элементов, но дополнительные и местные виды также часто применяются для указания параметров повторяющихся конструктивных элементов

	Принято.
Введен пункт 5.8 с  правилами указания нескольких одинаковых дополнительных видов, если из чертежа очевидно какие элементы являются одинаковыми

	1. 
	5.6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
В первом предложении третьего абзаца не указано, как обозначать дополнительный вид, если несколько одинаковых дополнительных видов расположены в разных местах чертежа.
Дополнить словами в редакции

Предлагаемая редакция:
…и вычерчивают один вид, располагая его на свободном поле чертежа; обозначение вида выполняют в соответствии с 5.5

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение для практического применения; обеспечение однозначности оформления чертежей

	Принято к сведению.
Где можно располагать дополнительный вид и как его обозначать указано выше, это не требуется повторять каждый раз упоминая дополнительный вид. Правила не отличаются.
Про обозначение дополнительного вида одной буквой в пункте сказано.
Вынесено в отдельный пункт

	1. 
	5.7, рисунок 13
	Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" от 07.06.2026Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-888/26 от 05.06.2026
	Предлагаемая редакция:
Изображение разреза А-А на рисунке 13 рекомендуется опустить ниже, так как зоны изображений накладываются друг на друга, что затрудняет их чтение

	Принято.


6 Разрезы
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	6.4
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Добавить условие для классификации разрезов

Предлагаемая редакция:
6.4 В зависимости от положения секущей плоскости относительно длины или высоты предмета разрезы бывают продольными (рисунок 16) и поперечными (рисунок 17 разрезы А–А и Б–Б).

Обоснование предлагаемой редакции:
Требуется привести классификационный признак, аналогично приведенному в 6.1, так как в 6.4 приведена уже другая классификационная группа. В 6.1 приведены два признака, по которым классифицируют разрезы, в 6.4 также нужно привести аналогичное пояснение

	Принято.

	1. 
	6.5
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Ссылка на рисунок 10 избыточна: на рисунке 10 показаны дополнительные виды, а не стрелки, указывающие направление взгляда на сечение.
Исключить ссылку на рисунок 10 или уточнить: "(см. рисунки 8, 9, 13, 14)"

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение вводящей в заблуждение ссылки
	Принято.

	1. 
	6.5
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Исключить слово «утолщенными», добавить указания о толщине линий для обозначения разреза.
2) Исключить формулировку «обозначающими края секущей плоскости», заменив на «обозначающими положение секущей плоскости»
3) Ввести термин «линия сечения» в данном пункте

Предлагаемая редакция:
6.5 Положение секущей плоскости указывают на чертеже линиями сечения - двумя сплошными линиями, обозначающими положение секущей плоскости, которые выполняют толщиной 2s и длиной от 8 до 20 мм, где s –толщина сплошной основной линии, которые не должны касаться контура соответствующего изображения. 
При сложном разрезе места пересечения секущих плоскостей между собой также обозначают линиями сечения.
На краях …

Обоснование предлагаемой редакции:
1) В ГОСТ Р 2.303, на который есть ссылка в настоящем проекте, не приводится отдельный тип линии – утолщенная.
2) Не применимая формулировка для плоскости, у плоскости нет краев.
3) Термин «линии сечения» применяется далее во всем стандарте, необходимо ввести его в данном пункте, где он описан

	Принято частично.
Формулировка «обозначающими края секущей плоскости» исключена. В пункте введено понятие «линия сечения».
Предложение исключить слово «утолщенная» и заменить наименование линии указанием ее толщины 2s не принято, поскольку наименование «сплошная утолщенная линия» установлено ГОСТ Р 2.303, в котором в качестве применения этой линии указано – «линии сечений»

	1. 
	6.6
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А», в качестве разделителя используется дефис.
А по факту запись через тире

Предлагаемая редакция:
Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А», в качестве разделителя используется дефис.

Обоснование предлагаемой редакции:
Унифицировать запись

	Принято к сведению.
В ГОСТ Р 2.316 (п. 5.9 и 5.11) в качестве разделителя используется тире (U+2013) без пробелов. В одном примере в 5.11 используется тире с пробелами, но это можно считать ошибкой и исправить поправкой. В действующей редакции ГОСТ 2.305 длина символа разная на разных изображениях, а также наличие или отсутствие пробела также невозможно установить однозначно (везде по-разному). Предлагаем привести к единообразию в виде тире 2013 

	1. 
	6.6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка требует редакционной правки. Изложить в редакции
Предлагаемая редакция:
Разрез должен быть отмечен надписью по типу "А–А", в качестве разделителя используется тире.

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ 2.305-2008

	Принято.
В уточненной редакции

	1. 
	6.10
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Изложить в редакции

Предлагаемая редакция:
Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, должен строиться… Для наклонных разрезов положение определяется аналогично

	Отклонено.
Предлагаемая редакция не улучшает формулировку положения

	1. 
	6.11
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить формулировки «При ломаных разрезах»

Предлагаемая редакция:
При выполнении ломаных разрезов секущие плоскости …

Обоснование предлагаемой редакции:
Верно «В ломаных разрезах» или «при выполнении ломаных разрезов»

	Принято.
см. 6.10

	1. 
	6.12
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303, добавить слова «волнистая» и «с изломами» в начале и в конце соответствующих наименований линий по ГОСТ Р 2.303

Предлагаемая редакция:
Местный разрез выделяют на виде волнистой сплошной тонкой линией (рисунок 20) или сплошной тонкой линией с изломами (рисунок 21). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения … 

Обоснование предлагаемой редакции:
В ГОСТ Р 2.303 приведено наименование «сплошная тонкая линия»

	Принято к сведению.
Наименования линий приведены в соответствии с последней редакцией проектом ГОСТ Р 2.303. прошедшей голосование. Согласно 3.1 наименование линии формируют из наименования вида линии, приведенного в таблице 1, и наименования толщины линии, приведенного в таблице 2. Таким образом, применяются наименования «сплошная волнистая тонкая» и «сплошная с изломами тонкая».

	1. 
	6.13
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Уточнить наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303, добавить слова «волнистая» и «с изломами» в начале и в конце соответствующих наименований линий по ГОСТ Р 2.303
2) Уточнить формулировки: «выходить» заменить на «выступать», «плоскость симметрии» заменить на «линия, обозначающая плоскость симметрии»

Предлагаемая редакция:
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их волнистой сплошной тонкой линией или сплошной тонкой линией с изломами, которая может выступать за контур изображения на длину от 2 до 4 мм (рисунки 22, 23, 24). Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит линия, обозначающая плоскость симметрии (рисунок 25) …

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303.
Разделяющая линия – это линия, в которую проецируется плоскость

	Принято.
В уточненной редакции
Наименования линий сохранены в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303. Согласно 3.1 наименование линии формируют из наименования вида линии, приведенного в таблице 1, и наименования толщины линии, приведенного в таблице 2.
Слово «выходить» заменено на «выступать». Формулировка, относящаяся к линии, обозначающей плоскость симметрии, уточнена.

	1. 
	6.14
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Двоеточие заменить на запятую, исключить «и т.п.»
2) Привести ссылку на способ обозначения таких объединенных изображений
3) Привести пример на рисунке

Предлагаемая редакция:
Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов, а также четверть вида, четверть одного разреза и половину другого разреза при условии, что каждое из этих изображений в отдельности симметрично. Обозначение таких изображений может выполняться по 9.8.
Добавить рисунок

Обоснование предлагаемой редакции:
1) Кроме перечисленных двух вариантов сочетаний изображений других быть не может.
2) Не указано, как должны быть подписаны изображения.
3) Нет примера

	Принято частично.
Предложение об исключении слов «и т. п.» и ограничении положения только перечисленными сочетаниями не принято, поскольку достаточное обоснование невозможности применения иных сочетаний изображений не приведено.
Ссылка на 9.8 не приведена, поскольку данный пункт устанавливает правила изображения незначительной конусности и уклона и не относится к обозначению совмещенных видов и разрезов.
При необходимости добавления примеров предлагается их предоставлять вместе с отзывом. У нас нет примеров всего, к сожалению

	1. 
	6.14
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается добавить рисунок – пример соединения четверти вида и четверти трех разрезов
Обоснование предлагаемой редакции:
Улучшение восприятия текста
	Принято к сведению.
При необходимости добавления примеров предлагается их предоставлять вместе с отзывом. У нас нет примеров всего, к сожалению


7 Сечения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	7, стр. 17
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Из раздела "Сечения" исключены пояснения и рисунки (рисунки 31, 35 с предыдущей редакции) относящиеся к электронным моделям. Привести рисунки аналогично предыдущей редакции стандарта

Предлагаемая редакция:


Обоснование предлагаемой редакции:
В области применения указанного стандарта также как и в предыдущей редакции указано что данный стандарт распространяется на электронные геометрические модели

	Отклонено.
Аспектом стандартизации ГОСТ Р 2.305 являются правила выполнения и содержания плоских изображений предмета — видов, разрезов и сечений, применяемых на чертежах, а при необходимости — в электронных геометрических моделях. Если такие изображения формируют или сохраняют в электронной геометрической модели, их геометрическое содержание должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Исключенные пояснения и рисунки относятся не к правилам выполнения плоских изображений сечений, а к способам формирования и представления сечений непосредственно в электронной геометрической модели. Регламентация способов создания сечений в ЭГМ, организации сохраненных видов и иных средств представления модели выходит за пределы аспекта стандартизации ГОСТ Р 2.305 и относится к требованиям к электронным геометрическим моделям, устанавливаемым ГОСТ Р 2.052.

Наличие электронных геометрических моделей в области применения стандарта не является основанием для включения в него требований к технологии и средствам формирования изображений в ЭГМ. Поэтому восстановление исключенных пояснений и рисунков нецелесообразно.

	1. 
	7
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Добавить п.7.9

Предлагаемая редакция:
Сохранённые виды должны быть ассоциативно связаны с моделью предмета, и изменения в модели должны вызывать соответствующие изменения сечений во всех сохранённых видах.

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение

	Отклонено.
Предлагаемое положение устанавливает требования к информационной связи между геометрической 3D-моделью и сохраненными видами, а также к автоматическому обновлению сохраненных видов при изменении модели. Такие требования характеризуют структуру и функционирование электронной геометрической модели и средств ее обработки, а не правила выполнения и содержания плоских изображений разрезов и сечений.

ГОСТ Р 2.305 устанавливает требования к результату проецирования — изображениям, используемым на чертежах или при необходимости в электронной геометрической модели. Требования к формированию сохраненных видов, обеспечению их ассоциативности с геометрической моделью и автоматическому обновлению должны устанавливаться стандартами на электронные геометрические модели, в первую очередь ГОСТ Р 2.052.

	1. 
	7.1
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-888/26 от 05.06.2026
Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники"
	Замечание, предложение:
- вынесенные (см. рисунки 6, 27);
- наложенные (рисунки 28, 31)

Предлагаемая редакция:
- вынесенные (см. рисунок 27);
- наложенные (рисунок 28)

Обоснование предлагаемой редакции:
Рисунок 6 содержит информацию, полностью совпадающую с информацией, представленную на рисунке 27. Рисунок 31 содержит информацию, полностью совпадающую с информацией, представленную на рисунке 28. Поэтому ссылки на рисунки 6 и 31 излишни, но при этом расположены в других частях проекта стандарта и требуют время на их поиск и анализ.

	Принято.

	1. 
	7.1
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
- вынесенные (см. рисунки 6, 27);
- наложенные (рисунки 28, 31)

Предлагаемая редакция:
- вынесенные (см. рисунки 6, 27);
- наложенные (см. рисунки 28, 31)

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.8.2.4) ссылку в стандарте на структурный элемент самого стандарта приводят в скобках после сокращения «см.».
Кроме того, необходимо привести все ссылки на рисунки самого стандарта привести к единообразию

	Принято.
Ссылки на рисунки доработаны по этому и другим замечаниям.
Считаем, что согласно ГОСТ 1.5, слово «см.» следует использовать только при повторной ссылке на ранее приведенный рисунок. При первой ссылке оно не нужно

	1. 
	7.1
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Во втором перечислении рисунок 19 ошибочно исключен из перечня вынесенных сечений. Согласно п.383 сводки отзывов замечание принято, но в окончательной редакции ссылка на рисунок 19 отсутствует.
Дополнить перечисление вынесенных сечений ссылкой на рисунок 19

Предлагаемая редакция:
- вынесенные (см. рисунки 6, 19, 27)

Обоснование предлагаемой редакции:
Обеспечение корректности перекрестных ссылок; выполнение принятого решения разработчика

	Принято к сведению.
В пункте 7.1 принято решение приводить ссылки только на рисунки, непосредственно иллюстрирующие соответствующие виды сечений в данном разделе (рисунки 27 и 28). См. замечание «КСК» выше о повторяемости рисунков

	1. 
	7.2
	Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники", ООО «ИРЗ» по эл.почте от 07.06.2026
	Замечание, предложение:
На чертежах контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают (см. рисунки 13, 27, 28).

Предлагаемая редакция:
  На чертежах контур вынесенного сечения (см. рисунок 27), а также сечения, входящего в состав разреза (см. рисунок 13), изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают (см. рисунок 28).

Обоснование предлагаемой редакции:
указать ссылки на рисунке не в конце предложения в порядке возрастания номеров, а по месту разъяснения видов сечений

	Принято.

	1. 
	7.3
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-888/26 от 05.06.2026
Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники"
	Замечание, предложение:
Сечение должно быть отмечено надписью по типу «А-А» (см. рисунок 27), в качестве разделителя используется дефис.

Предлагаемая редакция:
Сечение должно быть отмечено надписью по типу    «А-А» (см. рисунок 27), в качестве разделителя используется дефис.

Обоснование предлагаемой редакции:
В пункте 6.6 (второй абзац) пример разреза «А-А» выполнен курсивом. В пункте 7.3 надпись сечения «А-А» выполнена без курсива, при этом второе предложение содержит ссылку на пункт 6.6. 
Для исключения разночтения предлагается в пункте 7.3 надпись также выполнить курсивом «А-А».

	Принято к сведению.
Указание обозначений в тексте курсивом или прямым шрифтом будет скорректировано при редактировании, общим решением для всех стандартов ЕСКД (это принципиальный вопрос для редакторов в РСТ).
Из текста исключено повторение аналогичных положений, уже записанных для разрезов, поэтому дана ссылка на пункты в разделе 6


	1. 
	7.3
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
Сечение должно быть отмечено надписью по типу «А-А» (см. рисунок 27), в качестве разделителя используется дефис. А по факту на рисунке 27 запись через дефис

Обоснование предлагаемой редакции:
Унифицировать запись

	Принято к сведению.
Из текста исключено повторение аналогичных положений, уже записанных для разрезов, поэтому дана ссылка на пункты в разделе 6

	1. 
	7.5
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка требует редакционной правки
Предлагаемая редакция:
Когда расположение одинаковых сечений… например, «2 сечения» (рисунок 35).

Рисунок 35:
А-А 2 сечения или А-А 2 сеч.
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие текста с рисунком 35

	Принято к сведению.
Положение переработано и перенесено в раздел 6 «Разрезы» (6.15) по замечанию АО ЦКБ МТ «Рубин», № 36 сводки. В разделе 7 установлено, что одинаковые сечения выполняют по аналогии с одинаковыми разрезами  соответствии с 6.15.


	1. 
	7.5
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Заменить «после обозначения» на
«под обозначением»
2) Заменить «3 места» на «2 места»

Предлагаемая редакция:
…
Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а под обозначением сечения указывать их количество, например, «2 места» (рисунок 35)
Обоснование предлагаемой редакции:
1) «После обозначения» может означать, например, «А-А 2 места».
«Под обозначением» означает то же, что указано в примере на рисунке 35:
 [image: ]
2) Пример на рисунке не соответствует тексту (со ссылкой на рисунок)

	Принято.
Положение переработано и перенесено в раздел 6 «Разрезы» (6.15) по замечанию АО ЦКБ МТ «Рубин», № 36 сводки. В разделе 7 установлено, что одинаковые сечения выполняют по аналогии с одинаковыми разрезами  соответствии с 6.15.

	1. 
	7.5
	АО «ТМХ», АО «УК «БМЗ» по эл.почте от 05.06.2026

	Предлагаемая редакция:
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
В предложении заменить фразу «3 места» на фразу «2 места» как на рис.35.

	Принято.
Положение переработано и перенесено в раздел 6 «Разрезы» (6.15) по замечанию АО ЦКБ МТ «Рубин», № 36 сводки. В разделе 7 установлено, что одинаковые сечения выполняют по аналогии с одинаковыми разрезами  соответствии с 6.15.

	1. 
	7.5, третий абзац, рисунок 35
	АО «Коломенский завод», исх. № 504/1295 от 04.06.2026

АО «ТМХ», ООО «ИЦД ТМХ» по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Как будет проставляться размер отверстий на разрезе, если на изображении основного вида не будет возможности нанести размер отверстия с указанием полного количества элементов?
Условно: ∅10 c учетом записи «2 места» или 2 отв. ∅10? Необходимо уточнить этот момент либо в данном проекте ГОСТ, либо в проекте ГОСТ Р 2.307.
Дополнительно – то же касается рисунков 32-34.

Обоснование предлагаемой редакции:
Неописанная в стандартах часто встречающаяся ситуация в процессе разработки КД. Необходимость внесения поясняющей информации либо в ГОСТ Р 2.305, либо в   ГОСТ Р 2.307 в части обозначения полного количества отверстий

	Принято.
В ГОСТ Р 2.307 указано, что на изображении указывают только то количество элементов, которое относится к одному изображению. Т.е. вариант 1 из предложения


8 Выносные элементы
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	8.1
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Исключить требование об изображении выносного элемента только в увеличенном масштабе.
2) Примечание 2 выполнить текстом требования, а не примечанием

Предлагаемая редакция:
8.1 Выносной элемент используют на чертежах, как правило, для изображения какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. Выносной элемент включает:
- указание границ выносного элемента (на изображении предмета);
- изображение выносного элемента (размещенное отдельно, но по возможности ближе к месту указания границ).
Изображение выносного элемента может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении предмета, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение предмета может быть видом, а изображение выносного элемента – разрезом).
Примечание - В электронных геометрических моделях выносные элементы не используют.

Обоснование предлагаемой редакции:
1) Для загруженного размерами и другими параметрами изображения иногда требуется показать выносной элемент в том же масштабе, но при этом нецелесообразно показывать проекционный вид еще раз целиком.
2) Это не примечание, поясняющее требование 8.1, а также требование

	Принято частично.
Формулировка о выполнении выносного элемента, как правило, в увеличенном масштабе сохранена, поскольку она не устанавливает обязательность применения только увеличенного масштаба.
Положения примечаний, имеющие нормативный характер, перенесены в основной текст пункта.

Примечание про электронные геометрические модели исключено  - см. обоснование в пункте № 64 сводки

	1. 
	8.3
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-236 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
…..Прерывание изображения на месте границ выносного элемента показывают сплошной волнистой линией.

Предлагаемая редакция:
…..Прерывание изображения на месте границ выносного элемента показывают сплошной  тонкой волнистой линией.

Обоснование предлагаемой редакции:
Не определен тип линии (тонкая, основная, утолщенная)

	Принято частично.
Указание толщины линии добавлено. Наименование линии приведено в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303 — «сплошная волнистая тонкая линия».

	1. 
	8.3
	АО «ТМХ», АО «УК «БМЗ» по эл.почте от 05.06.2026

	Замечание, предложение:
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Во втором предложении фразу «сплошной волнистой линией» заменить на фразу «сплошной волнистой тонкой линией».

	Принято.
Наименование линии уточнено в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303.

	1. 
	8.3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
«…Прерывание изображения на месте границ выносного элемента показывают сплошной волнистой линией.»

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
«…Прерывание изображения на месте границ выносного элемента показывают сплошной волнистой линией или сплошной тонкой.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласно ГОСТ Р 2.303-202Х, таблица 3, п. 1.1.10 и рисунку А.6 сплошная тонкая линия может применяться для ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях. При этом в примере на рисунке А.6 эта линия используется для ограничения изображения на месте границ выносного элемента. 
Это допущение необходимо для удобства пользования системами автоматизации в программе Компас 3Д, так как при автоматическом построении выносного элемента программа ограничивает выносной элемент тонкой линией и конфигурацией (круг, овал, прямоугольник), какой сделана рамка на виде. Чтобы переделать линию на волнистую, необходимо разрушать связь между выносным элементом и его укрупнённым изображением, что делает невозможным использование всех плюсов автоматизации.

	Принято.
Пункт дополнен возможностью ограничения изображения выносного элемента сплошной тонкой линией в соответствии с ГОСТ Р 2.303.



9 Условности и упрощения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	9.1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
«Подробность выполнения изображения предмета устанавливает разработчик…»

Предлагаемая редакция:
«Полноту выполнения изображения предмета устанавливает разработчик…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение формулировки

	Принято к сведению.
Формулировка уточнена. Применена конструкция «степень подробности изображения предмета». Предлагаемое слово «полнота» не применено, поскольку может быть интерпретировано как полнота состава изображений.

	1. 
	9.3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
… (например, одно-два отверстия, см. рисунок 14, разрез В–В)

Предлагаемая редакция:
… [например, одно-два отверстия (см. рисунок 14, разрез В–В)]

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение редакции

	Принято.
в уточненной редакции

	1. 
	9.5
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Пояснить в тексте, что иллюстрируют примеры на рисунках 51, 53, 54
2) Рисунок 52 перенести в один ряд с примерами, приведенными на рисунках 48,49,50 (не показана линия плавного перехода) и выполнить ссылку на него в пункте 9.5

Предлагаемая редакция:
…
Допускаются упрощения, подобные указанным на рисунках 51, 53, 54 (линию пересечения двух отверстий показывают с искажением, не изображая плавный переход поверхностей с учетом 9.8).
…

Обоснование предлагаемой редакции:
1) Затруднено понимание текста без описания
2) Требуются разъяснения:
не ясно, что дополнительно (из неуказанного в пункте 9.5) иллюстрирует рисунок 52

	Принято к сведению.
В замечаниях следует предлагать формулировки для включения в текст стандарта. В данном случае у нас нет варианта, как общим понятием словами описать эти упрощения.

Предложение о переносе рисунка 52 не понятно. На нем нет места плавного перехода

	1. 
	9.6
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026
	Замечание, предложение:
Как правило, показывают нерассеченными на сборочных чертежах гайки и шайбы.

Предлагаемая редакция:
Как правило, на сборочных чертежах гайки и шайбы показывают нерассеченными.

	Принято.

	1. 
	9.10
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Уточнить наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303, добавить слова «волнистая» и «с изломами» в начале и в конце соответствующих наименований линий по ГОСТ Р 2.303.
2) Разделить на два рисунка с отдельными буквенными обозначениями (или разными номерами)

Предлагаемая редакция:
… одним из следующих способов:
- сплошной тонкой линией с изломами, которая может выходить за контур изображения на длину от 2 до 4 мм. Эта линия может быть наклонной относительно линии контура (рисунок 56);

[image: ]       [image: ]    [image: ]
          а)                               б)                                в)            
Рисунок 56

- волнистой сплошной тонкой линией, соединяющей соответствующие линии контура (рисунок 57);

[image: ][image: ]
                                 а)                                   б)
Рисунок 57

- линиями штриховки (рисунок 58).

[image: ][image: ]
                                  а)                                   б)
Рисунок 58

Обоснование предлагаемой редакции:
1) Уточнение наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303
2) Затруднено чтение рисунка, когда изображения на нем не связаны между собой

	Отклонено.
Наименования линий приведены в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303 - «сплошная с изломами тонкая линия» и «сплошная волнистая тонкая линия».
Изображения в каждом из рисунков 56–58 объединены общим способом ограничения частичных изображений и изображений с разрывами, который они иллюстрируют.

	1. 
	9.13
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Исключить условие «при ступенчатом разрезе» и условие «вид сверху не является необходимым и вид сверху не является необходимым и чертеж составляется из изображений на фронтальной и профильной плоскостях проекций»

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk236573973]9.13 Линию (линии) сечения и надписи, относящиеся к разрезам, допускается наносить, как показано на рисунке 63.
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке 63 показан не только ступенчатый разрез, но и простой профильный. При формулировке «при ступенчатом разрезе» складывается понимание, что если вместо ступенчатого разреза будет такой же профильный, то совместить так разрезы не получится.
Также не ясно, как влияет наличие или отсутствие вида сверху на возможность нанесения обозначений разрезов, приведенных на рисунке 63

	Принято.


	1. 
	9.14
	АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-315-26 от 03.06.2026

	Замечание, предложение:
«электротехнических и радиотехнических устройств» убрать

Предлагаемая редакция:
Условности и упрощения, допускаемые в неразъемных соединениях, в чертежах зубчатых зацеплений и т.д. устанавливаются соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.
Или вернуться к предыдущей редакции.

Обоснование предлагаемой редакции:
Исходя из области применения стандарта.

	Принято.
В уточненной редакции


Приложение А
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Приложение А
	АО «НЦВ Миль и Камов» передано АО «Вертолеты России», по эл.почте от 02.06.2026
	Замечание, предложение:
В приложении А присутствуют два пункта А.3 и два рисунка А.3, при этом отсутствуют пункт А.2 и рисунок А.2.

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Пропущен пункт А.2 и соответствующий ему рисунок А.2. Вместо них наблюдаются два пункта А.3 и два рисунка А.3

Предлагаемая редакция:
«А.2 Размеры элементов стрелок приведены…»

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «Коломенский завод», исх. № 504/1295 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Откорректировать нумерацию пункта А.3 на А.2 и рисунка А.3 на А.2
Обоснование предлагаемой редакции:
Некорректная нумерация в приложении

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «НИИЭП», исх. № 4381/941 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
«А.З Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.»
«Рисунок А.З»
Предлагаемая редакция:
Заменить на «А.2 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.» «Рисунок А.2»

	Принято.

	1. 
	Приложение А

	Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники", ООО «ИРЗ» по эл.почте от 07.06.2026
	Замечание, предложение:
А.3 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.

Предлагаемая редакция:
А.2 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.

Обоснование предлагаемой редакции:
ошибка в номере пункта А.3 повторяется дважды)

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники", ООО «ИРЗ» по эл.почте от 07.06.2026
	Замечание, предложение:
Рисунок А.3

Предлагаемая редакция:
Рисунок А.2

Обоснование предлагаемой редакции:
ошибка в номере рисунка (А.3 повторяется дважды)

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Технологии», АО «УК «БМЗ» по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
А.3 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.
Рисунок А.3

Предлагаемая редакция:
А.2 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.
Рисунок А.2

Обоснование предлагаемой редакции:
Откорректировать нумерацию пунктов и рисунков.

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ-Электротех» по эл.почте от 05.06.2026

	Отсутствует пункт А.2, два пункта А.3.

	Принято к сведению.

	1. 
	Приложение А
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ-Электротех» по эл.почте от 05.06.2026

	Отсутствует рисунок А.2, два рисунка А.3.

	Принято к сведению.

	1. 
	Приложение А
	АО «ТМХ», по эл.почте от 05.06.2026

	Замечание, предложение:
[image: C:\Users\g.rodimova\Pictures\Screenshots\Снимок экрана 2026-05-25 153657.png]
Обоснование предлагаемой редакции:
Некорректная нумерация в приложении

	Принято к сведению.

	1. 
	Приложение А
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
А.3 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.
Рисунок А.3

Предлагаемая редакция:
А.2 Размеры элементов стрелок приведены на рисунке А.2.
Рисунок А.2

Обоснование предлагаемой редакции:
Изменить нумерацию пункта и рисунка

	Принято.

	1. 
	Приложение А, пункт А.3
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Привести в кавычках обозначения символов как по тексту проекта стандарта с расшифровкой в скобках их наименования

Предлагаемая редакция:
А.3 Размеры графических символов «[image: ]» (повернуто) и «[image: ]» (развернуто) приведены на рисунке А.3

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение в соответствие с приведенными ранее обозначениями в проекте стандарта

	Принято.

	1. 
	Рисунки
	АО «Коломенский завод» совместно с ООО «ИЦД ТМХ», исх. № 504/1295 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Учесть требования проекта ГОСТ Р 2.307 в части обозначения плоскости симметрии.
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
Изображения рисунков не учитывают требования проекта ГОСТ Р 2.307

	Принято к сведению.
Принято решение исключить данный графический символ 

	1. 
	Рисунок 37
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19156 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Разделить на два рисунка с отдельными буквенными обозначениями (или разными номерами)

Предлагаемая редакция:
[image: ]                   [image: ]
          а)                                                    б)
Рисунок 37

Обоснование предлагаемой редакции:
Затруднено чтение рисунка, когда изображения на нем не связаны между собой

	Принято.



	Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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73 YkasaHe pasmMepos CUMMETPUNMHbIX SIEMEHTOB

7.3.1  Pa3sMepbl, ONpefenAoLne MeCTONONOKEHNE CUMMETPUUHO PACTONOKEHHBIX SNIEMEHTOB, YKa3biBaIOT OTHOCUTENLHO APYr ApYra (PUCYHOK 87)
WY OTHOCHTENLHO NIOCKOCTI CUMMETDI (PUCYHOK 88).

Mpumesanna

1 [1nn 3newenTa, koTopui

PACNIONOXeH HENOCPEACTERHHO Ha NOCKOCTH CHMMETPUW, PA3MEPE, ONPEASNAILYHE Er0 MeCTOPACTONOXEHHe, He YKaTLEAIOTCA

2MAOCKOCTL CHMMETPHK 0503HAYEHA ABYWMS LITPHXAMH H WITPHXTYHKTHPHOR ANA HATMARHOCTI (4T0 AONYCKARTCA & CooTBeTCTEMM € TOCT P 2.305).
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