СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
по проекту  ГОСТ Р 2.307–202Х «ЕСКД. Указание размеров и предельных отклонений»


	№
п/п
	Структурный элемент 
	Наименование
организации
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Замечание: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Обоснование: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011
	Принято к сведению.
Обнаруженные недочеты устранены

	2. 
	Проект в целом
	АО «ПО «УОМЗ»
	Внести в стандарт абзац о возможности отступления части толщин линий и особенностей отображения знаков, символов в зависимости от применяемой на предприятии САПР, и указать что отступления нужно внести в стандарт предприятия
	Отклонено.
Введение данного положения не требуется, т.к. ГОСТ Р 2.109-2023 (п. 4.10) определяет возможные отступления в зависимости от применяемой САПР.
Приложение А, устанавливающее размеры и форму знаков, является рекомендуемым, т.е. необязательным

	3. 
	Проект в целом
	АО «КБП»
	Замечание: 
Предлагается скорректировать колонтитул четных страниц:
«ГОСТ Р 2.307—2023»
Обоснование:
«ГОСТ Р 2.307—20ХХ»
Обоснование:
ГОСТ 1.5-2001
	Принято.

	4. 
	Проект в целом 
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Ссылки не корректны. Так же необходимо привести в порядок нумерацию разделов и пунктов. Возможно нумерация слетела из-за программного продукта. 
Если причина в этом, то желательно на экспертизу высылать документ и в версии pdf
	Принято.
Вышлем в pdf

	5. 
	2
	ЦНИИТОЧМАШ
	ГОСТ Р 2.109
Предлагаемая редакция:
ГОСТ Р 2.109-2023
Обоснование:
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6.5)
	Принято.

	6. 
	2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.417 …
ГОСТ 6636 …
ГОСТ 25346 …
ГОСТ 25347 …
ГОСТ 30893.1 …
ГОСТ 8908 …
…
Предлагаемая редакция: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.417 …
ГОСТ 6636 …
ГОСТ 8908 …
ГОСТ 25346 (ISO 286-1:2010) …
ГОСТ 25347 (ISO 286-2:2010) …
ГОСТ 30893.1 (ИСО 2768-1-89)
Обоснование: П. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012
	Принято.

	7. 
	2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.417 …
ГОСТ 6636 …
ГОСТ 25346 …
ГОСТ 25347 …
ГОСТ 30893.1 …
ГОСТ 8908 …
…
Предлагаемая редакция: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.417 …
ГОСТ 6636 …
ГОСТ 8908 …
ГОСТ 25346 (ISO 286-1:2010) …
ГОСТ 25347 (ISO 286-2:2010) …
ГОСТ 30893.1 (ИСО 2768-1-89)
Обоснование: П. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012
	Принято.

	8. 
	3.3
	АО «ВПК «НПО машиностроения»
	Просим рассмотреть изменение формулировки определения конструкторской базы в части использования элементов или сочетания элементов для определения положения элементов изделия в самом изделии
Обоснование: Необходимость базовых элементов, например детали, для определения положения элементов, например отверстий.
П.7.1.1 перечисление в) «(от общей конструкторской базы или иного элемента – одного или нескольких)», т.е. подразумевается конструкторская база внутри одного изделия
	Принято.

	9. 
	Пункт 4.4, рисунок 1
	АО «ЦНИИМАШ»
	Рисунок содержит ошибку. Значение размера для справок указать в предлагаемой редакции: 85
Обоснование:
При сложении всех параметров размер для справок будет равен 85 (вместо указанного 105). Для наглядного изображения различных вариантов размеров замкнутой размерной цепи рисунок представить с учетом рисунка 1
ГОСТ 2.307-2011
	Принято.

	10. 
	4.4
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 4.4 Кроме размеров, подлежащих исполнению и контролю, в КД допускается указывать как справочные размеры: 
    а) один из размеров замкнутой размерной цепи. (рисунок 1);
Замечание: Из данного пункта можно сделать вывод, что все размеры замкнутой размерной цепи, могут быть с отклонениями.
Вы действительно это имели ввиду?
Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1
ГОСТ 1.5-2001 п. 4.1.2
4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения
	Принято.
Приведено к формулировке действующего стандарта.

	11. 
	4.4
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: 4.4 Кроме размеров, подлежащих исполнению и контролю, в КД допускается указывать как справочные размеры: 
    а) один из размеров замкнутой размерной цепи. (рисунок 1);
Замечание: Из данного пункта можно сделать вывод, что все размеры замкнутой размерной цепи, могут быть с отклонениями.
Вы действительно это имели ввиду?
Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1
ГОСТ 1.5-2001 п. 4.1.2
4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения
	Принято.
Приведено к формулировке действующего стандарта.

	12. 
	4.4 а), рис.1
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Неверно указан справочный размер 105* (20+50+15=85)
Предлагаемая редакция: Указать размер 85*
	Принято.

	13. 
	4.4 б), рис. 2
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Предлагаемая редакция: * РазмерЫ для справок
Обоснование: На рисунке присутствует два размера.
	Принято.

	14. 
	4.4 б), рис. 2
	АО «ПО «УОМЗ»
	Текущая редакция: «1* Размер для справок.»
Предлагаемая редакция: * РазмерЫ для справок
Обоснование: На рисунке присутствует два размера.
	Принято.

	15. 
	4.4 б), рис. 2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: «1* Размер для справок.»
Предлагаемая редакция: «1* Размеры для справок.»
Обоснование: На рисунке присутствует два размера. Согласно пункту 4.5 данного стандарта: «в технических требованиях приводят запись «Размеры для справок». Если в документе только один справочный размер, допускается писать «Размер для справок»
	Принято.

	16. 
	4.4
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Примечание – Справочные размеры, указанные в перечислениях б) – ж), допускается указывать как с предельными отклонениями, так и без них.
Перечислений б) и ж) в этом пункте нет
	Принято.
Видимо, ошибка отображения в текстовом редакторе. Автоматическое перечисление исправлено на ручное

	17. 
	4.5
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Текущая редакция: 4.5 Справочные размеры отмечают сноской в соответствии с 5.1.7, …
Предлагаемая редакция: Изменить ссылку на 5.1.9
	Принято.

	18. 
	4.5
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: 4.5 Справочные размеры отмечают сноской в соответствии с 5.1.7, …
Предлагаемая редакция: Изменить ссылку на 5.1.9
	Принято.

	19. 
	4.5
	ЦНИИТОЧМАШ
	«Справочные размеры отмечают сноской в соответствии с 5.1.7.»
В 5.1.7 ничего про это не говорится
	Принято.
Исправлено на 5.1.9

	20. 
	4.5
	АО «КБП»
	Замечание:
Некорректная ссылка на пункт стандарта:
«… 5.1.7 …»
Предлагаемая редакция:
«… 5.1.9 …»
Обоснование:
Уточнение информации
	Принято.

	21. 
	4.6
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Текущая редакция: 4.6 Размеры, контроль которых технически затруднен, отмечают сноской в соответствии с 5.1.7, …
Предлагаемая редакция: Изменить ссылку на 5.1.9
	Принято.

	22. 
	4.6
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: 4.6 Размеры, контроль которых технически затруднен, отмечают сноской в соответствии с 5.1.7, …
Предлагаемая редакция: Изменить ссылку на 5.1.9
	Принято.

	23. 
	4.6
	ЦНИИТОЧМАШ
	«… затруднен, отмечают сноской в соответствии с 5.1.7,»
В 5.1.7 ничего про это не говорится
	Принято.
Исправлено на 5.1.9

	24. 
	4.6
	АО «КБП»
	Замечание:
Некорректная ссылка на пункт стандарта:
«… 5.1.7 …»
Предлагаемая редакция:
«… 5.1.9 …»
Обоснование:
Уточнение информации
	Принято.

	25. 
	4.7
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 4.7 Линейные размеры указывают в виде целых чисел и десятичных дробей:…
Предлагаемая редакция: Линейные размеры и их предельные отклонения в чертежах и спецификациях указывают…
Обоснование: Словосочетание «и их предельные отклонения» необходимо добавить по аналогии с п. 4.8, а также потому, что в разделе 8.2 настоящего стандарта нет указаний про миллиметры.
Словосочетание «в чертежах и спецификации» – необходимое уточнение, так как согласно ГОСТ Р 2.109-2023 п. 7.4.3 и рисунку 22, для деталей БЧ параметры линейных размеров записывают в спецификации, при этом миллиметры не пишут
	Принято частично.
В 4.8 добавлено «на чертежах в ЭГМ и в спецификациях».
В соответствии с определением «размера», указанного в 3.8 настоящего проекта, размер включает в себя непосредственно номинальное значение и предельное отклонение. Мы понимаем, что раньше эти понятия всегда повторялись в паре, но в целом это не корректно и следует уже переходить к более точному использованию терминов.
При этом добавлено требование, что номинальный размер и предельные отклонения указывают в одной единице величины.

	26. 
	4.7, второй абзац
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: Линейные размеры в дюймах следует указывать: 1/4”; 1 1/2”.
Предлагаемая редакция: Линейные размеры в дюймах следует указывать: 1 ¼ ", 1 ½ "
Обоснование: В соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.19.9 «Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать  ;  » (в проекте ГОСТ Р 2.105-20ХХ п.6.2.12 то же самое). Так как действия ГОСТ Р 2.105 распространяется на текстовую часть чертежа, то может получиться, что на поле одного чертежа будут разные записи размеров в дюймах (например на поле чертежа и в технической характеристике). Также представленная запись в проекте противоречит стандартам на резьбу, например ГОСТ 6211-81, ГОСТ 6357-81 и ГОСТ 6111-52
	Принято к сведению.
Текст уточнен. См. 4.7
Считаем, что использование типографских знаков  ¼, ½, которое введено в действующих стандартах, имеет  практический недостаток: такие готовые типографские символы существуют только для ограниченного набора дробей, тогда как в дюймовых размерах обычны, например, 5/16″, 7/32″, 13/64″. Запись через отдельные цифры и дробную черту универсальна, проще формируется средствами САПР и текстовых систем и лучше подходит для машинной обработки данных. Международная метрологическая практика также рассматривает «слэш» как нормальный способ записи дроби.
В ГОСТ Р 2.304 знак «слэш» также имеет трактовку «черта дроби», но в ГОСТ Р 2.304 также приведены дополнительные варианты записи простых дробей (см. Б.6 и 4.11).
ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.15.2) также предлагает использовать слэш в записи дюймовых размеров, что легко набрать с клавиатуры.
Проект ГОСТ Р 2.105 мы также планируем привести к более простой форме записи простой дроби.

	27. 
	4.7, второе перечисление
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Допуски на размер должны проставляться в тех же единицах измерения, что и размер
Предлагаемая редакция:
- в других единицах измерения – с указанием обозначения единицы величины после каждого размера, например м (номинальный размер и предельное отклонение приводят в одной единице измерения)
Обоснование:
	Принято частично.
Считаем целесообразным при применении единиц величин, отличных от миллиметров, указывать единицы величины как для номинального значения, так и предельного отклонения, как это указано в ГОСТ 8.417
При этом пункт дополнен правилом, что номинальный размер и предельное отклонение должны быть выражены в  одной единице величины.
При записи единицы величины один раз требуется заключение размерного числа в скобки, но это будет вводить в заблуждение, так как скобки в ГОСТ Р 2.109 применяют для указания размеров после обработки

	28. 
	4.8
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 4.8 Угловые размеры и их предельные отклонения в КД указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы величины соответствующими знаками по ГОСТ Р 2.304. 
Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.304 «ЕСКД. Шрифты чертежные».
Исправить ссылку
Обоснование: Словосочетание «и их предельные отклонения» необходимо добавить по аналогии с п. 4.8, а также потому, что в разделе 8.2 настоящего стандарта нет указаний про миллиметры.
Словосочетание «в чертежах и спецификации» – необходимое уточнение, так как согласно ГОСТ Р 2.109-2023 п. 7.4.3 и рисунку 22, для деталей БЧ параметры линейных размеров записывают в спецификации, при этом миллиметры не пишут
	Принято к сведению.
В соответствии с определением «размера», указанного в 3.8 настоящего проекта, размер включает в себя непосредственно номинальное значение и предельное отклонением, поэтому добавление «и их предельные отклонения...» будет повтором. Мы понимаем, что раньше эти понятия всегда повторялись в паре, но в целом это не корректно и следует уже переходить к более точному использованию терминов.



	29. 
	4.8
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: 4.8 Угловые размеры и их предельные отклонения в КД указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы величины соответствующими знаками по ГОСТ Р 2.304. 
Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.304 «ЕСКД. Шрифты чертежные».
Исправить ссылку
	Принято.

	30. 
	4.8; 
6.8.1, рис. 60; 
6.8.2, рис. 62 б)
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: Пример – 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0°18'; 0°5'25"; 0°0'30"; 30°±1°; 30°±0°10'.
…
Пример – 4°30' можно указать как 4,5°; 12°45'30" можно указать как 12,758°; 30°±0°10' можно указать как 30°±0,16°.
угол 25°± 0°30'
2×45°±0°30' 

угол 25°±30'
2×45°±30'
Предлагаемая редакция:
Пример – 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0°18'; 0°5'25"; 0°0'30"; 30°±1°; 30°±10'.
…
Пример – 4°30' можно указать как 4,5°; 12°45'30" можно указать как 12,758°; 30°±10' можно указать как 30°±0,16°.

угол 25°±30'
2×45°±30'
Обоснование: Система автоматического проектирования «Компас 3Д» не позволяет выполнить данные требования. Не ясно почему эти требования появились. Ранее всегда запись была без 0° и всё было понятно, в предыдущей версии стандарта также была предлагаемая редакция и вопросов не возникало.
	Принято.

	31. 
	5.1.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: …
6 – Сноска по 5.1.7 (может отсутствовать).
Предлагаемая редакция: 
6 – Сноска по 5.1.9 (может отсутствовать).
Обоснование: Уточнить номер пункта.
Одновременно с этим проектом стандарта рассматривается проект ГОСТ Р 2.321.
Данная общая структура записи не отражает положение ГОСТ Р 2.321 п.4.5.
	Принято.
Исправлено на 5.1.9

	32. 
	5.1.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: …
6 – Сноска по 5.1.7 (может отсутствовать).
Предлагаемая редакция: 
6 – Сноска по 5.1.9 (может отсутствовать).
Обоснование: Уточнить номер пункта.
Одновременно с этим проектом стандарта рассматривается проект ГОСТ Р 2.321.
Данная общая структура записи не отражает положение ГОСТ Р 2.321 п.4.5.
	Принято.

	33. 
	5.1.2, рисунок 5
	ЦНИИТОЧМАШ
	«6 – Сноска по 5.1.7 (может отсутствовать).»
В 5.1.7 ничего про это не говорится
	Принято.
Исправлено на 5.1.9

	34. 
	5.1.2, рисунок 5
	АО «КБП»
	Замечание:
Некорректная ссылка на пункт стандарта:
«… 5.1.7 …»
Предлагаемая редакция:
«… 5.1.9 …»
Обоснование:
Уточнение информации
	Принято.

	35. 
	5.1.3
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Изменить редакцию второго предложения
Предлагаемая редакция:
Рекомендуемые размеры графических символов относительно размерного числа приведены в А.1 (приложение А).
Обоснование:
Уточнение
	Отклонено.
В приложении А приведены размеры графических символов и их связь с высотой шрифта размерных чисел, добавление «относительно...» не требуется

	36. 
	5.1.3, таблица 1
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
О приблизительном размере написать, что знак «приблизительно» пишется слитно с размерный числом
Предлагаемая редакция:
Обоснование:
Привести требование для однозначности простановки знака «приблизительно»
	Принято.
Дополнена формулировка в 8.1.1, где описывается применение данного графического символа

	37. 
	5.1.3, таблица 1
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Привести требование для однозначности простановки знака «приблизительно»
	Принято.
Дана ссылка на 8.1.1, где указаны подробности

	38. 
	5.1.9
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 5.1.9 … В качестве знака сноски допускается использовать:
а) один или несколько (не более трех) знаков «*» (звездочка) [рисунок 12 а)];
б) знаки «*1», «*2» и так далее [рисунок 12 б)].
В одном КД рекомендуется применять один способ обозначения сносок. 
Если в одном КД приведено более трех сносок, то допускается первые три сноски выполнять в соответствии с перечислением а), а последующие – в соответствии с перечислением б). В этом случае для четвертой и последующих сносок ставят знаки «*4», «*5» и т. д.
Замечание: 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019, проект ГОСТ Р 2.105 раздел 6.13 Сноски установлено:
«Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего
обреза шрифта.
Допускается вместо цифр выполнять сноски символом «звездочка» (*).
Применять более трех звездочек не рекомендуется.»
Обоснование: Противоречие с ГОСТ Р 2.105-2019 и проектом ГОСТ Р 2.105.
По ГОСТ Р 2.316-2023 пункт 6.4 Технические требования выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.105 в части общих требований к оформлению и изложению текста …
Замечание: 2 По тексту получается, что есть 2 способа простановки сносок, при этом на практике, чаще всего используется следующий способ простановки сносок:
1 * Размер для справок.
2 *1 Размер обеспеч. инстр.
3 *2 Размеры для контроля.
Где в первом пункте ставится «*», во втором «*1», а третьем «*2». В тексте есть предложение: «В одном КД рекомендуется применять один способ обозначения сносок», что можно трактовать как разрешение применения сразу двух способов
Обоснование: В подпункте б) начать перечисления со «*» и это же исправить на рис. 12 б) или добавить допущение для указанного в примере выше способа
	Принято.
Использован способ, описанный в конце замечания

	39. 
	5.1.9
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: 5.1.9 … В качестве знака сноски допускается использовать:
а) один или несколько (не более трех) знаков «*» (звездочка) [рисунок 12 а)];
б) знаки «*1», «*2» и так далее [рисунок 12 б)].
В одном КД рекомендуется применять один способ обозначения сносок. 
Если в одном КД приведено более трех сносок, то допускается первые три сноски выполнять в соответствии с перечислением а), а последующие – в соответствии с перечислением б). В этом случае для четвертой и последующих сносок ставят знаки «*4», «*5» и т. д.
Замечание: 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019, проект ГОСТ Р 2.105 раздел 6.13 Сноски установлено:
«Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего
обреза шрифта.
Допускается вместо цифр выполнять сноски символом «звездочка» (*).
Применять более трех звездочек не рекомендуется.»
Обоснование: Противоречие с ГОСТ Р 2.105-2019 и проектом ГОСТ Р 2.105.
По ГОСТ Р 2.316-2023 пункт 6.4 Технические требования выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.105 в части общих требований к оформлению и изложению текста …
	Принято к сведению.
Мы не можем в данном случае соответствовать стандарту на текстовые документы. Т.к. на чертежах сноски могут стоять после цифр предельных отклонений и использование цифровой сноски (без звездочки) может привести к ошибкам (цифры сливаются).
Поэтому принято предложение выше.

	40. 
	5.1.9
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция: … в действие настоящего стандарта знак сноски …
Предлагаемая редакция: … в действие настоящего стандарта, знак сноски …
Обоснование: В примечании к п.5.1.9 пропущена запятая при выделении причастного оборота
	Принято.

	41. 
	5.1.9
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	…Если в одном КД приведено более трех сносок, то допускается первые три сноски выполнять в соответствии с перечислением а), а последующие – в соответствии с перечислением б). В этом случае для четвертой и последующих сносок ставят знаки «*4», «*5» и т. д.
Текст каждой сноски приводят в отдельном пункте технических требований, начиная с повторения знака сноски, после которого через пробел приводят текст сноски.
Перечислений а) и б) в этом пункте нет

	Принято.
Переформулировано по другим замечаниям, без нумерации пунктов

	42. 
	5.2.6
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	«Размерные линии не должны пересекаться между собой. Рекомендуется избегать пересечения размерных линий выносными.»
Несмотря на то, что замечание по второй редакции отклонено, НАСТАИВАЕМ на возврат к предыдущей редакции пункта (ГОСТ 2.307-2011. п.5.12) 
«Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий».
Пример, приведенный АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026, 
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достаточно четко показывает возможную ситуацию при проектировании и Ваш «аргумент» при отклонении замечания таковым не является (речь в наших замечаниях и замечаниях АО «ОПК» идет именно о размерных линиях, а не выносных). В старой редакции пункт 5.12 носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, Вы предлагаете обязательное исполнение не совсем понимая к каким последствиям это приведет. Как мы указывали в заключении ко второй редакции, исполнение в предложенном Вами виде, технически сложно выполнить и приведет к усложнению в проектировании.
Предлагаемая редакция: «Рекомендуется избегать пересечения размерных линий выносными.»
Обоснование: Технически сложно выполнить данное требование в чертежах изделий сложной конфигурации, где велика «насыщенность» размерами, обозначениями шероховатостей и прочими требованиями
	Принято.

	43. 
	5.2.10, рис. 22
	АО «ВПК «НПО машиностроения»
	Просим  рассмотреть дополнение рисунков 22 следующей размерной цепью:


С указанием применения только точек или засечек, или совместно по усмотрению.
Обоснование: Согласно п.7.1.1 перечисление в).
	Отклонено.
Считаем, что такое разрешение будет вводить в заблуждение. 
В 7.1.1 перечисление в) говорится про упрощенный параллельный способ, когда размерные линии наложены друг на друга и чтобы понять, где начало и конец каждой, с одной стороны база указана точкой (темной), а с другой стороны размерная линия оканчивается стрелкой.
Если разрешить засечки, то размеры можно спутать с размерной цепью. Считаем это нецелесообразно.

	44. 
	5.3.3
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 5.3.3 Выносные линии при указании размеров от центра элемента выполняют от точки пересечения границы элемента и осевой линии (линии обозначения центра), как показано на рисунке 27.
Предлагаемая редакция: 5.3.3 Выносные линии при указании размеров от центра элемента выполняют от точки пересечения границы элемента и осевой линии, как показано на рисунке 27.
Обоснование: Осевая линия – это уже линия, проходящая через центр и соответственно его обозначающая
	Принято к сведению.
Предложенная редакция относится только к рисунку с разрезом (рисунок 27 б)).
На рисунке 27 а) речь идет о точке пересечения линии обозначения центра с границей элемента
Согласно проекту ГОСТ Р 2.303 присутствует разделение осевой линии и линии обозначения центра.

	45. 
	5.3.3, рис. 27
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	1) В предыдущей редакции осевые линии отверстий были по всей длине внутри контура отверстий.
2) На рисунке повторяется один и тот же размер на двух видах. Согласно п 4.3 данного стандарта размеры не повторяют. Если нужно оставить два размера (предположим, они одинаковые по номиналу, но разные по предельным отклонениям), тогда это две разные группы отверстий и их не соединяют осевой линией
	Принято.
Рисунок изменен. Это не два изображения одной детали, а два разных рисунка, не связанные между собой

	46. 
	5.4.1, рис. 30
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Замечание: Показать разными элементами указание размеров «ᴖ80±2» , «50±2», не объединять 
Обоснование: Неоднозначность указания размеров по дуге и линейных от одной выносной линии
	Отклонено.
Элемент может быть описан одновременно двумя размерами: длины хорды и длины дуги
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	47. 
	5.4.3, рис. 32а), 32б)
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Согласно п. 5.2.5 данного стандарта «Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями составляет 7 мм, а между размерной линией и линией контура – 10 мм» Так как на рисунках присутствуют числовые значения, то стрелки с размерами смотрятся очень близко, даже если предположить, что масштаб изображения не 1:1
	Принято.

	48. 
	5.4.5
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Исключение неоднозначности в данном пункте в части «на небольшом расстоянии»
Предлагаемая редакция:
На параллельных или концентричных размерных линиях размерные числа рекомендуется располагать в шахматном порядке (рисунок 35)
Обоснование:
Разработчик документа должен самостоятельно определять читаемость/нечитаемость размеров независимо от их расположения
	Принято.

	49. 
	5.4.7, рисунок 37
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Нет случая расположения угла по обе стороны от линии А
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	Принято.

	50. 
	5.4.8
	АО «КБП»
	Замечание:
Некорректна фраза «размер … изображен с отступлением от масштаба изображения». Не стыкуется с п.3.8.
Предлагаемая редакция:
«Если элемент или его расположение относительно других элементов изображены с отступлением от масштаба изображения…» далее по тексту
Обоснование:
Уточнение
	Принято.

	51. 
	6.1.7
	АО «ЦНИИМАШ»
	Рисунок содержит ошибку. Значение радиуса указать в предлагаемой редакции: 0,5.

В пункте указано, что скругления с радиусом на изображении менее 1 мм допускается не показывать, а на рисунке 44 указан радиус 5 мм. Рисунок представить по аналогии с рисунком 47 ГОСТ 2.307-2011
	Отклонено.
В данном положении указано, что скругление, радиус которого на изображении (с учетом масштаба изображения), менее 1 мм, допускается не изображать, т.е. при масштабе 1:10 скругление радиусом 5 мм потребуется  изобразить с радиусом 0,5 мм (что затруднительно), поэтому его можно не изображать.
В сводке отзывов на ОР данные разъяснения приведены (см. замечания 191, 192)

	52. 
	6.1.8, рис. 45
	АО «ВПК «НПО машиностроения»
	Просим откорректировать первое изображение рисунка 45.
Размерные линии необходимо вести из одной точки полки.
	Принято.

	53. 
	6.1.10
	АО «ЦНИИМАШ»
	Из формулировки не ясно каковы размеры радиусов дуг, сопрягающих две параллельные линии. Пункт изложить в предлагаемой редакции: «Размеры радиусов дуг, сопрягающих две параллельные линии, равный половине величины размера между ними, допускается не указывать (рисунок 46)»

Данная формулировка позволяет не указывать размер радиуса дуги. В противном случае радиус дуги остается неизвестным
	Отклонено.
Радиус сопряжения — это радиус дуги окружности, которая плавно соединяет две параллельные прямые, обеспечивая непрерывность и гладкость контура. Чтобы такая дуга существовала, её центр должен находиться на одинаковом расстоянии (равном радиусу) от обеих параллельных линий. Таким образом из геометрических определений однозначный  вывод: при сопряжении двух параллельных линий радиус сопряжения однозначно определяется расстоянием между самими линиями.

	54. 
	6.3.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: 6.3.2 При указании размера диаметра сферы перед номинальным размером приводят графический символ «диаметр сферы» (SØ) без пробела или иного разделителя [рисунок 50 б)].
Предлагаемая редакция: Уменьшить символ диаметра. Отличается написание в тексте пункта и на рисунке 50 б)
	Принято к сведению.
В тексте стандарта использованы символы шрифта Arial, на размеры которых мы, к сожалению, не можем повлиять.
Предлагаем не путать запись в тексте стандарта и надпись на чертеже, все же к ним применяются разные требования, и они могу графически различаться.

	55. 
	6.4.1
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: …[рисунок 51 а)], Допускается
Предлагаемая редакция: …[рисунок 51 а)]. Допускается
	Принято.

	56. 
	6.5.2, рис. 54б)
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция:
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Предлагаемая редакция: (50±2)×15h12
Обоснование: Добавить скобки для отделения размера с предельными отклонениями или ввести допущение для такого вида простановки размеров с предельными отклонениями. Улучшает восприятие текста на полке выноске
	Отклонено.
Согласно ГОСТ 8.417-2024 значения величины указывают в скобках только в случае, если после скобок указывают единица величины.
Кроме того, согласно 5.12 ГОСТ Р 2.109-2023 указание размеров в скобках используют для выделения размеров после обработки. Поэтому считаем, что использование скобок для других целей может вводить в заблуждение.

	57. 
	6.6
	АО «КБП»
	Замечание:
В наименовании пункта присутствует слово «уровень», упоминание о котором в дальнейшем отсутствует
Предлагаемая редакция:
Наименование пункта «Конус и уклон»
Обоснование:
Уточнение
	Принято.

	58. 
	6.6.2
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Уточнить рисунок в части типа линий поверхности изделия Предлагаемая редакция:
Обоснование:
Поверхность ошибочно изображена штрихпунктирной линией
	Принято.

	59. 
	6.8.2, рис. 61 и 62
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: (4±0,5)×45°
(2±0,25)×(45°±1°)
(2±0,1)×45°
2×(45°±30')
Обоснование: Добавить скобки для отделения размера с предельными отклонениями или ввести допущение для такого вида простановки размеров с предельными отклонениями. Улучшает восприятие текста на полке выноске
	Отклонено.
Согласно ГОСТ 8.417-2024 значения величины указывают в скобках только в случае, если после скобок указывается единица величины. 
Кроме того, согласно 5.12 ГОСТ Р 2.109-2023 указание размеров в скобках используют для выделения размеров после обработки. Поэтому считаем, что использование скобок для других целей может вводить в заблуждение.

	60. 
	6.8.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Предлагаемая редакция:
Дополнить первый абзац пункта примечанием:
«Примечание – Допускается номинальное значение размера высоты фаски, углового размера и их предельные отклонения указывать (выделять, заключать) в круглых скобках.»
Или применить за правило по умолчанию выделение размера фаски с предельным отклонением в круглые скобки. 
Т.е. необходимо дополнить скобками и предельными отклонениями (где они пропущены) размеры:
а) на рисунке 61:
       1) (4±0,5)×(45º±1º);
       2) (2±0,25)×(45º±1º).
б) на рисунке 62:
       1) (2±0,1)×(45º±1º);
       2) (2±0,25)×(45º±0º30’).
Обоснование:
Указание номинального значения размера с предельными отклонениями в скобках улучшает читаемость размера на чертеже и воспринимается зрительно проще и однозначнее.
*Размер фаски с предельными отклонениями на примере карты эскизов в 
ГОСТ 3.1105-2011 (приложение В, форма 7) указан в круглых скобках. 

 
	Отклонено.
Согласно ГОСТ 8.417-2024 значения величины указывают в скобках только в случае, если после скобок указывается единица величины. 
Кроме того, согласно 5.12 ГОСТ Р 2.109-2023 указание размеров в скобках используют для выделения размеров после обработки. Поэтому считаем, что использование скобок для других целей может вводить в заблуждение.

	61. 
	6.8.2
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Упрощенное обозначение фасок рекомендуем согласовать с ГОСТ Р 2.318 причем основным направлением задания углов принять, как указанно в настоящем ГОСТе (или как в ГОСТ 2.307-2011 рисунок 58). Отличия в стандартах носят кардинальный характер и может привести к путанице при проектировании
	Принято к сведению.
Отличия в стандартах заложены уже в действующих редакциях. Мы не меняли требований в данной части.
При этом в ГОСТ Р 2.318 упрощенно можно указывать фаску с любым углом (поэтому требуется графическое пояснение, о каком угле речь), а в ГОСТ 2.307 упрощенно можно указывать только размер фаски с углом 45, поэтому не имеет значения, о каком угле речь, так как они одинаковые.

Также обращаем ваше внимание, что несмотря на то, что в действующей редакции ГОСТ 2.318 введена переменная для угла фаски (подразумевающая любое значение угла), примеры осторожно приведены только для фасок с углом 45. Если требуется ограничить возможность применения ГОСТ Р 2.318 только для отверстий, у которых фаска под 45, то следует написать об этом явно в отзыве на проект ГОСТ Р 2.318. Ранее таких предложений не поступало.
Изменять угол фаски, который уже давно и привычно используется в упрощенном указании размеров отверстия, считаем не верным в связи с возможными ошибками.

	62. 
	6.9.1, примечание
	ЦНИИТОЧМАШ
	в соответствии с 5.14 ГОСТ Р 2.109–2023.
Предлагаемая редакция:
в соответствии с ГОСТ Р 2.109–2023 (пункт 5.14).
Обоснование:
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.4.3.5)
	Принято.

	63. 
	6.9.3
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: …запись по типу: «Размеры неуказанных наружных и внутренних кромок неопределенной формы – 1 мм.
Предлагаемая редакция: …запись по типу: «Размеры неуказанных наружных и внутренних кромок неопределенной формы – 1 мм».
	Принято.

	64. 
	6.9.3
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… неопределенной формы  – 1 мм.
Предлагаемая редакция:
Недопустимо отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные строки). Необходимо расположить 
«1 мм» на одной строке.
Обоснование:
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.14.5)
	Принято.

	65. 
	6.10 
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Имеющаяся редакция:
Детали, у которых форма и размеры в любом поперечном сечении совпадают, допускается показывать на чертеже в одной проекции, при этом размер толщины или длины детали, не показанный на изображении, указывают на полке линии-выноски после графического символа «толщина» (s) или «длина» (l) без пробелов или иных разделителей в соответствии с рисунком 65
Предлагаемая редакция:
… при этом размер толщины или длины детали в проекции, не показанной на изображении,…
Обоснование:
Корректнее в предложенной редакции
	Принято.

	66. 
	6.11.1
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: 6.11.1 Для указания длины развертки в общем случае выполняют изображение наложенной развертки штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками в соответствии с рисунком 66 а.
	Принято.

	67. 
	6.11.1
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
6.11.1 Для указания длины развертки в общем случае выполняют изображение наложенной развертки штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками в соответствии с рисунком 66.
Предлагаемая редакция:
6.11.1 Для указания длины развертки в общем случае выполняют изображение наложенной развертки штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками в соответствии с рисунком 66 а.
Обоснование:
Уточнить.
	Принято.

	68. 
	6.11.1
	АО «Российские космические системы»
	Следует дополнить ссылку на рисунок 66 перечислением а):
Предлагаемая редакция: «Для указания длины развертки в общем случае выполняют изображение наложенной развертки штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками в соответствии с рисунком 66 а)»
	Принято.

	69. 
	6.11.2, рис. 66
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Замечание: Нанесение радиуса на рисунке противоречит п. 6.1.2 «Если элемент изделия определяется радиусом и положением центра окружности, размерную линию радиуса проводят от центра дуги окружности…»
Предлагаемая редакция: Указать радиус от центра в соответствии с рисунком 39 а) проекта стандарта
	Принято.


	70. 
	6.11.2, рис. 66 а), б)
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Неверно указан размер справочный размер: 
Предлагаемая редакция: Указать справочный размер 53* вместо 30*
	Принято к сведению.
Т.к. расчет по средней линии R следует принимать как 10, а не 8

	71. 
	6.11.2
рис. 66
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	1) Пункт «В случае отсутствия изображения развертки длину указывают с применением графического символа «длина развертки» ( ) перед номинальным размером без пробела и иных разделителей [рисунок 66 б)].»
Номер пункта не соответствует номеру раздела
2) Не корректные размеры.
28+2ПR/2=28+31,4=59,4 мм
	Принято частично.
1) проблема отображения. вышлем в pdf
2) исправлено

	72. 
	7.1.3
	ЦНИИТОЧМАШ
	«в соответствии с перечислением а) 4.5.»
В п.4.5 нет перечислений
	Принято.
Исправлено на 4.4

	73. 
	7.1.3
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Исключить пункт
Предлагаемая редакция:
Обоснование:
Дублирование 4.4
	Отклонено.
Этот пункт не дублирует 4.4, этот пункт вносит требование, что не допускается указывать размеры в виде замкнутой размерной цепи, в то время как 4.4 допускает его указание только в виде справочного размера

	74. 
	7.1.4
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	В примере не обозначена поверхность, не подвергаемая механической обработке (на рисунке 71)
	Принято.

	75. 
	7.1.5, второй абзац
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Исключить ссылку на рисунок 73, т.к. на этом рисунке нет выносных линий.
	Принято.

	76. 
	7.1.5
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… [рисунки 72 а) и 73].
… , как показано на рисунке 74 б).
Предлагаемая редакция:
… [рисунок 72 а)].
… , как показано на рисунке 72 б).
Обоснование:
Редакторская опечатка
	Принято.

	77. 
	7.1.5, второй абзац
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
Допускается указывать размерное число на полке линии-выноски, отведенной от точки пересечения размерной и выносной линии [рисунки 72 а) и 73].
Предлагаемая редакция:
Исключить ссылку на рисунок 73, т.к. на этом рисунке нет выносных линий.
Обоснование:
Уточнить.
	Принято.

	78. 
	7.1.5, второй абзац
	АО «Российские космические системы»
	Замечание: Ссылка на рисунок 73 некорректна, так как на рисунке 73 нет размерного числа, расположенного на полке линии выноски, а ссылка на рисунок 74 б) ошибочна:
«Допускается указывать размерное число на полке линии-выноски, отведенной от точки пересечения размерной и выносной линии [рисунки 72 а) и 73]. При недостатке места для размещения размерного числа допускается выполнять выносную линию с изломом, как показано на рисунке 74 б)»
Предлагаемая редакция: «Допускается указывать размерное число на полке линии-выноски, отведенной от точки пересечения размерной и выносной линии [рисунки 72 а)]. При недостатке места для размещения размерного числа допускается выполнять выносную линию с изломом, как показано на рисунке 72 б)»
	Принято.

	79. 
	7.2.2, рис. 77
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция:
[image: ]
	Принято.

	80. 
	7.3.2, 7.3.3
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: Если количество одинаковых симметрично расположенных элементов более двух, то указывается полное количество данных элементов.
Предлагаемая редакция: Изложить пункт в редакции ГОСТ 2.307-2011 п.5.47. Требования по указанию полного количества элементов или уточнить и дать пример, или убрать 
Обоснование: Формулировка пунктов оставляет вопросы. Для данного требования нет примера и не ясно, сколько писать этих элементов, например, если на одно стороне находится 2 скругления, то нужно писать 2 или 4?  
Необходимо вернуть в качестве примера рисунок «вал» из предыдущей редакции, так как он лучше отображает расстановку размеров в детали вращения.
	Принято.
Рисунок изменен, чтобы был пример.
Не уточнять, что имеется ввиду в действующей редакции, считаем неверным

	81. 
	7.3.3
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Замечание:
Примечание – Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры – только один раз, согласно 8.4.
Некорректная ссылка
	Принято.



	82. 
	7.4.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… «4
фаски»…
Предлагаемая редакция:
Разместить «4 фаски» на одной строке.
Обоснование:
Редакторская правка для читаемости
	Принято.

	83. 
	7.4.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… «3 скругления», …
Предлагаемая редакция:
… «3 радиуса», …
Предложение заменить / допустить указание количества мест с радиусом словами - # радиусов.
Обоснование:
Для сохранения преемственности типовой записи в КД разработчика и однозначной принадлежности размера к элементу с радиусной частью рассмотреть замену формулировки «скругление» на «радиус».
Помимо этого в переводе КД на иностранный язык термина «скругление» нет, есть термин «радиус».
	Отклонено.
В пункте речь идет про одинаковые элементы (также как и в действующей редакции ГОСТ 2.307-2011). Радиус – не элемент, поэтому будет противоречие требованию.
Кроме того, указанное предложение ранее не поступало и не обсуждалось с членами ТК.

	84. 
	7.4.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… «2 сферы» и пр.) …
Предлагаемая редакция:
… «2 сферы», «4 места» и пр.) …
Обоснование:
Предложение дополнить список указания количества и наименования элементов примером «# мест» в качестве общей формулировки мест в изделии с нестандартной геометрией
(не относящихся к радиусу или фаске)
	Отклонено.
В пункте речь идет про одинаковые элементы (также как и в действующей редакции ГОСТ 2.307-2011). «Место» не является элементом. Место – это область (часть изображения, на которой может быть показано множество элементов). Именно в этом контексте слово «место» используется в проекте ГОСТ Р 2.307 и ГОСТ Р 2.305.
Обычно геометрические элементы имеют наименование. Если это сложный элемент (который как правило описывается несколькими размерами) или совокупность элементов можно использовать разрез, сечение, выносной элемент и тогда использование слова «мест» возможно в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.305

	85. 
	7.4.2, рисунок 83 б)
7.4.3, рисунок 85
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
2±0,2×45º±1º
3×2±0,2×45º±1º
Предлагаемая редакция:
(2±0,2)×(45º±1º)
3×(2±0,2)×(45º±1º)
Обоснование:
В целях соблюдения
предложения по записи фаски с предельными отклонениями согласно 
п.2 настоящей таблицы.
	Отклонено.
Согласно ГОСТ 8.417-2024 значения величины указывают в скобках только в случае, если после скобок указывает единица величины.
Размер в скобках может указывать на размер после обработки согласно ГОСТ Р 2.109, поэтому использование скобок в других целях (для удобства чтения) считаем неправильным

	86. 
	7.4.2, рисунок 83 б)
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
2 скругления
Предлагаемая редакция:
2 радиуса
Обоснование:
В целях соблюдения предложения по записи количества радиусов согласно п.6 настоящей таблицы.
	Отклонено.
см. ответ на замечание 75.

	87. 
	7.4.4, рисунок 86
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
17× 18±0,5=306*
4× 15º+1º=60º*
Предлагаемая редакция:
17× (18±0,5)=306*
4× (15º+1º)=60º*
Обоснование:
В целях соблюдения предложения по записи предельных отклонений в скобках, для лучшей читаемости размера.
	Отклонено.
Согласно ГОСТ 8.417-2024 значения величины указывают в скобках только в случае, если после скобок указывает единица величины.
Размер в скобках может указывать на размер после обработки согласно ГОСТ Р 2.109, поэтому использование скобок в иных целях считаем некорректным

	88. 
	7.4.6
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Замечание:
Если одинаковые элементы расположены в пределах одного изображения на разных поверхностях и (или) на разных изображениях, то количество указывают для каждой поверхности, как показано на рисунке 97.
[image: ]
Как вариант вернуться к предыдущей редакции ГОСТ 2.307-2011. Или переформулировать с учетом замечания.

Предлагаю вернуться к предыдущей редакции ГОСТ 2.307-2011, то есть указывать полное количество отверстий на виде (изображении) независимо от того на разных поверхностях они расположены или на одной. Если на разных видах (изображениях), то на каждом виде отдельно. В предложенной формулировке есть некоторые противоречия с разделом 25 и применение приведет к усложнению выпуска РКД.
Пример из практики
[image: ]
Отверстия М6 в правой части находятся на одной поверхности, в левой на другой.
В сварных конструкциях, где количество поверхностей может быть значительным, соблюдение требования по указанию на каждой поверхности количества одинаковых отверстий приведет к сильному усложнению в оформлении и прочтению чертежа
[image: ]
В приведенном примере 20 отверстий диаметром 6 мм  и 16 отверстий М10 расположены на разных поверхностях
	Принято частично.

Замечание учтено в части сохранения преемственности с ГОСТ 2.307-2011. В соответствии с 5.54 ГОСТ 2.307-2011 отдельное указание количества одинаковых элементов для каждой поверхности предусмотрено в случае, когда элементы расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях. 

Положения подраздела 7.4 уточнены. При этом дополнительно установлен способ указания размеров повторяющихся одинаковых групп элементов, позволяющий не повторять размеры элементов и размеры их взаимного расположения при однозначной идентификации таких групп.


	89. 
	7.4.8
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: Дополнить данное требование примером с рисунком:
«Если в одном КД есть несколько разных групп элементов, то каждую одинаковую группу обозначают одной буквой на полке линии-выноски (например: 3 группы В)»
	Принято к сведению.
Текст доработан. Пример считаем лишний, требование понятно из текста. Описанный случай применим для больших изображений и форматов, а показать его на рисунке в стандарте проблематично.

	90. 
	8.1.1
	ЦНИИТОЧМАШ
	обозначают штрихпунктирной основной линией (рисунок 93)
Предлагаемая редакция:
обозначают штрихпунктирной основной линией (рисунок 92)
На рис.93 таблица
	Принято.

	91. 
	8.1.1
	ЦНИИТОЧМАШ
	«В этом случае после размерного числа ставят сноску по 5.1.7»
В 5.1.7 ничего про это не говорится
	Принято.
Исправлено на 5.1.9

	92. 
	8.1.1
	АО «ПО «УОМЗ»
	неверная ссылка на рисунок 
Предлагаемая редакция: В этих случаях перед размерным числом, определяющим границы зон, указывают графический символ «приблизительный размер» (≈), а соответствующие зоны обозначают штрихпунктирной основной линией (рисунок 92).
	Принято.

	93. 
	8.1.1
	АО «Российские космические системы»
	Дана ошибочная ссылка на рисунок 93:
Предлагаемая редакция: «В этих случаях перед размерным числом, определяющим границы зон, указывают графический символ «приблизительный размер» (≈), а соответствующие зоны обозначают штрихпунктирной основной линией (рисунок 92)»
	Принято.

	94. 
	8.1.1, второе перечисление
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: - для размеров деталей изделий единичного производства, указанных с припуском на пригонку. В этом случае после размерного числа ставят сноску по 5.1.9, а в технических требованиях указывают: «Размеры с припуском на пригонку по дет. …», «Размеры с припуском на пригонку по черт. …», «Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали» и т. п.
	Принято.

	95. 
	8.1.1, второе перечисление
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
- для размеров деталей изделий единичного производства, указанных с припуском на пригонку. В этом случае после размерного числа ставят сноску по 5.1.7, а в технических требованиях указывают: «Размеры с припуском на пригонку по дет. …», «Размеры с припуском на пригонку по черт. …», «Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали» и т. п.
Предлагаемая редакция:
- для размеров деталей изделий единичного производства, указанных с припуском на пригонку. В этом случае после размерного числа ставят сноску по 5.1.9, а в технических требованиях указывают: «Размеры с припуском на пригонку по дет. …», «Размеры с припуском на пригонку по черт. …», «Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали» и т. п.
Обоснование:
Уточнить.
	Принято.

	96. 
	8.1.1, второе перечисление
	АО «КБП»
	Замечание:
Некорректная ссылка на пункт стандарта:
«… 5.1.7 …»
Предлагаемая редакция:
«… 5.1.9 …»
Обоснование:
Уточнение информации
	Принято.

	97. 
	8.1.1, 8.4.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: Удалить требование, касающееся размера со знаком приблизительно равно, а также линию штрихпунктирную толстую для обозначения этих размеров
Обоснование: 1 Неясно как понимать приблизительно равно – это плюс минус один, пять или десять? Уже есть обозначение для максимума и минимума, можно применить их.
2 Дополнительное обозначение зоны линией загромождает чертёж. Такая линия уже используется для указания покрытий и обработки по ГОСТ 2.310-2022, противоречит в п. 8.1.1, проекту ГОСТ Р 2.309-20ХХ п.6.10 рисунок 13 – зона отличной шероховатости не отмечают штрихпунктирной линией. 
3) П. 8.4.2: чаще всего с разными предельными отклонениями будет и разная шероховатость поверхностей, такая линия не позволяет поставить шероховатость непосредственно на поверхность, её придётся смещать на размер, что загромождает чертёж. 
4) Рисунок 92: не ясно почему на рисунке штрихпунктирная толстая линия только на отрезке 35, когда 25 тоже отмечен приблизительно. Из текста пункта : «В этих случаях перед размерным числом, определяющим границы зон, указывают графический символ «приблизительный размер» (≈), а соответствующие зоны обозначают штрихпунктирной основной линией», то есть либо размер 25 должен быть не приблизительно равно, или должна быть штрихпунктирной толстой линией
	В соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303, штрихпунктирная основная линия используется для обозначения участка, к которому предъявляются особые требования: покрытие, термообработка предельные отклонения, геометрический допуск,  участок базы элемента и т. п.

Пункт 8.1.1 говорит о том, что допускается не указывать предельные отклонения для размеров, определяющих геометрическую форму и положение (добавлено) зоны, к которой предъявляют особые требования. А сама зона обозначается штрихпунктирной основной линией.

Указанное положение соответствует также перечислению а) п. 4.14 ГОСТ 2.307-2011, но в котором не указано, как обозначать такие зоны графически.

Пункт скорректирован по замечанию.

	98. 
	8.1.2, первое перечисление
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: 8.1.2	Предельные отклонения устанавливают:
- для размеров размерных элементов по классам допуска – по ГОСТ 25346, ГОСТ 25347 и ГОСТ 25348; 
…
	Принято.

	99. 
	8.1.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
8.1.2	Предельные отклонения устанавливают:
- для размеров размерных элементов по классам допуска – по ГОСТ 25346ГОСТ 25347и ГОСТ 25348;
Предлагаемая редакция:
8.1.2	Предельные отклонения устанавливают:
- для размеров размерных элементов по классам допуска – по ГОСТ 25346, ГОСТ 25347 и ГОСТ 25348;
Обоснование:
Дополнить запятой, перед союзом «и» поставить пробел.
	Принято.

	100. 
	8.2.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: 40H14(+0.62), 40h14(-0,62)
Обоснование: Система автоматического проектирования «Компас 3Д» не позволяет выполнить скобки как это приведено в проекте стандарта 
	Отклонено.
Данное условие учтено в примечании 1

	101. 
	8.2.2, примечание
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: Исключить 2 и 3 пункты примечаний
Обоснование: 1) Примечание п. 2: формулировка не ясна. По ГОСТ 25346-2013 «размерный элемент (feature of size): Геометрическая форма, определяемая линейным или угловым размером». О каких элементах идёт речь в примечании?
2) В п. 3 примечания приводится ссылка на СТ СЭВ 543. Статус этого документа до конца не ясен, можно ли ссылаться в национальном стандарте на него? Весь проект стандарта составлен без учета требований по обязательному выравниванию, нигде ранее в документе не указано, что нужно соблюдать требования СТ СЭВ 543 и ГОСТ 8.417, и почему в примечании возникает допущение о неисполнении требований СТ СЭВ 543 и ГОСТ 8.417?
	Принято.


	102. 
	8.2.2, примечание 2
	ЦНИИТОЧМАШ
	определения ГОСТ 25346-2013
Предлагаемая редакция:
определения ГОСТ 25346
Обоснование:
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.4.3.4)
	Принято к сведению.
Примечание 2 исключено.

	103. 
	8.2.2, примечание 3
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… согласно СТ СЭВ 543 и ГОСТ 8.417.
Предлагаемая редакция:
… согласно СТ СЭВ 543 и ГОСТ 8.417.
Обоснование:
Редакторская правка для лучшей читаемости и в целях соответствия требованиям ГОСТ Р 2.105 окончательной редакции
(п.6.1.12, третье перечисление).
	Принято к сведению.
Примечание 3 исключено

	104. 
	8.2.5
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Текущая редакция: Верхнее и нижнее предельные отклонения угловых размеров также выравнивают до минут, секунд, например «», «».
Замечание: Система автоматического проектирования «Компас 3Д» не позволяет выполнить выравнивание как это приведено в проекте стандарта
	Принято.
Абзац исключен

	105. 
	8.3.1
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
…
- иная запись, если данная запись однозначно определяет интервалы допуска.
Предлагаемая редакция:
- «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 ...», «Общие допуски ГОСТ 30893.2 ...»;
- иная запись, если данная запись однозначно определяет интервалы допуска.
Обоснование:
Предложение дополнить перед последним перечислением примером общей записи о неуказанных предельных отклонениях размеров согласно ГОСТ 30893.1,
ГОСТ 30893.2.
	Принято.
В конце пункта введен пример

	106. 
	8.3.2, рис. 93
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция:
[image: C:\Users\0100525\Desktop\ЕСКД голос до 20.07.2026 и 2.501 ОР до 15.08.26\Ответы\к замечаниям 1.png]
Обоснование: Над таблицей уже есть указание «В миллиметрах»
	Принято.

	107. 
	8.3.2, рис. 93
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Замечание: Заголовки в головке таблицы написать в единственном числе. Скорректировать «до 3 мм», «Св. 25 до 40»	
Предлагаемая редакция: Записать в головке «Линейный размер», «Предельное отклонение». Записать, как «до 3 включ.», «Св. 25 до 40 включ.»
Обоснование: ГОСТ Р 2.105
	Принято.

	108. 
	8.4.1, перечисление 4
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: 
[image: 2]
Обоснование: Система автоматического проектирования «Компас 3Д» не позволяет выполнить выравнивание как это приведено в проекте стандарта
	Принято к сведению.
См. ответ на замечание 92

	109. 
	8.4.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: 8.4.2 …для каждого участка отдельно [рисунок 95 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 95 б)]. 
	Принято.

	110. 
	8.4.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
… [рисунок 96 а)].
… [рисунок 96 б)].
Предлагаемая редакция:
… [рисунок 95 а)].
… [рисунок 95 б)].
Обоснование:
Редакторская опечатка
	Принято.

	111. 
	8.4.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
8.4.2	Если для участков поверхности с одним номинальным размером требуется указать разные предельные отклонения, границу между участками показывают сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно [рисунок 96 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 96 б)].
Предлагаемая редакция:
8.4.2 Если для участков поверхности с одним номинальным размером требуется указать разные предельные отклонения, границу между участками показывают сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно [рисунок 95 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 95 б)].
Обоснование:
Уточнить
	Принято.

	112. 
	8.4.2
	ЦНИИТОЧМАШ
	для каждого участка отдельно [рисунок 96 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 96 б)].
Предлагаемая редакция:
для каждого участка отдельно [рисунок 95 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 95 б)].
Обоснование: Рисунка 96 нет
	Принято.

	113. 
	8.4.2
	АО «Российские космические системы»
	Даны ошибочные ссылки на рисунок 96:
Предлагаемая редакция:  «Если для участков поверхности с одним номинальным размером требуется указать разные предельные отклонения, границу между участками показывают сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно [рисунок 95 а)]. Через заштрихованную часть изображения линию границы между участками проводить не следует [рисунок 95 б)]
	Принято.

	114. 
	Приложение А, рис. А.2
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Предлагаемая редакция: Уточнить обозначение угла и подрисуночную надпись касательно угла альфа
Обоснование: На рисунке углы уже даны числовыми значениями, буква альфа не присутствует
	Принято.
Подрисуночная надпись с углом исключена.

	115.  
	Приложение Б, п.Б.1
	ЦНИИТОЧМАШ
	введенного в 5.14 ГОСТ Р 2.109–2023
Предлагаемая редакция:
введенного в ГОСТ Р 2.109–2023 (пункт 5.14)
Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012 (п.4.3.5)
	Принято.

	116. 
	Приложение Б
	АО «ЦКБ МТ «Рубин»
	Указание размеров кромок неопределенной формы (и далее по тексту)
Предлагаем использовать другую формулировку:
Указание размеров кромок, форма которых не регламентирована (не задана, не подлежит контролю)

	Принято частично.
Добавлено уточнение в 6.9.1.
Понятие «кромки неопределенной формы» более краткое для многократного применения в тексте. Предлагаем не усложнять

	117. 
	Приложение Б, Б.5, таблица Б.1
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Ввести в таблицу Б 1 - графический символ притупления (раздел 6.9, рисунок 63)
	Принято к сведению.
Символ не требует указания размеров, т.к. он является масштабируемым как по ширине, так и по высоте в зависимости от его содержания.
В пункте Б.3 приведено, что символ выполняется сплошной тонкой линией

	118. 
	Приложение Б, таблица Б.1
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Ввести в таблицу Б 1 - графический символ притупления (раздел 6.9, рисунок 63).
	Принято к сведению.
Символ не требует указания размеров, т.к. он является масштабируемым как по ширине, так и по высоте в зависимости от его содержания.
В пункте Б.3 приведено, что символ выполняется сплошной тонкой линией



	Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
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