СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.313–202Х «Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений» (тема ПНС 1.0.482-1.073.23)
Проект в целом
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от  02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФГБУ «46 ЦНИИ МО», исх. №46/1766 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Вертолеты России», по эл.почте от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 6294/32 от 04.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «КБМ», исх. № 114/12655 от 28.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Квант», исх. № 025/2577 от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НИИЭП», исх. № 4381/941 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ОПК», исх. № 4888 от 27.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/272 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/27395 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Северное ПКБ», исх. № 65-05/4451 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Туполев», исх. № 16337-40.2 от 03.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-75/26 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/94 от 04.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-1238 от 02.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/2592 от 26.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ИК «Неотек Марин», исх. № 244-26/0 от 08.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/253 от 09.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Системы управления», исх. № БФ-1110 от 23.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е.Жуковского», исх. № МИ-7/1263 от 22.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ЗАО «Си Проект»
исх. №103/10 от 10.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Предлагаемая редакция:
Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011

	Принято.
Текст приведен в соответствие

	1. 
	Проект в целом
	АО «ТМХ», ООО «ТМХ Инжиниринг» по эл.почте от 05.06.2026

	Замечание, предложение:
Считаем необходимым изменить виды направленных на рассмотрение
проектов ГОСТ Р 2.305 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения – виды, разрезы, сечения», ГОСТ Р 2.312 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов
сварных соединений», ГОСТ Р 2.313 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений» с национальных (ГОСТ Р) на межгосударственные (ГОСТ) в связи с тем, что при их разработке нарушено требование пункта 7.1.1 основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения»:
«7.1.1 Не допускается разработка нового национального стандарта Российской Федерации на объект и аспект стандартизации, на которые распространяется действующий в Российской Федерации межгосударственный стандарт. В этом случае необходимо проводить работы по обновлению данного межгосударственного стандарта путем его пересмотра или внесения в него изменения. Только в случае, когда такое обновление межгосударственного стандарта не получило поддержку национальных органов других государств, применяющих данный стандарт, (см. 7.2.7, 7.2.11 и 7.3.7), допускается оформление вместо межгосударственного стандарта нового национального стандарта Российской Федерации».
При необходимости актуализации указанных в ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.312-72 и ГОСТ 2.313-82 положений для обеспечения выполнения Государственного оборонного заказа, предлагаем рассмотреть возможность разработки аналогичных государственных военных стандартов (ГОСТ РВ) вместо национальных стандартов (ГОСТ Р).

	Принято к сведению.
Данное замечание не может быть принято в настоящее время в силу того, что действующей Программой национальной стандартизации предусмотрена разработка именно ГОСТ Р. 
Заинтересованность компаний, работающих на рынках стран бывшего СССР в сохранении межгосударственных стандартов, понятна и учитывается. 10 февраля 2026 было проведено совещание руководства МТК 564 «Система управления полным жизненным циклом
изделий» с приглашением заинтересованных организаций, в котором приняли участие представители ООО «ТМХ Инжиниринг», АО «Желдорреммаш», ТК 150 «Метрополитены», Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».
На этом совещании была принята согласованная стратегия развития межгосударственной
стандартизации в области деятельности МТК 564 путем ускоренного обновления национальных стандартов РФ (ГОСТ Р) и последующего обновления межгосударственных стандартов на основе
ГОСТ Р. 
С учетом изложенного есть механизм формирования и реализации предложений по межгосударственной стандартизации, который предлагается применить к рассматриваемым проектам стандартов на перспективу. Предлагается в соответствии с ПНС 2026 довести до
завершения разработку ГОСТ Р и параллельно готовить соответствующие проекты межгосударственных стандартов.


1 Область применения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Формулировка пункта не корректна. Предлагается ее скорректировать:
«Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения… на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий машиностроения.»

Предлагаемая редакция:
«Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения условных изображений и обозначений… на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий машиностроения.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение формулировки

	Принято.
В уточненной редакции


2 Нормативные ссылки
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	2
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026

АО «ТМХ», ООО «ТМХ Инжиниринг» по эл.почте от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Некорректное наименование стандарта:
«ГОСТ Р 2.312 Единая система конструкторской документации. Швы сварных соединений. Правила изображения и указания (проект…»

Предлагаемая редакция:
«ГОСТ Р 2.312 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (проект …»

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с пояснительной запиской на проект окончательной редакции ГОСТ Р 2.312-202Х

	Принято.


3 Термины и определения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005

Предлагаемая редакция:
Предлагаем дополнить раздел 3 терминами пайка, склеивание, клепка или привести в рамках термины с определениями, или привести ссылки на стандарты, включающие данную терминологию в редакции: 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, ГОСТ 3.1109 и ГОСТ Р ИСО 857-2.

Обоснование предлагаемой редакции:
В ГОСТ 3.1109 приведена терминология процессов [статья 42 (клепка) и статья 44 (склеивание)], ГОСТ Р ИСО 857-2 [статья 3.1 (пайка)].
А также привести термин с определением для «сшивание».
В ГОСТ Р 2.005 данная терминология не приведена.

	Отклонено.
Считаем, что дополнение раздела 3 не требуется. Термины «пайка», «склеивание» и «сшивание» применены в настоящем стандарте в общепринятом техническом значении как наименования способов получения неразъемных соединений. Специальные определения этих терминов не требуются для однозначного понимания и применения установленных в стандарте правил выполнения условных изображений и обозначений.
Настоящий стандарт не устанавливает требования к выполнению технологических процессов пайки, склеивания и сшивания, поэтому его положения не зависят от определений, приведенных в ГОСТ 3.1109 и ГОСТ Р ИСО 857-2.
Клепаные соединения не входят в область применения настоящего стандарта. Их условные изображения установлены в ГОСТ Р 2.315


4 Соединения паяные и клеевые
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	4
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Привести наименование соединения (здесь и далее по тексту) в соответствие терминологическому стандарту на сборку, заменить «клеевые» на «клееные»

Предлагаемая редакция:
4 Соединения паяные и клееные

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 23887-79 является профильным терминологическим стандартом не сборку.
ГОСТ 23887-79 имеет статус документа по стандартизации оборонной продукции, в отличие от ГОСТ 28780-90, который такого статуса не имеет.
ГОСТ 28780-90 является специализированным стандартом на полимерные клеи и не распространяется на другие виды клеев.
С учетом изложенного преимущественное право применения имеет ГОСТ 23887-79

	Принято.

	1. 
	4.1, рисунок 1
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Исключить рисунок 1, сослаться в 4.1 на рисунки 2, 3, 4.
2) Откорректировать название линии согласно ГОСТ Р 2.303

Предлагаемая редакция:
В соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, видимое место соединения составных частей условно изображают линией толщиной 2S, где S – толщина основной линии [рисунок 2 б)] или зачерненным участком (рисунок 4). Невидимые участки, швы соединения условно изображают сплошной тонкой линией [рисунок 3 б)] …

Обоснование предлагаемой редакции:
1) На рисунке 2 и 3 полностью приведены изображения, приведенные на рисунке 1. Дублирование информации.
2) В ГОСТ Р 2.303 нет понятия «сплошная утолщенная линия»

	Принято частично.
Замечание в части дублирования графического материала учтено. Повторяющиеся изображения исключены из рисунков 2 и 3. Рисунок 1 сохранен, поскольку он непосредственно иллюстрирует общее положение пункта 4.1 о выполнении видимых и невидимых участков паяных и клееных соединений. Рисунки 2 и 3 предназначены прежде всего для иллюстрации условных обозначений пайки и склеивания и отдельных случаев их применения. 
Наименование «сплошная утолщенная линия» установлено ГОСТ Р 2.303, таблица 1, строка 1.5.

	1. 
	4.1
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Используется термин "сплошная утолщенная линия", тогда как в 
ГОСТ Р 2.303-68 используется термин "сплошная толстая основная линия".
Привести наименование линии к терминологии ГОСТ Р 2.303-68: "сплошная толстая основная линия" (или "сплошная основная линия" с указанием толщины 2s)

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласованность с терминологией ссылочного стандарта; исключение разночтений при оформлении конструкторской документации

	Принято к сведению.
В настоящем проекте применено наименование линии, установленное в проекте ГОСТ Р 2.303, - «сплошная утолщенная линия».В проекте ГОСТ Р 2.313 также прямо установлено, что наименования линий применяют по ГОСТ Р 2.303 (в новой редакции, которая будет утверждаться совместно)

	1. 
	4.1
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствует указание, как проводить линию-выноску к невидимому (скрытому) участку шва паяного или клеевого соединения, что может привести к разночтениям на чертеже. Дополнить словами в редакции

Предлагаемая редакция:
Линию-выноску к невидимому участку шва проводят от линии, обозначающей невидимый контур соединения (сплошная тонкая линия)

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение неоднозначности при чтении чертежа; обеспечение однозначного указания места пайки/склейки для технолога

	Отклонено.
Порядок проведения линии-выноски установлен в пункте 4.2: линию-выноску проводят к месту соединения - шву или участку. Данное правило распространяется как на видимые, так и на невидимые участки соединения, поэтому дополнительное указание не требуется.
Пункт 4.1 устанавливает только правила условного изображения видимых и невидимых участков паяных и клееных соединений. Включение в него требования о проведении линии-выноски приведет к дублированию пункта 4.2 и нарушит последовательность

	1. 
	4.2
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
1) Нет ссылки на рис. 2 а) и 3 а) с разъяснениями.
Привести конкретные разъяснения на рис. 2 а) и 3 а)

Предлагаемая редакция:
1).…[см рисунок 2 а) и 3а)]

Обоснование предлагаемой редакции:
Исключение неверного толкования рис. 2 а) и 3 а)

	Отклонено.
В пункте 4.2 приведены ссылки на рисунки 2 и 3 в целом. ГОСТ 1.5-2001 устанавливает необходимость ссылки на графический материал, но не требует приводить отдельную ссылку на каждую его часть, обозначенную строчной буквой.
Буквенные обозначения частей рисунков применены для разграничения различных вариантов изображения и обозначения соединений. Отдельные ссылки на конкретные части рисунков приведены в тех положениях стандарта, которые иллюстрируются именно этими вариантами, в частности в пункте 4.3.
Кроме того, в замечании не указано, какое именно неверное толкование рисунков 2 а) и 3 а) возможно и какие дополнительные разъяснения предлагается привести.

	1. 
	4.2
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Несоответствие проекционных видов на рис. 1 а) и 2 б).

Предлагаемая редакция:
Прочертить линией обрыва края изображения на главных видах на рис. 1 а) и 2 б)

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение в соответствие проекционные виды на рис. 1 а) и 2 б)

	Принято.

	1. 
	4.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Нет описания обозначения швов, ограниченных определенным участком

Предлагаемая редакция:
Добавить вторым абзацем:
«…Швы, ограниченные определенным участком, следует обозначать, как показано на рис. 2 б)»

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.313-82 (2.4)

	Принято.
См. п. 4.4

	1. 
	4.3
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить формулировку второго абзаца

Предлагаемая редакция:
…
Соединения, выполняемые по замкнутой линии круглого сечения, не требуют обозначения окружностью [см. рисунки 2 в) и 3 в)].

Обоснование предлагаемой редакции:
Нарушен смысл формулировки

	Принято.

	1. 
	4.3
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Указано: "на месте начала полки линии-выноски приводят окружность". Не регламентирован случай, когда линия-выноска выполняется без полки (только со стрелкой). Дополнить словами в редакции

Предлагаемая редакция:
При выполнении линии-выноски без полки окружность приводят у начала стрелки (на конце линии-выноски перед стрелкой)

Обоснование предлагаемой редакции:
Обеспечение полноты правил для всех вариантов оформления; предотвращение ошибок в системах автоматизированного проектирования и ручном проектировании

	Принято к сведению.
Данный случай иллюстрирован на рисунке 1 б)

	1. 
	4.3, рисунки 3(в), 4,6
	АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-315-26 от 03.06.2026

	Замечание, предложение:
[image: ]
Соединения, выполняемые по окружности круглого сечения, не требуют обозначения по замкнутой линии [см. рисунки 2 в) и 3 В)].

Предлагаемая редакция:
лучше это требование убрать или переформулировать. В соединениях, выполняемых по окружности круглого сечения, ДОПУСКАЕТСЯ не проставлять знак обозначения по замкнутому контуру.

Обоснование предлагаемой редакции:
В целях унификации понятий. Во всех стандартах применяется, в том числе и в этом. Лишняя вариативность в данном случае только во вред

	Отклонено.
Предлагаемая редакция «допускается не проставлять» вводит вариативность оформления, поскольку допускает как нанесение, так и ненанесение обозначения соединения по замкнутой линии.
Действующая формулировка устанавливает единое правило: для соединений, выполняемых по окружности круглого сечения, дополнительное обозначение соединения по замкнутой линии не требуется, поскольку замкнутость соединения однозначно определяется его изображением. Аналогичный подход принят в разрабатываемых ТК 482 стандартах ЕСКД.
Кроме того, выражение «знак обозначения по замкнутому контуру» не соответствует терминологии пункта, в котором речь идет об окружности, наносимой в месте начала полки линии-выноски.

	1. 
	4.4
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается ссылку на рисунок 4 перенести:
«На изображении паяного (клеевого) соединения при необходимости допускается указывать размеры шва в соответствии с ГОСТ Р 2.307 и обозначение шероховатости поверхности в соответствии с ГОСТ Р 2.309 (рисунок 4).»

Предлагаемая редакция:
«На изображении паяного (клеевого) соединения (рисунок 4) при необходимости допускается указывать размеры шва в соответствии с ГОСТ Р 2.307 и обозначение шероховатости поверхности в соответствии с ГОСТ Р 2.309.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Иначе воспринимается, что рисунок 4 не текущего стандарта а ГОСТ Р 2.309

	Принято.
См. п. 4.5

	1. 
	4.5
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Ввести положение о возможности установления требований к контролю качества шва

Предлагаемая редакция:
Добавить вторым абзацем:…
При необходимости в том же пункте технических требований следует приводить требования к качеству шва

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.313-82 (2.6)
В стандартах и технических условиях может быть установлено несколько способов контроля качества шва или не установлено ни одного.

	Принято.
См. п. 4.6

	1. 
	4.5
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить фразой, которая есть в действующей редакции ГОСТ 2.313-82

Предлагаемая редакция:
… [рисунок 5 б)]. При необходимости в том же пункте технических требований следует приводить требования к качеству шва. Номер пункта технических требований указывают на полке линии-выноски.

Обоснование предлагаемой редакции:
Производственная необходимость, иногда для достижения требуемого качества продукции необходимо сослаться на нормативный документ, в котором указан определенный технологический прием (допускается согласно ГОСТ Р 2.109-2023).
Например: «1 Клей БФ-2 ГОСТ …. Склеивание производить по …”

	Принято.
См. п. 4.6

	1. 
	4.5
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается скорректировать выражение:
«Обозначение припоя или клея … по соответствующему стандарту, техническим условиям или иным документам на поставку следует проводить:»

Предлагаемая редакция:
«Обозначение припоя или клея … по соответствующему стандарту, техническим условиям или иным документам на поставку следует приводить:»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение действия

	Принято.
См. п. 4.6

	1. 
	4.5, 2 перечисление
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается добавить уточнение:
«- в технических требованиях записью по типу…». 
Эти данные приводят в технических требованиях, размещённых на поле чертежа или электронной геометрической модели. Во избежание путаницы с документом «технические требования», предлагается добавить примечание

Предлагаемая редакция:
«Примечание – Здесь и далее под техническими требованиями подразумевается пунктуационный перечень требований, приводимый на поле чертежа или электронной геометрической модели.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение разночтения понимания текста в данном пункте, а также в п.4.7, 5.3, 6.4

	Принято к сведению.

Понятие «технические требования» применено в значении, установленном в стандартах ЕСКД, и не требует дополнительного определения в настоящем стандарте. 
Добавлено примечание
См. п. 4.6

	1. 
	4.6
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить редакцию

Предлагаемая редакция:
При выполнении соединений припоями или клеями различных марок всем швам, выполняемым одним и тем же материалом и с предъявляемыми одинаковыми техническими требованиями к шву, присваивают один порядковый номер, который указывают на линии-выноске, как показано на рисунке 6. При этом в технических требованиях материал указывают записью по типу: «Припой марки ПОС 4 по ГОСТ... (№1), припой марки ПМЦ 36 по ГОСТ... (№2), клей БФ-2 ГОСТ... (№3). Склеивание производить по ГОСТ…». 
Примечание – Для припоя указывают только марку припоя, а не сортамент или форму поставки.

Обоснование предлагаемой редакции:
Дополнение, дописанное к шву (№ 3) поясняет фразу «и предъявляемыми одинаковыми техническими требованиями», так как при одном материале технические требования к склеиванию могут быть разные и тогда швам надо давать разные номера

	Принято частично.
Слово «марки» в примерах обозначения материалов не добавлено, поскольку обозначение припоя или клея следует приводить в форме, установленной соответствующим стандартом, техническими условиями или иным документом на поставку. Универсальное применение слова «марки» ко всем материалам не требуется.
Запись «Склеивание производить по ГОСТ…» в пример не включена, поскольку конкретные требования к выполнению соединения зависят от применяемого материала и конструкции изделия и при необходимости приводятся в технических требованиях.

Необходимость указания сортамента, формы поставки и иных характеристик материала определяется разработчиком документации исходя из требований к конкретному изделию и документов на применяемый материал. Установление общего запрета на указание таких сведений необоснованно.
См. п. 4.7

	1. 
	4.6
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается скорректировать выражение:
«При этом в технических требованиях материал следует указывать записью по типу…»

Предлагаемая редакция:
«При этом в технических требованиях запись материала следует выполнять по типу…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение действия (записи на чертежах приводят или выполняют)

	Принято к сведению.
Формулировка данного предложения переработана.
См. п. 4.7


	1. 
	4.6
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Предлагаемая редакция:
Перефразировать требования пункта, чтобы допустить паяные и клеевые соединения записывать в разных пунктах технических требований

Обоснование предлагаемой редакции:
Обязательные требования пункта о присвоении номеров не всегда удобно выполнять, особенно если на чертеже еще присутствует сварка со своими номерами. Удобнее разнести требования на разные пункты, например:
1 Припой ПОС 40 ГОСТ…
2 Клей БФ-2 ГОСТ…
Тогда на полках-выносках будут только пункты

	Принято.
См. п. 4.7

	1. 
	4.6 и рисунок 6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Указана несуществующая марка припоя "Припой ПОС 4", должно быть "Припой ПОС 40"

	Принято.
См. п. 4.7


5 Соединения, получаемые сшиванием
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	5.2
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Указан графический символ "N" (рисунок 7), но не заданы шрифт, начертание и размер символа, что может привести к его произвольному воспроизведению. 
Уточнить в тексте или на рисунке 7

Предлагаемая редакция:
Графический символ выполняют прописной наклонной буквой латинского алфавита высотой h (по ГОСТ Р 2.303)

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласованность с правилами выполнения надписей (ГОСТ 2.303-68, ГОСТ Р 2.316-2023); устранение разночтений

	Принято частично.
Размещать букву на линии кажется не логичным. Символы описаны как графические символы, а не буквы, в приложении А.

	1. 
	5.4
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Некорректное выражение:
«…через символ «×» (умножение 1)…».
Почему «умножение 1», а не «умножение»?
Если имеются разные расшифровки символа «×» по какому то стандарту, то необходимо привести ссылку на него

Предлагаемая редакция:
Привести в соответствие

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение разночтения

	Принято к сведению.

	1. 
	5.4
	[bookmark: bookmark4]АО «Российские космические системы», исх. № РКС 7/1203 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1 «Примечание - запись «2х 5» на рисунке 7»
На рисунке 7 запись «2х 4»
2 Предлагаю сделать симметричной запись «2х 5» и аналогичную запись на рис. 7

Предлагаемая редакция:
1 Устранить несоответствие текста примечания п. 5.4 и надписи на рис. 7 [исправление ошибки]
2 Запись «2x5» [аналогично указанию размеров на рис.
11,12 проекта ГОСТ Р 2.312] или «2 х 5» [аналогично указанию размеров на рис. 56, 57 ГОСТ 2.307-2011]
	Принято частично.
Запись кол-ва элементов согласно проекту ГОСТ Р 2.307 должна иметь вид «2х 4», т.е. 2 элемента, затем разделитель «умножить» + «пробел», затем размер элемента, т. е. «4»

	1. 
	5.4 
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026
	Предлагаемая редакция:
«… символ «х» (умножить 1), удалить цифру 1

Обоснование предлагаемой редакции:
Исправить ошибку

	Принято.

	1. [bookmark: _Hlk231855754]
	5.4, рисунок 7
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-236 от 05.06.2026

АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-315-26 от 03.06.2026

АО «ТМХ», ООО «ТМХ-Электротех», ООО «ИЦД ТМХ», ООО «ТМХ Технологии» по эл.почте от 05.06.2026

АО «Коломенский завод» совместно с ООО «ИЦД ТМХ», исх. № 504/1295 от 04.06.2026

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Несовпадение обозначения шва, указанного в примечании и на рисунке:
Примечание – Запись «2× 5» на рисунке 7 означает два параллельных шва, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга.
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Примечание – Запись «2× 4» на рисунке 7 означает два параллельных шва, расположенных на расстоянии 4 мм друг от друга.
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение в соответствие обозначения шва в п.5.4 и на рисунке 7

	Принято.


6 Соединения, получаемые при помощи металлических скобок
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	6.1
	АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается скорректировать выражение:
«Соединение, получаемое при помощи металлических скобок, указывают линией-выноской, проведённой со стороны расположения скобок …»

Предлагаемая редакция:
«Соединение, получаемое при помощи металлических скобок, обозначают линией-выноской, выполняемой со стороны расположения скобок …»

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение действия

	Отклонено.
Действующая формулировка корректно передает способ указания соединения: соединение указывают линией-выноской с размещенным на ней графическим символом. Линия-выноска сама по себе не является обозначением соединения, поэтому замена слова «указывают» на «обозначают» не повышает точность положения и может создать впечатление, что обозначением является только линия-выноска.
Формулировка «проведенной со стороны расположения скобок» однозначно устанавливает место проведения линии-выноски и соответствует принятому в стандартах ЕСКД способу описания линий-выносок. Замена слова «проведенной» на «выполняемой» не изменяет содержания требования и не является необходимой.

	1. 
	6.1, рисунок 8
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Рисунок 8 необходимо исключить (в пункте 6.1 нет ссылки на рисунок 8 в).
На рисунке 8 а) тонкие и толстые линии практически неразличимы.
На рисунке 8 б) недостаточно одной проекции, необходим вид слева, иначе нет представления о изделии и соединении.
При этом дать ссылки по тексту на таблицу 1

Предлагаемая редакция:
…
- «[image: ]» – для нахлесточных соединений (таблица 1, строки 1, 2, 3);
- «[image: ]» – для угловых соединений (таблица 1, строка 4).
Графический символ выполняют сплошной основной 
линией.

Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке 8 дублируется информация, которая более точно и подробно отражена в таблице 1.
В таблице 1 есть нумерация строк, что позволяет сослаться на конкретный вид соединения
	Принято.

	1. 
	6.5
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026

АО «Коломенский завод» совместно с ООО «ИЦД ТМХ», исх. № 504/1295 от 04.06.2026

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/13874 от 05.06.2026

АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0064 от 05.06.2026

АО «КБП», исх. № 47052/0014 от 04.06.2026

АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4761/65 от 27.05.2026

АО «ТМХ», ООО «ТМХ-Электротех», ООО «ИЦД ТМХ» по эл.почте от 05.06.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
В примечании заменить «три» на «два»

Предлагаемая редакция:
…
Примечание – Запись «2×50» на рисунке 9 означает два параллельных ряда металлических скобок с расстоянием 50 мм между ними.

Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке 9 и в примечании приведена запись «2×50», а описание приведено для «3×50»

	Принято.

	1. 
	6.5
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-236 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Ошибка в примечании:
Примечание – Запись «2× 50» на рисунке 9 означает три параллельных ряда металлических скобок с расстоянием 50 мм между ними

Предлагаемая редакция:
Примечание – Запись «2× 50» на рисунке 9 означает два параллельных ряда металлических скобок с расстоянием 50 мм между ними.

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с п. 6.5 рассматриваемого стандарта если соединение образуется несколькими рядами скобок, то на чертеже следует изобразить один ряд, расположенный ближе к краю, а под полкой линии-выноски указать количество рядов и расстояние между ними через символ «×» (умножение 1).

	Принято.

	1. 
	6.5, примечание
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 7/1203 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
1 «Запись «2х 50» на рисунке 9 означает три параллельных ряда...»
2 Предлагаю сделать симметричной запись «2х 50» и аналогичную запись на рис. 9

Предлагаемая редакция:
1 «Запись «2х 50» на рисунке 9 означает два параллельных ряда...» [исправление ошибки]
2 Запись «2x50» или «2 х 50» [см. выше]

	Принято частично.
Запись кол-ва элементов в проекте ГОСТ Р 2.307 имеет вид «2х 50», т.е. 2 элемента, затем разделитель «умножить» + «пробел», затем размер элемента, т. е. «50»

	1. 
	6.5
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
Описано правило для обозначения количества рядов через символ "×", но не регламентировано шахматное (смещенное) расположение рядов, часто встречающееся на практике. Дополнить словами в редакции

Предлагаемая редакция:
При шахматном расположении рядов расстояние между рядами указывают относительно базового ряда, при необходимости приводят дополнительный вид или выносной элемент с пояснением

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение пробела в правилах оформления; обеспечение однозначности для технолога при разметке и сборке

	Отклонено.
Введение правил изображения и обозначения шахматного расположения рядов металлических скобок целесообразно рассматривать на стадии разработки первой редакции стандарта с проведением дополнительного анализа и подготовкой соответствующих графических примеров.
Предлагаемая редакция не устанавливает однозначного способа изображения и указания взаимного смещения скобок в соседних рядах. В частности, не определены понятие «базовый ряд», способ задания величины смещения и содержание дополнительного изображения. В связи с этим предложенное положение может быть истолковано неоднозначно и не может быть включено в стандарт.

	1. 
	6.6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-13140 от 19.06.2026
	Замечание, предложение:
В таблице 1 отсутствует указание, по какому документу по стандартизации/техническим условиям выбирать параметры скобок (диаметр, длина, шаг) и как их указывать на чертеже.
Дополнить технические требования или примечание к таблице словами в редакции

Предлагаемая редакция:
Параметры скобок (размеры, материал, шаг) указывают в конструкторской документации в соответствии со стандартами или техническими условиями на поставку. Допускается ссылка на номер пункта технических требований на полке линии-выноски

Обоснование предлагаемой редакции:
Обеспечение полноты информации для производства; предотвращение ошибок при подборе комплектующих

	Принято.
См. п. 6.4

	1. 
	6.6, таблица 1
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-888/26 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
	1 С параллельным расположением скобок

	2 С последовательным расположением скобок

	3 С параллельным наклонным расположением скобок

	4 Угловое с параллельным расположением скобок



Предлагаемая редакция:
	С параллельным расположением скобок

	С последовательным расположением скобок

	С параллельным наклонным расположением скобок

	Угловое с параллельным расположением скобок



Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с пунктом 4.5.7 ГОСТ 1.5 нумерацию показателей, включенных в таблицу, проводят при необходимости. В данном случае необходимость отсутствует, а наличие цифр, не отделенных от текста, затрудняет чтение

	Принято к сведению.
Нумерация строк таблицы 1 сохранена, поскольку принято решение исключить рисунок 8 и привести в тексте стандарта ссылки на отдельные строки таблицы 1. Таким образом, нумерация необходима для однозначной идентификации соответствующих примеров и не противоречит пункту 4.5.7 ГОСТ 1.5-2001, согласно которому нумерацию показателей, включенных в таблицу, применяют при необходимости.
Их исключение сделает невозможными однозначные ссылки вида «таблица 1, строки 1—3» и «таблица 1, строка 4».

	1. 
	6.3, Рисунок 9
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/19039 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить технические требования (ТТ) рисунка 9 информацией о расстоянии между скобками

Предлагаемая редакция:
1 Скоба 2-35 ГОСТ …. Расстояние между скобками…

Обоснование предлагаемой редакции:
В пункте 6.4 с ссылкой на рисунок 9 приводят примеры дополнительных сведений, которые могут указываться в ТТ. На рисунке 9 не отражена часть информации, которая есть в пункте 6.4.

	Отклонено.
В пункте 6.4 параметры скобки и расстояние между скобками приведены в качестве примеров дополнительных сведений, которые указывают в технических требованиях при необходимости. Положение не устанавливает обязательность одновременного указания всех перечисленных сведений в каждом примере.
Ссылка на рисунок 8 в 6.4 иллюстрирует расположение номера пункта технических требований на полке линии-выноски, а не обязательный состав содержания этого пункта. Поэтому отсутствие в технических требованиях рисунка 8 информации о расстоянии между скобками не противоречит пункту.

	1. 
	6.6, Таблица 1

	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-236 от 05.06.2026
	Замечание, предложение:
В полном и условном изображениях использована штриховка деталей, изготовленных из металла.

Предлагаемая редакция:
В полном и условном изображениях использовать штриховку деталей, изготовленных из неметаллических материалов, как на рисунке 7.

Обоснование предлагаемой редакции:
[bookmark: _Toc150176434][bookmark: _Ref150174945]При помощи металлических скобок соединяют неметаллические материалы.
	Принято. 



	Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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