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4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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[bookmark: _Toc445998458][bookmark: _Hlk231821104][bookmark: _Ref74392882]Настоящий стандарт устанавливает буквенные обозначения основных величин и правила использования применения буквенных обозначений буквенных обозначений величин в конструкторских документах изделий машиностроения.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.304 Единая система конструкторской документации. Шрифты (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение Указание размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.308 Единая система конструкторской документации. Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.Проект, окончательная редакция

Термины и определения
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127]В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005.
Основные положения
Буквенные обозначения величин применяют в конструкторских документах (далее – документыКД):
- в качестве обозначения переменного значения величины (например, в групповых и базовых документахКД, в характеристиках элементов элементах нормативно-справочной информации и т. п.);
- в случаях, когда числовое значение величины еще не определено (например, в проектных документах);
- в качестве имени атрибута в электронных геометрических моделях;
- в текстовых документах;
- в других случаях, при необходимости.
Примечание – В КД применяют буквенные обозначения Под величинами понимаются линейныхе и угловыхе размеров, а также ы и иныхе величины, не относящиеся к размерам.
В таблице 1 установлены буквенные обозначения основных величин, которые допускается применять без их расшифровки в документе КД. Примеры применения приведены в приложении А.
(пПрописные буквы рекомендуется применять для обозначения габаритных размеров). Примеры применения приведены в приложении А.
[bookmark: _Ref145274087]Таблица 1 – Буквенные обозначения основных величин
	Наименование вВеличиныа
	Буквенное обозначение 

	Длина
	L, l

	Ширина
	B, b

	Высота, глубина
	H, h

	Толщина (листов, стенок, ребер и т. д.)
	s, T

	Диаметр
	D, d

	Радиус
	R, r

	Межосевое и межцентровое расстояние
	A, a

	Шаг повторяющихся элементов, кроме зубчатых зацеплений и резьб
	t

	Размер фаски
	c

	Количество (элементов)
	n

	Числовое значение геометрического допуска
по ГОСТ Р 2.308
	z

	Примечание – Если величина, которую требуется обозначить буквой, может быть отнесена к нескольким наименованиям величин согласно данной таблице, то выбор буквенногое обозначенияе выполняется выбирает разработчиком документа.



Применение буквенных обозначений, установленных в таблице 1, для обозначения других величин не допускается. 
В случае возникновения такой необходимости буквенное обозначение следует сопровождать расшифровкой (в таблице исполнений, в технических требованиях и т. п.).
Для обозначения прочих величин (кроме установленных перечисленных в таблице 1) рекомендуется применять:
- прописные и строчные буквы латинского алфавита (в том числе допускаются обозначения, состоящие из нескольких букв) – для линейных размеров и других величин, не относящихся к размерам;
- прописные и строчные буквы греческого алфавита – для угловых размеров и других величин, в соответствии с применяемыми документами по стандартизации.
Не рекомендуется использовать для обозначения величин латинские буквы I, O, V, X (как прописные, так и строчные).
Для размеров, вид которых в соответствии с ГОСТ Р 2.307 указывают с применением графического символа (R, ⌀, SR, S⌀, ⌒, □, s, l и т. п.), графический символ приводят перед буквенным обозначением в соответствии с правилами 
ГОСТ Р 2.307 (рисунок 1). Если графический символ совпадает с латинской буквой (R, SR, s, l), то между ним и буквенным обозначением ставят знак «=» «(равно» (=).
Допускается использование буквенного обозначения из таблицы 1 без указания графического символа (рисунок 2), если:
- буквенное обозначение однозначно определяет вид размера (например, обозначение диаметра, или радиуса);
- вид размера для данного обозначения указан в технических требованиях, таблице исполнений или иным способом в данном КД.
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Допускается для имен атрибутов в электронной геометрической модели использовать полные латинские наименования букв греческого алфавита, записанные латинскими буквами, если программное обеспечение не поддерживает набор символовы греческого алфавита.
Примеры
1 Alpha (вместо α).
2 Beta (вместо β).
Если в одном документе требуется использовать буквенное обозначение для нескольких одинаковых величин одного наименования, то используют:
- одно буквенное обозначение, дополненное цифровым или буквенным индексом, присваивая егоприсвоенным в порядке возрастания. Правила записи индексов – по ГОСТ Р 2.304;
- разные буквенные обозначения (с их расшифровкой в документе, при необходимости).
Примечание – Буквенные о Обозначения одной и той же буквой в прописном и строчном в виде прописной и строчной буквы одного наименованияначертаниях считаются разными.
Допускается заменять бБуквенным обозначением допускается заменять толькоразмер вместе с установленными для него предельными отклонениями либо только номинальный размер без предельных отклонений. Если буквенным обозначением заменяют только номинальный размер, В этом случае численныеовые значения предельныхе отклоненийя приводятся  после буквенного обозначения по общим правилам [рисунок 4 3 а)], а класс допуска отделяют от буквенного обозначения знаком «–»« (тире») [рисунок 4 3 б)].
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Приложение А
(справочное)
Дополнительные примеры простановки применения буквенных обозначений 
в КДконструкторских документах
На рисунках А.1 – А.4 приведены примеры использования применения буквенных обозначений.
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	Рисунок А.1
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	Рисунок А.2
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	Рисунок А.3
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	Рисунок А.4
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