СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
по проекту ГОСТ Р 2.321–202Х «ЕСКД. Обозначения буквенные»


	№
п/п
	Структурный элемент 
	Наименование
организации
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Замечание: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Обоснование: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011
	Принято.
Проект дополнительно отредактирован в части языка, терминологии, оформления и знаковых средств.

	2. 
	3
	АО «КБП»
	Замечание:
Поскольку ГОСТ Р 2.005 не содержит термина «величина», предлагается добавить новый термин в раздел 3:
«В настоящем стандарте применены термины по 
ГОСТ Р 2.005.»
Предлагаемая редакция:
«В настоящем стандарте применены термины по 
ГОСТ Р 2.005 и следующие термины:
3.1 величина: Свойство объекта или отдельного его элемента, которое может быть применено на чертежах и в электронных геометрических моделях и выражено количественно в виде числа с указанием отличительного признака (буквенно-графического обозначения) как основы для сравнения.
Примечание – Например, под величинами можно понимать линейные и угловые размеры, а также другие, не относящиеся к размерам, величины.»»
Обоснование предлагаемой редакции:
Для удобства восприятия текста стандарта, а также в соответствии с объектом и аспектом стандартизации (правила использования буквенных обозначений величин)
	Отклонено.
Не считаем целесообразным введение термина «величина» в редакции, отличной от основополагающих стандартов в сфере метрологии (см. РМГ 29-2013).
Предлагаемое определение смешивает понятие величины со способом ее представления и обозначения в конструкторской документации. Область применения положений настоящего стандарта в отношении величин пояснена в примечании к 4.1

	3. 
	4.1, перечисление 1
	Госкорпорация «Росатом»
	На основании пп. 4.2.1 ГОСТ 1.5-2001, необходимо в круглых скобках текста данного дефиса
- исключить примененное слово «...характеристиках...» касательно нормативно-справочной информации (НСИ).
- дополнительно включить слово «...конструкторских ...» в отношении групповых и базовых документов (см. ГОСТ 2.113-75).
Предлагаемая редакция: - в качестве переменного значения величины (например, в групповых и базовых конструкторских документах, и элементах нормативно-справочной информации и т. п.);
Обоснование: Согласно пп. 3.1.8 ГОСТ Р 2.820-2023, НСИ – это идентифицированная единица ИНФОРМАЦИИ, описывающая физический, информационный объект или понятие (объект), используемые при разработке КД и ТД.
ТРЕБУЕТСЯ ПОЯСНЕНИЕ: Какие характеристики должны быть у такой единицы информации?
Согласно пп. 4.2.1 ГОСТ 1.5-2001, текст стандарта должен быть точным и не допускать различных толкований.
	Принято.

	4. 
	4.1
	АО «КБП»
	Текущая редакция:
Предлагается удалить примечание из пункта:
«Примечание – Под величинами понимаются линейные и угловые размеры и иные величины, не относящиеся к размерам.»
Предлагаемая редакция:
Удалить в соответствии с замечанием (как избыточную информацию)
Обоснование предлагаемой редакции:
См. замечание выше по добавлению термина в раздел 3
	Принято частично.
Предложение об исключении примечания не принято, поскольку при отсутствии специального определения термина «величина» примечание необходимо для уточнения области применения положений стандарта. Вместе с тем редакция примечания уточнена

	5. 
	4.3
	ФГУП «ВНИИА»
	Исключить второй абзац
Предлагаемая редакция: Применение буквенных обозначений, установленных в таблице 1, для обозначения других величин не допускается
Обоснование: В первом предложении 4.3 установлено, что для обозначения других величин применение буквенных обозначений, приведенных в таблице 1, не допускается, а следующим абзацем опровергаете данное недопущение
	Принято.

	6. 
	4.3, Таблица 1
	ФГУП «ВНИИА»
	Требуется уточнение в примечании что значит «…к нескольким наименованиям данной таблицы…». Непонятно слово «наименованиям»
Предлагаемая редакция: «Примечание – Если величина, которую требуется обозначить буквой, может быть отнесена к нескольким наименованиям величин согласно данной таблице, то выбор буквенного обозначения выполняется разработчиком документа.»
Если примечание откорректировать в данном ключе, то дополнительно необходимо изменить наименование графы в головке таблицы 1 с «Величина» на «Наименование величины»
Обоснование: Таблица не содержит никаких наименований. О чем идет речь непонятно. Таблица содержит графы «Величина» и «Буквенное обозначение»
	Принято.
Изменено наименование графы таблицы 1 и добавлено слово «величин»

	7. 
	4.5
	АО «ЦНИИТОЧМАШ»
	Текущая редакция:
…в данном КД
Предлагаемая редакция:
… в данном конструкторском документе
Обоснование предлагаемой редакции:
Раздел «Сокращения» отсутствует
	Принято частично.
Сокращение «КД» сохранено, поскольку оно используется неоднократно. Сокращение введено при первом употреблении термина «конструкторские документы» в 4.1

	8. 
	4.5
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	1 Данное введение загромождает чертёж и не имеет практического смысла.
2 Также убрать из других структурных элементов стандарта
Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1
ГОСТ 1.5-2001 п. 4.1.2
	Отклонено.
Требование обеспечивает единообразие структуры записи размеров с правилами ГОСТ Р 2.307. При этом пункт 4.5 предусматривает возможность не приводить графический символ, если буквенное обозначение однозначно определяет вид размера либо вид размера установлен в КД иным способом. Поэтому обязательное применение графического символа фактически ограничено случаями, когда без него вид размера не может быть определен однозначно

	9. 
	4.5
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	1 Данное введение загромождает чертёж и не имеет практического смысла.
2 Также убрать из других структурных элементов стандарта
Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1
ГОСТ 1.5-2001 п. 4.1.2
	Отклонено.
См. ответ на замечание выше

	10. 
	4.6
	Госкорпорация «Росатом»
	В тексте указано сокращение «..ЭГМ», расшифровка которого ранее в тексте не выполнялась.
Предлагаемая редакция:...в электронной геометрической модели (ЭГМ) ...
	Принято частично.
Так как понятие «электронная геометрическая модель» в тексте используется только 2 раза, сокращение исключено

	11. 
	4.6
	АО «ЦНИИТОЧМАШ»
	Текущая редакция:
… атрибутов в ЭГМ
Предлагаемая редакция:
…атрибутов электронной геометрической модели
Обоснование предлагаемой редакции:
Раздел «Сокращения» отсутствует
	Принято.

	12. 
	4.8
	ФГУП «ВНИИА»
	Исправить ссылку с рисунка 4 на рисунок 3 в двух местах
Предлагаемая редакция: … [рисунок 3 а)], а класс допуска отделяют от буквенного обозначения знаком «тире» [рисунок 3 б)]
Обоснование: Исправление неверной ссылки
	Принято.

	13. 
	4.8
	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
	Изменить ссылку на [рисунок 3 а)], [рисунок 3 б)]
	Принято.

	14. 
	4.8
	АО «ЦНИИТОЧМАШ»
	Текущая редакция:
…[рисунок 4 а)], а класс допуска отделяют от буквенного обозначения знаком «тире» [рисунок 4 б)].
Предлагаемая редакция:
…[рисунок 3 а)], а класс допуска отделяют от буквенного обозначения знаком «тире» [рисунок 3 б)].
Обоснование предлагаемой редакции:
	Принято.

	15. 
	4.8
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
Допускается заменять буквенным обозначением только номинальный размер без предельных отклонений.
Предлагаемая редакция:
Допущение по замене буквенным обозначением только номинального значения размера противоречит требованиям ГОСТ 2.113-75 (п.4.1.8, третий абзац), где буквенное обозначение содержит в себе как номинальное значение размера, так и его предельное отклонение, которые в свою очередь приводятся в таблице исполнений полной записью размера.
[image: ]
Обоснование предлагаемой редакции:
Для сохранения принципа преемственности требований ГОСТ 2.113-75 к переменным данным в групповом чертеже в части размеров необходимо сохранить указание номинального значения с предельными отклонениями для буквенного обозначения размера как приоритетное при оформлении группового графического документа
	Принято частично.
Положение уточнено с целью сохранения возможности применения буквенного обозначения как для размера с установленными предельными отклонениями, так и только для номинального размера. Во втором случае предельные отклонения указывают непосредственно после буквенного обозначения. Предложение об установлении одного из способов в качестве приоритетного не принято, поскольку стандарт устанавливает допускаемые способы записи без определения их приоритетности

	16. 
	4.8
	АО «Российские космические системы»
	Даны ошибочные ссылки на рисунок 4:
Предлагаемая редакция: «В этом случае численные предельные отклонения приводятся после буквенного обозначения по общим правилам [рисунок 3 а)], а класс допуска отделяют от буквенного обозначения знаком «тире» [рисунок 3 б)]»
	Принято.

	17. 
	4.8
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
…[рисунок 4 а)], а класс допуска … [рисунок 4 б)].
Предлагаемая редакция:
…[рисунок 3 а)], а класс допуска … [рисунок 3
б)].
Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская опечатка
	Принято.

	18. 
	4.8
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
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Предлагаемая редакция:
Для корректности назначения выбранного класса допуска на рисунке необходимо вокруг шпоночного паза в ступице добавить штриховку на примере рисунков, приведенных ниже.
[image: ]
Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке 3 б) приведен шпоночный паз, и т.к. его размеры рассматриваются в системе «отверстие», то корректнее дополнить изображение штриховкой.
	Принято.

	19. 
	Приложение А
	АО «ЦНИИТОЧМАШ»
	Текущая редакция:
Дополнительные примеры простановки буквенных обозначений в КД
Предлагаемая редакция:
Дополнительные примеры простановки буквенных обозначений в конструкторской документации
Обоснование предлагаемой редакции:
Раздел «Сокращения» отсутствует
	Принято.
В заголовках сокращения не применяются

	20. 
	Приложение А, Рисунки А.1 - А.3
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Указание записи буквенного обозначения размера с предельными отклонениями рассмотреть в рамках замечания, приведенного в п.1 настоящей таблицы.
	Принято частично.
Формулировка пункта 4.8 уточнена: буквенным обозначением допускается заменять как размер с установленными для него предельными отклонениями, так и только номинальный размер с указанием предельных отклонений непосредственно после буквенного обозначения. Примеры в приложении А иллюстрируют один из допускаемых способов записи. Установление данного способа или способа, применяемого по ГОСТ 2.113, в качестве приоритетного не предусматривается

	21. 
	Приложение А, рис. А.2
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Некорректное указание радиуса «R=r1 ±2»
Предлагаемая редакция: Указать размер радиуса в соответствии с проектом национального стандарта ГОСТ Р 2.307-202Х от центра и в соответствии скорректировать указание базы А
Обоснование: Проект национального стандарта ГОСТ Р 2.307-202Х (п. 6.1.2)
	Принято.

	22. 
	Приложение А, Рисунок А.3
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Текущая редакция:
4 скругления
Предлагаемая редакция:
4 радиуса 
Пропущен размер диаметра отверстий, равномерно расположенных по горизонтали.
Обоснование предлагаемой редакции:
В целях соблюдения предложения по записи количества радиусов согласно замечанию в п.6 к ГОСТ Р 2.307.
	Принято частично.
Размер диаметра отверстий добавлен. Предложение заменить запись «4 скругления» на «4 радиуса» не принято, поскольку в данном случае указывают количество одинаковых геометрических элементов. Радиус является размерной характеристикой скругления, а не наименованием элемента. Термин «скругление» применен в проекте ГОСТ Р 2.307

	23. 
	Приложение А, рис. А.4
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
	Повторяется обозначение диаметра: Ød2, Ød2
Предлагаемая редакция: Ød1, Ød2
	Принято.

	24. 
	Приложение А, рис. А.4
	ФГУП «ВНИИА»
	Два разных диаметра имеют два одинаковых буквенных обозначения
[image: ]
Предлагаемая редакция: Исправить один из двух диаметров с Ød2 на Ød1 
Обоснование: На два разных диаметра применено одинаковое буквенное обозначение
	Принято.

	25. 
	Приложение А, рисунок А.4
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	На рисунке отмечено два одинаковых буквенных обозначений диаметра Ød2. Заменить один из них на Ød1.
	Принято.
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