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[bookmark: _Toc214637316][bookmark: _Toc214716173][bookmark: _Toc238902691]1 Область применения
[bookmark: _Hlk229573451][bookmark: _Hlk210733247]Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования к разработке и комплектности конструкторской ремонтной документации на изделия всех отраслей машиностроения, а также виды и правила выполнения ремонтных документов, содержащих указания и требования по организации и выполнению капитального и среднего ремонта.
На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие виды и правила выполнения иных ремонтных документов, в т. ч. для ремонтов других видов, учитывающих особенности изделий конкретных видов техники.
Примечание – Виды и правила выполнения ремонтных чертежей, схем, спецификаций и других ремонтных документов, предназначенных для графического и иного конструкторского обеспечения ремонта, устанавливает ГОСТ 2.604.
[bookmark: _Toc214637317][bookmark: _Toc214716174][bookmark: _Toc238902692]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 2.604 Единая система конструкторской документации. Чертежи ремонтные. Общие требования
ГОСТ 3.1109 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 19.101 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов
ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения 
ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения
ГОСТ Р 2.101 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.601–2026 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.605 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.620 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Технология модульной разработки (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.901 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования
ГОСТ Р 2.903 Единая система конструкторской документации. Правила поставки документации
ГОСТ Р 27.001 Надежность техники. Система управления надежностью. Основные положения
ГОСТ Р 27.102 Надежность в технике. Надежность выполнения задания и управление непрерывностью деятельности. Термины и определения
ГОСТ Р 27.301 Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения
ГОСТ Р 77.102 Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла изделия (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения
ГОСТ Р 54088 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная и ремонтная документация в форме интерактивных электронных технических руководств. Основные положения и общие требования
ГОСТ Р 55932 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Эксплуатационная и ремонтная документация. Требования к поставке и внесению изменений
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc214637318][bookmark: _Toc214716175][bookmark: _Toc238902693]3 Термины, определения и сокращения
[bookmark: _Toc214632303][bookmark: _Toc238902694]3.1 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 3.1109, ГОСТ 18322, ГОСТ 25866, ГОСТ Р 2.005, ГОСТ Р 27.102, а также следующие термины с соответствующими определениями:
[bookmark: _Ref120204833]3.1.1
ремонтный документ: Конструкторский документ, содержащий сведения для проведения ремонта изделия в специализированных организациях.
[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 46]
3.1.2
ремонтная документация: Совокупность ремонтных документов.
[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 74]
Примечание – В состав ремонтной документации могут входить ремонтные документы, виды и требования к которым установлены настоящим стандартом, а также ремонтные чертежи, схемы, спецификации и другие ремонтные документы, выполняемые по ГОСТ 2.604.
3.1.3 экземпляр изделия: Единица продукции, изготовленная по утвержденной конструкторской и технологической документации.
3.1.4 дефектация изделия: Процесс оценки технического состояния экземпляра изделия с целью определения перечня и условий выполнения операций, обеспечивающих его восстановление в соответствии с требованиями ремонтной документации.
[bookmark: _Toc214632304][bookmark: _Toc238902695][bookmark: _Toc214637319][bookmark: _Toc214716176]3.2 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности;
КД – конструкторский документ (конструкторские документы);
РД – ремонтный документ (ремонтные документы), виды которых установлены настоящим стандартом;
СЧ – составная часть;
ТУ – технические условия;
[bookmark: _Hlk210555481]ЭД – эксплуатационный документ (эксплуатационные документы).
[bookmark: _Toc238902696]4 Основные положения
4.1 Ремонтная документация предназначена для подготовки ремонтного производства, выполнения ремонта и контроля отремонтированных изделий силами специализированных ремонтных организаций.
Примечания
1 В настоящем стандарте:
- под «изделием» понимаются также СЧ, подлежащие ремонту и являющиеся изделиями по ГОСТ Р 2.101; при необходимости конкретизации в положениях стандарта применяются понятия «изделие в целом» и «СЧ изделия»;
- под «ремонтной документацией» в настоящем стандарте понимается совокупность входящих в нее РД, а также ремонтных чертежей, схем, спецификаций и иных документов по ГОСТ 2.604.
2 Ремонтная документация является конструкторской документацией, на основе которой при необходимости разрабатывают технологическую документацию, непосредственно по которой выполняют ремонт конкретных экземпляров изделия. Технологическую документацию для ремонта разрабатывает специализированная ремонтная организация, которая будет выполнять ремонт, в соответствии с требованиями Единой системы технологической документации. 
3 Фактический состав работ по ремонту, выполняемых на конкретном экземпляре изделия, как правило, определяют на основании дефектации в зависимости от фактического технического состояния этого экземпляра. В зависимости от этого формируют комплект технологической документации для ремонта конкретного экземпляра. 
4.2 Ремонтную документацию разрабатывают на изделия, для которых предусматривают с помощью ремонта технически возможное и экономически целесообразное восстановление параметров и характеристик (свойств), изменяющихся при эксплуатации и определяющих возможность использования изделия по прямому назначению, а также устранение повреждений и последствий отказов.
В зависимости от конструкции, характеристик ремонтируемых изделий и технологии ремонта ремонтную документацию разрабатывают на ремонт: 
- одного или ограниченного количества экземпляров изделия одного наименования (типа);
- изделий одного наименования (типа); 
- изделий нескольких наименований (типов), имеющих общие требования к их ремонту. 
4.3 Ремонтную документацию рекомендуется разрабатывать раздельно для каждого вида ремонта и условий ремонта (например, на месте эксплуатации или в ремонтной организации).
Примечание – При этом изделие в целом может ремонтироваться на месте эксплуатации, а ремонт отдельных СЧ может выполняться в ремонтных организациях.
Допускается разработка одного РД, а также чертежа, схемы, спецификации и иных документов по ГОСТ 2.604 на несколько видов (и условий) ремонта, если это предусмотрено техническим заданием или договором.
4.4 Сведения, содержащиеся в ремонтной документации, должны полностью соответствовать характеристикам ремонтируемого изделия, быть минимальными по объему, но достаточными для обеспечения правильного и безопасного выполнения ремонта и контроля отремонтированных изделий. 
При необходимости в ремонтной документации приводят указания о требуемом уровне подготовки ремонтного персонала.
Примечание – Указания о необходимом уровне подготовки ремонтного персонала приводят, если выполнение ремонта требует специальных знаний и навыков. Эти указания могут включать необходимые специальности и разряды (классы), уровни допусков по отдельным видам работ (работы на высоте, работы, связанные с электробезопасностью) и иные подобные сведения.
4.5 Ремонтную документацию на изделие разрабатывает разработчик изделия, его изготовитель или ремонтная организация (далее – разработчик документации). Допускается по согласованию с заказчиком определять иного разработчика ремонтной документации (например, специализированный конструкторский центр, ремонтную организацию и др.).
Для РД допускается использовать технологию модульной разработки по ГОСТ Р 2.620.
4.6 Номенклатуру ремонтной документации устанавливает разработчик документации с учетом конструкции изделия, вида и условий ремонта, состава ремонтных работ, необходимости обучения персонала в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 2.604, а также требованиями технического задания, договора или ТУ.
В зависимости от необходимых для ремонта сведений ремонтная документация может включать один РД или ремонтный чертеж по ГОСТ 2.604.
[bookmark: _Hlk228800813]Для ремонтной документации, разрабатываемой в интересах государственного заказчика, номенклатуру документов устанавливают в техническом задании, договоре (контракте) или согласуют отдельно.
[bookmark: _Hlk228094181]4.7 Форму представления и форматы ремонтной документации устанавливает разработчик документации с учетом требований стандартов на соответствующие виды документов, технического задания или договора.
РД выполняют в следующих формах представления:
- странично-ориентированный документ на бумажном носителе;
- странично-ориентированный электронный документ по ГОСТ Р 2.051;
- интерактивный электронный документ (в т. ч. в форме интерактивного электронного технического руководства по ГОСТ Р 54088).
При необходимости информация, содержащаяся в РД, может быть дополнительно представлена в виде совокупности структурированных данных (файлов), предназначенных для автоматизированной обработки.
Примечание – Формы представления ремонтных документов, выполняемых по ГОСТ 2.604, устанавливают в соответствии с требованиями указанного стандарта и применимых стандартов Единой системы конструкторской документации.
4.8 Ремонтную документацию разрабатывают на изделие в целом, включая в нее сведения по ремонту его СЧ (включая покупные изделия). Для СЧ, являющейся покупным изделием, допускается использовать ремонтную документацию, поставленную разработчиком (изготовителем) этой СЧ.
Если СЧ подлежит ремонту отдельно от изделия в целом, то на нее обязательно разрабатывают отдельный комплект ремонтной документации.
Если СЧ ремонтируется вместе с изделием в целом, допускается на эту СЧ разрабатывать отдельный комплект ремонтной документации. Ссылки на ремонтную документацию СЧ приводят в РД изделия в целом. 
[bookmark: _Hlk228797860]Повторение в РД изделия в целом информации, приведенной в РД СЧ, допускается в минимально необходимом для выполнения ремонта объеме. При повторении такой информации приводят ссылку на РД СЧ, из которого она заимствована.
Примечание – Разработка ремонтной документации на применяемые в составе изделия покупные изделия может выполняться по прямому контракту с заказчиком, разработчиком ремонтной документации изделия в целом или с ремонтной организацией, если их контракт с заказчиком предусматривает такую возможность. В остальных случаях разработка ремонтной документации на покупные изделия может выполняться за счет собственных или привлеченных средств.
4.9 Если изделие является комплексом, то допускается не разрабатывать РД на комплекс в целом. В этом случае разрабатывают комплект ремонтной документации для каждой СЧ комплекса, а в РД одной из СЧ комплекса (принятой в качестве основной) приводят ссылки на комплекты ремонтной документации остальных СЧ комплекса.
4.10 Ремонтную документацию (подлинники, дубликаты, копии) передают ремонтным организациям и (или) заказчику с учетом требований ГОСТ Р 2.501 и ГОСТ Р 2.903. 
При необходимости РД тиражируют по аналогии с ЭД. При тиражировании и поставке экземпляров РД применяют требования ГОСТ Р 2.601 (7.1–7.4, 7.6), установленные для экземпляров ЭД, если иное не установлено техническим заданием или договором.
4.11 Ремонтную документацию, поставляемую на экспорт, выполняют с учетом положений ГОСТ Р 2.901 и ГОСТ Р 55932.
4.12 Сведения об отремонтированном изделии (о его приемке, ресурсе, сроке службы, упаковке, о гарантийных обязательствах и др.) приводят в формуляре или паспорте изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610. 
4.13 При необходимости в процессе ремонта обеспечивают повторную поставку утраченных или пришедших в негодность экземпляров ЭД в соответствии с ГОСТ Р 2.601.
4.14 При необходимости актуализации ЭД в связи с изменением конструкции изделия при ремонте в ЭД вносят изменения по ГОСТ Р 2.503 либо разрабатывают новый ЭД в соответствии с ГОСТ Р 2.601. Обозначение новому ЭД присваивают в соответствии с ГОСТ Р 2.601 (6.3.5).
[bookmark: _Toc238902697][bookmark: _Hlk210570537][bookmark: _Toc214716177][bookmark: _Toc214637320]5 Разработка ремонтной документации
5.1 Стадии разработки ремонтной документации и этапы выполнения работ приведены в таблице 1.
5.2 В зависимости от конструкции изделия и условий его ремонта допускается объединять или пропускать отдельные этапы работ из числа указанных в таблице 1. 
5.3 Ремонтной документации, разработанной на ремонт одного или ограниченного количества экземпляров изделия, присваивают литеру «РИ».
5.4 Ремонтную документацию разрабатывают в соответствии с требованиями технического задания, применяемых нормативных правовых актов и технических регламентов, настоящего стандарта и требований документов по стандартизации на конкретные виды техники.
Для ремонтной документации, разрабатываемой в интересах государственного заказчика, порядок разработки, согласования и утверждения устанавливают в техническом задании, договоре (контракте) или согласуют отдельно.
Таблица 1 – Стадии разработки ремонтной документации
	Стадия разработки
	Этап выполнения работ

	Разработка ремонтной документации для опытного ремонта изделия
	Разработка ремонтной документации, предназначенной для опытного ремонта изделия, без присвоения ей литеры

	
	Проведение опытного ремонта и предварительные испытания опытных ремонтных образцов (опытной ремонтной партии) после ремонта

	
	Корректировка ремонтной документации по результатам ремонта и предварительных испытаний с присвоением литеры «РО»

	
	Приемочные испытания опытных ремонтных образцов (опытной ремонтной партии)

	
	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний с присвоением литеры «РО1»

	
	При необходимости*, повторное проведение опытного ремонта и испытания опытного ремонтного образца (опытной ремонтной партии) по документации с литерой РО1 и корректировка ремонтной документации с присвоением литеры РО2, РО3 и т. д.

	Разработка ремонтной документации для серийного (массового) ремонта изделия
	Проведение ремонта изделий по документации с литерой «РО1» (или иной, присвоенной по результатам опытного ремонта)

	
	Корректировка ремонтной документации по результатам ремонта и испытаний с присвоением литеры «РА»

	
	Для изделия, разрабатываемого или ремонтируемого по государственному заказу (при необходимости) – ремонт и испытания головной (контрольной) серии изделий, отремонтированных по ремонтной документации с литерой «РА», и корректировка ремонтной документации с присвоением ей литеры «РБ»

	* Необходимость повторного выполнения опытного ремонта для присвоения ремонтной документации литеры РО2 (РО3 и т. д.) может быть обусловлена неудовлетворительными результатами опытного ремонта (в т. ч. связанными с недостатками документации).


5.4 Ремонтную документацию разрабатывают в соответствии с требованиями технического задания, применяемых нормативных правовых актов и технических регламентов, настоящего стандарта и требований документов по стандартизации на конкретные виды техники.
Для ремонтной документации, разрабатываемой в интересах государственного заказчика, порядок разработки, согласования и утверждения устанавливают в техническом задании, договоре (контракте) или согласуют отдельно.
5.5 При введении в действие новых стандартов, устанавливающих требования к ремонтной документации, не требуется внесение изменений в подлинники ремонтной документации, утвержденные ранее, если иное не установлено в техническом задании или договоре.
5.6 Исходными данными для разработки ремонтной документации являются: 
- рабочая конструкторская документация на изготовление изделий – по ГОСТ Р 2.102 (актуализированная на момент начала разработки ремонтной документации); 
- эксплуатационная документация на изделие по ГОСТ Р 2.601; 
- ремонтная документация на СЧ изделия (при наличии);
- документы по стандартизации на применяемые при изготовлении изделия материалы и технологические процессы (при наличии); 
- технологические документы на изготовление изделия (при наличии); 
- материалы по исследованию причин отказов и повреждений, возникающих при испытаниях и эксплуатации изделия или аналогичных изделий (при наличии); 
- результаты анализа надежности изделия (аналогичных изделий) при его использовании до ремонта и в межремонтные сроки (при наличии) – по ГОСТ Р 27.001, ГОСТ Р 27.301;
- результаты анализа логистической поддержки изделия и аналогичных изделий (при наличии) – по ГОСТ Р 53392;
- ремонтная документация аналогичных изделий (при наличии).
Перечень документов (данных), предоставляемых разработчику для разработки ремонтной документации, следует указывать в договоре или техническом задании с указанием источников получения.
5.7 При разработке ремонтной документации результаты работ по обеспечению надежности и анализа логистической поддержки (при наличии) используют для определения:
- критериев технического состояния и предельных состояний изделия;
- состава работ по контролю технического состояния и дефектации;
- перечней СЧ, подлежащих обязательной замене;
- допустимых способов восстановления;
- требований к запасным частям, материалам и средствам ремонта;
- состава и объемов контроля и испытаний после ремонта;
- иных мероприятий, определенных по результатам указанных работ.
5.8 Учет и хранение ремонтной документации (подлинников, дубликатов, копий) – в соответствии с ГОСТ Р 2.501.
[bookmark: _Hlk230599952]Изменения ремонтной документации (подлинников, дубликатов, копий) – по ГОСТ Р 2.503 (для документов в бумажной форме представления и электронных документов в виде файлов) и по ГОСТ Р 2.504 (для электронных документов в автоматизированной системе управления данными об изделии). 
[bookmark: _Toc238902698]6 Виды ремонтных документов и комплектность ремонтной документации 
6.1 Виды РД для капитального и среднего ремонта, их наименования, назначение и требования к ним установлены в таблице 2. 
Для других видов ремонта виды РД, их коды, наименования, назначение и требования к ним устанавливают в применяемых документах по стандартизации по аналогии с таблицей 2.
Таблица 2 – Виды РД для капитального и среднего ремонта и требования к ним
	Код вида документа
	Наименование вида документа
	Назначение документа
	Требования

	РК
	Руководство по капитальному
ремонту
	Документ, содержащий указания по организации ремонта изделия, правилам и порядку его выполнения, сборке, проверке и настройке, испытаниям, консервации, упаковке, транспортированию и хранению отремонтированного изделия, монтажа и испытания изделия в месте его использования (при необходимости) 
	См. раздел 8

	РС
	Руководство по среднему
ремонту
	
	

	КО
	Общее руководство по капитальному ремонту
	Документ, содержащий указания по ремонту группы изделий с общими требованиями к их ремонту: правила и порядок выполнения ремонта, указания по настройке, испытаниям, консервации, транспортированию и хранению отремонтированных изделий, монтажа и испытания изделий в месте их использования (при необходимости)
	

	СО
	Общее руководство по среднему ремонту
	
	

	УК
	Технические условия на капитальный ремонт
	Документ, содержащий технические требования на ремонт: значения показателей и нормы, которым должно удовлетворять отремонтированное изделие, требования к приемке, испытаниям, комплектации, упаковыванию, транспортированию и хранению отремонтированного изделия, гарантийные обязательства (если они предусмотрены)
	См. раздел 9

	УС
	Технические условия на 
средний ремонт
	
	

	ОК
	Общие технические условия на капитальный 
ремонт
	Документ, содержащий общие технические требования к ремонту группы изделий: значения показателей и нормы, которым должны удовлетворять отремонтированные изделия, требования к приемке, испытаниям, комплектации, упаковыванию, транспортированию и хранению отремонтированных изделий, гарантийные обязательства (если они предусмотрены)
	

	ОС
	Общие технические условия на средний ремонт
	
	




Окончание таблицы 2
	Код вида документа
	Наименование вида документа
	Назначение документа
	Требования

	ЗК
	Нормы расхода запасных частей на капитальный ремонт
	Документ, содержащий номенклатуру запасных частей и их количество, необходимое для подготовки ремонтного производства нормируемого количества изделий, ремонта изделия и его контроля при выполнении ремонта (капитального, среднего) и после него
	См. раздел 10

	ЗС
	Нормы расхода запасных частей на средний 
ремонт
	
	

	МК
	Нормы расхода материалов на капитальный 
ремонт
	Документ, содержащий номенклатуру расходных изделий, материалов и их количество, необходимое для подготовки ремонтного производства нормируемого количества изделий, ремонта изделия и его контроля при выполнении ремонта (капитального, среднего) и после него
	См. раздел 10

	МС
	Нормы расхода материалов на средний ремонт
	
	

	ЗИК
	Ведомость комплекта ЗИП на капитальный 
ремонт
	Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, необходимых для обеспечения ремонта изделия
	Документ 
выполняют по требованиям к ведомостям комплекта ЗИП в составе эксплуатационной документации по ГОСТ Р 2.610

	ЗИС
	Ведомость комплекта ЗИП на средний ремонт
	
	

	УПК
	Учебно-технический плакат (капитальный 
ремонт)
	Документ, содержащий в упрощенной и обобщенной форме сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, о техническом обслуживании и ремонте, областях технических знаний и другие технические данные об изделии с необходимыми иллюстративными материалами для подготовки персонала к выполнению ремонта изделия
	Документ 
выполняют по требованиям к учебно-техническим плакатам по
ГОСТ Р 2.605

	УПС
	Учебно-технический плакат (средний ремонт)
	
	

	ВРК
	Ведомость документов для капитального ремонта
	Документ, содержащий перечень документов, необходимых для организации и выполнения ремонта, а также контроля качества отремонтированных изделий
	См. раздел 11

	ВРС
	Ведомость документов для среднего ремонта
	
	



6.2 Для группы изделий, имеющих конструктивное сходство (варианты, исполнения) и общие требования к ремонту, рекомендуется разрабатывать общий РД (руководство по ремонту или ТУ), содержащий сведения, применимые для всех изделий группы. Сведения, различающиеся для отдельных изделий, приводят в соответствующем РД на изделия конкретного типа, при этом общие сведения в них не повторяют, а делают ссылку на общий РД.  
При невозможности или нецелесообразности разработки общего руководства по ремонту (общих ТУ на ремонт) допускается разрабатывать один РД (руководство по ремонту или ТУ) в нескольких частях (книгах), одна из которых содержит общие сведения по ремонту, а остальные – различающуюся информацию. 
Примечание – Документы (части, книги) с различающейся информацией могут разрабатываться как одновременно с разработкой общего документа (части, книги), так и после их утверждения (по мере появления новых вариантов).
Из содержания и оформления общего РД (общей части или книги) должно быть однозначно понятно, к каким изделиям, вариантам конструкции и видам ремонта относится приведенная информация.
6.3 В зависимости от особенностей изделия, объема сведений по нему и условий его ремонта допускается разрабатывать объединенный РД, включающий сведения из двух и более видов документов. Объединенному РД присваивают наименование и код вида документа, вышестоящего (из всех объединяемых) по таблице 2.
6.4 Комплект ремонтной документации изделия формируют из РД, установленных таблицей 2, а также ремонтных чертежей, схем, спецификаций и иных документов по ГОСТ 2.604.
При необходимости для подготовки, выполнения ремонта и контроля отремонтированного изделия формируют конструкторский комплект документов для ремонта, в который кроме ремонтной документации включают:
- рабочие КД изделия по ГОСТ Р 2.102;
- ЭД изделия по ГОСТ Р 2.601;
- программные документы на СЧ изделия по ГОСТ 19.101;
- технологические документы на изготовление изделия и его СЧ (при наличии);
- рабочие КД на изготовление, испытания, приемку и эксплуатацию оборудования и оснастки для ремонта изделия (при необходимости использования при ремонте средств технологического оснащения).
Ссылки на дополнительные документы приводят в соответствующих РД.
Примечание – Под «конструкторским комплектом документов для ремонта» следует понимать, что этот комплект формируется разработчиком ремонтной документации и не включает технологические документы для ремонта, которые будут разрабатываться на его основе.
[bookmark: _Hlk237015187]6.5 Состав комплекта ремонтной документации или документов для ремонта указывают в ведомости документов для ремонта в соответствии с разделом 11. Обозначение ведомости является также обозначением комплекта. 
Ведомость документов для ремонта разрабатывают при наличии в комплекте двух и более документов.
6.6 Допускается включение в комплект документов для ремонта документов в разных формах представления (бумажных, электронных). 
[bookmark: _Toc238902699][bookmark: _Toc214637321][bookmark: _Toc214716179]7 Общие требования к текстовым ремонтным документам
[bookmark: _Toc238902700]7.1 Построение, содержание и изложение 
7.1.1 Построение, содержание и изложение текстовых РД должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ Р 2.105 и стандартов Единой системы конструкторской документации на документы соответствующих видов согласно таблице 2. 
Для ремонтной документации, разрабатываемой в интересах государственного заказчика, требования к построению, содержанию и изложению РД, в том числе к используемой терминологии устанавливают в техническом задании, договоре (контракте) или согласуют отдельно.
7.1.2 Требования к содержанию и построению отдельных видов РД установлены в разделах 8–11 и в стандартах, указанных для соответствующих видов РД в таблице 2. 
Приведенные в указанных разделах наименования структурных элементов РД устанавливают требования только к составу и логической структуре помещаемой в РД информации. Отдельные разделы (подразделы, пункты) РД допускается объединять или исключать, а также вводить новые. Не допускается исключать элементы, явно указанные как обязательные, а также информацию, необходимую для безопасного выполнения ремонта.
Структуру РД, содержащего информацию об изделии в целом и о его СЧ, формируют с учетом рекомендаций, приведенных в приложении А ГОСТ Р 2.601–202Х.
Приведенные в указанных разделах примеры таблиц устанавливают требования только к составу и логической структуре излагаемой информации. Отдельные графы таблиц допускается объединять или исключать, а также вводить новые. Информацию допускается излагать также в форме, отличной от табличной.
7.1.3 Разделение РД на части (книги) осуществляют с учетом объема документа, удобства тиражирования и применения отдельных частей (книг). Допускается выполнять отдельные части (книги) РД в разных формах представления из числа установленных в 4.7. 
[bookmark: _Hlk236845307]7.1.4 В тексте РД следует применять термины и определения, установленные ГОСТ Р 2.005, ГОСТ 25866, ГОСТ 18322 и терминологическими стандартами на соответствующие виды техники. 
7.1.5 Указания о выполнении работ следует излагать с применением неопределенной формы глагола, выражающей побуждение к действию.
Пример – «Открутить винты…». 
7.1.6 Сведения, относящиеся только к отдельным исполнениям, вариантам или диапазону идентификаторов экземпляров изделия, должны сопровождаться однозначным указанием области их применимости, например: «Только для исполнения...», «Для изделий с ...», «Для изделий № ... — ...».
7.1.7 Все специальные символы, знаки, графические изображения (пиктограммы), применяемые в РД, должны быть пояснены в этом же документе, в предназначенном для этого элементе документа или в начале раздела (подраздела, пункта), где они впервые применяются. 
Данное требование не относится к специальным символам, знакам и графическим изображениям, для которых правила применения и пояснения установлены требованиями ГОСТ Р 2.601 к оформлению требований безопасности.
7.1.8 Структура и средства навигации РД должны обеспечивать пользователю возможность определить свое положение в структуре документа, перейти к требуемому структурному элементу и вернуться к исходному месту в документе.
Навигацию в РД, который подлежит использованию только в электронной форме, допускается обеспечивать посредством гиперссылок между элементами, а также с учетом функциональных возможностей программных средств, которые будут применяться при его использовании (например, посредством отображения структуры документа в отдельном окне, использованием функции поиска и т. п.).
7.1.9 В тексте РД допускается приводить ссылки на документы, включенные в ведомость документов для ремонта.
При указании сведений об изделиях, материалах или других объектах, изготовленных по стандартам или ТУ, в тексте приводят обозначение соответствующего документа.
При наличии необходимых сведений в ЭД рекомендуется не повторять их в РД, а приводить ссылки на соответствующие ЭД или их структурные элементы при условии включения этих ЭД в комплект документов для ремонта.
7.1.10 Требования безопасности в РД излагают и оформляют с учетом требований ГОСТ Р 2.601–2026 (6.4 и приложение В). Содержание требований безопасности, обусловленных особенностями выполнения ремонта, устанавливают в соответствии с разделами 8 и 9 настоящего стандарта.
7.1.11 Иллюстрации в РД выполняют с учетом требований ГОСТ Р 2.601 к иллюстрациям в ЭД. Ремонтные чертежи, схемы, спецификации и другие документы, предусмотренные ГОСТ 2.604, выполняют в соответствии с указанным стандартом.
[bookmark: _Toc238902701]7.2 Оформление
7.2.1 Странично-ориентированные РД оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105, как правило, с титульным листом. 
7.2.2 Интерактивные электронные РД оформляют с учетом функциональных возможностей программных средств, предназначенных для их использования. Оформление должно обеспечивать идентификацию РД и его структурных элементов, удобочитаемость информации и навигацию. Интерактивные электронные технические руководства выполняют с учетом ГОСТ Р 54088.
[bookmark: _Hlk227613531]7.2.3 Обозначение РД присваивают на базе обозначения изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.201 для других КД. Код вида РД указывают в соответствии с таблицей 2.
Пример – «АБВГ.123456.789РК». 
[bookmark: _Hlk236906794][bookmark: _Hlk236746948][bookmark: _Hlk236921783][bookmark: _Hlk229437066][bookmark: _Hlk236994640]7.2.4 Обозначения РД, адаптированных для конкретного заказчика, и РД на иностранном языке, формируют с учетом правил, установленных соответственно 6.3.6 и 6.3.7 ГОСТ Р 2.601–2026 для ЭД.
[bookmark: _Toc238902702]8 Руководство по ремонту
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc214637323][bookmark: _Toc214716181][bookmark: _Toc238902703]8.1 Общие требования
8.1.1 Руководство по ремонту (общее руководство по ремонту) должно содержать информацию, как правило, приводимую в следующих разделах:
- организация ремонта;
- требования безопасности;
- требования на ремонт;
- выполнение ремонта;
- сборка, проверка, настройка;
- маркировка, защитные покрытия и смазка;
- испытания и приемка после ремонта;
- консервация, упаковка, транспортирование и хранение.
[bookmark: _Hlk227252127]8.1.2 В руководство по ремонту обязательно включают элемент «Введение», который содержит:
- назначение руководства и порядок его использования;
- перечень документов, которые необходимо использовать вместе с руководством;
- принятые в руководстве условные обозначения и сокращения (при отсутствии специального элемента документа по ГОСТ Р 2.105);
- общую характеристику изделия как объекта ремонта, включая сведения о СЧ, на которые существует отдельная ремонтная документация;
- перечень основных конструктивных отличий вариантов изделия (например, различных серий и модификаций) – в случае разработки общего руководства по ремонту для нескольких вариантов.
8.1.3 В приложения к руководству по ремонту допускается помещать сведения из основного технического содержания документа, которые имеют большой объем текста или выполнены на листах формата более А4, а также справочные и иные дополнительные сведения, касающиеся ремонта. 
[bookmark: _Toc238902704]8.2 Организация ремонта
8.2.1 Раздел «Организация ремонта» должен содержать информацию, как правило, приводимую в следующих подразделах:
- общие указания по организации ремонта;
- подготовка к дефектации изделия;
- перечень средств технологического оснащения и средств измерений.
8.2.2 В подразделе «Общие указания по организации ремонта» приводят:
- указания по организации транспортирования изделия к месту ремонта (и обратно);
- указания по организации приемки изделия в ремонт и его сдачи заказчику после ремонта;
- указания по использованию одиночного комплекта ЗИП ремонтируемого изделия;
- условия транспортирования изделия и его крупногабаритных СЧ в процессе ремонта (при необходимости).
8.2.3 В подразделе «Подготовка к дефектации изделия» приводят:
- указания по расконсервации, мойке, очистке поверхностей, удалению ядохимикатов и т. п.;
- указания по порядку разборки изделия при дефектации;
- информацию по определению общего объема ремонтных работ и потребностей в ЗИП.
8.2.4 Указания по порядку разборки изделия включают:
- указания по подготовке к разборке изделия (демонтажу входящих в него СЧ);
- общий порядок разборки изделия (демонтажа СЧ);
- способы сохранения в работоспособном состоянии элементов конструкции изделия, не демонтированных при его разборке (защита открытых разъемов, глушение технологических отверстий и т. п.).
8.2.5 В подразделе «Перечень средств технологического оснащения и средств измерений» сведения рекомендуется излагать в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Форма перечня средств технологического оснащения 
и средств измерений
[bookmark: _Toc238902705]8.3 Требования безопасности
8.3.1 Раздел «Требования безопасности» должен содержать указания по:
- электро-, пожаро-, взрывобезопасности и радиационной безопасности;
- безопасности при наличии химически опасных и загрязняющих веществ;
- безопасности при эксплуатации средств технологического оснащения для ремонта;
- сигнальным знакам безопасности.
8.3.2 При необходимости в данном разделе допускается приводить дополнительные требования безопасности при разборке и сборке изделия, обусловленные особенностями конструкции изделия.
8.3.3 Указания, помещаемые в данном разделе, должны учитывать требования стандартов комплекса «Система стандартов безопасности труда» и порядок изложения требований безопасности, установленный для ЭД в ГОСТ Р 2.601.
[bookmark: _Toc238902706]8.4 Требования на ремонт
8.4.1 Раздел «Требования на ремонт» должен содержать информацию, как правило, приводимую в следующих подразделах:
- технические требования к изделию;
- контроль технического состояния изделия;
- указания по дефектации изделия.
8.4.2 В подразделе «Технические требования к изделию» приводят (при наличии таких требований в ТУ приводят на них ссылку):
- требования к направляемым в ремонт изделиям;
- требования к отремонтированным изделиям;
- требования к СЧ изделия, необходимые для определения их технического состояния;
- перечень СЧ изделия, не подлежащих ремонту;
- перечень СЧ изделия, подлежащих обязательной замене по наработке (сроку службы);
- перечень программных средств (программных изделий), применяемых в составе изделия (при наличии).
8.4.3 В подразделе «Контроль технического состояния изделия» приводят:
- перечень работ по контролю технического состояния изделия с указанием порядка (метода) выполнения; перечень рекомендуется выполнять в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке 2;
- схемы подключений средств измерений при контроле технического состояния.
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Рисунок 2 – Форма перечня работ по контролю технического состояния
8.4.4 В подразделе «Указания по дефектации изделия» сведения рекомендуется приводить в виде карт дефектации и ремонта (приложение А) или в ином виде без изменения состава информации, предусмотренной в карте.
Примечание – Карты дефектации и ремонта могут разрабатываться ремонтной организацией с учетом технологического оснащения ее производства и требований, изложенных в подразделе «Указания по дефектации изделия».
Необходимость дефектации изделия в собранном или разобранном состоянии устанавливают по результатам оценки технического состояния изделия в сборе.
Дополнительно приводят:
- перечень средств технологического оснащения, средств измерений и вспомогательного оборудования;
- схемы подключений средств измерений при выполнении дефектации;
- методики проведения и обработки результатов контроля (при необходимости);
- рекомендации по определению в результате дефектации объема неплановых ремонтных работ и связанных с ними потребностей в комплекте ЗИП (ЗИК, ЗИС).
Карты дефектации и ремонта рекомендуется группировать в самостоятельное приложение к руководству по ремонту и приводить в основном тексте руководства ссылки на соответствующие номера (обозначения) карт.
[bookmark: _Toc238902707]8.5 Выполнение ремонта
8.5.1 Раздел «Выполнение ремонта» должен содержать сведения о методах и правилах ремонта изделия, как правило, приводимые в подразделах:
- замена СЧ;
- ремонт изделия и его СЧ;
- доработка изделия (при необходимости).
8.5.2 В подразделе «Замена СЧ» приводят:
- номенклатуру СЧ изделия, которые могут (должны) быть заменены при ремонте на новые или отремонтированные (в соответствии с методом восстановления, установленным в указаниях по дефектации изделия);
- описание работ по замене СЧ (в т. ч. технические требования на замену СЧ, параметры которых подбирают экспериментально, например, резисторов, конденсаторов, с методиками их подбора и регулирования);
- указания по замене покупных изделий и материалов при ремонте изделия (например, в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке 3);
- перечень средств технологического оснащения, в т. ч. средств измерений, необходимых для замены СЧ;
- методику настройки и испытаний замененной СЧ;
- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ (при необходимости).
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Рисунок 3 – Форма представления указаний по замене покупных изделий 
и материалов при ремонте изделия
8.5.3 В подразделе «Ремонт изделия и его СЧ» приводят:
- номенклатуру дефектов изделия, СЧ изделия и соединений СЧ, которые могут быть отремонтированы (в соответствии с методом восстановления, установленным в указаниях по дефектации изделия);
- основные технические характеристики и параметры ремонтируемого изделия (СЧ);
- допустимые значения параметров и характеристик бывших в эксплуатации СЧ, при которых их допускается повторно устанавливать в изделие без ремонта, а также ограничения по их наработке (при наличии);
- указания по ремонту;
- методику проверки и испытаний изделия после ремонта;
- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ (при необходимости).
При необходимости в разделе дополнительно приводят:
- указания по нанесению защитных покрытий;
- указания об отделке изделия после ремонта;
- перечни деталей, подлежащих изготовлению при ремонте изделия.
8.5.4 В подразделе «Доработка изделия» приводят:
- основание и срок проведения доработки;
- требования к доработанному изделию или его СЧ;
- номера партий (серий) изделий (заводских номеров), которые подлежат доработке;
- перечень основных работ на изделиях, которые до поступления в ремонт не подвергались доработке;
- ссылки на документы, устанавливающие требования и порядок выполнения доработки; 
- перечень средств технологического оснащения, необходимых для выполнения доработки;
- перечень и правила проверок доработанных при ремонте изделий и их СЧ на соответствие предъявленным требованиям;
- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ (при необходимости).
[bookmark: _Toc238902708]8.6 Сборка, проверка, настройка
Раздел «Сборка, проверка, настройка» должен содержать: 
- порядок сборки изделия (установки демонтированных СЧ);
- методы настройки изделия после сборки;
- указания по опломбированию после сборки;
- указания по формированию одиночного комплекта ЗИП изделия после ремонта.
[bookmark: _Toc238902709][bookmark: _Hlk211501892]8.7 Маркировка, защитные покрытия и смазка 
8.7.1 Раздел должен содержать информацию в соответствии с его наименованием, как правило, приводимую в одноименных подразделах.
8.7.2 В подразделе «Маркировка» приводят указания по маркировке изделия после ремонта и тары, при необходимости дополняемые рисунками по ГОСТ Р 2.105, или графическими документами по ГОСТ 2.604, а также требования к содержанию, методам нанесения (гравировка, травление и т. д.) и качеству маркировки (разборчивость, долговечность и др.).
8.7.3 В подразделе «Защитные покрытия» приводят указания по:
- назначению и способам восстановления защитных покрытий;
- характеристикам применяемых материалов и их заменителей;
- порядку подготовки поверхностей;
- порядку нанесения покрытий.
8.7.4 В подразделе «Смазка» приводят указания по смазке изделия или дают ссылку на соответствующие сведения в эксплуатационной документации.
[bookmark: _Toc238902710]8.8 Испытания и приемка после ремонта
Раздел «Испытания и приемка после ремонта» должен содержать (при наличии таких требований в ТУ приводят на них ссылку):
- перечень обязательных проверок изделия после ремонта;
- указания по методам и объемам испытаний изделия, включая вопросы их подготовки и оформления результатов испытаний (при необходимости);
- правила приемки отремонтированного изделия.
[bookmark: _Toc238902711]8.9 Консервация, упаковка, транспортирование и хранение
8.9.1 Раздел должен содержать информацию в соответствии с его наименованием, как правило, приводимую в одноименных подразделах.
8.9.2 В подразделе «Консервация» приводят указания по консервации и расконсервации изделия, перечень применяемых при консервации (расконсервации) материалов, особенности методов консервации отдельных сборочных единиц для разных вариантов хранения (при необходимости).
8.9.3 В подразделе «Упаковка» приводят:
- указания по комплектованию изделия после ремонта ЗИП и документацией и его подготовке к упаковыванию;
- характеристики транспортной тары (пакетов, контейнеров, поддонов и т. д.) и условия ее использования, а также сведения о вспомогательных материалах для упаковывания изделия;
- способы упаковывания изделия в зависимости от условий транспортирования, порядок размещения и способ укладки.
8.9.4 В подразделе «Транспортирование» приводят:
- рекомендуемые виды транспорта (воздушный, железнодорожный, водный, автомобильный) и транспортных средств (крытые или открытые вагоны, трюмы или палубы судов и т. д.) и методы укрытия и крепления изделия в транспортном средстве, дополнительные требования по перевозке изделия специальным транспортом, в универсальной либо специальной таре;
- допустимые общие параметры транспортирования (дальность, скорость и др.), а также допустимые механические и другие виды воздействия при транспортировании, необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, от ударов при погрузке и выгрузке, выдержки в нормальных условиях после воздействия высоких либо низких температур.
8.9.5 В подразделе «Хранение» приводят условия хранения изделия: требования к месту хранения (навесу, крытому складу и т. д.), способу укладки (в штабелях, на стеллажах и т. д.) и температурному режиму хранения, сроки переконсервации (при необходимости), особенности расконсервации отремонтированных изделий для проведения их технического обслуживания при хранении на месте проведения ремонта.
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc214637324][bookmark: _Toc214716182][bookmark: _Toc238902712]9 Технические условия на ремонт
[bookmark: _Toc238902713]9.1 Общие требования
9.1.1 ТУ на ремонт (общие ТУ на ремонт) не должны дублировать сведения, изложенные в других РД.
9.1.2 Основное техническое содержание ТУ на ремонт должно содержать следующие разделы:
- технические требования;
- требования безопасности;
- контроль качества;
- испытания;
- указания (при необходимости) по эксплуатации (в том числе требования хранения и транспортирования) и утилизации изделия; 
[bookmark: _Hlk234242407]- гарантийные обязательства (при наличии).
Построение, изложение и оформление ТУ на ремонт рекомендуется выполнять с учетом требований ГОСТ 2.114.
9.1.3 В ТУ на ремонт обязательно включают элемент «Введение», в котором приводят:
- область распространения ТУ на ремонт;
- перечень вариантов изделия, на которые распространяются ТУ;
- перечень основных конструктивных отличий вариантов изделия (например, различных серий и модификаций) – в случае разработки общего ТУ на ремонт для нескольких вариантов;
- перечень документов, которые необходимо использовать совместно с ТУ.
9.1.4 Приложения к ТУ на ремонт могут содержать рекомендуемые при их применении формы актов, заключений и ведомостей, иные дополнительные указания и справочную информацию, необходимые для использования ТУ. 
[bookmark: _Toc238902714]9.2 Технические требования
[bookmark: _Hlk235703672]9.2.1 В разделе «Технические требования» должны быть приведены требования, нормы и характеристики, определяющие показатели качества и эксплуатационные характеристики:
- изделия, поступающего на ремонт;
- отремонтированного изделия.
При включении в комплект РД общих ТУ на соответствующий вид ремонта, в первом пункте раздела ТУ приводят ссылку на них и указание о необходимости соблюдения требований, приведенных в ссылочном документе.
9.2.2 Раздел «Технические требования» допускается разделять на подразделы:
- основные параметры и характеристики (свойства);
- требования к сырью, материалам, покупным изделиям;
- комплектность;
- маркировка;
- упаковка.
9.2.3 В подразделе «Основные параметры и характеристики (свойства)» приводят технические параметры и показатели, по которым оценивается техническое состояние:
- изделия, поступающего в ремонт, и принятия решения о его допуске к ремонту;
- отремонтированного изделия (с учетом доработки) и принятия решения о возможности его приемки после ремонта.
9.2.4 Требования к содержанию подраздела «Требования к сырью, материалам, покупным изделиям» приведены в ГОСТ 2.114 (5.3.3).
9.2.5 В подразделе «Комплектность» приводят:
- требования к комплектности поступающего в ремонт изделия (при соблюдении которых он подлежит ремонту);
- требования к комплектности отремонтированного изделия с учетом требований ГОСТ 2.114 (5.3.4).
9.2.6 В подразделе «Маркировка» приводят требования к маркировке отремонтированного изделия, в т. ч. к транспортной маркировке в соответствии с ГОСТ 2.114 (5.3.5).
9.2.7 В подразделе «Упаковка» приводят требования к проверке и упаковке отремонтированного изделия в соответствии с ГОСТ 2.114 (5.3.6).
[bookmark: _Toc238902715]9.3 Требования безопасности
9.3.1 В разделе «Требования безопасности» должны быть приведены известные виды опасности при приемке на ремонт, проведении ремонта и контроле отремонтированного изделия, которые могут возникнуть для персонала, изделий, средств технологического оснащения, окружающей среды, а также требования по обеспечению безопасности на протяжении всего ремонта.
9.3.2 Требования к содержанию раздела «Требования безопасности» приведены в ГОСТ 2.114 (5.4).
[bookmark: _Toc238902716]9.4 Контроль качества
9.4.1 В разделе должен быть приведен порядок контроля качества изделия, поступающего на ремонт, и отремонтированного изделия, а также оценки их соответствия установленным требованиям.
9.4.2 Раздел выполняют с учетом требований ГОСТ 2.114 (5.7) и включают в него:
- порядок и условия выбраковывания поступивших на ремонт (отремонтированных) изделий и возобновления приемки (повторного контроля) после анализа выявленных дефектов и их устранения; если повторный контроль возвращенных изделий не допускается, то это должно быть особо оговорено;
- условия предъявления и приемки отремонтированных изделий службами технического контроля организации и заказчиком ремонта, а также порядок оформления результатов приемки;
- порядок и место проставления клейм, штампов, пломб, подтверждающих приемку (при необходимости).
[bookmark: _Toc238902717]9.5 Испытания
9.5.1 В разделе должны быть приведены методы испытаний (проверки) изделий, поступающих в ремонт, а также отремонтированных изделий.
9.5.2 В разделе приводят также программы и режимы испытаний (измерений, анализа) параметров, норм, требований и характеристик изделий, необходимость контроля которых предусмотрена в разделе «Контроль качества».
9.5.3 Раздел выполняют с учетом требований ГОСТ 2.114 (5.7). 
Примечание – Объем контроля устанавливают с учетом технического состояния, объема выполненного ремонта, остаточного ресурса и условий последующей эксплуатации.
[bookmark: _Toc238902718]9.6 Указания по эксплуатации отремонтированного изделия и утилизации изделий, не подлежащих дальнейшей эксплуатации 
Раздел выполняют в соответствии с ГОСТ 2.114 с целью указания особенностей эксплуатации, транспортирования, хранения отремонтированных изделий, а также утилизации изделий, не подлежащих дальнейшей эксплуатации.
[bookmark: _Toc238902719][bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc214637325][bookmark: _Toc214716183]9.7 Гарантийные обязательства
Раздел выполняют, если предусмотрены гарантийные обязательства исполнителя ремонта. В разделе должны быть приведены условия, права и обязанности исполнителя и заказчика ремонта в отношении возможных дефектов отремонтированного изделия в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc238902720]10 Нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт
10.1 Информация о нормах расхода запасных частей и материалов должна быть согласована с содержанием ведомостей комплекта ЗИП и содержанием работ, установленных в руководстве (общем руководстве) по ремонту.
10.2 Нормы расхода запасных частей и материалов должны рассчитываться с учетом всего объема работ, установленного руководством по ремонту.
10.3 При разработке норм расхода следует использовать правила, установленные ГОСТ Р 2.610 для входящих в состав эксплуатационной документации норм расхода запасных частей и материалов. 
[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc214637328][bookmark: _Toc214716186][bookmark: _Toc238902721][bookmark: _Hlk236906346]11 Ведомость документов для ремонта
11.1 В ведомость документов для ремонта включают документы, необходимые для подготовки, выполнения ремонта и контроля отремонтированного изделия согласно 6.5.
РД указывают в ведомости в порядке их перечисления в таблице 2, прочие ремонтные документы – в порядке перечисления в ГОСТ 2.604. 
11.2 Сведения в ведомости допускается записывать по разделам: 
- документы на изделие; 
- документы на СЧ изделия.
11.3 При необходимости в ведомости документов для ремонта указывают папки и футляры, в которые скомплектованы документы в бумажной форме представления, и места их размещения в транспортной таре.
Для документов в электронной форме представления в ведомости указывают идентификаторы носителей данных (дисков и т. п.), на которых передаются эти электронные документы, или сведения о ресурсе в сети Интернет, если передача осуществляется путем предоставления доступа к информационному ресурсу.
11.4 При разработке ведомости документов для ремонта рекомендуется использовать правила оформления, установленные ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610 для ведомости ЭД.
[bookmark: _Toc238902722]Приложение А
(рекомендуемое)
Карта дефектации и ремонта
А.1 Карту дефектации и ремонта рекомендуется выполнять по форме, приведенной на рисунке А.1. С учетом особенностей изделия допускается изменение формы карты без изменения состава информации, предусмотренной для внесения в графы 1–11.

	Карта дефектации и ремонта     
	
	
	
	
	

	Идентификатор изделия  (1)
	
	Наименование изделия 
(2)
	
	Номер карты 
(3)

	
Количество на изделие, шт.	(4)___________________________



Размещение объектов дефектации
(5)

	Обозначение объекта дефектации
(6)
	Размещение


(7)
	Возможный 
дефект

(8)
	Метод 
выявления 
дефекта
(9)
	Рекомендуемый 
метод ремонта

(10)
	Требования после ремонта

(11)

	
	
	
	
	
	


Рисунок А.1 – Форма карты дефектации и ремонта
А.2 На изделие и каждую СЧ, подлежащую дефектации в составе или отдельно от изделия, рекомендуется оформлять отдельную карту дефектации. 
На СЧ с близкими конструктивно-техническими характеристиками допускается выполнять карту дефектации с общим наименованием (например, «Болты», «Хомуты», «Подшипники»).
А.3 Карта дефектации должна включать следующие идентифицирующие сведения:
1 – обозначение изделия, на которое разработана карта; при применении карты для конкретного экземпляра изделия дополнительно указывают его заводской номер (при наличии); допускается не заполнять графу 1 для карт на группу изделий с близкими конструктивно-технологическими характеристиками;
2 – наименование изделия или группы изделий с близкими конструктивно-техническими характеристиками;
3 – номер карты – уникальный идентификатор карты в руководстве по ремонту;
4 – количество одинаковых СЧ в изделии.
А.4 В графе (5) приводят обозначения рабочих КД или ремонтных чертежей по ГОСТ 2.604 (входящих в комплект документов для ремонта), на которых показаны объекты дефектации изделия. При их отсутствии в графе (5) приводят рисунки объектов дефектации, выполняемые по ГОСТ Р 2.105. 
При выполнении рисунка на нем должны быть обозначены контролируемые размеры, поверхности, сварные швы и т. п. Эти контролируемые параметры при необходимости могут быть разделены на зоны контроля. Границы зоны при отсутствии конструктивных элементов, являющихся понятными видимыми ориентирами, следует определять размерами, проставляемыми на рисунке.
А.5 В графах таблицы в карте приводят:
6 – обозначение объекта дефектации (изделия, сопряжения, размера, поверхности, шва и т. п.), для изделий допускается приводить обозначение, заводской номер (при наличии), номер позиции, указанный в графическом документе или на рисунке; 
7 – обозначение графического документа [из перечисленных в графе (5)], на котором показан объект дефектации, или номер рисунка, приведенного в графе (5);
8 – возможные дефекты указанного объекта, которые могут быть причиной неисправного состояния изделия;
9 – метод (способ) выявления конкретного дефекта, указанного в графе (8); при необходимости приводят ссылку на пункт руководства по ремонту или ТУ, где изложен необходимый метод;
10 – рекомендуемый метод ремонта для устранения выявленного дефекта (например, «замена», «восстановление покрытия», «шлифовка»);
11 – требования к техническому состоянию изделия после ремонта. Приводят требования к результату контроля объекта после ремонта (замены). Например, требования к сопряжениям, к размерам, к формам поверхностей, к шероховатости и твердости поверхностей, к характеристикам сварки (напайки, наплавки, напыления), к герметичности (прочности), к моментам затяжки резьбовых соединений, к электрическим параметрам.
Примеры
1 «Требования к поверхности вала по таблице 24».
2 «Переходное сопротивление не менее … Ом».
А.6 Часть сведений, предусмотренных в графе 11, допускается приводить в форме отдельных таблиц (в этом случае в графе 11 дают ссылку на таблицу):
А.6.1 Требования к сопряжениям СЧ рекомендуется излагать в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке А.2.
	Размещение
	Обозначение сопряжения
	Наименование 
сопрягаемых СЧ
	Размер по чертежу
	Зазор (+), натяг (–)

	
	
	
	
	по чертежу
	предельный после ремонта

	
	
	
	
	
	


Рисунок А.2 – Форма представления требований к сопряжениям СЧ
А.6.2 Требований к моментам затяжки резьбовых соединений рекомендуется излагать в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке А.3.
	Размещение
	Обозначение 
соединения
	Обозначение 
деталей с резьбой
	Момент затяжки, 
Н∙м

	
	
	
	


Рисунок А.3 – Форма представления требований к моментам затяжки 
резьбовых соединений
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