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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Научно-техническим центром «Информтехника» - филиалом 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (НТЦ «Информтехника» – филиал ФГУП «ВНИИ «Центр») при участии акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка 
жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Единая система конструкторской документации
Эскизный проект
Unified system for design documentation. Preliminary design
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[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению эскизного проекта на стадии разработки проектной конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.103. 
На основе настоящего стандарта допускается при необходимости разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации эскизного проекта с учетом специфики изделий и состава работ.
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc76828547][bookmark: _Toc134367369][bookmark: _Toc217651407]Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.125 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. Общие положения 
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ Р 2.002 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения
ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения
ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования
ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования 
ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
ГОСТ Р 2.120 Единая система конструкторской документации. Технический проект (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований
ГОСТ Р 2.711 Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части
ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования
ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения
ГОСТ Р 15.011 Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р 57700.21 Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения
[bookmark: _Hlk232080062]ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ Р 57700.21.
[bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909][bookmark: _Toc76828548][bookmark: _Toc134367370][bookmark: _Toc217651408]Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
	ДЭ
	—
	электронный конструкторский документ;

	ЕСКД
	—
	Единая система конструкторской документации;

	КД
	—
	конструкторская документация;

	СЧ
	—
	составная часть;

	ТЗ
	—
	техническое задание;

	ТОиР
	—
	техническое обслуживание и ремонт;

	ЭП
	—
	эскизный проект;

	ЭСИ
	—
	электронная структура изделия.
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[bookmark: _Toc113550910]5.1 Эскизный проект выполняют на стадии разработки проектной конструкторской документации по ГОСТ 2.103. Разработку ЭП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью обоснования и выбора принципиальных технических решений, определяющих общее устройство, структуру и компоновку изделия, принципы его функционирования, предварительной оценки возможности изготовления и обеспечения эксплуатации изделия, направленных на выполнение заданных в ТЗ требований. 
Примечание – Согласно ГОСТ Р 15.301 разработка ЭП может проводиться в рамках инициативной разработки продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика.
5.2 При необходимости при разработке ЭП могут рассматриваться варианты конструкции изделия. В этом случае в ЭП отражают выбор и обоснование предпочтительного технического решения.
5.3 При разработке ЭП рекомендуется для обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование. Используемые виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21. 
5.4 Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов определяет организация-разработчик с учетом требований ТЗ. Соответствующие работы включают в перечень работ, выполняемых при разработке ЭП.
Примечание – Разрабатываемые на стадии разработки ЭП материальные макеты (по ГОСТ Р 2.002), как правило, служат для проверки принципов работы изделия или его СЧ, проведения оценки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ, уточнения компоновки СЧ изделия и условий размещения в отведенном пространстве, оценки его эргономических характеристик и решения других задач.
5.5 КД на материальные макеты в состав КД ЭП не включают. 
При необходимости предъявления заказчику КД на материальные макеты формируют отдельный комплект КД в соответствии с ГОСТ 2.125. 
В пояснительной записке ЭП приводят описание материальных макетов, обозначения основных конструкторских документов, по которым они изготавливались, а также результаты их отработки и испытаний.
5.6 Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106, если иное не согласовано с заказчиком.
5.7 Виртуальные испытания с использованием компьютерных моделей проводят с учетом ГОСТ Р 57700.37 в порядке, установленном стандартом организации. Для работ, выполняемых в интересах государственных заказчиков, порядок выполнения виртуальных испытаний должен быть согласован с заказчиком (представительством заказчика). 
При испытании компьютерной модели изделия проводят оценку ее адекватности, а также соответствия компьютерной реализации математической либо информационной модели (при наличии такого требования в ТЗ).
5.8 Типовой состав работ, выполняемых при разработке ЭП, приведен в приложении А. Работы, выполненные на предыдущей стадии разработки КД, не повторяют, если их повторное выполнение не может дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее выполненных работ отражают в пояснительной записке. 
[bookmark: _Hlk221197529]Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ЭП, определяет организация-разработчик с учетом требований ТЗ, назначения изделия, условий применения. 
При необходимости, перечень работ ЭП согласовывают с заказчиком (представительством заказчика).
[bookmark: _Toc217651410]Требования к выполнению конструкторской документации эскизного проекта
6.1 Общие требования
6.1.1 Номенклатуру КД, разрабатываемой в соответствии с ГОСТ Р 2.102 в составе ЭП, устанавливают в ТЗ и (или) на предыдущей стадии разработки КД.
В состав КД ЭП могут быть включены выполненные по правилам ЕСКД специализированные электронные модели, описывающие логику и принцип работы изделия, его конструкцию, взаимодействие его СЧ, взаимодействие с другими изделиями (при необходимости), определяющие геометрическую форму изделия, его габариты, установочные и присоединительные размеры и т. п.
Примечание – В соответствии с ГОСТ Р 2.102 в составе ЭП обязательными для разработки документами являются ведомость ЭП и пояснительная записка ЭП.
6.1.2 КД ЭП может быть представлена в виде бумажных конструкторских документов, ДЭ по ГОСТ Р 2.051 или их совокупности.
Возможным способом организации комплекта КД является электронный макет изделия по ГОСТ Р 2.810 в автоматизированной системе управления данными об изделии.
Форму представления КД ЭП, если она не указана в ТЗ и (или) в рекомендациях комиссии по приемке работ, выполненных на предыдущей стадии разработки КД, определяет организация-разработчик и, при необходимости, согласует с заказчиком (представительством заказчика). 
6.1.3 КД ЭП может быть организована с использованием:
[bookmark: _Hlk221200658]- ведомостей ЭП (и спецификаций, при наличии);
- ЭСИ по ГОСТ Р 2.053 – рекомендуется при представлении ЭП в автоматизированной системе управления данными об изделии (в виде электронного макета изделия или совокупности ДЭ).
Ведомость ЭП является обязательным документом. Она может быть разработана отдельно или сформирована в качестве производного документа (по ГОСТ Р 2.531) на основе ЭСИ. 
[bookmark: _Hlk221203527]6.1.4 В комплект КД ЭП следует включать конструкторские документы по ГОСТ Р 2.102, разработанные в ходе выполнения ЭП, а также заимствованные конструкторские документы, независимо от их литеры.
Примечание – При необходимости в соответствии с ГОСТ Р 2.102 комплект КД ЭП может быть дополнен нормативно-справочной информацией по ГОСТ Р 2.820 и компьютерными моделями, использованными для обоснования принятых при разработке изделия технических решений.
6.1.5 Общие требования к оформлению конструкторских документов, разрабатываемых в составе ЭП:
- текстовых документов – по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106;
- чертежей – по ГОСТ Р 2.109;
- электронных моделей деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р 2.057;
- схем – по ГОСТ 2.701; 
- ЭСИ – по ГОСТ Р 2.053.
Графические документы и электронные модели выполняют с учетом степени детализации, необходимой для стадии разработки ЭП и определяемой содержанием выполняемых работ (см. приложение А). 
Особенности выполнения отдельных видов конструкторских документов, выполняемых на стадии разработки ЭП, приведены в 6.2–6.3.
6.1.6 Обозначение конструкторских документов ЭП – по ГОСТ Р 2.201.
6.1.7 Всем проектным документам, разработанным на стадии разработки ЭП, при утверждении присваивают литеру «Э» по ГОСТ 2.103.
Данные о присвоении литеры проектной КД ЭП вносят:
- для бумажных документов – в реквизиты разработанных документов по ГОСТ Р 2.104;
- для ДЭ – в реквизитную часть электронных документов или в реквизитную часть информационного набора в автоматизированной системе управления данными об изделии.
Если по решению заказчика или по согласованию с ним бумажный документ разрабатывают без основной надписи, то данные о присвоении литеры «Э» приводят на титульном листе данного документа.
6.1.8 Учет и хранение КД ЭП – по ГОСТ Р 2.501. Внесение изменений – по ГОСТ Р 2.503.
6.1.9 На стадии разработки ЭП в соответствии с ГОСТ Р 2.102 может быть разработан общий вид изделия, представленный чертежом общего вида или электронной моделью общего вида. 
Общий вид изделия на стадии ЭП выполняют в соответствии с общими требованиями по ГОСТ Р 2.120, но с максимальными упрощениями, соответствующими задачам ЭП.  
[bookmark: _Toc217651411]6.2 Требования к пояснительной записке эскизного проекта 
6.2.1 Пояснительную записку ЭП выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.106 и ГОСТ Р 2.105 с учетом приведенных ниже дополнений.
6.2.2 В пояснительную записку обязательно включают:
- титульный лист – по ГОСТ Р 2.105;
- введение;
- основное тематическое содержание.
Остальные элементы документа включают в пояснительную записку ЭП при необходимости в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105.
6.2.3 Основное тематическое содержание пояснительной записки ЭП в общем случае излагают в виде разделов:
- назначение и область применения разрабатываемого изделия;
- техническая характеристика;
- описание и обоснование выбранной конструкции;
- обеспечение работоспособности и надежности изделия;
- обеспечение эксплуатации изделия;
- ожидаемые технико-экономические показатели;
- уровень стандартизации и унификации.
Допускается объединять или исключать отдельные разделы (кроме раздела «Описание и обоснование выбранной конструкции»), а также вводить новые разделы и дополнять пояснительную записку ЭП приложениями. Допускается изменять порядок следования разделов. При этом рекомендуется учитывать структуру ТЗ.
6.2.4 В элементе «Введение» указывают наименование, номер и дату утверждения ТЗ, полное и краткое наименование заказчика (при наличии).
Если разработка ЭП предусмотрена не ТЗ, а рекомендациями комиссии по приемке работ, выполненных на предыдущей стадии разработки КД, то в элементе «Введение» делают запись «Разработка эскизного проекта предусмотрена актом приемки технического предложения[footnoteRef:1])» и указывают номер и дату акта приемки. [1: ) Указывают наименование предыдущей стадии разработки КД.] 

6.2.5 В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» приводят соответствующие сведения из ТЗ и (или) технического предложения, а также:
- краткую характеристику области и условий применения изделия;
- общую характеристику объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие (при необходимости).
6.2.6 В разделе «Техническая характеристика» приводят:
- основные технические характеристики изделия;
- сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ, или об отклонениях от установленных требований (с обоснованием отклонений). Если на предыдущей стадии разработки КД указанные требования уточнялись (изменялись или дополнялись), то приводят сведения о соответствии уточненным требованиям или об отклонениях от них (с обоснованием отклонений);
- сравнение основных характеристик изделия с характеристиками аналогов (отечественных или зарубежных).
6.2.7 В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят (с учетом назначения изделия, его сложности и требований ТЗ):
- описание конструкции, обоснование принимаемых на стадии разработки ЭП принципиальных решений (конструктивных, схемных и др.);
Примечание – Для обеспечения наглядности рекомендуется в описании приводить иллюстрации.
- сведения о разработанной предварительной схеме деления изделия на СЧ;
- результаты макетирования (при изготовлении материальных макетов) или моделирования (при разработке компьютерных моделей и проведении моделирования), сведения о программах и методиках испытаний (анализа) материальных макетов (компьютерных моделей), результаты испытаний и/или анализа и оценки соответствия заданным в ТЗ требованиям;
Примечание – При необходимости также могут быть приведены описание и фотографии материальных макетов с указанием обозначений конструкторских документов, по которым они были изготовлены.
- технические требования к планируемым к применению в разрабатываемом изделии новым покупным изделиям и материалам, которые должны разрабатываться другими организациями;
- сведения о соответствии заимствованных СЧ изделия, покупных изделий и материалов установленным требованиям;
Примечание – Указанные технические требования могут быть приведены в приложении к пояснительной записке.
- результаты анализа технологичности предлагаемой конструкции изделия и предлагаемые решения по технологии изготовления изделия;
- результаты предварительного анализа эксплуатационной и ремонтной технологичности конструкции изделия, предлагаемые решения по обеспечению технической эксплуатации (при необходимости);
- данные проверки принятых решений на патентную чистоту, сведения об использовании в данной разработке результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) и о поданных заявках на новые объекты интеллектуальных прав (с указанием даты приоритета);
- сведения о безопасности изделия и о его воздействии на окружающую среду;
- сведения об утилизации изделия.
6.2.8 В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности изделия» приводят:
- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические, электрические, тепловые расчеты, расчеты гидравлических систем и др.);
- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ.
Для каждого вида расчетов указывают использованные программные средства.
Полученные при моделировании и/или расчетах результаты уточняют на последующей стадии разработки КД.
6.2.9 В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия» приводят (с учетом назначения изделия, его сложности и требований ТЗ):
- описание приемов и способов работы с изделием при использовании его по назначению в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;
- описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации;
- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по 
ТОиР, необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия на стадии его эксплуатации;
- предварительные оценки потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения), необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия;
- анализ вариантов организации работ по технической эксплуатации, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками;
- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности конструкции изделия, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации;
- предварительные оценки квалификации и количества обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения технической эксплуатации;
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных, и организации обучения персонала.
6.2.10 В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят ориентировочные расчеты экономических показателей (при необходимости).
6.2.11 В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят предварительные сведения об использовании в разрабатываемом изделии стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей.
Приводят предложения о необходимости разработки новых документов по стандартизации, связанных с разработкой данного изделия, его СЧ и новых материалов (при необходимости). 
6.2.12 Дополнительно в отдельном разделе (разделах) приводят сведения о разработке, согласовании и утверждении документов, которые не входят в состав КД ЭП, но могут разрабатываться на стадии разработки ЭП в соответствии с требованиями ТЗ:
- программы метрологического обеспечения изделия (СЧ изделия);
- программы обеспечения надежности (на стадии разработки изделия);
- программы эргономического обеспечения;
- программы обеспечения качества (на стадии разработки изделия) и др.
6.2.13 В приложениях к пояснительной записке приводят (при необходимости):
- таблицу соответствия требованиям ТЗ с указанием документов, содержащих результаты оценки или подтверждение выполнения требований ТЗ, а также предложения по внесению изменений в ТЗ (при необходимости);
- перечень работ, которые следует провести на последующем этапе разработки изделия (при необходимости);
- перечень документов, используемых при разработке ЭП и получаемых разработчиком изделия от других организаций (патенты, отчеты о патентных исследованиях, справки потребителей о необходимом объеме производства разрабатываемых изделий и т. п.), при этом сами документы в приложения к пояснительной записке не включают;
- расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность изделия в целом и его СЧ; 
- сведения (документы, результаты моделирования и др.), подтверждающие выполнение основных требований к изделию, установленных в ТЗ;
- материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД (при необходимости);
- перечень программных средств, использованных при разработке ЭП (при необходимости);
- перечень использованной литературы и других источников информации (при необходимости).
6.3 Требования к ведомости эскизного проекта
6.3.1 Ведомость ЭП разрабатывают в соответствии с ГОСТ Р 2.106 и ГОСТ Р 2.105.
6.3.2 В ведомость ЭП следует заносить все конструкторские документы в порядке, установленном ГОСТ Р 2.106, независимо от того, к какому варианту конструкции изделия они относятся и в какой форме они представлены (бумажной или электронной). 
6.3.3 Информацию о том, какому варианту конструкции изделия соответствует данный документ и в какой форме он представлен, приводят в графе «Примечание».
6.3.4 Допускается в соответствии с 6.1.4 включать в ведомость ЭП компьютерные модели и базы данных, дополняющие комплект КД ЭП.
В графе «Наименование» указывают наименования (обозначения, при наличии) компьютерных моделей и баз данных, а в графе «Примечание»  указывают идентификатор электронного носителя или места хранения в информационной системе предприятия.


[bookmark: _Toc217651412]Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень работ, выполняемых на стадии разработки эскизного проекта 
А.1 При разработке ЭП с учетом особенностей изделия и его сложности в общем случае выполняют следующие работы[footnoteRef:2]): [2: ) Работы, указанные в пунктах А.1.3–А.1.25, могут (при необходимости) выполняться для каждого варианта конструкции изделия с целью последующего сравнения этих вариантов и выбора предпочтительного. При этом для выбора обязательное выполнение всех перечисленных работ не требуется.] 

А.1.1 Анализ требований к изделию, установленных в ТЗ. Анализ действующих нормативных документов и нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к изделию, процессам его создания и эксплуатации. Формирование взаимоувязанной иерархии (системы) требований, удобной для анализа, сопровождения и контроля выполнения.
А.1.2 Выбор методов оценки соответствия[footnoteRef:3]) изделия заданным требованиям, установление правил учета выполнения требований и документирования полученных результатов.  [3: ) Метод оценки соответствия – регламентированная процедура (анализ, испытания, инспекционный контроль), используемая для доказательства того, что объект (изделие) соответствует установленным нормам и требованиям.
] 

А.1.3 Разработка функциональной модели изделия (модели функционирования) с целью анализа логики функционирования изделия в целом и взаимодействия его СЧ, в том числе для проверки выполнения заданных требований (при необходимости). 
А.1.4 Моделирование и обоснование укрупненной структуры (архитектуры) изделия, распределение требований между его СЧ. 
А.1.5 Выбор эргономических и дизайнерских решений, в том числе разработка внешнего облика изделия, моделирование рабочих органов управления, встроенных средств обслуживания, интерьеров и т. п.
А.1.6 Разработка принципиальной компоновки изделия, включая возможность модульно-агрегатного исполнения его СЧ.
А.1.7 Разработка предварительной схемы деления изделия на СЧ по ГОСТ Р 2.711, описывающей предлагаемый разработчиком состав изделия (входимость в него вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий). Распределение работ между организациями – участниками работ по проектированию (при наличии нескольких участников).
А.1.8 Разработка предварительного перечня заимствованных и покупных изделий (в том числе электронной компонентной базы).
А.1.9 Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на результаты интеллектуальной деятельности и (или) объекты интеллектуальной собственности.
А.1.10 Проведение предварительных инженерных расчетов характеристик разрабатываемого изделия, в том числе с использованием средств компьютерного моделирования.
А.1.11 Разработка предварительных конструктивно-схемных решений, в том числе в форме упрощенных электронных моделей несущих конструкций и элементов функциональных систем изделия, разработка предварительных решений по информационным и вычислительным системам, включая их программные средства (с учетом требований к ним по информационной безопасности). 
А.1.12 Анализ ожидаемых значений показателей надежности изделия и его СЧ с использованием аналитических методов и компьютерного моделирования, включая анализ влияния последствий отказов СЧ изделия на его работоспособность. Оценка влияния внешних воздействующих факторов на надежность изделия, выбор соответствующих способов защиты. Разработка и обоснование (уточнение ранее разработанных) технических решений с целью обеспечения заданных значений показателей надежности (заданного уровня надежности), разработка мероприятий по предупреждению возникновения отказов и защите от их последствий.
А.1.13 Предварительный анализ технологичности конструкции изделия и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости).
А.1.14 Предварительная оценка технического уровня разрабатываемого изделия (его СЧ) с оценкой соответствия современным отечественным и зарубежным достижениям науки и техники, стандартам, результатам ранее выполненных научно-исследовательских и экспериментальных работ. Сопоставление изделия (его СЧ) с существующими и разрабатываемыми аналогичными отечественными и зарубежными изделиями по основным техническим характеристикам и технико-экономическим показателям.
А.1.15 Разработка принципиальных решений по обеспечению эксплуатации, включая: 
- общий порядок применения по назначению в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ, общий порядок ввода изделия в эксплуатацию;
- принципиальные решения по составу и способам организации ТОиР;
- анализ существующего оборудования, оснастки, инструмента, инфраструктуры и предварительную оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;
- предварительную оценку потребности в инженерно-техническом и производственном персонале требуемых специальностей и квалификации, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения.
А.1.16 Разработка принципиальных решений по метрологическому обеспечению, включая выбор и обоснование методов и средств измерений, обоснование необходимости разработки новых методов и средств измерений и др. (при необходимости).
А.1.17 Формирование предложений (с обоснованием) по разработке новых комплектующих изделий, материалов, средств технологического оснащения, средств измерений, диагностирования и контроля (при необходимости). 
А.1.18 Подготовка предложений по стандартизации, в том числе по изменению, пересмотру, отмене действующих или разработке новых документов по стандартизации, применяемых для нормативного обеспечения проектных работ на стадии ЭП (при необходимости).
А.1.19 Предварительная оценка затрат на подготовку промышленного производства и эксплуатацию изделия, затрат на капитальное строительство, а также других технико-экономических показателей, применимых для оценки стоимости жизненного цикла изделия (при необходимости).
А.1.20 Предварительная оценка ожидаемого уровня стандартизации и унификации.
А.1.21 Предварительная оценка соответствия требованиям техники безопасности и производственной санитарии (при необходимости).
А.1.22 Предварительная оценка соответствия требованиям эргономики и технической эстетики (при необходимости).
А.1.23 Разработка предварительных решений по упаковке и транспортированию изделий (при необходимости).
А.1.24 Разработка предварительных решений по утилизации изделия (при необходимости).
А.1.25 Предварительная оценка выполнения заданных требований к изделию. 
А.1.26 Оформление документации ЭП (включая документы, компьютерные модели, базы данных и т. д.). 
А.1.27 Предъявление результатов эскизного проектирования заказчику (представителю заказчика), корректировка по результатам предъявления (при необходимости). Утверждение КД ЭП и присвоение КД литеры «Э».
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