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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Научно-техническим центром «Информтехника» – филиалом 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (НТЦ «Информтехника» – филиал ФГУП «ВНИИ «Центр») при участии акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Единая система конструкторской документации
Технический проект 
Unified system for design documentation. Technical design
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[bookmark: _Toc445998457][bookmark: _Ref442359981][bookmark: _Ref276487529][bookmark: _Toc200178485][bookmark: _Toc467869759][bookmark: _Toc530058028][bookmark: _Toc38989287][bookmark: _Toc57226907][bookmark: _Ref71644683][bookmark: _Toc76828546][bookmark: _Ref134353614][bookmark: _Toc134367368][bookmark: _Toc217050115]Область применения
[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению технического проекта на стадии разработки проектной конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.103.
На основе настоящего стандарта допускается при необходимости разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации технического проекта с учетом специфики изделий и состава работ.
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc76828547][bookmark: _Toc134367369][bookmark: _Toc217050116]Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.125 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. Общие положения
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 14.201 Обеспечение технологичности конструкции изделия. Общие требования
ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ Р 2.002 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения
ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения
ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования
ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования 
ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
ГОСТ Р 2.119 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований
ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.711 Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части
ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования
ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения
ГОСТ Р 15.011 Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р 27.001 Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения
ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения
ГОСТ Р 57700.21 Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий. Термины и определения
ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения 
ГОСТ Р 58297 Интегрированная логистическая поддержка. Многоуровневое техническое обслуживание и ремонт. Основные положения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18322, ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ Р 57700.21.
2 [bookmark: _Toc217651408]Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
	ДЭ
	—
	электронный конструкторский документ;

	ЕСКД
	—
	Единая система конструкторской документации;

	ЗИП
	—
	запасные части, инструменты и принадлежности;

	КД
	—
	конструкторская документация;

	РКД
	—
	рабочая конструкторская документация;

	СЧ
	—
	составная часть;

	ТЗ
	—
	техническое задание;

	ТОиР
	—
	техническое обслуживание и ремонт;

	ТП
	—
	технический проект;

	ЭП
	—
	эскизный проект;

	ЭСИ
	—
	электронная структура изделия.


[bookmark: _Toc38885089][bookmark: _Toc38885090][bookmark: _Toc38885091][bookmark: _Toc38885092][bookmark: _Toc38885093][bookmark: _Toc38885094][bookmark: _Toc38885095][bookmark: _Toc38885096][bookmark: _Toc38885097][bookmark: _Toc76828549][bookmark: _Toc134367371][bookmark: _Toc217050118][bookmark: _Toc530058033][bookmark: _Toc38989290][bookmark: _Toc57226910]Основные положения
[bookmark: _Hlk232079670][bookmark: _Toc113550910]5.1 Технический проект выполняют на стадии разработки проектной конструкторской документации по ГОСТ 2.103. Разработку ТП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью принятия окончательных технических решений, определяющих конструкцию изделия и его СЧ, принципы его функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, технические характеристики изделия (его СЧ), обеспечивающие выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства. 
Если стадии разработки ЭП и ТП совмещены, то состав решаемых задач и требования к ним – по ГОСТ Р 2.119 и настоящему стандарту.
[bookmark: _Hlk236392554]Примечание – Согласно ГОСТ Р 15.301 разработка ТП может проводиться в рамках инициативной разработки продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика.
5.2 В состав ТП должны входить документы и данные, необходимые для разработки РКД.
[bookmark: _Hlk221197751]5.3 При разработке ТП рекомендуется в качестве основного метода обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование. Используемые виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21.
5.4 Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов определяет организация-разработчик с учетом требований ТЗ. Соответствующие работы включают в перечень работ, выполняемых при разработке ТП.
Примечания
1 Разрабатываемые на стадии разработки ТП материальные макеты (по ГОСТ Р 2.002), как правило, служат для проверки основных конструктивных решений разрабатываемого изделия и (или) его СЧ, оценки пространственно-кинематического взаимодействия СЧ между собой и с другими изделиями, оценки эргономичности, проверки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ.
2 Проводимая при помощи макета проверка конструктивных и схемных решений разрабатываемого изделия и (или) его СЧ, в том числе для подтверждения окончательно принятых решений, может в необходимых случаях проводиться на объекте заказчика или потребителя.
[bookmark: _Hlk221198184][bookmark: _Hlk232079804]5.5 КД на материальные макеты в состав КД ТП не включают. 
При необходимости предъявления заказчику КД на материальные макеты формируют отдельный комплект КД в соответствии с ГОСТ 2.125.
В пояснительной записке ТП приводят описание макетов, обозначения основных конструкторских документов, по которым они изготавливались, а также результаты их отработки и испытаний.
5.6 Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106, если иное не согласовано с заказчиком.
5.7 Виртуальные испытания с использованием компьютерных моделей проводят с учетом ГОСТ Р 57700.37 в порядке, установленном стандартом организации. Для работ, выполняемых в интересах государственных заказчиков, порядок выполнения виртуальных испытаний должен быть согласован с заказчиком (представительством заказчика).
При испытании компьютерной модели изделия проводят оценку ее адекватности, а также соответствия компьютерной реализации математической либо информационной модели (при наличии такого требования в ТЗ).
5.8 Типовой состав работ, выполняемых при разработке ТП, приведен в приложении А. Работы, выполненные на предыдущих стадиях разработки КД, не повторяют, если их повторное выполнение не может дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее выполненных работ отражают в пояснительной записке.
Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик с учетом требований ТЗ, назначения изделия, условий применения. Для изделий, на которые распространяется действие федеральных норм и правил, в перечень работ должна включаться разработка документов, предусмотренных соответствующими нормами и правилами.
При необходимости перечень работ ТП согласовывают с заказчиком (представительством заказчика).
Требования к выполнению конструкторской документации технического проекта
Общие требования
Номенклатуру КД, разрабатываемой в соответствии с ГОСТ Р 2.102 в составе ТП, устанавливают в ТЗ и (или) на предыдущей стадии разработки КД. 
В состав КД ТП могут быть включены:
- выполненные по правилам ЕСКД специализированные электронные модели, описывающие принцип работы изделия, его конструкцию, компоновку, габариты, взаимодействие его СЧ, а также содержащие СЧ изделия, сгруппированные по выделенному признаку (например, стандартные изделия; однотипные СЧ изделия; СЧ изделия, принадлежащие к определенной функциональной системе; СЧ изделия, сгруппированные по зоне размещения и т. п.);
- элементы нормативно-справочной информации по ГОСТ Р 2.820.
КД ТП может быть представлена в виде бумажных конструкторских документов, ДЭ по ГОСТ Р 2.051 или их совокупности.
Возможным способом организации комплекта КД является электронный макет изделия по ГОСТ Р 2.810 в автоматизированной системе управления данными об изделии. 
Форму представления КД ТП, если она не указана в ТЗ и (или) в рекомендациях комиссии по приемке работ, выполненных на предыдущей стадии разработки КД, определяет организация-разработчик и, при необходимости, согласует с заказчиком (представительством заказчика).
[bookmark: _Hlk221202211]КД ТП может быть организована с использованием:
[bookmark: _Hlk221202852]- ведомости ТП (и спецификаций, при наличии);
- ЭСИ по ГОСТ Р 2.053 – рекомендуется при представлении ТП в автоматизированной системе управления данными об изделии (в виде электронного макета изделия или совокупности ДЭ).
Ведомость ТП является обязательным документом. Она может быть разработана отдельно или сформирована в качестве производного документа (по ГОСТ Р 2.531) на основе ЭСИ.
В комплект КД ТП следует включать конструкторские документы по ГОСТ Р 2.102, разработанные в ходе выполнения ТП, а также заимствованные конструкторские документы, независимо от литеры.
Примечание – Согласно ГОСТ Р 2.102 комплект КД ТП может быть дополнен нормативно-справочной информацией по ГОСТ Р 2.820 и компьютерными моделями, использованными для обоснования принятых при разработке изделия технических решений.
Общие требования по оформлению конструкторских документов, разрабатываемых в составе ТП:
- текстовых документов – по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106;
- чертежей – по ГОСТ Р 2.109;
- электронных моделей деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р 2.057;
- схем – по ГОСТ 2.701; 
- ЭСИ – по ГОСТ Р 2.053.
Графические документы и электронные модели выполняют с учетом степени детализации, необходимой для стадии разработки ТП и определяемой содержанием работ (см. приложение А).
Особенности выполнения отдельных видов конструкторских документов, выполняемых на стадии разработки ТП, приведены в 6.2–6.4.
[bookmark: _Hlk221204097]Обозначения конструкторских документов ТП – по ГОСТ Р 2.201. 
Всем проектным документам, разработанным при выполнении ТП, при утверждении присваивают литеру «Т» по ГОСТ 2.103.
Данные о присвоении литеры проектной КД ТП вносят:
- для бумажных документов – в реквизиты разработанных документов по ГОСТ Р 2.104;
- для ДЭ – в реквизитную часть электронных документов или в реквизитную часть информационного набора в автоматизированной системе управления данными об изделии.
Если по решению заказчика или по согласованию с ним бумажный документ разрабатывают без основной надписи, то данные о присвоении литеры «Т» приводят на титульном листе данного документа.
Учет и хранение КД ТП – по ГОСТ Р 2.501. Внесение изменений – по ГОСТ Р 2.503.
На стадии разработки ТП разрабатывают перечень эксплуатационных документов и их проспекты (если данное требование приведено в ТЗ). Перечень эксплуатационных документов устанавливают в общем случае по ГОСТ Р 2.601 с учетом особенностей изделия.
[bookmark: _Toc217050119]Требования к выполнению общего вида изделия 
На стадии разработки ТП общий вид изделия может быть выполнен как бумажный или электронный чертеж общего вида или как специализированная электронная модель. 
В общем случае общий вид изделия должен содержать:
- изображения и (или) геометрические модели изделия (в т. ч. виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия;
- наименования, а также обозначения (если они имеются) тех СЧ, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, указания о материале, принципе работы и др.) или ссылка на которые необходима для пояснения изображений (модели) общего вида, описания принципа работы изделия, указания о составе и др.;
- размеры изделия (при необходимости);
- схему (электрическую, гидравлическую и др.), если она необходима, но оформлять ее отдельным КД нецелесообразно;
- техническую характеристику изделия, если это необходимо для удобства сопоставления вариантов.
Изображения следует выполнять со степенью детализации, соответствующей задачам ТП. СЧ изделия, в том числе заимствованные и покупные изделия, изображают с упрощениями (например, в виде контурных очертаний), если при этом обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого изделия, взаимодействия его СЧ и принципа работы изделия.
Отдельные изображения СЧ следует размещать на одном общем листе с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа общего вида. При необходимости указывают точки сопряжения (взаимодействия) описываемой СЧ с другими СЧ изделия.
Наименования и обозначения СЧ следует указывать одним из следующих способов:
- на полках линий-выносок;
- в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия;
- в таблице, выполненной на отдельных листах в качестве последующих листов чертежа общего вида;
- в ЭСИ, связанной со специализированной электронной моделью.
При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций СЧ, включенных в таблицу. Таблица в общем случае состоит из граф: «Позиция», «Обозначение», «Наименование», «Количество», «Дополнительные указания».
Наименования и обозначения СЧ в таблице или в ЭСИ рекомендуется приводить в следующем порядке:
- вновь разрабатываемые изделия;
- заимствованные изделия;
- прочие (стандартные, покупные) изделия.
Требования к пояснительной записке технического проекта
Пояснительную записку ТП выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.106 и ГОСТ Р 2.105 с учетом приведенных ниже дополнений.
В пояснительную записку обязательно включают:
- титульный лист – по ГОСТ Р 2.105;
- введение;
- основное тематическое содержание.
Остальные элементы документа включают в пояснительную записку ТП при необходимости в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105.
Основное тематическое содержание пояснительной записки ТП в общем случае излагают в виде разделов:
- назначение и область применения разрабатываемого изделия;
- техническая характеристика;
- описание и обоснование выбранной конструкции;
- обеспечение работоспособности и надежности изделия;
- обеспечение эксплуатации изделия;
- ожидаемые технико-экономические показатели;
- уровень стандартизации и унификации.
Допускается объединять или исключать отдельные разделы (кроме раздела «Описание и обоснование выбранной конструкции»), а также вводить новые разделы и дополнять пояснительную записку ТП приложениями. Допускается изменять порядок следования разделов. При этом рекомендуется учитывать структуру ТЗ.
В элементе «Введение» указывают наименование, номер и дату утверждения ТЗ, полное и краткое наименование заказчика (при наличии).
Если разработка ТП предусмотрена другим документом (договор, приказ, протокол и т.д.), то в элементе «Введение» делают запись «Разработка технического проекта предусмотрена договором, приказом, протоколом...» и указывают номер и дату этого документа.
В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» приводят соответствующие сведения из ТЗ и (или) технического предложения, а также:
- краткую характеристику области и условий применения изделия;
- общую характеристику объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие (при необходимости).
 В разделе «Техническая характеристика» приводят:
- основные технические характеристики изделия;
- сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ, или об отклонениях от установленных требований (с обоснованием отклонений). Если на предыдущих стадиях разработки КД указанные требования уточнялись (изменялись или дополнялись), то приводят сведения о соответствии уточненным требованиям или об отклонениях от них (с обоснованием отклонений);
- сравнение основных характеристик изделия с характеристиками аналогов (отечественных или зарубежных).
В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:
- описание и обоснование выбранной конструкции и технических решений, принятых на стадии разработки ТП;
- схему деления изделия на СЧ;
- оценку технологичности конструкции изделия по ГОСТ 14.201, в том числе обоснование необходимости разработки или приобретения нового оборудования (при необходимости);
- оценку соответствия требованиям по обеспечению патентной чистоты, в том числе сведения об использованных объектах интеллектуальных прав;
- результаты испытаний материальных макетов (если они изготовлялись), компьютерного моделирования (если оно проводилось) и данные оценки соответствия заданным требованиям, в том числе требованиям эргономики и технической эстетики;
- сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных СЧ, покупных изделий и материалов заданным требованиям по техническим характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам, условиям эксплуатации и т. д.;
- сведения о соответствии изделия требованиям техники безопасности и производственной санитарии (при необходимости);
- сведения о безопасности изделия и его воздействии на окружающую среду (при необходимости);
- сведения по утилизации изделия (при необходимости).
В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности изделия» приводят:
- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические, электрические, тепловые, прочностные расчеты, расчеты гидравлических и пневматических систем и др.);
- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ. 
Для каждого вида расчетов указывают использованные программные средства. 
В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия» приводят (с учетом назначения изделия, его сложности и требований ТЗ):
[bookmark: _Hlk236510816]- описание приемов и способов работы с изделием при использовании его по назначению в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;
- описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в эксплуатацию;
- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР (по ГОСТ Р 58297), необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия на стадии его эксплуатации (при необходимости);
- оценки (по ГОСТ Р 53392) потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения), необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия (при необходимости);
- анализ вариантов организации работ по технической эксплуатации, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками (при необходимости);
- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования показателей эксплуатационной и ремонтной технологичности конструкции изделия, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации;
- сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения технической эксплуатации;
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных, и организации обучения персонала (при необходимости).
В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят расчеты экономических показателей (оценки цены изделия при опытном и серийном производстве, затрат на организацию производства и эксплуатацию).
В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят: 
- сведения о стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единицах и деталях, которые были применены при разработке изделия, а также показатели достигнутого уровня унификации и стандартизации конструкции изделия;
- обоснование необходимости разработки (актуализации) межгосударственных, национальных стандартов, технических условий и стандартов организации, связанных с разработкой данного изделия, его СЧ и новых материалов (при необходимости).
Дополнительно в отдельном разделе (разделах) приводят сведения об актуализации документов, разработанных в соответствии с требованиями ТЗ (не входящих в состав КД ТП):
- программы метрологического обеспечения изделия (СЧ изделия);
- программы обеспечения надежности (на стадии разработки изделия) по ГОСТ Р 27.001;
- программы эргономического обеспечения;
- программы обеспечения качества (на стадии разработки изделия) и др. 
В приложениях к пояснительной записке приводят:
- технические требования, правила приемки, методы контроля и другие сведения, подлежащие включению в технические условия (если на стадии разработки ТП последние не разрабатывались);
- материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД;
- перечень работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей КД; 
- перечень использованной литературы и т. п.;
- перечень документов, используемых при разработке ТП и получаемых разработчиком изделия от других организаций (патенты, лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретений, отчет о результатах патентных исследований и др.);
- перечень программных средств, использованных при разработке ТП. 
Требования к ведомости технического проекта
 Ведомость ТП разрабатывают в соответствии с ГОСТ Р 2.106 и ГОСТ Р 2.105.
В ведомость ТП следует заносить все конструкторские документы в порядке, установленном ГОСТ Р 2.106, независимо от того, к какому варианту конструкции изделия они относятся и в какой форме они представлены (бумажной или электронной). 
Информацию о том, какому варианту конструкции изделия соответствует данный конструкторский документ и в какой форме он представлен, приводят в графе «Примечание».
Допускается в соответствии с 6.1.4 включать в ведомость ТП компьютерные модели и базы данных, дополняющие комплект КД ТП.
В графе «Наименование» указывают наименования (обозначения, при наличии) компьютерных моделей и баз данных, а в графе «Примечание» указывают идентификатор электронного носителя или места хранения в информационной системе предприятия.
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(рекомендуемое)
Перечень работ, выполняемых на стадии разработки технического проекта
А.1 При разработке ТП с учетом особенностей изделия и его сложности в общем случае выполняют следующие работы: 
А.1.1 Анализ требований к изделию, сформированных при выполнении ЭП; уточнение и детализация требований с учетом результатов ЭП. При наличии расхождений между результатами ЭП и требованиями ТЗ согласование изменений с заказчиком (до начала выполнения остальных работ ТП).
А.1.2 Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с основным потребителем или заказчиком (при необходимости).
А.1.3 Обоснование выбора окончательного варианта изделия, принципов его функционирования, состава изделия (в т. ч. средств измерений и контроля).
А.1.4 Детализированный анализ работоспособности конструкции изделия, в том числе путем компьютерного моделирования функционирования изделия в целом и взаимодействия его СЧ.
А.1.5 Проведение необходимых расчетов, подтверждающих выполнение технических требований к изделию, заданных в ТЗ, в том числе требований назначения, надежности, эргономики, удобства эксплуатации и выполнения ТОиР, хранения, транспортабельности, безопасности, стандартизации и унификации, технологичности, технико-экономических требований.
А.1.6 Разработка уточненной компоновки изделия и его СЧ (при необходимости). Уточнение схемного и конструктивного построения изделия, включая возможность модульно-агрегатного исполнения его СЧ.
А.1.7 Согласование и утверждение номенклатуры заимствованных и покупных изделий (в том числе электронной компонентной базы).
А.1.8 Разработка и утверждение схемы деления изделия по ГОСТ Р 2.711, устанавливающей состав изделия, входимость в него вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий, их взаимосвязь.
Примечание – В схеме деления изделия могут быть приведены и другие данные, например, сведения о разработчиках и (или) изготовителях покупных изделий, о сроках разработки вновь разрабатываемых изделий и т. п.
А.1.9 Разработка конкретных конструктивно-схемных решений систем и агрегатов в составе конструкции изделия, в том числе в форме электронных моделей несущих конструкций, функциональных систем (гидравлических, пневматических, оптических и других), информационных и вычислительных систем, включая их программные средства. 
А.1.10 Проведение детальных инженерных расчетов для подтверждения выбранных решений, в том числе с использованием средств компьютерного моделирования (при необходимости).
А.1.11 Уточнение состава технических характеристик, подлежащих проверке при диагностировании, а также требований к средствам диагностирования. Уточнение системы контроля работоспособности изделия (при необходимости).
А.1.12 Формирование детализированных требований к отдельным СЧ изделия, разработка и утверждение ТЗ на разработку новых комплектующих изделий, материалов, средств технологического оснащения, средств измерений, диагностирования и контроля.
А.1.13 Выбор способов защиты от внешних воздействующих факторов для обеспечения заданной надежности. 
А.1.14 Уточненный расчет надежности с использованием аналитических методов и компьютерного моделирования, подтверждение выполнения заданных требований к безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости изделия в целом и его СЧ. 
А.1.15 Разработка решений по обеспечению эксплуатации, включая: 
- разработку приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;
- порядок упаковки, хранения, транспортирования, монтажа изделия, ввода его в эксплуатацию;
- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР, способам организации работ по ТОиР, в том числе результаты разработки модели технического обслуживания;
- оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;
- оценку потребностей в обслуживающем персонале, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения технического персонала;
- разработку химмотологической карты (если в изделии применяют горюче-смазочные материалы и специальные жидкости).
А.1.16 Расчет запасов в комплектах ЗИП. Уточнение состава, структуры и размещения ЗИП.
А.1.17 Разработка перечня эксплуатационных документов и их проспектов (если данное требование приведено в ТЗ).
А.1.18 Уточнение решений по метрологическому обеспечению, разработанных на стадии разработки ЭП.
А.1.19 Анализ технологичности конструкции изделия (производственной, эксплуатационной, ремонтной) и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости), в том числе с учетом парка технологического оборудования, имеющегося у предполагаемых изготовителей изделия. Выявление потребностей в новом технологическом оборудовании, обоснование необходимости его разработки или приобретения.
А.1.20 Проверка соответствия требованиям эргономики и технической эстетики.
А.1.21 Проверка соответствия требованиям техники безопасности и производственной санитарии.
А.1.22 Оценка достигаемого уровня стандартизации и унификации.
А.1.23 Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011. 
А.1.24 Подготовка предложений по стандартизации, в том числе по изменению, пересмотру, отмене действующих или разработке новых документов по стандартизации для нормативного обеспечения работ, прорабатываемых при разработке ТП, а также для применения на стадии разработки рабочей КД, на этапах изготовления и испытаний опытных образцов, на стадиях промышленного производства и эксплуатации изделий.
А.1.25 Составление перечня работ, которые необходимо выполнить на стадии разработки рабочей КД, в дополнение (в уточнение) к работам, предусмотренным для выполнения на этой стадии в ТЗ, техническом предложении и ЭП. Уточнение объема экспериментальной отработки. Обоснование количества опытных образцов изделия (опытных образцов СЧ изделия), необходимых для проведения испытаний.
А.1.26 Разработка предложений по перспективным направлениям дальнейшего совершенствования изделия (его СЧ), с учетом приспособленности их к проведению последующей модернизации, а также, по возможности, создания модификаций на базе разрабатываемого изделия (при необходимости).
[bookmark: _Hlk221206211]А.1.27 Проверка выполнения требований к изделию с использованием заданных методов оценки соответствия, учет и документирование выполнения требований в соответствии с установленными для проекта правилами. 
А.1.28 Оформление документации ТП (включая конструкторские документы, компьютерные модели, базы данных и т. д.).
А.1.29 Предъявление результатов технического проектирования заказчику (представителю заказчика), корректировка по результатам предъявления (при необходимости). Утверждение КД ТП и присвоение КД литеры «Т».
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