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[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает основные положения в области обеспечения интероперабельности программных средств в составе системы поддержки жизненного цикла изделия, используемых для решения задач на стадиях жизненного цикла изделия.
Настоящий стандарт применяют при разработке профилей интероперабельности программных средств, реализации установленных в них требований и оценке соответствия программных средств этим требованиям.
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc191374611]Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909]В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
[bookmark: _Hlk214547030]ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.621 Единая система конструкторской документации. Электронная эксплуатационная документация. Формат данных
ГОСТ Р 55062 Информационные технологии. Интероперабельность. Основные положения
ГОСТ Р 59796 Информационные технологии. Интероперабельность. Термины и определения
ГОСТ Р 59853 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ Р 77.002 Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.102 Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.402 Система поддержки жизненного цикла изделия. Виды программных средств поддержки жизненного цикла (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р ИСО 10303–21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена
ГОСТ Р ИСО 10303–22 Системы автоматизации производства и их интеграция.  Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 22. Методы реализации. Стандартный интерфейс доступа к данным
ГОСТ Р ИСО 10303–31 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 31. Методология и основы аттестационного тестирования. Общие положения
Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc191374612]Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 59796, ГОСТ Р 77.002, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1
интероперабельность (interoperability): Способность двух или более информационных систем или компонентов к обмену информацией и к использованию информации, полученной в результате обмена.
[ГОСТ Р 59796-2021, статья 7]
3.1.2 
интероперабельная система (interoperable system): Система, элементы, компоненты, подсистемы которой без каких-либо барьеров обмениваются информацией и используют информацию, полученную в результате такого обмена.
[ГОСТ Р 59796-2021, статья 8]
3.1.3 
профиль интероперабельности (interoperability profile): Согласованный набор стандартов, структурированный в терминах модели интероперабельности.
[ГОСТ Р 59796-2021, статья 15]
Примечание – В настоящем стандарте рассматривается профиль интероперабельности программных средств системы поддержки жизненного цикла изделия. 
3.1.4
техническая интероперабельность (technical interoperability): Интероперабельность на уровне технических средств, аппаратных и программных комплексов, их интерфейсов и протокола обмена информацией, а также форматов представления информации.
[ГОСТ Р 59796-2021, статья 26]
3.1.5
аттестационное тестирование интероперабельности (interoperability testing): Оценка соответствия реализации стандартам, указанным в профиле интероперабельности.
[ГОСТ Р 59796-2021, статья 35]
3.1.6
программное средство в автоматизированной системе; программное средство в АС: Объект, состоящий из программ, процедур, правил, относящихся к функционированию автоматизированной системы, а также сопутствующих им документации и, если предусмотрено, данных.
[ГОСТ Р 59853—2021, статья 63]
3.1.7 
формат данных: Способ организации, кодирования, структурирования и обеспечения целостности электронного конструкторского документа. 
[ГОСТ Р 2.005-2023, статья 127]
3.1.8
спецификация формата данных: Документ, который точно, полностью и в поддающейся проверке форме определяет требования к структуре и алгоритму преобразования данных определенного формата, а также процедуры, позволяющие определить, были ли выполнены эти требования.
[ГОСТ Р 2.005-2023, статья 132]
3.1.9 модель взаимодействия программных средств в системе поддержки жизненного цикла изделия: Формальное описание логики и содержания информационного взаимодействия программных средств в процессах жизненного цикла изделия, устанавливающее состав передаваемой информации и связь актов обмена с процессами и событиями принятой модели жизненного цикла.
3.1.10 схема данных: Формальное описание организации данных, в том числе описание элементов данных, взаимосвязей между ними, типов данных, возможных значений и ограничений.
Примечание – Стандартизованной схемой данных считается схема данных, установленная стандартом.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
	АС
	
	автоматизированная система;

	АС УДИ
	
	автоматизированная система управления данными об изделии;

	ЖЦ
	
	жизненный цикл;

	ПС
	
	программное средство;

	СПЖЦ
	
	система поддержки жизненного цикла.
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[bookmark: _Ref53326917][bookmark: _Ref55135301][bookmark: _Ref53313955]Интероперабельность ПС в АС в составе СПЖЦ изделия (далее – интероперабельность ПС) характеризует способность ПС к обмену информацией с другими ПС и к использованию информации, полученной в результате обмена.
Примечание – В соответствии с методическими рекомендациями [1] интероперабельность ПС должна обеспечиваться в том числе на уровне схемы (модели) данных об изделии (общие сведения об изделии, свойства изделия, структура изделия, размеры и форма деталей и сборочных единиц, сведения о материалах и т. д.).
Интероперабельность ПС СПЖЦ может обеспечиваться внутри одного вида ПС или между ПС разных видов при их использовании на стадиях и этапах ЖЦ изделия в соответствии с ГОСТ Р 77.102.
Основные виды ПС в АС в составе СПЖЦ установлены в ГОСТ Р 77.402.
[bookmark: _Toc191374614]В соответствии с ГОСТ Р 55062 эталонная модель интероперабельности включает в себя три уровня: технический, семантический и организационный. 
Технический уровень интероперабельности регламентирует формат представления информации и физический способ взаимодействия ПС (протокол обмена).
Семантический уровень интероперабельности устанавливает схему данных, определяющую состав информации и способ ее логической организации.
Организационный уровень устанавливает правила организации взаимодействия ПС, функционирующих в составе автоматизированных систем, используемых в одной или в разных организациях, исходя из содержания решаемых задач.
Примечание — Эталонная модель интероперабельности описывает структуру, уровни, правила и интерфейсы, необходимые для обеспечения совместимости и согласованного взаимодействия между различными информационными системами, организациями или бизнес-процессами.
Основным объектом СПЖЦ является изделие, поэтому задачи обеспечения интероперабельности ПС в составе СПЖЦ рассматриваются применительно к данным об изделии и способу их представления.
4.6 Обеспечение интероперабельности ПС СПЖЦ на техническом и семантическом уровнях осуществляется на основе профилей интероперабельности ПС СПЖЦ. 
Примечание — В настоящем стандарте рассматривается обеспечение интероперабельности на техническом и семантическом уровнях. Организационная интероперабельность обеспечиваются соглашениями между организациями и в настоящем стандарте не рассматривается. 
4.7 Взаимодействие ПС на техническом уровне может осуществляться с использованием следующих основных методов:
- применение обменных файлов, передаваемых между сторонами в согласованном формате (например, установленном в предварительном национальном стандарте [2]);
- прямой доступ к данным, предоставляемого одной из сторон (или третьей стороной – в случае использования централизованных хранилищ данных типа АС УДИ) с использованием программных интерфейсов по 
ГОСТ Р ИСО 10303–22;
- использование шин данных и интеграционных платформ. 
4.8 Различают интероперабельность ПС одного вида и интероперабельность ПС разных видов.
4.8.1 В первом случае интероперабельность выражает способность ПС работать с результатами работы других ПС, относящихся к тому же виду. Например, интероперабельность ПС автоматизированного проектирования будет обеспечивать их способность работать с электронными конструкторскими документами (электронными геометрическими моделями, чертежами, структурами изделия и т. д.), подготовленными другими ПС того же вида. 
4.8.2 Во втором случае интероперабельность понимается как способность передавать и использовать результаты, полученные ранее с использованием ПС одного вида, для решения последующих задач с использованием ПС другого вида. Например, передача конструкторских данных (документов) для разработки технологических процессов или передача конструкторских и технологических данных для планирования производства и закупок комплектующих изделий и материалов.
4.9 Профиль интероперабельности для ПС СПЖЦ одного вида (технический и семантический уровень) включает в себя набор стандартов, устанавливающих требования к схемам данных, форматам представления данных и протоколам обмена (при необходимости), а также  правила отображения[footnoteRef:1]) объектов схем данных конкретных ПС в объекты стандартных схем данных и обратного отображения, необходимого для интерпретации полученных данных. [1: ) В англоязычной литературе используется термин «mapping»] 

Допускается разработка отраслевых профилей интероперабельности на основе настоящего стандарта.
4.10 Профиль интероперабельности для ПС разных видов разрабатывается на основе модели взаимодействия ПС в составе СПЖЦ. Такая референтная модель может разрабатываться для конкретной СПЖЦ с учетом особенностей проекта, особенностей изделия и модели его ЖЦ. 
Примечание – Модель взаимодействия разнородных ПС разрабатывается на основе принятой модели ЖЦ (по ГОСТ Р 77.102) и модели бизнес-процессов, в которых используются рассматриваемые ПС, описывает логику и порядок информационного взаимодействия ПС с привязкой к конкретным событиям в составе бизнес-процессов, устанавливает состав передаваемой информации.
4.11 Профиль интероперабельности ПС СПЖЦ может включать в себя методики аттестационного тестирования, тестовые примеры и ссылки на цифровые сервисы проверки соответствия. 
Примечания 
1 Порядок документирования и утверждения профилей интероперабельности устанавливают стандартами организаций или соглашениями между организациями.
2 В приложении А приведены примеры профилей интероперабельности для ПС следующих видов:
- ПС автоматизированного проектирования механических изделий;
- ПС автоматизированной разработки эксплуатационной документации.
4.12 Два или более ПС СПЖЦ считают интероперабельными, если они удовлетворяют требованиям, установленным профилем интероперабельности, и способны формировать и интерпретировать данные, предусмотренные таким профилем. 
4.13 Соответствие ПС требованиям профиля интероперабельности проверяют путем проведения аттестационного тестирования по методике, установленной для данного профиля, с учетом принципов ГОСТ Р ИСО 10303-31. По результатам тестирования определяют соответствие ПС установленным требованиям.
4.14 При разработке профилей интероперабельности, а также при проведении работ по контролю достигнутого уровня интероперабельности следует учитывать действующие требования в области защиты информации.


Приложение А 
(справочное)
Примеры профилей интероперабельности
А.1 Пример профиля интероперабельности для программных средств автоматизированного проектирования механических изделий 
Профиль интероперабельности включает в себя перечень стандартов, спецификаций, примеров, ссылки на цифровой сервис проверки соответствия (таблицы А.1, А.2, А.3), необходимых для обеспечения интероперабельности ПС «А», «Б» и «В» (названия условные).
Примечание — В данном примере требования к протоколу обмена не устанавливаются.
Таблица А.1 – Часть 1. Требования к схемам данных и форматам представления данных
	Аспект профиля
	Обозначение документа по стандартизации

	Семантический уровень

	Схема данных «общие данные об изделии»: обозначение изделия, наименование изделия, область применения, сведения о разработчиках и изготовителях, технические характеристики изделия, представление времени и даты, представление числовых значений и наименований единиц величин 
	Предварительный национальный стандарт [3]

	Схема данных «структура изделия»: структура изделия в разных контекстах, варианты конфигурации
	Предварительный национальный стандарт [4]

	Схема данных «Представление свойств»: способ представления данных об отдельном свойстве изделия или наборе свойств (функциональных, физических, геометрических и др.) 
	Предварительный национальный стандарт [5]

	Схема данных «материалы»: сведения о материалах деталей, сведения о материалах, входящих в состав сборки
	Предварительный национальный стандарт [6]

	Схема данных «геометрия и топология»: геометрические и топологические данные, геометрические модели составных частей и изделия в целом
	Предварительный национальный стандарт [7]

	Схема отображения объектов схемы (схем) данных ПС «А» в объекты стандартной схемы (схем) данных и обратно
	Спецификация, разработанная для ПС «А»

	Схема отображения объектов схемы (схем) данных ПС «Б» в объекты стандартной схемы (схем) данных и обратно
	Спецификация, разработанная для ПС «Б»

	Схема отображения объектов схемы (схем) данных ПС «В» в объекты стандартной схемы (схем) данных и обратно
	Спецификация, разработанная для ПС «В»

	Технический уровень

	Требования к представлению данных в формате 
ГОСТ Р ИСО 10303-21
	Предварительный национальный стандарт [2] 


Таблица А.2 – Часть 2. Тестовые примеры электронных документов в стандартизованном формате
	Наименование
	Файл примера
	Версия
	Дата опубликования
	Статус

	Все примеры в одном архиве
	GOST_R_77_3ХХ_Examples.zip
	001
	29.08.2024
	утверждено


Таблица А.3  –  Часть 3. Цифровой сервис проверки соответствия 
	Наименование
	Файл

	Цифровой сервис проверки соответствия электронных документов требованиям, версия 1.0.
Дистрибутив для Windows 10
	Архив ZIP

	Цифровой сервис проверки соответствия электронных документов требованиям, версия 1.0.
Дистрибутив для Astra Linux Special Edition 1.7.1
	Архив TAR.GZ


А.2 Пример профиля интероперабельности для автоматизированной системы разработки эксплуатационной документации 
Профиль интероперабельности включает в себя набор стандартов и спецификаций (таблицы А.4 – А.7), необходимых для обеспечения интероперабельности ПС «Г» и «Д» (названия условные).
Таблица А.4 – Часть 1.  Виды эксплуатационных документов, требования к схемам и формату данных
	Аспект профиля
	Обозначение документа по стандартизации (элемента документа по стандартизации)

	Семантический уровень

	Виды эксплуатационных документов 
	ГОСТ 2.601 

	Требования к схемам данных и формату данных 
	ГОСТ Р 2.621 

	Схемы данных для видов модулей данных (МД):
	ГОСТ Р 2.621




Окончание таблицы А.4
	Аспект профиля
	Обозначение документа по стандартизации (элемента документа по стандартизации)

	Модуль публикации 
	Описание структуры публикации
	pm.xsd

	Основные виды МД (виды информации в эксплуатацион-ных документах)
	Описательная информация
	descript.xsd

	
	Каталог
	ipd.xsd

	
	Регламент ТО
	schedul.xsd

	
	Технологическая карта по техническому обслуживанию
	proced.xsd

	
	Поиск неисправностей
	fault.xsd

	
	Информация для экипажа
	crew.xsd

	
	Электрическая схема
	wrngdata.xsd

	Вспомогательные виды МД
	Вспомогательный элемент публикации
	frontmatter.xsd

	
	Правила проекта
	brex.xsd

	
	Нормативно-справочная информация
	comrep.xsd

	
	Применяемость – перечень свойств
	appliccrossreftable.xsd

	
	Применяемость – перечень условий
	condcrossreftable.xsd

	
	Применяемость – перечень эксплуатируемых экземпляров изделия
	prdcrossreftable.xsd

	
	Контейнер
	container.xsd

	Схема отображения объектов схемы (схем) данных ПС «Г» в объекты стандартной схемы (схем) данных 
	Спецификация, разработанная для ПС «Г»

	Схема отображения объектов схемы (схем) данных ПС «Д» в объекты стандартной схемы (схем) данных 
	Спецификация, разработанная для ПС «Д»

	Технический уровень

	Формат данных – XML
	Спецификация Консорциума Всемирной паутины W3C Extensible Markup Language (XML), версия 1.0 

	Язык описания схем данных — XSD 1.1
	Спецификация Консорциума W3C XML Schema Definition Language (XSD), версия 1.1


[bookmark: _Ref53842756][bookmark: _Ref32949117]Таблица А.5 – Часть 2. Тестовые примеры электронных документов (модулей данных) в стандартизованном формате
	Наименование
	Файл примера
	Версия
	Дата опубликования
	Статус

	Пример модуля публикации
	PMC-AUTOM-00000-IETM1-00_001-ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №1 МД типа «Описательная информация»
	DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00B-041A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №2 МД типа «Описательная информация»
	DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00C-041A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено




Продолжение таблицы А.5
	Наименование
	Файл примера
	Версия
	Дата опубликования
	Статус

	Пример МД типа «Каталог»
	DMC-AUTOM-A-B3-10-00-01A-941A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №1 МД типа «Регламент ТО»
	DMC-AUTOM-0-05-10-00-00A-00DA-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №2 МД типа «Регламент ТО»
	DMC-AUTOM-A-05-20-00-01A-000A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №3 МД типа «Регламент ТО»
	DMC-AUTOM-A-05-40-00-01A-000A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №1 МД типа «Технологическая карта ТО (ремонта)"»
	DMC-AUTOM-A-A7-40-00-00A-292A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №2 МД типа «Технологическая карта ТО (ремонта)»
	DMC-AUTOM-A-B3-10-01-00A-921A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №3 МД типа «Технологическая карта ТО (ремонта)»
	DMC-AUTOM-A-B3-10-02-00A-921A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №4 МД типа «Технологическая карта ТО (ремонта)»
	DMC-AUTOM-A-B3-20-00-00A-920A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №1 МД типа «Поиск неисправностей»
	DMC-AUTOM-A-A7-40-00-01A-420A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример №2 МД типа «Поиск неисправностей»
	DMC-AUTOM-A-B3-00-00-01A-420A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Информация для экипажа (эксплуатирующего персонала)»
	DMC-AUTOM-A-15-30-00-01A-131A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Нормативно-справочная информация»
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-0A2A-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Правила проекта»
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-022A-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Вспомогательный элемент публикации» (титульный лист)
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-001A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено




Окончание таблицы А.5
	Наименование
	Файл примера
	Версия
	Дата опубликования
	Статус

	Пример МД типа «Применяемость - перечень свойств»
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00WA-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Применяемость - перечень условий»
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00QA-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Применяемость - перечень эксплуатируемых экземпляров изделия»
	DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00PA-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Пример МД типа «Контейнер»
	DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00A-041A-A_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024
	утверждено

	Все примеры в одном архиве
	GOST_R_2_621_Examples.zip
	001
	29.08.2024
	утверждено


Таблица А.6 – Часть 3. ГОСТ Р 2.621 – Стандартизованные значения классификаторов в электронном виде
	Наименование
	Файл
	Версия
	Дата размещения

	Типовой МД «Правила проекта»
	DMC-GOST2621-A-00-00-00-00A-022A-D_001_ru-RU.xml
	001
	29.08.2024


Таблица А.7— Часть 4. Цифровой сервис проверки соответствия 
	Наименование
	Файл

	Цифровой сервис проверки соответствия электронных документов требованиям ГОСТ Р 2.621-2024, версия 1.0. (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024667449 от 24.07.2024)
Дистрибутив OpenVerify для Windows 10
	Архив ZIP

Архив TAR.GZ


	Инструкция по эксплуатации
	Файл PDF
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