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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика») 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст
[bookmark: _Hlk238988109]4 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не несет ответственность за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель (лицензиар) может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации предложение внести в настоящий стандарт поправку для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе (лицензиаре)

[bookmark: _Hlk238988117]Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).
[bookmark: _Hlk238986424] Национальный орган Российской Федерации по стандартизации собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская улица, 10с4, Бизнес-центр Святогор (info@cals.ru) и в национальный орган Российской Федерации по стандартизации по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. 
В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемых информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник технического регулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Стандарты серии «Система поддержки жизненного цикла изделия» (ПНСТ серии 3 - «Информационные модели изделия» и национальные стандарты группы 4 - «Программные средства поддержки ЖЦ») содержат комплекс  требований к представлению данных об изделии, направленных на обеспечение интероперабельности программных средств и возможности обмена данными об изделии при решении практических задач на стадиях и этапах жизненного цикла изделия.
Требования к информационным моделям, регламентирующим состав и способ структуризации данных об изделии (общие данные об изделии, геометрия и топология, структура изделия, сведения о материалах и др.) приведены в предварительных стандартах группы 3. 
Настоящий предварительный стандарт устанавливает общие требования к способу представления данных об изделии в виде обменного файла, с учетом того, что требования к составу данных и способу их структуризации с необходимой степенью подробности уже установлены в стандартах группы 3.  Представление данных об изделии в виде обменного файла рассматривается как один из способов обеспечения интероперабельности по ГОСТ Р 77.402. 
В стандарте приведены возможные технологии представления данных: представление на языке разметки текста STEP по ГОСТ Р ИСО 10303-21, представление на языке разметки текста JSON. В формате справочного приложения А приведены сведения о возможности представления данных на языке разметки текста XML.
В перспективе, с учетом опыта реализации и применения представленных технологий в составе отечественных программных средств, предполагается разработать детализированные методические рекомендации по использованию указанных методов.
ГОСТ Р 77.404―202Х
(проект, первая редакция)
ПНСТ 77.404―202Х
(проект, окончательная редакция)

ПНСТ 77.404―202Х
(проект, окончательная редакция)


1
2
[bookmark: _Toc445998457][bookmark: _Ref442359981][bookmark: _Ref276487529][bookmark: _Toc200178485][bookmark: _Toc467869759][bookmark: _Toc530058028][bookmark: _Toc38989287][bookmark: _Toc57226907]ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Система поддержки жизненного цикла изделия 
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
Представление данных об изделии в виде обменного файла 
Product life cycle support system. 
Software interoperability. Product data representation as an exchange file


[bookmark: _Toc32093732][bookmark: _Toc32685455][bookmark: _Toc32955794][bookmark: _Toc34473940][bookmark: _Toc34481530][bookmark: _Toc34501969][bookmark: _Toc35089730][bookmark: _Toc35159576][bookmark: _Toc35710806][bookmark: _Toc530058027]Дата введения ―
[bookmark: _Toc191374610]Область применения
[bookmark: _Toc445998458]Настоящий предварительный стандарт устанавливает основные требования к представлению данных об изделии в виде обменного файла. 
Настоящий предварительный стандарт может использоваться в составе профиля интероперабельности программных средств системы поддержки жизненного цикла в соответствии с ГОСТ Р 77.402.
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[bookmark: _Hlk214627371][bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909]В настоящем предварительном стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения
ГОСТ Р 59796 Информационные технологии. Интероперабельность. Термины и определения
ГОСТ Р 59853 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ Р 77.002 Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.402 Система поддержки жизненного цикла изделия. Виды программных средств поддержки жизненного цикла (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.403 Система поддержки жизненного цикла изделия. Интероперабельность программных средств. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р ИСО 10303–11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS
ГОСТ Р ИСО 10303–21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена
ПНСТ 77.302 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Общие данные об изделии (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ПНСТ 77.303 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Структура изделия (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ПНСТ 77.304 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Представление свойств (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ПНСТ 77.305 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Материалы и их свойства (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ПНСТ 77.306 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Геометрия и топология (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc191374612]Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины, установленные в ГОСТ Р 77.002 и ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1
интероперабельность (interoperability): Способность двух или более информационных систем или компонентов к обмену информацией и к использованию информации, полученной в результате обмена.
[ГОСТ Р 59796—2021, статья 7]
3.1.2
профиль интероперабельности (interoperability profile): Согласованный набор стандартов, структурированный в терминах модели интероперабельности.
[ГОСТ Р 59796—2021, статья 15]
3.1.3
программное средство в автоматизированной системе; программное средство в АС: Объект, состоящий из программ, процедур, правил, относящихся к функционированию автоматизированной системы, а также сопутствующих им документации и, если предусмотрено, данных.
[bookmark: _Hlk214627472][ГОСТ Р 59853—2021, статья 63]
3.1.4
формат данных: Способ организации, кодирования, структурирования и обеспечения целостности электронного конструкторского документа. 
[ГОСТ Р 2.005—2023, статья 127]
3.1.5
спецификация формата данных: Документ, который точно, полностью и в поддающейся проверке форме определяет требования к структуре и алгоритму преобразования данных определенного формата, а также процедуры, позволяющие определить, были ли выполнены эти требования.
[ГОСТ Р 2.005—2023, статья 132]
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
	АС
	
	автоматизированная система;

	ЖЦ
	
	жизненный цикл;

	ИМ
	
	информационная модель;

	ИО
	
	информационный объект;

	ПС
	
	программное средство;

	СПЖЦ
	
	система поддержки жизненного цикла;

	JSON
	
	язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных (JavaScript Object Notation);

	STEP
	
	стандарт обмена данными об изделии (STandard for Exchange of Product model data);

	XML
	
	язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных (eXtensible Markup Language);

	XSD
	—
	текстовый формат, предназначенный для описания схемы данных файла, выполненного на языке XML (XML Schema Definition).


[bookmark: _Toc191374613][bookmark: _Toc530058033][bookmark: _Toc38989290][bookmark: _Toc57226910]
Основные положения 
4.1 В соответствии с ГОСТ Р 77.403 интероперабельность программных средств СПЖЦ изделия может реализовываться с использованием обменного файла, требования к которому изложены в настоящем стандарте. 
4.2 Обменный файл представляет собой файл, содержащий данные об изделии в виде ИМ изделия, соответствующей требованиям, которые регламентированы в ПНСТ 77.302–ПНСТ 77.306, а также другими стандартами группы 3.
4.3 Обменный файл выполняется в формате, установленном в профиле интероперабельности:
- STEP (см. раздел 5);
- STEP-JSON (см. раздел 6);
- STEP-XML, сформированном согласно спецификации [1] и приложению А.
[bookmark: _Ref53326917][bookmark: _Ref55135301][bookmark: _Ref53313955][bookmark: _Toc191374614]Представление данных в виде обменного файла 
в формате STEP 
5.1 Обменный файл в формате STEP должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10303-21, а также дополнительным требованиям, приведенным в настоящем разделе.
5.2 Обменный файл в формате STEP должен включать следующие секции:
- заголовочная секция (header section) – обязательная, неповторяющаяся секция, содержащая сведения об обменном файле. Начало секции обозначается ключевым словом HEADER; конец секции - ENDSEC;
Примечание — Заголовочная секция может включать в себя экземпляры следующих объектов: file_description, file_name и file_schema (должны включаться именно в таком порядке). Дополнительно могут использоваться объекты schema_population, file_population, section_language и section_context. 
- секция привязки (anchor section) – обязательная, неповторяющаяся секция, определяющая имена объектов для внешних ссылок (из других обменных файлов). Начало секции обозначается ключевым словом ANCHOR, конец секции - ENDSEC;
- секция ссылок (reference section) – необязательная, неповторяющаяся секция, содержащая ссылки на экземпляры объектов в секции данных обменного файла. Начало секции обозначается ключевым словом REFERENCE, конец секции- ENDSEC;
- секция данных (data section) – необязательная, повторяющаяся секция, содержащая информацию об изделии. Начало секции обозначается ключевым словом DATA, конец секции - ENDSEC;
- секция подписи (signature section) – необязательная, повторяющаяся секция, содержащая информацию об источнике данных (автор или отправитель файла) и подтверждает достоверность передаваемых данных. Начало секции обозначается ключевым словом SIGNATURE, конец секции - ENDSEC.
Если секция подписи включена в обменный файл, то она должна быть расположена после секций с данными непосредственно перед лексемой «END-ISO-10303-21».
5.3 Обменный файл может включать в себя несколько секций подписи. Каждая секция должна начинаться с ключевого слова SIGNATURE и заканчиваться ключевым словом ENDSEC.
При использовании электронной подписи следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 2.051.
Примечание — При формировании массива подписываемых данных необходимо учитывать только символы, определенные в ГОСТ Р ИСО 10303–21. 
5.4 Первая и последняя строки текстового обменного файла должны иметь вид, соответственно:
«ISO-10303-21;
…..:
END-ISO-10303-21;»
5.5 В секцию данных включаются экземпляры ИО, составляющие ИМ изделия, сведения о котором передаются в обменном файле.
5.6 В приложении Б приведен пример обменного файла в формате STEP.


Представление данных в виде обменного файла 
в формате STEP-JSON 
6.1 Обменный файл в формате STEP-JSON должен соответствовать требованиям стандарта [2], а также дополнительным требованиям, приведенным в настоящем разделе.
6.2 Обменный файл в формате STEP-JSON должен включать следующие секции:
- секцию заголовка – обязательную неповторяющуюся секцию, содержащую сведения об обменном файле;
- секцию данных – необязательную неповторяющуюся секцию, содержащую информацию об изделии, начинающуюся с ключевого слова INSTANCES;
- секцию подписи – необязательную повторяющуюся секцию, содержащую информацию об источнике данных (автор или отправитель файла) и подтверждающую достоверность передаваемых данных.
6.3 Секция заголовка должна содержать следующие ключевые слова (лексемы):
- «FORMAT» (в соответствии с настоящим стандартом имеет значение «STEP-JSON 1.0»);
- «SCHEMA» (в соответствии с настоящим стандартом может принимать значения «GOST R 77.XXX»).
По аналогии с ГОСТ Р ИСО 10303–21 в секции заголовка могут быть представлены дополнительные сведения об обменном файле:
- time_stamp;
- author;
- organization;
- originating_system и другие ключевые слова, предусмотренные спецификацией формата.
6.4 В секции данных содержится массив объектов JSON, в которых представлены экземпляры ИО, составляющие ИМ изделия и определенные в ПНСТ 77.302, ПНСТ 77.303, ПНСТ 77.304, ПНСТ 77.305, ПНСТ 77.306, записанные с учетом синтаксиса языка разметки JSON, установленного в [2].
6.5 Каждый экземпляр ИО из схемы данных (SCHEMA) описывается одним объектом JSON, имеющим следующие атрибуты: 
- «id» – числовой идентификатор экземпляра ИО внутри файла, предназначенный для создания ссылок на этот экземпляр. Формат идентификатора установлен в ГОСТ Р ИСО 10303–21 (символ «#» и целочисленный номер, например, «#345»);
- «type» – строка, содержащая тип ИО из схемы данных, указанной по ключевому слову SCHEMA (например, «product», «document» и др.). Для комплексных ИО тип ИО должен формироваться из нескольких имен объектов, соединенных символом «+». Например, «next_assembly_usage_occurrence + quantified_assembly_component_usage» или «serial_numbered_effectivity + product_definition_effectivity»;
- «attributes» – список атрибутов ИО (согласно схеме данных) и их значения, заданные для конкретного экземпляра ИО. Имя атрибута указывается в параметре «attribute_namen», значение – в параметре «value». 
6.6 Значения атрибутов в зависимости от типа данных, указанного в схеме данных, различных типов задаются следующим образом:
- STRING – строка;
- INTEGER – целое число;
- REAL – вещественное число;
- LOGICAL – задается в формате, установленном в ГОСТ Р ИСО 10303–21 (символы, приведенные к верхнему регистру, с точками в начале и конце: «.F.» для FALSE, «.T.» для TRUE и «.U.» для UNKNOWN);
- INSTANCE – задается как строка с указанием идентификатора экземпляра ИО (атрибут «id»);
- ENUMERATION – задается в формате, установленном в 
ГОСТ Р ИСО 10303–21 (символы, приведенные к верхнему регистру, с точками в начале и конце, например, «.MADE.», «.BOUGHT.», «.NOT_KNOWN.», «.ASSEMBLY.», «.PART.», «.MATERIAL.», «.KIT.» и «.СOMPLEX.»);
- ARRAY, LIST, SET – задаются как списки согласно правилам, установленным в [2] (задаются в виде заключенного в квадратные скобки перечня значений, разделенных запятыми).
6.7 Синтаксис обменного файла STEP-JSON имеет следующий вид:
{
“FORMAT”: 	«VALUE»,
“SCHEMA”: 	«VALUE »,
“INSTANCES”:[
	{
		"id":#N,
		"type":"ENTITY",
		"attributes":{
			"attribute_namen":   "VALUE",
"attribute_namen+1": "VALUE",
……
"attribute_namem":   "VALUE"
			}
	}
	{
		"id":#N+1,
		"type":"ENTITY",
		"attributes":{
			…. 
		}
	}
	]
}

6.8 В приложении В приведен пример обменного файла в формате STEP-JSON.


Приложение А
(справочное)
Представление данных в виде обменного файла в 
формате STEP-XML
А.1 Технология представления данных об изделии в формате XML изложена в стандарте [3].
Примечание — К моменту разработки настоящего стандарта еще не переведен на русский язык и не выпущен в виде ГОСТ Р ИСО.
Указанный стандарт определяет правила преобразования схем ISO 10303 в вид XSD-схем, согласно документу [4], а также требования к представлению экземпляров информационных объектов, определенных в указанных выше схемах, в формате XML. 
А.2 Преобразование ИМ из формата EXPRESS в формат XSD может осуществляться несколькими способами:
- простое преобразование, в результате которого на основе EXPRESS-схем формируются базовые XSD-схемы (default schema), полностью соответствующие исходным;
- сложное преобразование, в результате которого на основе EXPRESS-схем и конфигурационных файлов формируются так называемые производные XSD-схемы (derived schema).
Примечание — Конфигурационный файл представляет собой файл, содержащий правила конфигурирования (модификации) базовой схемы.
А.3 Стандарт [3] предусматривает несколько видов XML-документов, отличающихся специальным признаком.
1) XML-документ типа «iso-10303-28» может содержать:
- схемы данных;
- конфигурационные файлы (для настройки схем данных);
- собственно данные.
2) XML-документ типа «uos» может содержать только данные (набор экземпляров ИО), структурированные в соответствии с одной конкретной базовой схемой данных (default XML schema).
Примечание — В стандарте [3] используется термин uos - «unit of serialization», что можно перевести как «контейнер», «модуль данных» или «пакет данных» - информационная единица, в которых размещена информация об изделии.
А.4 Примеры XSD-схем, полученные в результате преобразования основе EXPRESS-схем приведены в приложениях стандарта [3].
Ниже приведен пример представления данных о стандартном изделии (болт М6х40 из стали 45) в формате STEP-XML (для сокращения объема приведен фрагмент). 
В начале файла перечислены схемы данных ГОСТ Р ИСО 10303, преобразованные в соответствующие XSD-схемы по правилам, установленным в [3], и использованные для представления данных об изделии.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
abs:Uos xmlns:abs="http://iso.org/step/abstract_app"
         xmlns:sp="http://iso.org/step/standard_products_app"
         xmlns:pd="http://iso.org/step/product_definition"
         xmlns:ppds="http://iso.org/step/product_property_definition"
         xmlns:mpvs="http://iso.org/step/standard_products_app_vocabulary"
         xmlns:mc="http://iso.org/step/material_catalog"
         xmlns:ms="http://iso.org/step/measure"
         xmlns:rs="http://iso.org/step/representation"
         xmlns:pprs="http://iso.org/step/product_property_representation"
         xmlns:acs="http://iso.org/step/application_context"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://iso.org/step/standard_products_app standard_products_app_schema.xsd">

  <Header>
    <Name>Болт M6×40, Сталь 45, Ц</Name>
    <TimeStamp>2026-03-20T13:58:26</TimeStamp>
    <Author><Name>STEP XML Bolt Selector Export</Name></Author>
    <Organization><Name>Standard Products Data System</Name></Organization>
    <PreprocessorVersion>5.3</PreprocessorVersion>
    <OriginatingSystem>3110x-80_common_view.html</OriginatingSystem>
    <Documentation>Экспорт выбранного болта из интерактивного подбора</Documentation>
  </Header>

  <DataContainer xsi:type="sp:StandardProductDataContainer">

    <mc:material_grade_reference>
      <mc:material_grade_id>MAT_STEEL_45</mc:material_grade_id>
      <mc:description>Сталь 45 (ОСТ 1 31102-80)</mc:description>
    </mc:material_grade_reference>

    <mpvs:coating_reference>
      <mpvs:coating_id>CT_ZINC_PLATED</mpvs:coating_id>
      <mpvs:description>Цинкование</mpvs:description>
    </mpvs:coating_reference>

    <sp:product>
      <pd:id>ОСТ-31102-80</pd:id>
      <pd:name>Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80</pd:name>
      <pd:description>Болт с шестигранной головкой, нормальной точности, из стали 45, цинкованный</pd:description>
      <acs:product_context>
        <acs:name>library_of_standard_items</acs:name>
        <acs:application_context>
          <acs:application>standard_products_app</acs:application>
        </acs:application_context>
        <acs:discipline_type>mechanical engineering</acs:discipline_type>
      </acs:product_context>
    </sp:product>

    <sp:product_definition>
      <pd:id>ОСТ-31102-80-M6x40</pd:id>
      <pd:description>Болт M6x40, Сталь 45, Ц</pd:description>
      <pd:product_definition_formation>
        <pd:id>formation-M6</pd:id>
        <pd:product>
          <pd:id>ОСТ-31102-80</pd:id>
          <pd:name>Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80</pd:name>
          <acs:product_context>
            <acs:name>library_of_standard_items</acs:name>
            <acs:application_context>
              <acs:application>standard_products_app</acs:application>
            </acs:application_context>
            <acs:discipline_type>mechanical engineering</acs:discipline_type>
          </acs:product_context>
        </pd:product>
      </pd:product_definition_formation>
      <acs:product_definition_context>
        <acs:name>released_items</acs:name>
        <acs:application_context>
          <acs:application>standard_products_app</acs:application>
        </acs:application_context>
        <acs:life_cycle_stage>released</acs:life_cycle_stage>
      </acs:product_definition_context>
    </sp:product_definition>

    <ppds:product_property>
      <ppds:definition>
        <ppds:characterized_product_definition>
          <pd:product_definition_reference>
            <pd:product_definition_formation_id>formation-M6</pd:product_definition_formation_id>
          </pd:product_definition_reference>
        </ppds:characterized_product_definition>
      </ppds:definition>
      <ppds:property_definition_ref>
        <mpvs:property_id>PP_THREAD_NOMINAL_DIAMETER</mpvs:property_id>
      </ppds:property_definition_ref>
    </ppds:product_property>
    <ppds:product_property>
      <ppds:definition>
        <ppds:characterized_product_definition>
          <pd:product_definition_reference>
            <pd:product_definition_formation_id>formation-

……………………………………………………………………………………………………


    <rs:representation>
      <rs:name>thread_diameter</rs:name>
      <rs:id>REPR_THREAD_NOMINAL_DIAMETER</rs:id>
      <rs:items>
        <rs:value_representation_item>
          <rs:name>thread_diameter-formation-M6</rs:name>
          <rs:value_component><ms:length_measure>6</ms:length_measure></rs:value_component>
        </rs:value_representation_item>
      </rs:items>
      <rs:context_of_items>
        <rs:context_identifier>thread_diameter_context</rs:context_identifier>
        <rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>
      </rs:context_of_items>
    </rs:representation>

    <rs:representation>
      <rs:name>thread_pitch</rs:name>
      <rs:id>REPR_THREAD_PITCH</rs:id>
      <rs:items>
        <rs:value_representation_item>
          <rs:name>thread_pitch-formation-M6</rs:name>
          <rs:value_component><ms:length_measure>1</ms:length_measure></rs:value_component>
        </rs:value_representation_item>
      </rs:items>
      <rs:context_of_items>
        <rs:context_identifier>thread_pitch_context</rs:context_identifier>
        <rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>
      </rs:context_of_items>
    </rs:representation>

    <rs:representation>
      <rs:name>body_diameter</rs:name>
      <rs:id>REPR_BODY_DIAMETER</rs:id>
      <rs:items>
        <rs:value_representation_item>
          <rs:name>body_diameter-formation-M6</rs:name>
          <rs:value_component><ms:length_measure>6</ms:length_measure></rs:value_component>
        </rs:value_representation_item>
      </rs:items>
      <rs:context_of_items>
        <rs:context_identifier>body_diameter_context</rs:context_identifier>
        <rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>
      </rs:context_of_items>
    </rs:representation>

    <rs:representation>
      <rs:name>head_diameter</rs:name>
      <rs:id>REPR_HEAD_DIAMETER</rs:id>
      <rs:items>
        <rs:value_representation_item>
          <rs:name>head_diameter-formation-M6</rs:name>
          
                ………………………………………
          <rs:value_component><ms:mass_measure>1.07</ms:mass_measure></rs:value_component>
        </rs:value_representation_item>
      </rs:items>
      <rs:context_of_items>
        <rs:context_identifier>mass_tabular_context</rs:context_identifier>
        <rs:context_type>tabular_data</rs:context_type>
      </rs:context_of_items>
    </rs:representation>
…..          
  </DataContainer>
</abs:Uos>
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Приложение Б
(справочное)
Пример обменного файла STEP
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(
    /* description */ ('It’s an example of representation of cube using STEP'),
    /* implementation_level */ '2;1');
FILE_NAME(
    /* name */ 'cube.step',
    /* time_stamp */ '2025-10-27T10:00:00',
    /* author */ ('IVANOV A.A.'),
    /* organization */ ('My Company'),
    /* preprocessor_version */ 'FreeCAD',
    /* originating_system */ 'FreeCAD',
    /* authorization */ '');
FILE_SCHEMA(('AP242'));
ENDSEC;

DATA;
#1=CARTESIAN_POINT('',(0.,0.,0.));
#2=CARTESIAN_POINT('',(10.,0.,0.));
#3=CARTESIAN_POINT('',(10.,10.,0.));
#4=CARTESIAN_POINT('',(0.,10.,0.));
#5=CARTESIAN_POINT('',(0.,0.,10.));
#6=CARTESIAN_POINT('',(10.,0.,10.));
#7=CARTESIAN_POINT('',(10.,10.,10.));
#8=CARTESIAN_POINT('',(0.,10.,10.));

#100=CLOSED_SHELL('',(#101,#102,#103,#104,#105,#106));

#101=ADVANCED_FACE('',(#201),#301,.F.);
#102=ADVANCED_FACE('',(#202),#302,.F.);
... (здесь описываются остальные грани куба) ...

#301=PLANE('',#401);
#401=AXIS2_PLACEMENT_3D('',#1,#501,#502);
#501=DIRECTION('',(0.,0.,1.));
#502=DIRECTION('',(1.,0.,0.));
ENDSEC;

SIGNATURE;
MIIGpgYJKoZlhvcNAQcCollGlzCCBpMCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
 

Приложение В
(справочное)
Пример обменного файла STEP-JSON
/* Заголовочная секция обменного файла */
{
  "format":"STEP-JSON_1.0",
  "schema":"GOST_R_77.XXX",
  "instances":[
    {
/* Указание обозначения и наименования описываемого изделия АБВГ.123456.001*/
      "id":"#1",
      "type":"eskd_product",
      "attributes":
        {
"id":"АБВГ.123456.001",
"name":"Прижим"
"description":"Сборочная единица",
" frame_of_reference": "#33",
"product_type":".ASSEMBLY."
        }
    } 
    {
/* Атрибуты версии изделия АБВГ.123456.001 */
      "id":"#2",
      "type":"eskd_product_definition_formation",
      "attributes":
        {
          "id":"001",
          "description":"",
          "of_product":"#1",
          "make_or_buy":".MADE.",
          "standard":".F.",
         }
    }
     {
/* Описание  версии  001 изделия АБВГ.123456.001 в контексте «конструктивная структура»*/   
      "id":"#3",
      "type":"product_definition",
      "attributes":
        {
[bookmark: _Hlk177939101]          "id":" EPS001",
          "description":" Описание для формирования ЭСК по ГОСТ Р 2.525",
          "formation":"#2",
          "frame_of_reference":"#37"
        }
    } 
    {
/*  Связь между изделием АБВГ.123456.001 - EPS001 ( #3) и виртуальной сборочной единицей АБВГ.123456.001-01 – EPS004 ( #7).  */
      "id":"#4",
      "type":"next_assembly_usage_occurrence+quantified_assembly_component_usage",
      "attributes":
        {
          "relating_product_definition":"#3",
          "related_product_definition":"#7",
          "id":" EPSREL003",
          "name":"",
          "reference_designator":"",
          "quantity":"#25"
        }
    } 
    {
/* Указание обозначения и наименования виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01 */
      "id":"#5",
      "type":"eskd_product",
      "attributes":
        {
          "id":"АБВГ.123456.001-01",
          "name":" Набор стандартных изделий ",
          "description":" Виртуальная сборочная единица ",
          "frame_of_reference":"#34",
         "product_type":".VIRTUAL."
        }
    } 
    {
/* Атрибуты версии виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01*/
      "id":"#6",
      "type":"eskd_product_definition_formation",
      "attributes":
        {
          "id":"001",
          "description":"",
          "of_product":"#5",
          "make_or_buy":".NOT_KNOWN.",
          "standard ":".F."
        }
    } 
    {
/* Описание версии 001 виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01 в контексте «конструктивная структура» */
      "id":"#7",
      "type":"product_definition ",
      "attributes":
        {
          "id":"EPS004",
          "description":"",
          "formation":"#6",
          "frame_of_reference":"#37"
        }
    } 
    {
………….

/* Наименование единицы измерения (#40)*/
      " id ":"#40",
      "type":"context_dependent_unit",
      "attributes":
        {
          "id":"шт.",
          "name":"Штука"
        }
    } 
     {
/* Описание организации (#41)*/
      " id ":"#41",
      "type":"organization",
      "attributes":
        {
          "id":"ЕКУЦ",
          "name":"АО «Организация002»"
        }
    } 
     {
/* Описание связи изделия ЕКУЦ.301527.001 с организацией АО «Организация002» */
      " id ":"#42",
      "type":"eskd_organization_product_assignment ",
      "attributes":
        {
          " assigned_product ":"#29",
          " assigned_organization ":"#41",
          " role":"#43"
        }
    }
     {
/* Описание роли организации  */
      "id":"#43",
      "type":"organization_role",
      "attributes":
        {
          "name":"Разработчик"
        }
    }
  ]
}
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