СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
полученных при голосовании по проекту ГОСТ Р 2.610 
«ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов» (тема ПНС 1.0.482-1.115.25)

	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	По проекту в целом
	АО «МТЗ Трансмаш», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Внизу таблицы указано название «Рисунок».
Предлагаемая редакция:
Все таблицы обозначены не по ГОСТ Р 2.105-2019. Должно быть написано над таблицей «Таблица 1 – название таблицы».

	Отклонено.
Согласно ГОСТ 1.5-2001 (4.5.1) таблицы в стандартах применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых показателей.
В ГОСТ Р 2.610 нет таблиц, содержащих показатели или иные сведения в ячейках. В стандарте приведены примеры оформления головок таблиц в КД. Примеры приведены в виде рисунков таблиц (но это не таблицы).

	2. 
	1
	ООО «ВНИЦТТ», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 14.09.2026
	Предложение дополнить перечисления наименования вида эксплуатационного документа его кодом в скобках, для наглядности соответствия.
ГОСТ Р 2.610-2019 (раздел 1) ,  ГОСТ Р 2.601-2019 (п.5.2.1),
ГОСТ Р 2.601-202Х (п.5.1.2)
	Отклонено.
В стандартах не допускается применять сокращения ранее, чем приведена их расшифровка в специальном разделе (см. 4.12.3 ГОСТ 1.5-2001)

	3. 
	2
	ООО «ВНИЦТТ», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 14.09.2026
	В разделе 2 «Нормативные ссылки» исключить ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 2.109, поскольку в стандарте ссылка отсутствует.
	Принято.

	4. 
	3.1.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Пункт 3.1.3 противоречит абз. 1 п. 7.2.6.4 и п. 7.2.6 настоящего проекта ГОСТ.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk240014117]«комплектность изделия: Совокупность предусмотренных конструкторской документацией составных частей поставляемого экземпляра изделия, а также запасных частей, инструмента, принадлежностей, материалов, технических средств и документации, поставляемых совместно с ним.
Примечание – в комплектность изделия помимо комплектов ЗИП могут входить и другие комплекты эксплуатационного назначения (например, комплекты для монтажа).».
	Принято.

	5. 
	4, заголовок
	Госкорпорация «Росатом»
	Рекомендуется изложить в следующей редакции:
«Общие правила выполнения документов…»
пп. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001
	Принято.

	6. 
	4.2
	АО «КБП»
	В тексте документа указано, что «Не допускается исключать элементы документа, явно указанные как обязательные…», при этом далее обязательным по тексту стандарта обязательным является только элемент «Введение» (п. 5.1.3, 6.2, 10.3, 11.3, 13.1). Все остальные элементы не обязательные?
Перечислить возможные элементы и указать, какие элементы должны быть обязательными или убрать фразу об обязательности
Определить, что является элементом, а что разделом
	Принято.
Исключены слова «…элементы документа, явно указанные как обязательные, а также…»

	7. 
	5.2.2
	Госкорпорация «Росатом»
	Рекомендуется изложить в следующей редакции:
«Информацию по 5.2.1 излагают, как правило, в следующих разделах:»
	Принято частично.
В пункте перечислены подразделы, а не разделы. Разделы перечислены в 5.2.1

	8. 
	5.2.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.6.2
	Госкорпорация «Росатом»
	В тексте указанных подпунктов применена фраза «...по одному принципу...» и, при этом, установленный принцип изложения информации нигде в тексте проекта Стандарта не обозначен. Необходима конкретизация установленного требования.
	Принято.
Исключены слова про «принцип». Текст доработан по замечанию выше

	9. 
	5.2.3, 
5.2.5 - абзац 1, 
5.3.3 - дефис 3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Исключить дублирование информации в разных разделах/подразделах в части эксплуатационных ограничений (в т. ч. и климатических).
Предлагаемая редакция:
«5.2.3 В подразделе «Общие сведения» приводят обозначение и наименование изделия, другие идентификационные характеристики (при необходимости), допустимые коммерческие наименования, информацию об изготовителе(ях), если она не приведена в другом ЭД, описание назначения изделия, области его применения и при необходимости другую общую информацию.
5.2.5 В подразделе «Основные технические данные» приводят значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, необходимые для его изучения и безопасной эксплуатации, а также контролируемые при эксплуатации.
...».
Обоснование: 
В общем случае эти сведения будут указаны только в одном разделе/подразделе, а в остальных разделах/подразделах будут даны ссылки на этот раздел/подраздел, поэтому целесообразнее оставить требование размещать эти сведения только для одного раздела/подраздела
	Принято.

	10. 
	5.2.9, предложение 1
	Госкорпорация «Росатом»
	Рекомендуется изложить в следующей редакции:
«В подразделе «Схемы, необходимые для эксплуатации» приводят схемы, необходимые для использования и ТО изделия, в том числе электрические, гидравлические, пневматические, управления и другие ...»

	Принято.

	11. 
	5.3.2
	Госкорпорация «Росатом»
	Заменить слово «приводят» на слово «излагают»:
«Как правило, информацию по 5.3.1 излагают в следующих разделах»
	Принято.


	12. 
	5.3.4 - дефис 1,
5.3.5 - дефис 1,
5.3.7 - дефис 1,
5.4.5, 5.5.4
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается исключить необходимость разработки подразделов по безопасности на каждый вид работы.
Предлагаемая редакция:
«5.3.4 ...
- требования безопасности при подготовке к использованию (если они не приведены в других разделах РЭ);
...
5.3.5 ...
- требования безопасности при использовании изделия (если они не приведены в других разделах РЭ);
...
5.3.7 ...
- требования безопасности при завершении использования (если они не приведены в других разделах РЭ);
...
5.4.5 В подразделе «Требования безопасности» приводят общие правила, которые необходимо соблюдать при ТО в связи с особенностями конструкции изделия, его использования, действующими документами по стандартизации во избежание недопустимых рисков для людей, имущества и окружающей среды. Здесь же излагают правила пожарной безопасности, взрывобезопасности и т. п.
Примечание – Подраздел допускается не разрабатывать, если эти сведения приведены в других разделах РЭ.
5.5.4 В подразделе «Требования безопасности» приводят правила, которые необходимо соблюдать при ремонте изделия в связи с особенностями конструкции изделия и его ремонта, действующими документами по стандартизации во избежание недопустимых рисков для людей, имущества и окружающей среды. Здесь же излагают правила пожарной безопасности, взрывобезопасности и т. п.
Примечание – Подраздел допускается не разрабатывать, если эти сведения приведены в других разделах РЭ.».
Обоснование: 
Для некоторых изделий нет специальных требований безопасности, которые необходимо соблюдать только при подготовке изделия к использованию или только при ТО, а есть общие требования безопасности, которые необходимо соблюдать всегда при взаимодействии с изделием. Поэтому для таких изделий целесообразнее дать возможность такие подразделы не разрабатывать
	Принято.

	13. 
	5.4.2
	Госкорпорация «Росатом»
	Заменить слово «приводят» на слово «излагают»:
«Как правило, информацию по 5.4.1 излагают в следующих разделах»
	Принято частично.
Формулировка про разделы изменена единообразно по всему тексту. Слово «по 5.4.1 излагают» использовано в 5.4.3

	14. 
	5.4.7 - абзац 1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Уточнение номенклатуру документов, на которые допустимо ссылаться в подразделе «Замена СЧ с ограниченным ресурсом (сроком службы)».
Предлагаемая редакция:
«5.4.7 В подразделе «Замена СЧ с ограниченным ресурсом (сроком службы)» приводят:
- обозначение и наименование СЧ изделия, эксплуатируемых по ресурсу, допускается ссылка на ФО (ПС);
- количество таких СЧ в изделии; допускается ссылка на ФО (ПС);
- вид назначенного ресурса (срока службы);
- установленное значение ресурса (срока службы), при достижении которого СЧ должна быть заменена; допускается ссылка на ФО (ПС, ЭТ) на эту СЧ;
- действия при достижении ограничения (может быть приведена ссылка на ТК).
...».
Кроме того, предлагается ввести пункт по включению ТК в состав РЭ (ИС) (в приложение).
Обоснование: 
	Принято частично.
Последнее предложение относительно ТК не очень понятно. Информация о возможности приведения ТК в приложениях к РЭ приведена в 5.4.11

	15. 
	5.5
	ООО «ВНИЦТТ», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 14.09.2026
	Необходимо перенести заголовок подраздела на следующую страницу.
Редакторская опечатка, читаемость
	Принято к сведению.
Размещение информации на странице в формате DOCX не следует контролировать. Оно меняется при открытии в разных редакторах и не может быть гарантировано разработчиком документа при распространении документа в формате DOCX (что делается для удобства работы с текстом)

	16. 
	5.5.1
	Госкорпорация «Росатом»
	Рекомендуется 	изложить в прилагаемой реакции, так как в абзаце 1 установлено требование по содержанию «...сведений...», а в абзаце 2 этого же пункта установлена «...информация...».
Предлагаемая редакция:
Часть «Текущий ремонт» должна содержать информацию и требования, необходимые для организации и проведения текущего ремонта изделия (в целом) и его СЧ эксплуатационным персоналом потребителя.
Как правило, указанную информацию излагают в следующих разделах:
-	текущий ремонт изделия;
-	текущий ремонт СЧ изделия ...

	Принято частично.
Вводное предложение к перечню разделов, выделяемых для отражения информации по изделию и его СЧ, изложено единообразно по всему проекту

	17. 
	5.5.5
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Устранить расхождение с дефисом 2 п. 5.4.11.3.
Предлагаемая редакция:
«5.5.5 В подразделе «Поиск и устранение неисправностей» приводят указания, позволяющие квалифицированному персоналу проанализировать информацию, полученную при визуальном (органолептическом) контроле по внешним проявлениям неисправностей, а также от внешних и встроенных средств контроля (при наличии) с целью:
... ».
	Принято.

	18. 
	5.5.7
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить формулировку первого абзаца.
Предлагаемая редакция:
«5.5.7 В подразделе «Работы по текущему ремонту» приводят информацию по выполнению ремонтных работ и работ по изготовлению на месте эксплуатации, в том числе:
... ».
Обоснование: 
Текущей редакцией настоящего ГОСТ не оговорен термин «изготовление на месте»
	Принято.
С уточнением предлагаемой редакции

	19. 
	6, 7
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
Распространить подход, указанный в сводке отзывов к п. 5.3.1: «Для положений, определяющих назначение и необходимое содержание частей РЭ, применена форма «должна содержать». Рекомендуемый состав разделов и подразделов установлен с использованием слов «как правило». Возможность изменения структуры документа в установленных случаях предусмотрена 4.2», - на все положения стандарта.
Чем отличается: «содержит» от «в общем случае содержит»?
Предлагаемая редакция:
Обоснование: 
6.1 В ИМ включают сведения
6.2 В ИМ включают элемент
6.3 Как правило, ИМ включает следующие разделы
7.1.3 ФО в общем случае содержит следующие разделы
7.2.1 Раздел «Общие указания» содержит общие сведения
7.2.2 Раздел «Основные сведения об изделии» в общем случае содержит
	Принято частично.
пункт 6.1 изложен аналогично пп. 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 и т.д.
В п. 6.2 требование изложено вполне конкретно.
п. 6.3. переформулирован аналогично 5.2.2 и т.п.
7.1.3 переформулирован.
Соответствующим образом скорректированы формулировки в разделах 7 - 14

	20. 
	7
	АО «КБП», 
по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
Наименование раздела «Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантийные обязательства» противоречит требованиям государственных военных стандартов, применяемых при разработке изделий ВТ.  Оставить в редакции ГОСТ Р 2.610-2019 (пункт 7.11) и предыдущих версий проекта ГОСТ Р.  Соответственно исправить текст и рисунки.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk239866099]«Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)».
	Принято.
С учетом рабочей договоренности по телефону исправлены формулировки в рисунках и их подписях (приняты в прежней редакции по ГОСТ Р 2.610-2019). В тексте проекта применена терминология по ГОСТ РВ 15.306-2003

	21. 
	7.1.1
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
Первое предложение изложить в предлагаемой редакции.
Предлагаемая редакция:
«7.1.1 ФО разрабатывает разработчик изделия. …».
Обоснование: 
	Принято.

	22. 
	7.1.1
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить второй абзац.
Предлагаемая редакция:
«Допускается предусматривать внесение в ФО записей (например, вручную или иным предусмотренным способом) изготовителем изделия или эксплуатантом для переменных данных об экземпляре изделия.».
Обоснование: 
Например, 7.2.6.6 предусматривает заполнение эксплуатантом подраздела
	Принято частично.
Пункт 7.1.1 про первичную подготовку ФО экземпляра до передачи эксплуатанту. Допускать вносить данные эксплуатантом бессмысленно, так как это одно из основных назначений ФО согласно его определению в ГОСТ Р 2.601.
Первое предложение 7.1.1 исключено по предложению ниже.


	23. 
	7.1.1
	АО «КБП»
	Почему только у ЭД «Формуляр» указано, что разработку этого документа осуществляет разработчик изделия. Согласно ГОСТ 2.201 всю ЭД разрабатывает разработчик.
Убрать предложение
	Принято.

	24. 
	7.1.2
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Нормативное положение требует уточнения.
Дополнить пункт:
… изделия, если иное не установлено заказчиком изделия.
ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2)
Состав примерное содержание, способы выполнения, оформления и деления ЭД устанавливают в проспектах ЭД, которые утверждает заказчик
	Принято.

	25. 
	7.1.3
	АО «ПГК», письмо Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить пункт 7.1.3 перечислением в предлагаемой редакции.
Предлагаемая редакция:
«7.1.3 ФО в общем случае содержит следующие разделы:
…
- сведения о подтверждении соответствия (при наличии).».
Обоснование: 
Требования об указании сведений о подтверждении соответствия содержатся в технических регламентах (например, в ТР ТС 001/2011)
	Отклонено.
В 7.1.3 перечисляются разделы ФО. В действующей редакции нет отдельного раздела ФО «сведения о подтверждении соответствия». Кроме того, из предложения не понятно, подтверждение соответствия ЧЕМУ предлагается приводить в данном разделе.
В проекте сведения о подтверждении соответствия включены в раздел «Основные сведения об изделии» (7.2.2), «Свидетельство о приемке» (7.2.9)

	26. 
	7.2.4
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Стандарт не устанавливает форму записи в случае отсутствия драгоценных материалов и цветных металлов.
…
[bookmark: _Hlk240471192]В случае отсутствия в изделии драгоценных материалов и (или) цветных металлов и их сплавов в разделе «Основные технические данные» следует сделать запись об их отсутствии.
Пример — Изделие драгоценных материалов и (или) цветных металлов и их сплавов не содержит.
ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2)
Наличие сведений об отсутствии в изделии ДМ и ЦМ непосредственно влияет на вопросы инвентаризации и бухгалтерского учета такого изделия
	Принято.

	27. 
	7.2.5
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
«Раздел предусматривают при наличии у данного экземпляра разрешенных отклонений или отступлений от утвержденной конструкторской документации» - разработчик разрабатывает документ и включает в него все необходимые разделы. Он не может заранее знать, будут ли у изделия отклонения от требований. Отклонения выявляются на этапе изготовления. Получается, что изготовитель должен внести или инициировать внесение изменений в КД (добавить раздел), изготовить новый экземпляр ФО и вписать в него несоответствия. Получается, что этот раздел должен быть обязательно.
Предлагаемая редакция:
«7.2.5 Раздел «Индивидуальные особенности изделия» включат в ФО при наличии у данного экземпляра изделия индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать при его эксплуатации. Так же в него включают (при наличии) разрешения на отклонения или отступления от утвержденной конструкторской документации - документы, разрешающие изготовление и использование по назначению данного экземпляра изделия.».
	Принято.
С доработкой предлагаемой редакции

	28. 
	7.2.6.6
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 09.09.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается изменить редакцию. «7.2.6.6 В подраздел «Изменения в комплектности» при эксплуатации вносят записи о заменах СЧ, комплектов ЗИП и ЭД, входящих в комплектность изделия». Разработчик должен добавить раздел и указать в инструкции (второй абзац 7.1.1), что эксплуатант должен его заполнять. Требования к эксплуатанту должны содержаться в разделе «Общие указания» в ФО.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk239864761]«Подраздел «Изменения в комплектности» добавляется в ФО если при эксплуатации изделия необходимо вносить записи о заменах СЧ, комплектов ЗИП и ЭД, входящих в комплектность изделия. При этом, в раздел «Общие указания» ФО добавляется соответствующие требования к эксплуатанту.».
Обоснование: 
Стандарт содержит требования к разработке КД, а не к эксплуатации










	Принято.
С доработкой предлагаемой редакции

	29. 
	7.2.7.3
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Стандарт не устанавливает рекомендуемую форму записи об изменениях или продлении установленных показателей.
Целесообразно дополнить нормативное положение соответствующими рекомендациями.
Изложить в редакции:
Записи об изменениях или продлении установленных показателей рекомендуется выполнять в виде таблицы, форма которой показана на рисунке.
	Дата
	Наименование и обозначение изделия
	Основание для изменения ресурсов, сроков службы и хранения, гарантийных обязательств
	Дата, до которой продлен (изменен) ресурс, срок службы и хранения, гарантийные обязательства
	ФИО, должность, подпись 
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Рисунок
Для ведения соответствующих записей в подразделе рекомендуется предусматривать один или нескольких незаполненных листов.
	Отклонено.
На этапе голосования не можем вносить новые положения и формы записи. 

	30. 
	8.1
	АО «ПГК», письмо Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить пункт 8.1 перечислением в предлагаемой редакции.
Предлагаемая редакция:
«8.1 ПС в общем случае содержит следующие разделы:
…
- сведения о подтверждении соответствия (при наличии).».
Обоснование: 
Требования об указании сведений о подтверждении соответствия содержатся в технических регламентах (например, в ТР ТС 001/2011)
	Отклонено. 
см. ответ на замечание к 7.1.3

	31. 
	9.2
	АО «ПГК», письмо Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить пункт 9.2 перечислением в предлагаемой редакции.
Предлагаемая редакция:
«9.2 ЭТ в общем случае содержит следующие разделы:
…
[bookmark: _Hlk240035233]- сведения о подтверждении соответствия (при наличии).».
Обоснование: 
Требования об указании сведений о подтверждении соответствия содержатся в технических регламентах (например, в ТР ТС 001/2011)
	Отклонено. 
см. ответ на замечание к 7.1.3

	32. 
	12.4
	АО «КБП»
	Исключить наличие инструкции по использованию для комплекта ЗИП-О.
Предлагаемая редакция:
«К каждому комплекту 
ЗИП-Г прикладывают инструкцию по его использованию»
Все необходимые сведения по использованию комплекта ЗИП-О изложены в РЭ в разделах Техническое обслуживание и Текущий ремонт.
СЧ изделия с ограниченными сроками хранения, в т.ч. входящие в комплект ЗИП-О, должны быть указаны в формуляре (паспорте) изделия.
Указания о правилах хранения и консервации комплекта ЗИП-О, а также о нормах расхода материалов, необходимых для этих работ, указываются в соответствующих разделах РЭ
	Принято.

	33. 
	12.4,
(последний абзац)
	АО «КБП»
	Инструкцию по использованию комплекта ЗИП-Г, помещаемую в комплект, целесообразно записывать в паспорт/этикетку комплекта.
Предлагаемая редакция:
Инструкцию по использованию комплекта ЗИП-Г, помещаемую в комплект, рекомендуется записывать в раздел «Комплектность» паспорта (этикетки) комплекта или, при их отсутствии, первой строкой в ЗИ перед всеми разделами. 
При необходимости допускается записывать инструкцию по использованию комплекта ЗИП в ВЭ.
Обоснование:
Комплект ЗИП-Г поставляется отдельно от изделия и имеет свой документ, удостоверяющий его соответствие КД и приемку (паспорт, этикетка).
	Принято.

	34. 
	14.3, второй абзац
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Наименование раздела ведомости эксплуатационной документации не должно именоваться ведомостью эксплуатационной документации (ВЭ).
Предлагаемая редакция:
… именовать такой раздел, например, «Документация на СЧ изделия».

ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
Указанного в перечислении наименования раздела «документация на СЧ изделия» достаточно для однозначного понимания содержимого раздела
	Принято.
В уточненной редакции

	35. 
	Приложение А
	АО «КБП»
	Необходимо указать, что пример формы ТК приведен для странично-ориентированных документов. Иначе ТК именно такого вида необходимо будет формировать при разработке ЭД в виде и ИЭТР и при модульном способе.
Предлагаемая редакция:
А.2 Пример формы ТК для странично-ориентированных документов приведен на рисунке А.1.
	Принято.

	36. 
	Приложение А, А.4, перечисления 1 и 3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
№ 31-21/21744 от 10.09.2026
	Замечание, предложение:
Предлагается предусмотреть возможность применения технологических карты (ТК) в инструкциях эксплуатационных специальных (ИС).
Предлагаемая редакция:
«А.4 В ТК рекомендуется указывать (номера по рисунку А.1): 
1 – обозначение РЭ (части, книги) или ИС, к которой относится ТК;
...
[bookmark: _Hlk240017257]3 – идентификатор работы (принятый в РЭ или ИС для приведения ссылок на данную работу).».
Обоснование: 
В соответствии с проектом ГОСТ Р 2.601 202Х (в редакции исх. № 104/ТК482 от 25.08.2026) работы по монтажу, подготовке к использованию, использованию по назначению, ТО, хранению, транспортированию и утилизации могут быть разработаны в виде отдельных ИС, поэтому и ТК целесообразнее помещать в эти ИС
	Принято.
см. п. 6.14 и корректировки в приложении А

	
Руководитель разработки, 
руководитель отдела 
         АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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