СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ
по окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.105 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	По стандарту в целом
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Привести ссылки на приложения А и Б, на рисунки В.1, В.2, Г.1, Г.2, Г.3 (см. ГОСТ Р 1.5–2001, пункты 3.12.8 и 4.6.9)
	Принято.
Ссылки на А.1 и А.2 даны в 4.3.3
Ссылки на рисунки Б.1–Б.7 даны в пп. 5.2-5.14.
Ссылка на приложение В дана в 5.11.1
Ссылки на рисунки Г.1–Г.3 - в п. 8.1


	2. 
	По проекту стандарта 
в целом
	ЦНИИМаш
	Исключить по тексту 
проекта стандарта ссылку 
на ГОСТ 8.417-2024 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин".
Действующая редакция
ГОСТ 8.417-2024 противоречит Постановлению Правительства Российской Федерации
от 31.10.2009 № 879 
"Об утверждении Положения 
о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации", что является нарушением пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации 
в Российской Федерации"
	Отклонено.
С обоснованием согласны, но это повод для корректировки ГОСТ 8.417, а не для его игнорирования. Игнорировать его мы не можем никак

	3. 
	По проекту стандарта 
в целом
	ТК 321
	Привести пример оформления титульного листа приложения, выполненного в виде самостоятельной книги или части
	Принято к сведению.
Не видим необходимости вводить дополнительный рисунок с примером. В стандарте достаточно сведений.
В п. 4.2.5 приведен пример обозначения и наименования приложения, выполненного в виде самостоятельной книги.
Эти сведения приводят на титульном листе (см. рисунок Б.1)  в соответствии с 8.13: «Составные части полного наименования располагают на отдельных строках в следующей последовательности: наименование изделия; наименование вида документа; слова «Часть» и номер части; наименование части; слова «Книга» и номер книги; наименование книги.».
Остальные правила оформления ТЛ не имеют особенностей

	4. 
	1
	ООО «УК РМ Рейл», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению и оформлению странично-ориентированных текстовых конструкторских документов изделий машиностроения, выпускаемых в бумажной и электронной форме.
На основании настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие требования к построению, изложению и оформлению странично-ориентированных текстовых документов конкретных видов и текстовых документов на изделия конкретных видов техники или отраслей промышленности с учетом их специфики.»
Предлагаемая редакция:
Предлагаем внести уточнение в раздел 1 «Область применения» и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению и оформлению странично-ориентированных текстовых конструкторских документов в составе конструкторской документации на изделия изделий машиностроения, выпускаемых в бумажной и электронной форме.
На основании настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие требования к построению, изложению и оформлению странично-ориентированных текстовых документов конкретных видов и текстовых документов на изделия конкретных видов техники или отраслей промышленности с учетом их специфики в составе конструкторской документации.»
Обоснование:
Предлагаем в «Области применения» однозначно указать, что текстовые документы относятся к конструкторской документации и являются ее частью.
	Принято частично.

Добавлено слово «конструкторских» во втором абзаце.
В первом абзаце указано «текстовых конструкторских документов». Они по определению относятся к конструкторской документации и повторять это нецелесообразно (возникнет тавтология, которую будут устранять редакторы)

	5. 
	1

	Госкорпорация «Росатом»
	Замечание, предложение:
Дополнить раздел пунктом со следующем содержанием: «1.2 Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства.»
Предлагаемая редакция:
Обоснование:
ГОСТ Р 21.101-2026 (Приложение Г)
	Отклонено.

Мы разрабатываем стандарт для машиностроения. Согласовывать его на этапе разработки со всей строительной отраслью не представляется возможным. Но если коллеги из ТК «Строительство» примут решение использовать ГОСТ Р 2.105 в своей документации «как есть», готовы совместно с ними выпустить изменение и расширить область применения.
Кроме того, считаем, что ссылка из стандарта СПДС на ГОСТ Р 2.105 достаочна для его применения в СПДС, даже если в 2.105 нет упоминаний строительной отрасти

	6. 
	1, 
Второй абзац
	Госкорпорация «Росатом» 
	Замечание, предложение:
Рекомендуется исключить абзац или если под «документами по стандартизации» в данном случае подразумеваются только стандарты организаций, то переформулировать абзац соответствующим образом. 
	Отклонено.
Предложение не обосновано. Почему исключить?
Допускается разрабатывать стандарты (ГОСТ Р) на текстовые документы для изделий конкретных видов техники

	7. 
	3.1.5 
	ЦКБ МТ «Рубин»
	3.1.5 абзац: Элемент текстового документа, представляющий собой одно или несколько связанных по смыслу предложений, отделяемый от смежных абзацев оформлением

Данное определение — некорректно:
оформление не является признаком отделения — смежные элементы могут быть оформлены в одном стиле.
Отсутствует точный признак отделения
	Принято.

Предлагается использовать определение из ГОСТ Р 7.0.3-2006. п.3.1.3.11 (дана общая ссылка на ГОСТ Р 7.0.3 в 3.1
«Самая мелкая структурно-композиционная единица текста, обозначаемая в наборе абзацным отступом, полноформатной начальной строкой и втяжкой всех последующих строк, или неполной концевой строкой»

	8. 
	3.1.9
	ЦКБ МТ «Рубин»
	3.1.9 интервал между абзацами:
Термин исключить! 
Термин некорректен применительно к понятию и 
противоречит Р 50.1.075-2011 пункт 5.3 в части:
«Основные требования, предъявляемые к термину:
- однозначность соответствия между термином и понятием;
- соответствие значения термина выражаемому понятию; 
- системность (ПРИМЕНЕНО ДВА РАЗ); …»

Ошибочное определение:
интервал может быть: 1) сверху (до) абзаца; 
2) снизу (после) абзаца; 3) сверху и снизу (до и после) абзаца.
Определение только для третьего варианта.
В случае, когда абзац является первым на странице (листе) —предыдущий абзаца отсутствует.
	Принято.

Термин исключен.

	9. 
	3.2
	ЦКБ МТ «Рубин»
	3.2. ОТС – основное тематическое содержание.
Аргумент «Считаем, что непривычное сокращение приведет к сложностям в восприятии документа. В тексте используются только общепринятые в ЕСКД сокращения» — безоснователен.
«Основное тематическое содержание» в каждой редакции применено по 31 разу!
Сама цель применения стандарта — читать и применять
	Отклонено.
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции (см приложенные результаты голосования, вопрос № 1)


	10. 
	4.1
	ТК 321
	Добавить пункт про выполнение подлинников в бумажном и электронном виде.

В ГОСТ Р 2.051 установлена возможность выполнения подлинника в электронной форме, однако бумажная форма существует не исторически, а применяется на крупных и стратегических предприятиях. Целесообразно оформить не примечаниями к частям (книгам), а установить, как требование. Также, далее по тексту идет деление на требования в зависимости от вида представления документа
	Отклонено.
Подлинник любого КД может быть в бумажной или электронной форме представления. Это написано, например, в ГОСТ Р 2.501.
Дублировать эти очевидные положения отдельно для ТД нецелесообразно

	11. 
	4.1.1 (первое перечисление)
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Изложить в новой редакции
Предлагаемая редакция:
«документы, содержащие в основном сплошной текст (технические условия, формуляры, паспорта, расчеты, пояснительные (инженерные) записки, инструкции разных видов, программы и методики испытаний и т. п.)».
Обоснование:
Общие требования к оформлению текстовых документов, в том числе программ и методик испытаний, регламентированы ГОСТ 2.105, на который ссылается ГОСТ 2.106.
	Отклонено.
Пункт содержит не исчерпывающее перечисление всех возможных видов ТД (см. «и т.п.»), поэтому можно не дополнять

	12. 
	4.1.1
	ООО «УК РМ Рейл», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
«ТД подразделяют на:
- документы, содержащие в основном сплошной текст (технические условия, формуляры, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции разных видов и т. п.);
- документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т. п.).»
Предлагаемая редакция:
Предлагаем внести уточнение в пункт 4.1.1 и изложить его в следующей редакции:
«ТД подразделяют на:
- документы, содержащие в основном сплошной текст (технические условия, формуляры, паспорта, руководство по эксплуатации, расчеты, пояснительные записки, инструкции разных видов и т. п.);
- документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т. п.).»
Обоснование:
Как правило, бланк формуляра и технического паспорта на изделие имеют формат таблицы.
	Принято частично.

С обоснованием не согласны, но т.к. в перечислении содержится не исчерпывающий список, примеры видов документов могут быть любые, поэтому скорректировано

	13. 
	4.2.2 
	АО «КБП»
	Что такое границы частей и книг, разделов и приложений?
Переформулировать, для исключения различной трактовки.
Уточнение требований.
	Принято к сведению.
Пункт исключен полностью

	14. 
	4.2.3, первое перечисление
	ТК 321
	Избыточность.
Обозначение формируется в соответствии с ГОСТ Р 2.201-2023 (подраздел 6.3)
	Принято.
См. 4.2.2

	15. 
	4.2.5 и 4.2.8
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Почему нумерация структурных элементов, таблиц, иллюстраций основного содержания документа, разбитого на части (книги), ведут отдельно в каждой обособленно выпускаемой части (книги), а если на книги разбито приложение, то во всех книгах сохраняют сквозную нумерацию его структурных элементов, таблиц, иллюстраций и формул?


Из документа «Спорные вопросы»:
Считаю необходимым разделить понятия «нумерация листов (страниц)» и «нумерация структурных элементов, таблиц, иллюстраций и формул». И, как следствие, изложить в редакции:
«4.2.5 Нумерацию листов (страниц) в каждой части или книге ведут отдельной, начиная с «1».
4.2.6 Нумерацию структурных элементов, таблиц, иллюстраций и формул ведут сквозной по всему документу в целом».
Данный подход нумерации обеспечит для документа в целом:
— модульный принцип при комплектовании;
— целостность структуры;
— соблюдение идентификации каждого элемента;
— краткость и однозначность при указании ссылок: например, излагать «… см. Таблица 11» вместо «
… см. ХХХХХ.123456.789.2 (Таблица 11)»
	Принято к сведению.
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 2) принято решение исключить из проекта правила выполнения приложения, разбитого на книги. При этом допускается установить такие правила в стандарте организации (см. 4.2.7)

Замечание разработчика:
Поддерживать сквозную нумерацию элементов документа в физически разделенных частях/книгах очень сложно. Например, исключение рисунка из 1-й части приведет к необходимости перенумерации рисунков в остальных частях и т. п. И приведет к увеличению трудоемкости при внесении изменений.
При этом обоснование, приведенное в документе «Спорные вопросы», что будет обеспечена «краткость и однозначность при указании ссылок: например, излагать «… см. Таблица 11» вместо « … см. ХХХХХ.123456.789.2 (Таблица 11)» представляется спорным. 
Ссылка «см. таблицу 11» в пятой части бумажного ТД заставит пользователя последовательно просматривать все 4 предыдущие части, чтобы найти таблицу. Так что, указание обозначения обособенно выпускаемой части/книги в таких случаях представляется обязательным.

	16. 
	4.2.6
	АО «КБП»
	Добавить требование не только к обозначению, но и к размещению приложений.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk241500589]Приложения располагают и обозначают последовательно в порядке ссылок на них в пределах всего ТД независимо от того, в каких частях или книгах они размещены.
Обоснование:
Уточнение требований
Исключить ситуацию, когда из-за порядка ссылок приложения разбросаны по ТД в хаотичном порядке
	Принято.
Включено в 5.11.2, т.к. подразддел 4.2 про деление ТД, а не про требования к приложениям.
Текст скорректирован, чтобы исключить требвоания к приложениям из 4.2 (см. 4.2.5)

	17. 
	4.2.7
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Уточнить, дополнить наименованием части
	Принято.
См. 4.2.5

	18. 
	4.2.8
	АО «КБП»
	Исключить.
Голосовали против в спорных вопросах
	Принято.

	19. 
	4.3.1
	АО «КБП»
	Добавить требование к единообразному оформлению иллюстраций, таблиц, ссылок.
Например, чтобы все элементы одного типа имели или не имели наименований.
Не допускать, что одна таблица имеет наименование, а другая нет.
Уточнение требований.
	Принято частично.
Не согласны с утверждением, что по всему документу следует единообразно или включать наименование таблицы/рисунка или не включать.
Наименование нужно, если требуется пояснить содержание таблицы/иллюстрации (см. 6.5.1.6 и 6.6.1.7). Для одного элемента требуется, для другого нет. При этом, если разработчик ТД хочет включить элемент  «Перечень таблиц/иллюстраций», то в этом случае необходимо все элементы следует выполнять с наименованиеми (см. 5.6.1 и 5.7.1)

	20. 
	4.3.4
	ООО «УК РМ Рейл», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Второй абзац.
«В одном ТД следует применять шрифты одной гарнитуры. Допускается обоснованное применение шрифтов других гарнитур при оформлении формул, иллюстраций, фрагментов программного кода.»
Предлагаемая редакция:
Предлагаем дополнить второй абзац пункта 4.3.4 и изложить его в следующей редакции:
«В одном ТД следует применять шрифты одной гарнитуры. Допускается обоснованное применение шрифтов других гарнитур при оформлении формул, иллюстраций, фрагментов программного кода. Применяемые шрифты должны обеспечивать однозначность понимания каждого символа.»
Обоснование:
В связи с тем, что допускается в одном текстовом документе применять шрифты различных гарнитур, то предлагаем внести требование, чтобы обеспечивалось однозначное понимание каждого символа.
	Отклонено.
Требования к шрифтам, применяемым в ЕСКД приведены в ГОСТ Р 2.304. Это не аспект стандартизации ГОСТ Р 2.105

	21. 
	4.3.5
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Второе предложение пункта дублирует пункт 4.2.5 в части нумерации листов (страниц).
	Принято.
Предложение исключено.

	22. 
	4.3.8
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Второе предложение допускает разный межстрочный интервал в разных элементах одного документа? В одном разделе документа один межстрочный интервал, а другом разделе другой?
	Принято.
[bookmark: _Hlk240977095]Формулировка скорректирована по аналогии с п. 4.3.6

	23. 
	4.3.9
	ЦКБ МТ «Рубин»
	В первом предложении указано, что дополнительный интервал не устанавливают, а во втором предложении – допускается применять дополнительный интервал. Это не стандарт, а рваная простыня для прикрытия срама!
	Принято (кроме эмоций)
Формулировка скорректирована.
Пункт 4.3.9 объединен с 4.3.8

	24. 
	4.3.11
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Изложить в новой редакции
Предлагаемая редакция:
«Заголовки разделов и подразделов следует отделять от смежного элемента (текста, других заголовков, таблиц, иллюстраций) расстоянием не менее двух размеров шрифта относительно предшествующего и последующего содержания документа. Расстояние между пунктом и нижестоящим текстом (или подпунктом), должно соответствовать межстрочному интервалу основного текста документа».
Обоснование:
Учитывая, что в тексте документа может быть много пунктов с заголовками, из-за чего текст займёт большое количество листов (расстояние не менее двух высот шрифта) и будет выглядеть стилистически неоднородно
	Принято.
В уточненной редакции.
См. 4.3.10

	25. 
	4.3.12
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Изложить в новой редакции
Предлагаемая редакция:
«Не допускается размещать на разных страницах:
- заголовок и начало содержания структурного элемента ТД;
- вводную фразу и первое перечисление относящегося к ней списка;
- заголовок таблицы и ее содержание. Если таблица имеет продолжение, она может размещаться на последующих страницах с оформлением в соответствии с требованием п. 6.5.1.17;
- формулу и непосредственно следующие за ней пояснения. Если объём пояснений не позволяет разместить их на одной странице с формулой, допускается перенос продолжения пояснений на следующий лист (страницу)».
Обоснование:
Таблица может иметь продолжение и размещаться на последующих страницах. Кроме того, пояснения к формуле могут быть достаточно объёмными и требовать переноса на следующий лист. Для корректной интерпретации внести дополнение в подпункт 6.7.2.3 и пункт 4.3.12 изложить в следующей редакции
	Принято.
В уточненной редакции
См. 4.3.11

	26. 
	4.3.13
	ООО «УК РМ Рейл», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026

ТК 321
	Замечание, предложение:
Отсутствует.
Предлагаемая редакция:
Предлагаем раздел 4 «Общие требования к выполнению текстовых документов» дополнить пунктом 4.3.13 и изложить его в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk241503929]«Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректирующей жидкостью белого цвета и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.»
Обоснование:
Предлагаем в проект стандарта включить из в существующий редакции ГОСТ Р 2.105-2019 требование по исправлению опечаток, описок и графических неточностей.
	Принято. 
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 8).

В уточненной редакции с учетом предложения ВНИИА (см. результаты голосования в документе «Спорные вопросы»)


	27. 
	4.3.14
	ООО «УК РМ Рейл», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствует.
Предлагаемая редакция:
Предлагаем раздел 4 «Общие требования к выполнению текстовых документов» дополнить пунктом 4.3.14 и изложить его в следующей редакции:
«Использование листов ТД с повреждениями, приводящими к неоднозначности понимания текстовых символов (букв, цифр, знаков препинания) и графического материала, а также содержащих следы не полностью удаленного прежнего текста (графического материала), не допускается.»
Обоснование:
Предлагаем в проект стандарта включить из в существующий редакции ГОСТ Р 2.105-2019 требование, что не допускаются в ТД листы с повреждениями, приводящими к неоднозначности понимания текстовых символов.
	Отклонено.
Это требование есть в ГОСТ Р 2.501.
К оформлению ТД оно не имеет отношения.
Дублирование нормативных положений в разных стандартах запрещено

	28. 
	5.1.1 и далее
	ТК 321
	Термин нормативные документы не актуален
..
- Ссылочные документы по стандартизации...

В соответствии с ФЗ от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"
	Отклонено.
В КД есть необходимость приводить ссылки не только на документы по стандартизации (см. 5.12.2). Предложенное наименование будет вводить разработчика в заблуждение и сужать область применения элемента. Мы долго думали об этом и приняли решение не менять наименование элемента (так он называется в действующей редакции)

	29. 
	5.1.1
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Седьмое и восьмое перечисления изложить в редакции:
«…
- термины и определения;
- сокращения и обозначения;…»
	Принято.

	30. 
	5.1.2
	ТК 321
	Уточнить требования.
Элементы "Основное тематическое содержание документа" и "Титульный лист" являются обязательными...
	Принято.
Также на основании данного замечания исключен п. 5.2.2 «ТЛ включают в ТД, оформленный с колонтитулами. 
В ТД, оформленный с основной надписью, ТЛ допускается не включать.».
Комментарий – Раздел 5 устанавливает требования только у ТД, содержащим в основном сплошной текст, не относится к талицам, ведомостям, спецификациям


	31. 
	5.1.3
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Изложить в редакции: «Все элементы документа располагают последовательно в соответствии с 5.1.1. С новой страницы начинают «Лист согласования», «Введение», «Содержание», «Приложения», «Ссылочные нормативные документы» и «Лист регистрации изменений».»
	Принято.

	32. 
	5.2.4, 5.5.5
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Пункты исключить вторые абзацы! Стандарт обратной силы не имеет, как и закон! Тогда пишите об этом в области применения
	Принято. 
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 3).

Большинство ответов ЗА исключение оговорок в отдельных пунктах. Оговорки в пунктах исключены.

В связи с большим количество вопросов в ТК по переоформлению ранее утвержденных документов, приняли решение все же привести примечание в разделе 1 (хотя в целом согласны с мнением, что в 2.001 все уже сказано)

	33. 
	5.2.4 (второй абзац)
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Изложить в новой редакции
Предлагаемая редакция:
«Переоформление ранее утверждённых технических документов в части требований настоящего стандарта не требуется».
Обоснование:
Требования пункта 5.2.4 (второй абзац), предусматривающие внесение изменений в ранее утверждённые технические документы (после введения в действие настоящего стандарта) не корректны, противоречат принципу неизменности утверждённой документации. Данные требования следует ограничить применением к техническим документам, вновь разрабатываемым после введения настоящего стандарта в действие.
	Отклонено.
Пункт не содержит требований по внесению изменений в ранее утверждённые технические документы.

Также см. ответ на замечание выше

	34. 
	5.2.4 (аналогично для 5.3.4)
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
В нижней части ТЛ следует приводить слова «Продолжение на листе согласования» не по центру, а справа.
Предлагаемая редакция:
«…При этом в нижней части ТЛ справа приводят слова «Продолжение на листе согласования».
Обоснование:
В действующей редакции ГОСТ Р 2.105 в примерах показано расположение записей про «продолжение на следующем листе» именно в правом нижнем углу. Это соответствует нашей многолетней практике. К тому же, другими документами по стандартизации установлено внизу по центру страницы располагать год разработки документа и место. Не следует допускать нагромождения надписей внизу страницы по центру.
	Принято.

	35. 
	5.3
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствуют требования выполнять лист согласования в рамке конструкторского документа с графами 19-23, как визуализировано на рисунке Б.2. Неясно почему отсутствует основная надпись для листа согласования. Неясно почему лист согласования имеет собственную нумерацию, как на рисунке Б.2. Включать ли лист согласования в общее количество листов документа?
Предлагаемая редакция:
«5.3.4 Лист согласования оформляют также, как и принято для документа в целом, в соответствии с пунктом 4.3.3.
5.3.5 Лист согласования включают в общее количество страниц документа.»
Обоснование:
Уточнение требований
	Требования по оформлению листов ТД приведено один раз  - в п. 4.3.3. При этом в 5.3.3 добавлено указание о том, что основная надпись на листе согласования не приводится. 
Требование по включению элементов в нумерацию листов ТД приведено  один раз в п. 4.3.5. Необходимости повторять нет.

Лист согласования оформляется особым образом, отличающимся от офорлмения содержательных страниц документа, так как он выполняет функции реквизитной части документа, а не содержательной.

	36. 
	5.3.1
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить примечание
Предлагаемая редакция:
«Лист согласования является элементом ТД (части, книги) и собственного обозначения не имеет, а также не содержит нумерацию листа. ЛУ является самостоятельным документом, выпускаемым и обозначаемым согласно разделу 8».
Обоснование:
Для более точной интерпретации, примечание пункта 5.3.1 следует изложить в следующей редакции
	Отклонено.
Информация про отсутствие сквозных номеров листов (страинц) на листе согласования уже приведена в п. 5.3.3

	37. 
	5.3.4
	ТК 321
	..приводят на друг под другом.
Изложить: «….приводят друг под другом»
	Принято.

	38. [image: ]
	5.5
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Дополнить требованиями к оформлению элемента «Содержание» в части применения шрифта, размещения на странице и т.д.
	Принято к сведению.
В 5.5.4 написано про выравнивание заголовков на листе и начало последующих строк.
Относительно шрифта применяется п. 4.3.4: «Для основного текста ТД, включая текст приложений и дополнительных элементов документа, рекомендуется применять размер шрифта 12–14 пунктов.» и 4.3.1 про единообразное применение шрифтов для всего документа.
Не очень поняятно, что еще требуется указать

	39. 
	5.5.2
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Пункт допускает включать в «Содержание» заголовки пунктов. Продолжаем настаивать, что пункт не должен иметь заголовок. Если следовать данному допущению, то «Содержание» документа может выглядеть следующим образом:
«1 Раздел
   1.1 Подраздел
   1.2 Подраздел
2 Раздел
   2.1 Подраздел
         2.1.8 Пункт имеющий заголовок
   2.2 Подраздел
         2.2.6 Пункт имеющий заголовок
3 Раздел и т.д.»
Что означает текст в пункте 5.5.2 «Выбранный принцип детализации содержания применяют последовательно в пределах ТД (части, книги)»? Что, если одному пункту присвоен заголовок, то и всем остальным пунктам в ТД (части, книге) должны быть присвоены заголовки?
	Принято частично.
Предложение о запрете заголовков пунктов отклонено на основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 4).

При этом в 5.5.2 указано, что заголовки пунктов включают в содержание только при условии, что все пункты подраздела имеют заголовки.

Предложение про принцип детализации исключено. Имелось ввиду, что если принято включать в «Содержание» заголовки подразделов, то их включают всегда (если они есть в ТД). Т.е. нельзя для одного раздела привести заголовки подразделов, а для другого не приводить, если они есть. Но это и так кажется очевидным

	40. 
	5.5.2
	ТК 321
	При включении в содержание заголовков пунктов необходимо, чтобы заголовки были оформлены единообразно в пределах структурного элемента.
Предлагаемая редакция:
При необходимости в содержание также включают заголовки подразделов и пунктов основного тематического содержания ТД. При этом заголовки следует приводить для всех пунктов, включенных в данный подраздел
	Принято.
В уточненной редакции

	41. 
	5.5.3
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Рекомендацию по приведению записи «Состав документа» привести на рисунке Б.3
	Принято.

	42. 
	5.5.3
	АО «КБП»
	Исключить второй абзац или заменить Рекомендуется на Допускается.
Усложняет разработку ТД
	Принято.

	43. 
	5.5.3
	ТК 321
	Опечатка: «оформленную так же, как заголовок»
	Принято.

	44. 
	5.5.6
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Уточнить понятие блока «Состав документа». Что это?
Обоснование:
Уточнение требований
	Принято к сведению.
Слова исключены.


	45. 
	5.6.2
	АО «КБП»
	Уточнить текст.
«…..после которого у правого края страницы приводят номера страниц (листов), на которых начинается и заканчивается таблица
Пример:2-7»
Уточнение требований.
Проще работать с ТД
	Принято частично.
Добавлено как допущение

	46. 
	5.11.7
	АО «КБП»
	Вернуть требование, исключенное в предложенной редакции
Непонятно почему убрали.
[bookmark: _Hlk241589380]«Допускается размещение на одной странице двух (и более) последовательно расположенных приложений, если их полностью можно изложить на этой странице.»
	Принято.
См. 5.11.7


	47. 
	5.9
	АО «КБП»
	Допустить указание сокращений непосредственно в тексте.
При количестве сокращений менее 5, допускается сокращение приводить непосредственно в тексте ТД
Пример-
…текстового документа 
(далее ТД)…..
	Принято.
См. 5.9.1 и 6.1.6

	48. 
	5.10.2
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Исключить! Нецелевое расходование бумаги
	Принято частично.
Изменено на допущение. Во многих случаях это оправдано для улучшения восприятия и удобства внесения изменений

	49. 
	5.11
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Дополнить вариантом выпуска одного приложения как самостоятельного документа. Уточнить как формировать наименование части (книги) при выпуске части (книги) ТД в виде нескольких приложений
В соответствии с перечислением в) 6.3.1 ГОСТ Р 2.105–2019 приложение может быть выполнено как самостоятельный элемент
	Принято.

См.  5.11.9

Правила наименования части (книги) при выпуске части (книги) ТД в виде нескольких приложений приведены в 4.2.5 (4-й абзац)

	50. 
	5.12.2
	ТК 321
	Некорректные требования.
Предлагаемая редакция:
- национальные стандарты;
· межгосударственные стандарты;
· общероссийские классификаторы;
· межгосударственные классификаторы;
· стандарты организаций;
· технические условия (оформленные как документы по стандартизации);
· своды правил;
- правила и рекомендации по стандартизации.

Технические регламенты, федеральные нормы и правила, нормативно-правовые акты не являются документами по стандартизации в соответствии с ФЗ от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Необходимо задать порядок приведения ссылок в этом пункте, а не выносить отдельно п.5.12.5.
Межгосударственные и национальные стандарты не допустимо объединять в один пункт, это разные виды документов
	Отклонено.
Элемент специально назван не «ссылочные документы по стандартизации», а «ссылочные нормативные документы», так как есть необходимость в КД приводить ссылки не только на документы по стандартизации.

Перечисление не претендует на классификацию стандартов, а служит определенным целям при формулировании требований к оформлению КД, поэтому считаем, что в таком контексте разные виды стандарттов могут быть объединены в одном перечислении. Тем более об этом просили организации сводке отзывов на ОР

	51. 
	5.12.4
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Изложить в редакции: «В графе «Обозначение (наименование) документа» в виде таблицы…»

	Принято.

	52. 
	5.14.1
	ТК 321
	Избыточность.
Пример того, какие источники могут быть использованы оформить как примечание или убрать из текста
	Принято.
Как примечание 

	53. 
	5.14.1 шестое перечисление и 5.14.4 четвертое перечисление
	ЦКБ МТ «Рубин»
	В соответствии с ГК РФ нет понятия «патентные документы». Есть понятия «охранные документы» и равнозначный им «патент»
	Принято.
Использована формулировка «патенты (или иные охранные документы)»

	54. 
	5.14.4
	ТК 321
	Избыточность.
Требования к библиографическому описанию установлены в 
ГОСТ Р 7.0.100-2018
	Отклонено.
В стандарте приведены упрощенные правила описания, достаточные для КД. 

	55. 
	6.1.3
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить первый абзац
Предлагаемая редакция:
«Переоформление ранее утверждённых технических документов в части требований настоящего стандарта не требуется.»
Обоснование:
Требование о соответствии наименования изделия наименованию в основном конструкторском документе исключено из ГОСТ Р 2.105-2019 Изменением № 2 (приказ Росстандарта от 08.11.2023 № 1361-ст). Действующая редакция п. 5.2.1 ограничивается требованием единообразия наименования в пределах самого текстового документа — без привязки к основному КД.
Согласно ГОСТ Р 2.106-2019 в спецификации наименование изделия указывается в соответствии с основным КД. Повторять это требование в стандарте на текстовые документы было избыточно. Предлагается оставить редакцию ГОСТ Р 2.105-2019 Изменением № 2 в части п. 5.2.1 или дополнить пункт 6.1.3.
	Принято частично.
Повтор требования исключен, дан в виде сноски, так как часто возникают вопросы, откуда брать наименование изделия.
Текст переформулирован, чтобы исключить неопределенное понятие «полное наименование».

	56. 
	6.1.3
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
Вернуться к предыдущей редакции
Предлагаемая редакция:
«В последующем тексте допускается использовать полное наименование изделия (документа) с прямым порядком слов (прилагательное, затем существительное) или вместо полного наименования применять обозначение, шифр, код, аббревиатуру или иную принятую в документе замену, которую вводят после первого упоминания в скобках после слов «далее —».
Примеры:
1 — …(Далее — изделие).
2 — …(Далее — руководство).»
Обоснование:
Нецелесообразно вводить дополнительный структурный элемент, если в ТД используется небольшое количество сокращений.
	Принято частично.
Разные способы ввода сокращений приведены в 6.1.6, на который дана ссылка в 6.1.3.
Отдельно разрешать прямой порядок слов не видим необходимости, так как такую замену также необходимо ввести по аналогии с сокращением.

	57. 
	6.1.8
	ТК 321
	Имеется: индексы стандартов
Предлагаемая редакция: индексы документов по стандартизации
	Принято.

	58. 
	6.1.8, 6.2.9
	ВНИИЦентр
	Необходимо уточнить правила записи положительных значений. У нас применяется двоичная система, т.е. значения могут быть либо положительные, либо отрицательные. Для отрицательных значений величин есть требование (установленное в т.ч. в основополагающем национальном стандарте) записи слова «минус» перед этим значением. Соответственно, если этого слова нет, то у нас положительное значение. Третьего варианта нет. Поэтому ни знак «+», ни слово «плюс» не нужны.
Фраза «или не указывать знак совсем» некорректна, поскольку перед этим не идет речи о частичном указании знака.

	Отклонено.
Положение устанавливает правила записи положительных значений величин в тексте, а не классификацию числовых значений. Упоминание математического знака «+» необходимо, поскольку именно применение этого знака в связном тексте запрещается. Взамен предусмотрены два допустимых способа записи:
— слово «плюс» — если положительность значения необходимо указать явно;
— запись без знака — если явное указание положительности не требуется.
Отсутствие знака перед числовым значением действительно позволяет считать его положительным, однако не во всех случаях равноценно явному указанию положительности. Слово «плюс» необходимо, например, при записи диапазонов, включающих положительные и отрицательные значения, и других данных, для которых знак значения имеет смыслоразличительное значение.
Такой способ записи соответствует действующему ГОСТ Р 2.105—2019

Формулировка «или не указывать знак совсем» означает отсутствие знака перед положительным значением и не предполагает возможности его частичного указания. Слово «совсем» дополнительно исключает ошибочное толкование, согласно которому слово «плюс» необходимо писать перед каждым положительным значением.
Таким образом, действующая редакция охватывает как обычную запись положительного значения без знака, так и случаи, когда его положительность требуется обозначить явно. 

	59. 
	6.1.9
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Предложение применять кавычки разного рисунка не принято.
Предлагаемая редакция:
6.1.9 Поясняющие надписи, нанесенные или наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т. п.), а также наименования команд, режимов, сигналов выделяют в тексте кавычками (например, «ВКЛ», «КдУ», «230 В», «Сигнал +27 включено»).
Надпись приводят точно в том виде, в котором она нанесена или должна быть нанесена на изделие. Начертание, размер и цвет шрифта, а также иные особенности графического оформления надписи допускается не воспроизводить.
Обоснование:
Предложение применять кавычки разного рисунка не принято.
	Принято частично.
Переформулировано в допущение «допускается использовать внешние и внутренние кавычки разного рисунка»
Отсутствует обоснование предложения по по полному исключению 

	60. 
	6.1.10
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Текст пункта изложен с нарушением требования, которое он сам и устанавливает. Не допускается размещать на разных строках диапазоны числовых значений.
Предлагаемая редакция:
–
Обоснование:
Исключить ошибки изложения текста стандарта.
	Принято.

	61. 
	6.1.11
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Внести изменение
Предлагаемая редакция:
«Цифровой материал объёмом не более четырёх строк допускается приводить в виде блока строк, без оформления в виде таблицы или списка. Весь блок выравнивают по левому краю или по центру страницы. Выравнивание данных в колонках – в зависимости от их вида (текст, числа) по правилам выравнивания содержимого ячеек в таблицах»
Обоснование:
Конкретизировать «Небольшой по объему цифровой материал» сколько допускается строк.
Первый абзац пункта 6.1.11 рекомендуется (в соответствии с примером указанным в п. 6.1.11) изложить в новой редакции
	Отклонено.
Считаем, что ужесточение требований здесь нецелесообразно. Пример вполне поясняет допущение (но не ограничивает количество строк).
Почему 4, а не 5 или 6 или 3?

	62. 
	6.1.12
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Исключить, т.к. не относится к области применения стандарта. Это должно быть написано в ГОСТ Р 2.601!
	Принято.	

	63. 
	6.2.1
	ЦНИИМаш
	Подраздел изложить в редакции:

"6.2.1 Применяемые в ТД единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила применения и написания должны соответствовать Положению [1].
6.2.2 Наряду с единицами Международной системы единиц (СИ), при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.
Применение в одном ТД разных систем обозначения величин не допускается.


6.2.3 В тексте ТД числовые значения величин с обозначением единиц величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц величин и единиц счета от единицы до девяти - словами.


Примеры
1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.
2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление.
3 …полученное значение умножить на 28.
4 …затянуть девять гаек (рисунок 1, поз. 3).

6.2.4 Единица величины одного и того же параметра в пределах одного ТД должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице величины, то ее указывают только после последнего числового значения.

Пример – 1,50; 1,75; 2,00 м.

6.2.5 При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывают после последнего числового значения диапазона.
 
Примеры
1 От 1 до 5 мм.
2 От 10 до 100 кг.
3 От минус 40 до 10 °C.
4 От 10 до 40 °C.
5 От 15 до 30 %.
 
Примечание - В случаях, когда значения нижней и верхней границы диапазона состоят из нескольких единиц величин, допускается обозначение единиц величин приводить как для нижней границы, таки для верхней границы числового значения диапазона.
Пример – От 10°15'35" до 12°30'45".

6.2.6 Недопустимо отделять единицу величины 
от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом.
6.2.7 Приводя наибольшие или наименьшие значения единиц величин, следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)".
 
Примеры
1 Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %.
2 Отклонение от номинального значения не должно бытьболее 0,5 мм.
 
6.2.8 При отсутствии требований к погрешности (допускаемому отклонению) измерения параметра числовые значения величин в тексте следует указывать с необходимым количеством знаков после запятой, обеспечивающим требуемую (заданную) точность.
Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00.
6.2.9 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2".
При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту.
 
Пример – 5/32; (50A - 4C)/(40B + 20).

6.2.10 При указании в ТД значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением.
При этом количество десятичных знаков номинального значения должно быть одинаковым с количеством десятичных знаков предельного (допускаемого) отклонения этого же показателя (параметра, размера), если они выражены одной и той же единицей величины.

Пример
 
Правильно:                                               Неправильно:
(100,0 ± 0,1) кг;                                        100,0 ± 0,1 кг;
50 г ± 1 г                                                    50 ± 1 г 

6.2.11 Римские цифры допускается применять только для обозначения сорта (категории, класса и т.п.) продукции, валентности химических элементов, кварталов года, полугодия. В остальных случаях для установления числовых значений применяют арабские цифры.
Римские цифры, числовые значения календарных дат 
и количественных числительных не должны иметь падежных окончаний. Падежные окончания допускаются только при указании концентрации раствора.
 
Пример – 5 %-ный раствор.

6.2.12 Порядок применения единиц величин и числовых значений в таблицах представлен в подразделе 6.5
	Отклонено.
На этапе голосования мы не можем рассматривать предложения по полному переписыванию раздела, а не по корректировке конкретных пунктов, формулировки которых были выработаны в ходе двух обсуждений с представителями разных организаций

	64. 
	6.2.7
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
Привести пример с односторонним допуском. Как правильно будет: «Масса составляет (7,0+0,4) кг» или «Масса составляет 7,0+0,4 кг»?
	Принято.


	65. 
	6.2.9 
	АО «ВПК «НПО машиностроения»
	Необходимо вернуть пример из 
ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.16.5 пример 3.
Примеры
1 … толщина слоя должна быть от 0,5 до 2,0 мм.
2 … толщина слоя должна быть 0,5 – 2,0 мм.
[bookmark: _Hlk241011487]3 От минус 40 oС до плюс 10 oС.

Такой пример отсутствует в ГОСТ 8.417-2024
	Принято.

	66. 
	6.3.7
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Заменить «следует избегать» на «не допускается применять».
	Принято. 
В ГОСТ 1.5 используется следующая формулировка:
«В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения продукции).
Но согласны, что лучше сформулировать как требование и исключения

	67. 
	6.3.8
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
Дополнить требованием, на каком уровне записывать продолжение заголовка на последующих строках.
Обоснование:
Данное уточнение необходимо для единообразия оформления ТД. Например, в действующей редакции ГОСТ Р 2.105 продолжение заголовка раздела 6 на последующей строке написано с абзацного отступа, а в предлагаемой редакции продолжение заголовка раздела 5 написано на последующей строке без абзацного отступа.
	Принято.
В 4.3.7, А.1.2 и А.2.2 указано, что пункт распространяется и на заголовки.
Надо оформлять так же как текст.

	68. 
	6.3.9
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Исключить, т.к. заголовок структурного элемента содержит краткое описание содержимого структурного элемента
	Принято. 
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 9).

Полное равенство голосов: ДА (6/13) и НЕТ (6/13).

Так как пункт новый и вызывает споры, принято решение исключить

	69. 
	6.4.4
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Что такое «ПРОМЕЖУТОК»? Прошу дать определение.
Заменить «рекомендуется начинать» на «начинают»!
	Принято частично.
Слово «промежуток» заменено «отступ».
Делать жесткое требование считаем нецелесообразным

	70. 
	6.4.9
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Неоднократно просили вернуть требование 6.7.2 ГОСТ Р 2.105.
В списках второго, третьего и последующих уровней отступ текста слева необходимо применять таким же, как для первого уровня.
Предлагаемая редакция:
6.4.9 Списки второго и последующего уровней оформляют в соответствии с требованиями 6.4.3 – 6.4.7 с учетом следующих особенностей:
- для каждого списка определенного уровня применяют один и тот же способ обозначения перечислений, при этом нумерацию перечислений каждого отдельного списка начинают заново;
- для списков второго, третьего и последующих уровней отступ текста слева устанавливают таким же, как для первого уровня. Допускается применять отступ текста на уровне начала текста перечисления предыдущего уровня с сохранением принятого по всему тексту ТД абзацного отступа (рисунок 2).
Обоснование:
Списки второго, третьего и последующих уровней в нашей практике представляют собой многострочные объемные тексты, располагать их в правой части листа, оставляя слева половину листа пустым, непрактично и нечитабельно!
	Принято. 
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 10).

Полное равенство голосов: ДА (6/13) и НЕТ (6/13).

Так как ситуация спорная, принято решение оставить требование в действующей редакции (допускается увеличивать отступ для каждого уровня списка, но не требуется обязательно). Также приведено к действующей редакции требование о количестве предложений в перечислении (ограничения исключены)

	71. 
	6.5.1
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Дополнить требованием по выравниванию таблицы
	Принято.
См. 6.5.1.2

	72. 
	6.5.1.1
	ТК 321
	Некорректный пример
[image: ]
Предлагается оформить не как конкретный пример с указанием на элементы
	Отклонено.
Текст уже прошел редакторскую проверку в РСТ и замечаний не вызвал. Считаем, что иллюстрация в виде примера нагляднее

	73. 
	6.5.1.4
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Исключить ссылку на рисунок А.9, т.к. он отсутствует в тексте стандарта
	Принято.

	74. 
	6.5.1.6
	ЦКБ МТ «Рубин»
	6.5.1.6…:
- слово «Таблица», выполненное с увеличенным до двух пунктов межзнаковым интервалом; …

Аргумент «Других предложений об изменении не поступало» — безоснователен: про перемещение и оформление перечней для таблиц и иллюстраций тоже не поступало от других организаций. 
Аргумент «При простановке гиперссылки все равно не возможно автоматически вставлять слово «таблица», так как оно не будет изменяться по падежам» — безоснователен: добавление слова «таблица» автоматически возможно (передан файл с данной реализацией «ТД для ТК 482 по ГОСТ Р 2.105»). 
Аргумент «Решения в редакторах возможны, но это технические подробности не для стандарта» — безоснователен: здесь не предлагается, а обосновывается предложение по указанию ссылки в виде гиперссылки —автоматически дублируется вид написание слова «таблица»: с заглавной или прописной буквы, примененный увеличенный межзнаковый интервал или сокращенное слово и т.д. 
И, главное, зачем?
Наше предложение:
1) ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ снижение трудоемкости при прямом наборе; 
2) единообразное написание слов «Таблица», «Рисунок» и т.п. по всему ТД;
3) единообразное дублирование слов «Таблица» при указании ссылки гиперссылкой, что опять же ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает трудоемкость
	Принято. 
На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 5) 


	75. 
	6.5.1.10
	АО «ЭЛАРА», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
«…Заголовки и подзаголовки граф и строк указывают в единственном числе.»
Предлагаемая редакция:
Дополнить пункт 6.5.1.10 требованием «Допускается указание заголовков и подзаголовков граф и строк во множественном числе в случаях, когда существительное не применяется в единственном числе или в графе указываются группы характеристик.»
Обоснование:
Актуально для таблиц, в которых перечисляются номера пунктов (если для каждой строки указывается несколько пунктов), технические характеристики приборов (обычно указывают несколько характеристик: ток и напряжение, например)
	Принято.
В уточненной редакции


	76. 
	6.5.1.13, рисунок 7
	АО «Российские космические системы»
	В примере на рисунке 7 высота шрифта сноски и основного текста таблицы одинаковая. В п. 4.3.4 указано, что надо уменьшать шрифт сноски на 2 пт относительно шрифта в таблице. 
Уточнить рисунок или текст пункта
	Принято.
Уточнен рисунок. Шрифт уменьшен

	77. 
	6.5.1.18
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Надпись «Продолжение таблицы»
Категорически возражаю против внесения требования 6.5.1.18!
Внесение надписи «Продолжение таблицы…» это возвращение в 20 век!
1 При работе в текстовом редакторе внесение данной надписи требует деления одной таблицы «Таблица Х – Аааа» конструктивно на две таблицы. 
Первая — с надписью «Таблица Х – Аааа», расположенная на первой странице, а вторая — с надписью «Продолжение таблицы Х» на последующих страницах. Целостность таблицы будет нарушена. 
При работе с проектом документа исполнитель должен будет при внесении дополнительных строк или при исключении строк в первой части таблицы контролировать расположение надписи «Продолжение таблицы Х» на второй странице. Это буквально означает ручное оформление таблицы, тогда как отсутствие данной надписи позволяет формировать автоматически головку таблицы с корректным переносом строк и дублированием головки таблицы на последующих страницах. Увеличение трудозатрат! 
2 При формировании многостраничных таблиц это повлечет дополнительное нецелевое расходование бумаги!
3 С 1996 года в соответствии с ГОСТ 2.105—95 и ГОСТ Р 2.105—2019 данную надпись допускается не указывать при подготовке текстовых документов с использованием программных средств. На протяжении 30 лет конструкторские документы разрабатывались без данной надписи!
4 Данное требование противоречит концепции модульной разработки эксплуатационной документации, описанной в проекте Вашей разработки ГОСТ Р 2.620-202Х, который также предлагает формировать и иную текстовую конструкторскую документацию по модульной технологии. Надпись «Продолжение таблицы Х» не позволит применить модуль многостраничной таблицы из одного конструкторского документа в другом конструкторском документе без дополнительных трудозатрат разработчика
5 Аргументы коллег из АО «ЦНИИточмаш» о том, что на следующей странице таблица будет без номера (см. пункт 435 сводки отзывов), и АО «КБП» о том, что отсутствие данной информации значительно усложнит использование документа и затруднит поиск необходимой таблицы (см. пункт 444 сводки отзывов), безосновательны. Документ разрабатывают в электронном виде единым файлом, страницы нумеруются автоматически, функция поиска по тексту и гиперссылки есть в каждом текстовом редакторе. Зачем эта надпись в 21 веке? Тем более в проекте данного стандарта предусмотрено оформление нового элемента «Перечень таблиц», который позволит быстрее находить начало необходимой страницы в бумажном документе.
6 Аргументы АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «ЦНИИмаш» о том, что данная запись необходима для идентификации структурного элемента «Таблица» в извещениях об изменении (см. пункт 443 сводки отзывов), безосновательны. В соответствии с ГОСТ Р 2.503 -2023 нет требований о том, как указать содержание изменяемого участка в таблице, но в рассматриваемом проекте есть пункт 6.5.1.11 о нумерации строк таблиц при необходимости ссылок на них в том числе при внесении изменений. В извещении об изменении можно ссылаться на обозначение таблицы, номер страницы и номер строки таблицы, а надпись «Продолжение таблицы …» никак не поможет.
7 Ссылка на ГОСТ 1.5 -2001 (4.5.6.1) не корректна, так как данное требование в отношении таблиц устарело и может являться препятствием при разработке и внедрении SMART-стандартов, логическая структура которых в соответствии с ПНСТ 1016-2025 состоит из информационных элементов (например, таблица) и информационных блоков (например, раздел, содержащий данную таблицу). Надпись «Продолжение таблицы …» в данной структуре неуместна.
Исходя из выше сказанного настаиваем на исключении пункта 6.5.1.18!
	Принято частично. 

На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 7).

Полное равенство голосов: разрешить условно или безусловно (6/13) и не разрешать (6/13)  выполнять продолжение таблицы без слова "продолжение".

В качестве компромисса сохранено требование приводить слово "продолжение", при этом допускается в стандарте организации установить правила переноса таблицы без разбиения



	78. 
	6.5.2.14
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На рисунке 24 приведен пример оформления примечания к таблице, которое содержит требование.
Обоснование:
Противоречие п. 6.9.1. Примечание не должно содержать требований.
	Принято.

	79. 
	6.5.2.14
	АО «КБП»
	В таблице в примечании отсутствуют маркеры перечислений
	Принято.

	80. 
	6.6 (заголовок)
	Госкорпорация «Росатом»
	Замечание, предложение:
Рекомендуем изложить в предлагаемой редакции
Предлагаемая редакция:
Иллюстрации (графический материал)
Обоснование:
термин «графический материал» используется в основополагающих стандартах (см. ГОСТ Р 1.5)
	Отклонено.
Ввводить синонимы нецелесообразно.

В ГОСТ Р 2.105 уже используется понятие «материалы, дполняющие или детализирующие основное тематическое содержание» (см. 5.11.1, 5.11.9). Использование созвучного понятия для совершенно другого элемента может внести путанницу.

Использовать понятие "графический материал" в ЕСКД только на основании того, что он используется в ГОСТ 1.5 нелогично, так как ГОСТ 1.5 не распространяется на КД. 

Ранее в ЕСКД использовались два понятия: "графический материал" в ГОСТ Р 2.105 и "иллюстрации" в ГОСт Р 2.601 (который одновременно ссылается на 2.105). Мы привели стандарты к одному понятию "иллюстрация", как более функционально подходящему в данном контексте и не вызывающему разночтений

	81. 
	6.6
	ВНИИЦентр
	Необходимо в заголовках заменить использованное понятие «иллюстрация» на «графический материал». Аналогично и по тексту проекта стандарта. Например, в подпункте 6.6.1.1, где сейчас указано «Иллюстрация включает … несколько 3D-моделей».
Основополагающим национальным стандартом предусмотрено понятие «графический материал». В него входят любые изображения (чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и т. п.), которые размещают в документе для иллюстрации отдельных свойств (характеристик).
Считаем ошибочным приведенный в сводке отзывов вывод о том, что понятие «иллюстрация» является более подходящим понятием, чем «графический материал». Следует отметить, что и в действующем ГОСТ Р 2.105–2019 применено понятие «графический материал».
Кроме того, неправильно использовать два разных понятия для определения одного и того же объекта.
	

	82. 
	6.6
	Госкорпорация «Росатом»
	Замечание, предложение:
Дополнить подраздел пунктом со следующем содержанием: «Иллюстрации (графические материалы) должны быть
выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС»
	Принято частично.
Ссылаться на СПДС нецелесообразно, так как стандарт автоматически не распространяется на СПДС (см. ответ на замечание в начале сводки)

	83. 
	6.7
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Принято, но не применено
	Отклонено.
Первое предложение Рубина относительно формул понято разработчиком стандарта так, что предлагается считать формулу таким же элементом, как таблица и иллюстрация и излагать положения стандарта аналогично. Данный подход принят с учетом изменений в последовательности изложения требований к таблицам и иллюстрациям, а также особенностей формул, которые их отличают от таблиц и иллюстраций.

	84. 
	6.7.1.9
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На рисунке 25 номер формулы проставить у правой границы поля текста.
Обоснование:
Противоречие п. 6.7.1.7.
	Принято.

	85. 
	6.7.2.3
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Внести дополнение
Предлагаемая редакция:
«У формулы, допускается перенос продолжения пояснений на следующий лист.»
	Отклонено.
Это не запрещено стандартом.
Пояснения  - это просто текст.

	86. 
	6.8.2.1
	ТК 321
	Термины.
... При необходимости сослаться на технический документ...
Конструкторский (технологический, программный) документ - технический документ
	Принято.

	87. 
	6.8.3.2
	АО «КБП»
	Изложить в редакции
Привести пример ссылки на элемент с точкой.
Предлагаемая редакция:
При ссылках на структурные элементы текста, который имеет нумерацию из цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого элемента полностью, 
Если номер (обозначение) структурного элемента стандарта состоит из цифр (буквы и цифры), разделенных точкой, то допускается наименование этого структурного элемента не указывать
Пример
[bookmark: _Hlk241522445]В соответствии с 4.10
	Принято.
Исключены повторяющиеся примеры. 
Все примеры пункта приведены в 6.8.3.1

	88. 
	6.8.4.2
	ТК 321
	Сбой нумерации пунктов
П.6.8.4.2 повторяется два раза
	Принято.

	89. 
	6.8.4.2
	ТК 321
	Рекомендуется исключить пример 3 из п.6.8.4.2, т.к. согласно п.6.8.1.2 стандарт организации должен определять возможность приведения ссылок на элементы (кроме разделов и приложений) иного документа

Включить в п.6.8.4.3 с дополнением "Если соответствующее разрешение установлено в стандарте организации…"
	Отклонено.
Пункт 6.8.4.2 описывает правила ссылки для тех случае,когда это разрешено. Он не переопределяет требования 6.8.1.2

	90. 
	6.8.5 и 6.8.6 Ссылки на таблицу, рисунок
	ЦКБ МТ «Рубин»
	Аргумент «В текстовом редакторе можно настроить ссылку только на номер, без слова таблица…» — безоснователен. Это реализуемо при помощи гиперссылки и приведен пример данной реализации «Перечень блоков по помещениям см. Таблица 5». Неприменение падежей не искажает смысл информации.
Наше предложение не исключает возможность указания ссылки в требуемом падеже, но ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает трудоемкость.
	Принято. 

На основании заочного голосования членов ТК, участвующих в обсуждении редакции, (см приложенные результаты голосования, вопрос № 6) 

Большинство ответов за включение в стандарт разрешения писать при ссылке слово «Таблица» с заглавной буквы в именительном падеже (Б+В – 7/13).

В связи с тем, что много голосов против, данное положение включено, но с оговоркой, что такое оформление должно быть разрешено в стандарте организации.


	91. 
	6.8.5.1 , 6.8.6.1
	АО «КБП»
	Добавить требование, о том, что ссылки по всему ТД должны быть в одном выбранном формате.
Уточнение требований 
Однообразие в оформлении ТД
	Принято.
Это написано в 6.8.1.3

	92. 
	6.8.5.2
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Уточнить нумерацию граф в примере 3

	Принято.
В примере приведены наименования граф. Наименования заключены в кавычки, чтобы показать это

	93. 
	6.8.7.1
	АО «ЭЛАРА», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
«При ссылке на формулу указывают слово «формула» в необходимом падеже и номер формулы.»
Предлагаемая редакция:
«При ссылке на формулу указывают слово «формула» в необходимом падеже и номер формулы в скобках.»
Обоснование:
Указание номера формулы в скобках в примере недостаточно для однозначного понимания. Необходимо это указать в описании тоже.
	Принято.
См. 6.8.7

	94. 
	6.9.4
	АО «ЭЛАРА», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Не приведен пример оформления нескольких примечаний
Предлагаемая редакция:
Рекомендуется привести пример оформления для нескольких примечаний под словом «Примечания»
Обоснование:
Нет однозначного понимания как оформлять примечания, содержащие предложения, переходящие на следующую строку (например, на рисунке А.2 продолжение предложения не начинается на уровне под цифрой)
	Принято частично.
Добавлен текст в пример в 6.9.3.

Пункт 6.9.4 содержит особый способ оформления примечаний, когда для каждого примечания ВСЕГДА пишется слово «примечание» и его номер.
Стандарт не требует начинать продолжение примечания на уровне под цифрой.

	95. 
	6.10.3
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Изложить в редакции: «Знак сноски выполняют в виде надстрочного знака:…»
	Принято.

	96. 
	6.10.5
	АО «Российские космические системы»
	Уточнить (конкретно указать в стандарте) необходимость или отсутствие необходимости ставить линию сноски в таблице, чтобы было однозначное понимание текста и не возникало споров в процессе проверки документации.
Если необходимо ставить линию, то уточнить рисунок 7, если нет необходимости, то дописать в и. 6.10.5 исключение для таблиц
	Принято.
Линия не нужна, в текст добавлены слова «без отделяющей линии»

	97. 
	8.8, примечание 2
	ТК 321
	Необходимы разъяснения или уточнение текста:
В примечании 2 сказано, что "в ведомость эксплуатационных документов, а также в ведомость документов для ремонта ЛУ не включают."
В связи с вышеуказанным не понятно, про какой ЛУ идет речь: про ЛУ, выпущенный к ведомости эксплуатационных документов или про ЛУ, выпущенный на документ, включенный в ведомость эксплуатационных документов. Если речь идет про все ЛУ, то тогда не понятно куда записывать ЛУ на документы, которые входят в ведомость эксплуатационных документов. Исходя из требований примечания 2 запись ЛУ возможна только в основной спецификации, но не понятно в какой раздел спецификации включать такой ЛУ и насколько это будет соответствовать требованиям п.4.2.4 
ГОСТ Р 2.106-2019, где сказано, что ЛУ записывают сразу после документа, к которому он относится
	Принято.
Уточнено

	98. 
	8.10 (поле 2)
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Непрактично над грифом утверждения указывать литеру документа, к тому же следует указывать и решение. Предлагаем для литеры и решения использовать поле 8.
Обоснование:
Уточнение требований
	Отклонено.
Это изменение требований на стадии голосования, которое требует обсуждения со всеми членами ТК, что уже невозможно выполнить

	99. 
	8.10 (поле 8)
	АО «КБП»
	Привести с соответ.
	Принято.
С учетом ответа на замечание КБП ниже

	100. 
	8.10 (поле 11)
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Поле 11 можно использовать только для ЛУ
Предлагаемая редакция:
«11 – только для ЛУ: дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104.»
Обоснование:
Дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104 нужны для ЛУ, т.к. ЛУ самостоятельный документ.
Для справок: дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104 размещаются на первом листе КД с основной надписью по ГОСТ Р 2.104. В том случае, если лист с основной надписью в КД не первый, а имеется титульный лист, в том числе выполненный на нескольких листах, то лист с основной надписью называют заглавным, по счету он может быть вторым, третьим и т.д. Титульный лист в конструкторских документах никогда не назывался заглавным, поэтому к нему не применимы требования по размещению дополнительных граф 24, 25 по ГОСТ Р 2.104.
Прошу ввести в стандарт ГОСТ Р 2.104 «Примечание – Заглавным листом конструкторского документа называют лист, имеющий основную надпись со всеми установленными реквизитами по таблице А.1 ГОСТ Р 2.104.»
	Отклонено.
Графы 24 и 25 содержат реквизиты документа (ТД). ТЛ - это часть документа (в том числе документа без основной надписи), для такого документа графы 24, 25  необходимо заполнять на ТЛ.
ЛУ - это вспомогательный документ для ТД,  с какой целью заполнять на нем графы 24 и 25 не очень понятно.
Согласно 8.2 на ЛУ выносят наименования организаций, должности и фамилии лиц, подписавших эти документы. Но выносить иные реквизиты ТД на ЛУ действующим стандартом не предусмотрено.

По поводу необходимости уточнения ГОСТ Р 2.104 лучше направить официальное письмо в ТК482

	101. 
	8.11
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Для указания количества листов ЛУ предусмотрено поле 7. При этом предлагается дублировать информацию и в поле 10.
Обоснование:
Уточнение требований
	Принято.
Количество листов ЛУ указывается в поле 7 

	102. 
	8.12
	АО «КБП»
	Дублирует положения 8.10, поле 8 в части подписей на ТЛ ТД, указанных в основной надписи. 
К тому же ЛУ является отдельным документом со своим обозначением, поэтому предлагаем на ЛУ ТД располагать хотя бы подпись нормоконтролера, несмотря на то, что его подпись есть в основной надписи ТД.
Уточнение требований
	Принято. 
Пункт исключен. Ссылка на ГОСТ Р 7.0.97 перенесена в описание поля (3).
Дублирование исключено.

Предложение о повторении подписи нормоконтролера можно рассмотреть при следующем изменении стандарта. В настоящее время не можем вводить новые требования

	103. 
	8.13
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Все перечисления пункта 8.13 следует начинать со слова «для».
Обоснование:
Повышение читаемости стандарта
	Отклонено.
По правилам оформления РСТ общий предлог указывают только в первом перечислении.

	104. 
	8.15
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Запись «Утвержден …ЛУ» всегда наносилась в левом верхнем углу ТЛ. Нет убедительного основания это менять.
Предлагаемая редакция:
8.15 При утверждении документа с использованием ЛУ на ТЛ в верхнем левом углу этого документа (или над основной надписью при оформлении без ТЛ) приводят надпись «Утвержден», под которой приводят обозначение ЛУ (см. пример на рисунке Г.4).
Обоснование:
Уточнение требований
	Принято.

	105. 
	А.2.4
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Нет понятия «основные реквизиты». Требуется уточнить, что имеется в виду.
Обоснование:
Уточнение требований
	Принято.
Исправлено на «обязательные»

	106. 
	Приложение Б
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На ТЛ и ЛУ предусматривать ли место (заготовку) для проставления даты или дата должна быть проставлена рукописно?
Обоснование:
Регулярно возникают разногласия по поводу даты.
	Принято.
Считаем, что можно и так и так делать. 
Строгая регламентация здесь не нужна.
Добавлен пример без предвартельной простановки даты

	107. 
	Приложение Б, Рисунок Б.1
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На рисунке Б.1 под грифом согласования реквизиты письма привести в соответствие с ГОСТ Р 7.0.97.
[bookmark: _Hlk240999752]Предлагаемая редакция:
СОГЛАСОВАНО письмом АО «ZZZZ» от 10.08.2026 № 185
Обоснование:
Несоответствие ГОСТ Р 7.0.97.
	Принято.

	108. 
	Приложение Б, Рисунок Б.1
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
В примере оформления ТЛ и далее в обозначениях ТД с буквенным кодом вида документа между кодом документа и номером части не должно быть точки (см. пункт Б.1 ГОСТ Р 2.201–2023 (пример 6).
Для буквенно-цифрового кода вида документа должен быть пример с точкой между видом документа и номером части – РР12.1
	Отклонено.
В том же ГОСТ Р 2.201 в п. Б.2 есть пример, где номер части отделен точкой. Приложение Б справочное и содержит только примеры, а не требования.
Требование содержится в п. 6.3.4 ГОСТ Р 2.201 (Между порядковым номером части и обозначением КД допускается применять разделительные знаки по 4.6 или не применять разделительный знак исходя из особенностей КД).
Для размышления (таких требований нет в 2.201): Считаем, что без разделителя следует приводить только порядковый номер документа одного вида. Номера частей и книг всегда надо отделять разделителями (иначе можно спутать с порядковым номером документа одного вида)

	109. 
	Приложение Б, Рисунок Б.1
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Исключить дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104.
Подписи сторонних организаций в поле 8 перенести в левую часть. См. ГОСТ Р 7.0.97.
[bookmark: _Hlk241000491]«Продолжение на листе согласования» перенести вправо.
Обоснование:
Дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104 размещаются на первом листе КД с основной надписью по ГОСТ Р 2.104. В том случае, если лист с основной надписью в КД не первый, а имеется титульный лист, в том числе выполненный на нескольких листах, то лист с основной надписью называют заглавным, по счету он может быть вторым, третьим и т.д. Титульный лист в конструкторских документах никогда не назывался заглавным, поэтому к нему не применимы требования по размещению дополнительных граф 24, 25 по ГОСТ Р 2.104.
Прошу ввести в стандарт ГОСТ Р 2.104 «Примечание – Заглавным листом конструкторского документа называют лист, имеющий основную надпись со всеми установленными реквизитами по таблице А.1 ГОСТ Р 2.104.»
	Принято частично.
1) дополнительные графы 24, 25 - см ответ на аналогичное замечание выше (к п. 8.10, поле 11)
2) в поле 8 справа отсутствуют подписи сторонних организаций (это подразделения организации-разработчика)
3) слова «Продолжение на листе согласования» исключены по предложению РКК

	110. 
	Приложение Б, рисунок Б.3
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
[bookmark: _Hlk241000561]На рисунке Б.3 проставить номера листов у правого края страницы.
Обоснование:
Противоречие п. 5.5.6.
	Принято.

	111. 
	Приложение Б, Рисунок Б.2
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
[bookmark: _Hlk241000625]В примере оформления дополнительно элемента «Лист согласования» исключить «Продолжение на следующем листе», т.к. указания «Лист 1 из 2» достаточно для понимания, что у ЛС есть продолжение.
Наименование документа привести как на ТЛ (на отдельных строках)
	Принято.

	112. 
	Приложение Б, Рисунок Б.3
	ООО «Уральские локомотивы», письмо Ассоциации «ОПЖТ» по эл. почте от 11.09.2026
	Замечание, предложение:
Внести изменение в рисунок
Предлагаемая редакция:
«Приложение А (обязательное). Допустимые замены для материалов, используемых при электрическом монтаже…»
Обоснование:
На рисунке Б.3 после указания статуса приложения А (обязательное) не стоит точка, что пунктуационно не верно. Изложить в новой редакции
	Отклонено.
Точку не ставят. В том числе не ставят в стандартах, оформляемых по ГОСТ 1.5. Предлагаем соблюдать единообразие

	113. 
	Приложение Б, Рисунок Б.3
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
В примере оформления дополнительного элемента «Содержание» уточнить наименование элемента в редакции: «Ссылочные нормативные документы» (см. пункт 5.1.1).
Привести примеры деления ТД только на части, деление части на книги должно отражаться в конце содержания конкретной части
	Принято.


	114. 
	Приложение Б, Рисунок Б.3
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Вернуть дополнительные графы 24, 25 по ГОСТ Р 2.104.
Обоснование:
Исправление ошибок
	Принято.

	115. 
	Приложение Б, Рисунок Б.4
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Пример оформления дополнительных элементов «Перечень таблиц» и «Перечень иллюстраций» привести к единообразию, оформление всех иллюстраций в одном ТД должно быть с наименованиями, либо без наименований
	Принято.

	116. 
	Приложение Б, Рисунок Б.6
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Наименование привести в редакции «Пример оформления дополнительных элементов «Ссылочные нормативные документы»…. (см. пункт 5.1.1).
В приведенных элементах все номера дополнить видом структурного элемента
	Принято частично.
Наименование рисунка исправлено.
Ссылка на структурные элементы дана верно -  по правилам 6.8.3

	117. 
	Приложение Б, Рисунок Б.6
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Исправить наименование рисунка
Предлагаемая редакция:
«Рисунок Б.6 – пример оформления дополнительных элементов «Ссылочные нормативные документы» и «Ссылочные документы»
Обоснование:
Исправление ошибок
	Принято.

	118. 
	Приложение В, Рисунок В.1
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
Уточнить, в примере приведена схема электрическая принципиальная по ГОСТ 2.702 с перечнем элементов, а это формат оформления самостоятельного документа с кодом Э3
	Принято к сведению.
На рисунке приведен пример оформления приложения, содержащего иллюстрацию в виде схемы (согласно 6.6.2.1)
Возможность включения в ТД самостоятельных документов - схем (с отдельным обозначением с кодом вида Э3) также добавлена в 5.11.9, но приводить такой пример не имеет смысла 

	119. 
	Приложение В, Рисунок В.1
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На рисунке В.1 приведена таблица с перечнем элементов, размеры которой не соответствуют требованиям ГОСТ 2.701.
Обоснование:
6.6.2.1: «Изображения в виде чертежей и схем выполняют с соблюдением правил, установленных стандартами Единой системы конструкторской документации для соответствующих видов документов…»
	Принято к сведению.
Не понятно, в чем именно несоответствие

	120. 
	Приложение Г, Рисунок Г.1
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	Замечание, предложение:
[bookmark: _Hlk241001817]Информация «Лист 1 из 2» привести под обозначением ЛУ, исключить слова «Продолжение на следующем листе»
	Принято.

	121. 
	Приложение Г, Рисунок Г.1
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Неверно заполнено поле 7.
Следует включить графы 24, 25.
Неверно заполнено поле 3. Справа подписи только предприятия-разработчика, слева – остальные организации. См. ГОСТ Р 7.0.97.
Для поля 8 следует делать также: справа – подписи только предприятия-разработчика, слева – остальные организации.
Обоснование:
Исправление ошибок
	Принято частично.
Поле 3 и поле 8 заполнено верно. ОКБА и ЦКБ - это подразделение АО «ХХХХ».
Заполнение поля 7 исправлено по замечанию выше.
Насчет граф 24, 25  - см. ответы выше

	122. 
	Приложение Г, Рисунок Г.1
	АО «НИИЭП», исх. от 14.09.2026 № 7435-941
	Замечание, предложение:
На рисунке Г.1 под грифом согласования реквизиты письма привести в соответствие с ГОСТ Р 7.0.97.
[bookmark: _Hlk241001989]Предлагаемая редакция:
СОГЛАСОВАНО письмом АО «ZZZ» от 10.08.2026 № 185
Обоснование:
Противоречие ГОСТ Р 7.0.97.
	Принято.

	123. 
	Приложение Г, Рисунок Г.2
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	[bookmark: _Hlk241002022]Замечание, предложение:
Наименование документа привести как на первом листе ЛУ (на отдельных строках), обозначение документа дополнить «-ЛУ» на конце
	Принято.

	124. 
	Приложение Г, Рисунок Г.2
	АО «ВПК «НПО машиностроения»
	На рисунке указано «АБВГ.ХХХХХХ.ХХХРЭ.1.1» вместо «АБВГ.ХХХХХХ.ХХХРЭ.1.1-ЛУ», также присутствует посторонний символ в надписи
	Принято.

	125. 
	Приложение Г, Рисунок Г.3
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	[bookmark: _Hlk241002136]Замечание, предложение:
Информация «Лист 1 из 2» привести под обозначением ЛУ, исключить слова «Продолжение на следующем листе».
Дополнить примером второго листа ЛУ на комплект документов
	Принято частично.
Пример второго листа ЛУ на комплект не добавлен, так как в нем не будет отличий от примера на рисунке Г.2 (приводится только обозначение ЛУ на комплект, например обозначение ЛУ с рисунка Г.3)

	126. 
	Приложение Г, Рисунок Г.3
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	Замечание, предложение:
Не заполнено поле 7.
Следует включить графы 24, 25.
[bookmark: _Hlk241002212]Линия, отделяющая поле 10, не проводится.
Обоснование:
Исправление ошибок
	Принято частично.
Заполнение поля 7 исправлено по замечанию выше.
Насчет граф 24, 25  - см. ответы выше

В действующем стандарте на рисунке 23 линия, отделяющая поле 10 проведена явно, а не условно (как линии над ней). Хотя на примерах этой линии действительно нет, но и на них и места под поле 10 тоже нет.
Линия, отделяющаяя поле (10) с рисунка 26 исключена на основании данного замечания, для согласования требований и примеров (так как они были выполнены без этой линии и замечаний не было).

	127. 
	Приложение Г, Рисунок Г.4
	ПАО «РКК «Энергия», письмо в ТК 482
	[bookmark: _Hlk241002267]Замечание, предложение:
Пример ТЛ привести на основании примера на рисунке Г.1
	Принято.

	128. 
	Приложение Г, Рисунок Г.4
	АО НЦВ «Миль и Камов», отзыв от 15.09.2026
	[bookmark: _Hlk241002295]Замечание, предложение:
Исключить сверху наименование организации. Не соответствие пункту 8.2.
Обоснование:
Исправление ошибок
	Принято.

	
Руководитель разработки, 
руководитель отдела 
         АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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