СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.120–202Х «ЕСКД. Технический проект» (тема ПНС 1.0.482-1.125.26).
Добавлены замечания АО «КБП»: строки №  50, 51, 54, 63, 79, 85, 92 (выделены красным)
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта (в скобках – уточненный номер этого пункта в ОР)
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. [bookmark: _Hlk233715275]
	Проект в целом
	ФГУП «НАМИ», исх. № 1001ТР-04/330 от 30.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. [bookmark: _Hlk234756027]
	Проект в целом
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 7968/32 от 10.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от  08.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НИИЭП», исх. № 5461/941 от 07.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «КБМ», исх. № 114/14374 от 19.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Системы управления», исх. № БФ-1109 от 23.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-357-26 от 26.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-1482 от 29.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 25.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Вертолеты России», по эл.почте от 17.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/3009 от 24.06.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/317 от 07.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского», исх. № МИ-7/1431 от 14.17.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Квант», исх. № 025/3291 от 20.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Рособоронэкспорт», исх. № Р0530/2-40254 от 21.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/296 от 23.07.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Предлагаемая редакция:
Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011
	Принято к сведению.

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Оформление всех структурных элементов проекта ГОСТ Р 2.120 привести в точное соответствие оформлению проекта ГОСТ Р 2.119, включая текст примечаний, изложение общих требований, изложение и нумерацию пунктов приложения и др.

Обоснование предлагаемой редакции:
По ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.2) изложение стандарта не должно допускать различных толкований его нормативных положений
	Принято.

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
В проекте стандарта отсутствуют нормативные положения (требования) к оформлению ведомости технического проекта, аналогичные тем, что предусмотрены в проекте 
ГОСТ Р 2.119 (раздел 9)
	Принято.
Добавлен новый раздел с требованиями к ведомости ТП

	1. 
	1
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к конструкторской документации технического проекта для изделий машиностроения.
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации технического проекта с учетом специфики изделий и состава работ.»

Предлагаемая редакция:
Предлагаем в раздел 1 «Область применения» внести изменения и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению технического проекта на стадии разработки проектной конструкторской документации для изделий машиностроения.
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к разработке технического проекта с учетом специфики изделий и состава работ.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Считаем, что основным в «Области применения» стандарта является установление требований к выполнению технического проекта, который является одной из стадий разработки проектной конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки».
	Принято.

Область применения стандарта уточнена

	
	2
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
ГОСТ Р 2.106

Предлагаемая редакция:
ГОСТ Р 2.106–2019

Обоснование предлагаемой редакции:
По тексту есть ссылки на структурный элемент стандарта ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6.5)
	Принято.

	1. 
	2
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
ГОСТ 2.103, ГОСТ Р 2.002, ГОСТ Р 2.307

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует ссылка по тексту
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6)
	Принято.

Включены ссылки на указанные стандарты

	1. 
	2
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026
	Замечание, предложение:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
…

Предлагаемая редакция:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению…
ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

Обоснование предлагаемой редакции:
П. 3.6.1 ГОСТ Р 1.5-2012
	Принято.

Последовательность перечисления стандартов скорректирована

	1. 
	2
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить раздел стандартом:
ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

Обоснование предлагаемой редакции:
В разделе 3 указание на ГОСТ 18322
	Принято.

	1. 
	2
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
В разделе указаны  ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки», ГОСТ Р 2.002 «ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании» и ГОСТ Р 2.307 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция)».
 По тексту стандарта ссылок  на данные ГОСТ  нет.
	Принято.

Даны ссылки на указанный стандарт

	1. 
	2
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

Предлагаемая редакция:
Исключить ссылку, в тексте документа отсутствует применение данного документа по стандартизации
или
применить ссылку на ГОСТ 2.103 в тексте проекта стандарта, например, в примечании к пункту 5.8: 
Работы, выполненные на предыдущей стадии разработки КД по ГОСТ 2.103, … (далее – по тексту)

Обоснование предлагаемой редакции:
Требования ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.8), ГОСТ Р 1.5-2012  (пункт 3.6)
	Принято.

Даны ссылки на указанный стандарт

	1. 
	2
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
…
Предлагаемая редакция:
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
…
ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие требованиям п. 3.6.1 ГОСТ Р 1.5-2012 о порядке перечисления ссылочных документов.
	Принято.

	1. 
	2
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить раздел стандартом ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

Обоснование предлагаемой редакции:
В разделе 3 имеется указание на ГОСТ 18322
	 Принято.

	1. 
	2
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести редакцию в соответствие ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6.5).

Предлагаемая редакция:
…
ГОСТ Р 2.106–2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
…
ГОСТ Р 2.119 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект (проект, первая редакция, разрабатывается одновременно).

Обоснование предлагаемой редакции:
В стандарте на ГОСТ Р 2.106–2019 дана датированная ссылка (п.5.6), по ГОСТ Р 1.5–2012 в разделе нормативные ссылки приводят цифры года утверждения (принятия) данного ссылочного документа.
Одновременно с этим, на 
ГОСТ Р 2.119 дана недатированная ссылка (п.5.1) и в элементе нормативные ссылки не приводят цифры года утверждения (принятия) данного ссылочного документа
	Принято.

	1. 
	2
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Удалить ссылки на ГОСТ 2.103, ГОСТ Р 2.002, ГОСТ Р 2.307

Обоснование предлагаемой редакции:
В стандарте ссылки не встречаются
	Принято к сведению.

Даны ссылки на указанный стандарт

	1. 
	2
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести редакцию в соответствие ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6.5)

Предлагаемая редакция:
…
ГОСТ Р 2.102 …
ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ Р 2.105…

Обоснование предлагаемой редакции:
Ссылочные документы размещают в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений
	Принято.

Последовательность перечисления стандартов скорректирована

	1. 
	2
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция: 
"ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)"

Предлагаемая редакция:
"ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение Указание размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)".

Обоснование предлагаемой редакции:
Отредактировать наименование стандарта
	Принято.

Наименование стандарта уточнено.

	1. 
	2, 3
	АО «ИЭМЗ «Купол»
исх. № 070-59-291 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
В разделе 2 отсутствует ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», на который приведены ссылки в стандарте  (Раздел 3)

Предлагаемая редакция:
В раздел 2 ввести ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», на который приведены ссылки в стандарте  
Обоснование предлагаемой редакции:
В разделе 2 отсутствует стандарт, на который приведены ссылки в тексте.
	Принято.

	1. 
	2, 5.4, 5.8 и другие
	АО «ИЭМЗ «Купол»
исх. № 070-59-291 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
1. В разделе указан ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки», на который ссылки в стандарте отсутствуют. При этом стадии разработки КД упоминаются по тексту.
1. Отсутствует пояснение о том, на какой стадии жизненного цикла выполняется ТП, хотя есть упоминание о «предыдущей стадии разработки КД» (пп. 5.8, 6.1).

Предлагаемая редакция:
Ввести уточнение, аналогичное п. 4.1 ГОСТ 2.119-2013:
«ТП является проектной стадией разработки КД (по ГОСТ 2.103) и его следует разрабатывать…»

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует пояснение о том, на какой стадии жизненного цикла выполняется ТП.
	Принято.

	1. 
	3
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
По ГОСТ 18322

Предлагаемая редакция:
Добавить в раздел 2

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует в разделе 2 ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.6)
	Принято.

	1. 
	3
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
В тексте имеется ссылка на ГОСТ 18322, НД отсутствует в разделе «Нормативные ссылки». 

Предлагаемая редакция:
Ввести ГОСТ 18322 в раздел «Нормативные ссылки».
	Принято.

	1. 
	3
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести списком все применённые в проекте стандарта термины и определения (с указанием ссылки на отдельные стандарты, в которых данные термины и определения появились впервые)

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение

	Отклонено.
В стандарте используется значительное число терминов. Их явное указание в тексте затруднит сопровождение стандарта.

	1. 
	4
	АО «Коломенский завод», исх. № 504/1458 от 23.06.2026
	Замечание, предложение:
ЗИП	—	з запасные части, инструменты и принадлежности;

Удалить «з»

Предлагаемая редакция:
ЗИП	— запасные части, инструменты и принадлежности;

Обоснование предлагаемой редакции:
Лишняя «з»
	Принято.

	1. 
	4
	Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить раздел аббревиатурой «РКД» (приведено в 5.2)
	Принято.

	1. 
	4
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить раздел сокращением РКД

Обоснование предлагаемой редакции:
В 5.2 применяется сокращение РКД 
	Принято.

	1. 
	4
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
ЗИП - з запасные части, инструменты и принадлежности;

Предлагаемая редакция:
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности;

Обоснование предлагаемой редакции:
Опечатка (буква «з»)
	Принято.

	1. 
	4
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
КД - конструкторская документация

Предлагаемая редакция:
КД – конструкторский (-ая) документ (-ация)

Обоснование предлагаемой редакции:
Иначе возникает несогласованность в некоторых пунктах проекта стандарта, например в пункте 6.4 (второе перечисление), 6.5 и т.д.
	Принято частично.

С учетом предложения и во избежание несогласованности, в тексте использовано сокращение 
«КД – конструкторский(ие) документ(ы)». 
Словосочетание «конструкторская документация» – используется без сокращения.


	1. 
	4
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить раздел сокращением РКД

Обоснование предлагаемой редакции:
В пункте 5.2 применяется сокращение РКД
	Принято.

	1. 
	4
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить сокращением РКД с его расшифровкой. 
Дополнить сокращениями ВО, ЭМ с их расшифровками

Обоснование предлагаемой редакции:
Сокращение применено в п.5.2.
Сокращения применены в п.6.7
	Принято частично.
Сокращение РКД добавлено.
Cокращения ВО и ЭМ исключены

	1. 
	5.1
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить раздел предложением в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk236378395]Разработка ТП может проводится в рамках инициатиной разработки продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика.

Обоснование предлагаемой редакции:
В пунктах проекта стандарта применяются требования о согласовании с заказчиком (представителем заказчика). Но если ТП выполняется в инициативном порядке, то заказчик становится «внутренним», фактически согласования не нужны (см. ГОСТ Р 15.301)
	Принято. 

	1. 
	5.1
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Разработку ТП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью принятия окончательных технических решений, определяющих конструкцию изделия и его СЧ, принципы его функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, технические характеристики изделия (его СЧ), обеспечивающие выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства.

Предлагаемая редакция:
ТП относится к стадии проектной КД по ГОСТ 2.103 и его разработку выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью принятия окончательных технических решений, определяющих конструкцию изделия и его СЧ, принципы его функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, технические характеристики изделия (его СЧ), обеспечивающие выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства.

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласно пункту 4.1 (таблица 1) ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки» - эскизный проект является проектной конструкторской документацией.
	Принято.

Принято по сути с небольшими текстуальными уточнениями

	1. 
	5.1 примечание
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция: "Если стадии разработки ЭП и ТП совмещены, то одновременно решают задачи по ГОСТ Р 2.119". Добавить требования, установленные ДС, в ГОСТ Р 2.119

Обоснование предлагаемой редакции:
Требования, установленные в ДС, являются значимыми, однако не отражены в ГОСТ Р 2.119
	Принято.

Предложенное пояснение добавлено

	1. 
	5.2
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
В состав ТП должны входить документы и данные необходимые для разработки РКД

Предлагаемая редакция:
В состав ТП должны входить документы и данные, необходимые для разработки РКД.

Обоснование предлагаемой редакции:
1. Пунктуация
2. Добавить в раздел 4 сокращение «РКД»
	Принято.

	1. 
	5.2
	АО «ИЭМЗ «Купол»
исх. № 070-59-291 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
Используется сокращение «РКД»

Предлагаемая редакция:
В раздел 3 ввести ссылку на
ГОСТ 2.103-2013 или ввести сокращение «РКД».

Обоснование предлагаемой редакции:
Используется сокращение, отсутствующее в разделе «Сокращения».
	Принято.

	1. 
	5.2
	АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/123 от 24.07.2026
	Замечание, предложение:
В состав ТП должны входить документы и данные необходимые для разработки РКД

Предлагаемая редакция:
В состав ТП должны входить документы и данные необходимые для разработки рабочей КД

Обоснование предлагаемой редакции:
Сокращение РКД по тексу и в разделе «4 Сокращения» отсутствуют
	Принято.

Добавлено сокращение РКД

	1. 
	5.2 
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Присутствует сокращение «РКД», не указанное в разделе «Сокращения»
Заменить на «рабочей КД»

	Принято к сведению.
Введено сокращение

	1. 
	5.3
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Замечание, предложение:
Не ясно для чего дана ссылка на ГОСТ, содержащий только определение термина «компьютерное моделирование» (ГОСТ Р 57700.21).
В разделе 3 (Термины и определения) данный ГОСТ упоминается, повторная ссылка на него является излишней.
Предлагаемая редакция:
В тексте данного пункта логичнее применить ссылку на ГОСТ, описывающий основные принципы построения компьютерных моделей изделий. Например, ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения.
	Отклонено.
Ссылка дана в контексте перечисления видов компьютерных моделей, которые определены в ГОСТ Р 57700.21.
Не все компьютерные модели являются цифровыми двойниками

	1. [bookmark: _Hlk235997863]
	5.3
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
При разработке ЭП рекомендуется для обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57700.21

Предлагаемая редакция:
Уточнить ссылочный документ по стандартизации, так как ГОСТ Р 57700.21 содержит только термины и определения по компьютерному моделированию, он не содержит требования
	Принято частично. 

Формулировка уточнена. Указано, что виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21

	1. 
	5.3
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Исключить ссылку на ГОСТ Р 57700.21 из первого предложения пункта

Предлагаемая редакция:
... применять компьютерное моделирование по
ГОСТ Р 57700.21.
Виды компьютерных моделей ‒ по 
ГОСТ Р 57700.21.

Обоснование предлагаемой редакции:
Ссылка на терминологический стандарт ГОСТ Р 57700.21 в отношении "компьютерного моделирования" нецелесообразна, так как он не содержит требований и методических указаний по компьютерному моделированию
	Принято частично. 

Формулировка уточнена. Указано, что виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21

	1. 
	5.4, примечание 1
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Предлагается скорректировать выражение:
«Разрабатываемые на стадии разработки ТП макеты, как правило, служат для проверки основных конструктивных решений разрабатываемого изделия и/или его СЧ по пространственно-кинематическому взаимодействию с другими изделиями и СЧ между собой, определения влияния на надежность изделия условий и режимов эксплуатации, а также проведения оценки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ, включая обеспечение условий эргономичности.»
Предлагаемая редакция:
«Разрабатываемые на стадии разработки ТП макеты, как правило, служат для проверки основных конструктивных решений разрабатываемого изделия (и/или его СЧ) по пространственно-кинематическому взаимодействию СЧ между собой и в целом с другими изделиями, определения влияния на надежность изделия условий и режимов эксплуатации, а также проведения оценки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ, включая обеспечение условий эргономичности.»
Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение формулировки
	Принято к сведению.
Примечание переформулировано

	1. 
	5.5
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Текст примечания изложить в виде самостоятельного абзаца пункта

Обоснование предлагаемой редакции:
По ГОСТ 1.5-2001 примечание не должно содержать требований ("...приводят описание...")
	Принято к сведению.
Формулировка уточнена

	1. 
	5.6
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026
	Замечание, предложение:
5.6 … разработанный в соответствии с ГОСТ Р 2.106-2019 (подраздел 4.11)…

Предлагаемая редакция:
5.6 … разработанный в соответствии с ГОСТ Р 2.106 (подраздел 4.11)…

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение
В документе ссылки на ГОСТ без года
	Принято к сведению.
Датированные ссылки исключены

	1. 
	5.6
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
… разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106–2019 (подраздел 4.11) …

Предлагаемая редакция:
… разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106 (подраздел 4.11) …

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение
В документе ссылки на ГОСТ без года

	Принято к сведению.
Датированные ссылки исключены

	1. 
	5.6
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
1. Дополнить пункт словами "если иное не установлено заказчиком"
2. Также исключить слово "подраздел"

Предлагаемая редакция:
Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106–2019 (4.11), если иное не установлено заказчиком, а виртуальные испытания ...

Обоснование предлагаемой редакции:
1. Предлагается учесть, что на изделия военной техники программы и методики испытаний разрабатывают не по ГОСТ Р 2.106, а по документам по стандартизации оборонной продукции, например, по ГОСТ РВ 15.211.
2. По ГОСТ 1.5-2001 при ссылке на структурный элемент его наименование приводят, если порядковый номер не содержит точек (например, "... см. раздел 4"). В остальных случаях при ссылках на структурный элемент его наименование опускают (например, "... по 4.8")
	Принято частично.

Пункт дополнен словами «если иное не установлено заказчиком»

	1. 
	5.8
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
5.8 Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения изделия, условий применения и согласовывает с заказчиком (представительством заказчика, если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика).

Предлагаемая редакция:
5.8 Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения применения и условий эксплуатации изделия и согласовывает с заказчиком (представительством заказчика, если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика).

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение предложения
	Отклонено.
Слово «применения» в словосочетании «назначения применения» лишнее.
Будут уточнено с РСТ на этапе редакционной подготовки

	1. 
	5.8
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения изделия, условий применения и согласовывает с заказчиком (представительством заказчика, если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика).

Предлагаемая редакция:
Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения изделия, условий применения и согласовывает с заказчиком (представительством заказчика).

Обоснование предлагаемой редакции:
Представлять заказчика может не только ВП МО РФ, а независимая третья сторона по гражданско-правовому договору.
 В других проектах стандартов, например, ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р 2.602 применяется термин «представитель заказчика» без других ограничений
	Принято частично.

Предлагаемое дополнение представлено отдельным предложением.

	1. 
	5.8, примечание
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
пунктуация

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5-2001, (пп.4.9.2, 4.9.3)
	Принято.


	1. 
	6.1 (6.1.1)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Ввести уточнение в текст примечания 2

Предлагаемая редакция:
В состав КД ЭП могут быть включены:
- выполненные по правилам ЕСКД специализированные электронные модели... (далее по тексту)

Обоснование предлагаемой редакции:
Необходимо исключить терминологическую коллизию между "компьютерными моделями" (ГОСТ Р 57700.21) и "электронными моделями", которые также являются компьютерными моделями
	Принято.


	1. 
	6.1 (6.1.1).
примечание
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Предлагается скорректировать выражение:
«…
- специализированные электронные модели, описывающие принцип работы изделия, его конструкцию, компоновку, габариты, взаимодействие его СЧ, а также содержащие СЧ изделия, сгруппированные по выделенному признаку …»
Предлагаемая редакция:
«…
- специализированные электронные модели, описывающие принцип работы изделия, его конструкцию, компоновку, габариты, взаимодействие его СЧ, а также входящие в состав СЧ изделия, сгруппированные по выделенному признаку …»
Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение формулировки
	Принято.
Уточнение будет сделано при доработке редакции по замечаниям, полученным при голосовании (повторно присылать не нужно)

* Замечание не рассмотрено из-за технической ошибки

	1. 
	6.10
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Изложить пункт в приложении А

Обоснование предлагаемой редакции:
Нормативное положение не относится к общим требованиям, предъявляемым к конструкторской документации. Относится к перечню работ, выполняемых на стадии разработки ТП
	Принято. 

Пункт исключен и перенесен в Приложение А.

	1. 
	6.11 (6.1.9)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
6.11 На стадии разработки ТП разрабатывают номенклатуру эксплуатационных документов и их план-проспекты (если данное требование приведено в ТЗ).

Обоснование предлагаемой редакции:
Что следует понимать под словами «план-проспекты»? Какими нормативными документами предусматривается работа с план-проспектами? Дать ссылки на соответствующие нормативные документы.
	Принято к сведению

Формулировка уточнена с учетом новой редакции ГОСТ Р 2.601 (п.6.2), на который имеется ссылка


	1. 
	6.11 (6.1.9)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
1. "План-проспект" заменить на "проспект". Термин определен в ЕСКД.
Согласны с позицией Госкорпорации "Росатом", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "ОПК" о необходимости раскрытия понятия именно в данном стандарте.
2. "Номенклатуру эксплуатационных документов" заменить на "перечень (комплектность) эксплуатационных документов".
Ввести термин (в раздел 3) или примечание к данному пункту

Предлагаемая редакция:
проспект (эксплуатационного документа): Проектный конструкторский документ, предназначенный для разработки, предварительного согласования и утверждения состава и примерного содержания эксплуатационного документа

Обоснование предлагаемой редакции:
1. Документы по стандартизации оборонной продукции 
(ГОСТ РВ 2.902-2005, 
ГОСТ РВ 15.203-2001, 
ОСТ 92-4858-83, 
ОСТ В 4Г 0.005.253-84 и другие) устанавливают понятие "проспект эксплуатационного документа".
План-проспект (или просто проспект) не является эксплуатационным документом, относится к категории прочих проектных конструкторских документов (с кодом Д по 
ГОСТ Р 2.102).
Из окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.601 понятие "плана-проспекта" было исключено разработчиком.
2. Номенклатуру ЭД устанавливает нормативный документ (стандарт) по виду техники. В отношении конкретного проектируемого образца разрабатывают не номенклатуру ЭД, а перечень (комплектность) эксплуатационных документов изделия и его составных частей
	Принято.
Использовано слово «проспект» 

	1. 
	6.12 (6.1.7)
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
«По завершению стадии разработки ТП всем КД, включенным в ТП, присваивают литеру «Т».».
В сводке отзывов, п. 110 по заключению разработчиков указано, что «Присвоение литеры должно выполняться после защиты и приемки ТП».
Следовательно, присвоение литеры требует выпуска извещения.
В аналогичном проекте ГОСТ Р 2.119 на эскизный проект в п. 6.7 указано: «Всем проектным КД, разработанным на стадии разработки ЭП, при утверждении присваивают литеру «Э».» Утверждение КД – это получение визы в графе «Утв.». Следовательно, присвоение литеры может производиться без выпуска извещения (если это установлено стандартом организации).
Предложение – унифицировать требования по присвоению литеры в ГОСТ Р 2.119 и ГОСТ Р 2.120

	Принято.
Формулировки здесь и в ГОСТ Р 2.119 унифицированы, дана ссылка на ГОСТ 2.103. 

	1. 
	6.12 (6.1.7)
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
По завершении стадии разработки ТП всем КД, включенным в ТП, присваивают литеру «Т».

Предлагаемая редакция:
По завершении стадии разработки ТП всем КД, включенным в ТП, при утверждении присваивают литеру «Т».

Обоснование предлагаемой редакции:
Результаты проектирования должны быть утверждены заказчиком (представителем заказчика)
	Принято частично.

Использована формулировка на основе ГОСТ 2.103 (таблица 1).

«всем …КД  разработанным на стадии ТП при утверждении присваивают литеру..»

	1. 
	6.12 (6.1.7)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Ввести положение (допущение) о возможности простановки литер в проектной документации при ее разработке по согласованию с заказчиком

Предлагаемая редакция:
Ввести абзац в редакции:
По согласованию с заказчиком (представительством заказчика) допускается литеру "Т" проставлять в документах ТП при их разработке.

Обоснование предлагаемой редакции:
Является устоявшейся практикой, которая исключает необходимость выпуска извещения об изменении КД после утверждения ТП.
Аналогичное положение уже действует в отношении рабочей конструкторской документации единичного производства по 
ГОСТ 2.103-2013 (таблица 1) и ГОСТ РВ 2.902-2005 (таблица 1, см. примечание)
	Отклонено.

Такие подробности выходят за рамки аспекта стандартизации настоящего стандарта и будут рассмотрены в рамках запланированного к разработке ГОСТ Р 2.902.


	1. 
	6.3 (6.1.3)
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
установленном ГОСТ Р 2.106 (подраздел 4.8).

Предлагаемая редакция:
установленном ГОСТ Р 2.106–2019 (подраздел 4.8).

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.5-2012 (п.4.3.5)

	Принято.

	1. 
	6.4 (6.1.4)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
1. Уточнить последнее перечисление.
2. Дополнить пункт перечислением в части документации стандартных и унифицированных изделий.
3. Предлагаем из второго перечисления исключить "утвержденные"

Предлагаемая редакция:
В состав КД ТП помимо вновь разработанных проектных документов могут включаться:
... 
- утвержденные рабочие КД;
- документация на покупные и кооперированные изделия;
- нормативно-справочная информация по примененным материалам, стандартным и унифицированным изделиям.

Обоснование предлагаемой редакции:
1. ГОСТ Р 2.101-2023 (п.4.6) ‒ в части кооперированных изделий по разработке (разрабатываемые соисполнителями совместно с оригинальной КД).
2. ГОСТ Р 2.820-2023 (п.4.7), 
ГОСТ Р 2.810-2023 (п.5.2) ‒ в части нормативно-справочной информации.
3. РКД с литерой "О" и "И" (которую присваивают при разработке) может быть использована в техническом проекте, при этом ее нельзя в полной мере считать утвержденной.
В стандартах ЕСКД 
(ГОСТ Р 2.104-2023, см. графы 28, 29 основной надписи), ГОСТ 2.103-2013 (таблица 1, п.4.11)) и в документах по стандартизации оборонной продукции (ГОСТ РВ 2.902-2005 (таблица 1, п.5.2), 
ГОСТ РВ 15.203-2001 (п.5.2.12)) утвержденной документацией считают документацию (комплект документов ТП), принятую заказчиком (заключение об утверждении). При этом утверждения документов ТП разработчиком (в основной надписи) является недостаточным условием

	Принято к сведению.
Пункт переформулирован. Слово «утвержденные» не используется. 

	1. 
	6.4 (6.1.7(
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести определение литеры "Т", либо ссылку на документ и пункт, где имеется определение

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение

	Принято к сведению. 
Дана ссылка на ГОСТ 2.103

	1. 
	6.4 и другие 
(6.1.7 и др.)
	АО «ИЭМЗ «Купол»
исх. № 070-59-291 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
Используются термины «проектные КД» и  «рабочие КД», отсутствующие в разделе 3.

Предлагаемая редакция:
1. В раздел 3 ввести ссылку на ГОСТ 2.103 или ввести термины «проектные КД» и  «рабочие КД».
2. В разделе 4 «Сокращения» описание сокращения «КД» расширить аналогично ГОСТ 2.119-2013: «конструкторский документ (конструкторские документы, конструкторская документация)»

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.105-2019, п. 5.2.3:
«В тексте документа не допускается применять… для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы)…»

	Принято.

	1. 
	6.5 (6.1.5)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
6.5 Общие требования по оформлению разрабатываемых в составе ТП:

Предлагаемая редакция:
6.5 Общие требования к оформлению КД, разрабатываемой в составе ТП:

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение предложения

	Принято.

	1. 
	6.5 (6.1.5)
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Примечание – Дополнительные требования к исполнению чертежа общего вида приведены в разделе 7.

Предлагаемая редакция:
Предлагается данное примечание исключить, так как в разделе 7«Требования к пояснительной записке технического проекта» нет требований к чертежу общего вида.

Обоснование предлагаемой редакции:
В разделе 7 «Требования к пояснительной записке технического проекта» отсутствуют требования к чертежу общего вида. Данные требования имеются в проекте ГОСТ 2.119 (раздел 7).

	Принято. 

	1. 
	6.5 (6.1.5)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Примечание к второму перечислению ссылается на раздел 7, в котором установлены требования только к ПЗ.
Целесообразно сослаться на проект ГОСТ Р 2.119, который устанавливает требования к выполнению чертежей общего вида (не дополнительные).
Предлагаем в перечислении также учесть требования к моделям, а примечание привести после всех перечислений, то есть к пункту в целом

Предлагаемая редакция:
...
- ЭСИ – по ГОСТ Р 2.053. 

Примечание – Дополнительные Требования к выполнению чертежа и электронной модели общего вида приведены в ГОСТ Р 2.119.

Обоснование предлагаемой редакции:
Примечание требует редакторской правки.
ГОСТ Р 2.109-2023 (согласно области применения и примечания к п.4.1) не распространяется на чертежи общего вида, поэтому приводить примечание к данному перечислению некорректно

	Принято к сведению.

Пункт переформулирован с учетом полученных замечаний.

Примечание 
Раздел с требованиями к общему виду перенесен из ГОСТ Р 2.119 в ГОСТ Р 2.120 (6.2)

	1. 
	6.6 (6.1.5)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
6.6 Графические КД и электронные модели выполняют с учетом степени детализации,

Предлагаемая редакция:
6.6 Графическая КД и электронные модели выполняют с учетом степени детализации, ...

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнить что следует понимать под термином «графическая КД»?

	Принято к сведению.
В тексте стандарта используется слово сочетание «графические конструкторские документы»
По ГОСТ Р 2.005, статья 53: «графический (конструкторский) документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи и сопряжение с другими составными частями.»


	1. 
	6.7 (6.2.1)
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», исх. № 195-35/46220 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
6.7	Общий вид изделия может быть представлен в виде бумажного или электронного чертежа (ВО по ГОСТ Р 2.102) или специализированной  электронной модели (ЭМ по ГОСТ Р 2.102).

Предлагаемая редакция:
6.7	Общий вид изделия может  быть представлен в виде бумажного или электронного чертежа (ВО по ГОСТ Р 2.102), который может быть дополнен специализированной  электронной моделью (ЭСС по ГОСТ Р 2.102).

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласно таблице 1 ГОСТ Р 2.102 (в т.ч. проекта ГОСТ Р 2.102) обязательным документом на стадии технического проекта является чертеж общего вида. ЭСС – документ необязательный.

	Принято к сведению. 
Формально это так, но нецелесообразно в новой редакции методически важного стандарта указывать, что чертеж первичен!.
С учетом планов внести соответствующие изменения в ГОСТ Р 2.102, предлагается компромиссная формулировка: «чертеж или (по согласованию с Заказчиком) электронная модель»

	1. 
	6.7 (6.2.1)
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Присутствуют сокращения «ВО», «ЭМ», не указанные в разделе «Сокращения».
Расшифровать сокращения
	Принято к сведению.
Сокращения исключены

	1. 
	6.8 (6.1.8)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Исключить слово "утвержденную"

Предлагаемая редакция:
Внесение изменений в утвержденную КД ТП: ...

Обоснование предлагаемой редакции:
Есть необходимость вносить изменения в еще не принятую заказчиком документацию ТП, сданную на хранение в службу технической документации, например, для доработки по результатам рассмотрения и экспертизы материалов ТП в сторонних организациях, у НИО заказчика и др.
Как указывалось ранее, в стандартах ЕСКД (ГОСТ Р 2.104-2023, см. графы 28, 29 основной надписи), ГОСТ 2.103-2013 (таблица 1, п.4.11)) и в документах по стандартизации оборонной продукции (ГОСТ РВ 2.902-2005 (таблица 1, п.5.2), ГОСТ РВ 15.203-2001 (п.5.2.12)) утвержденной документацией считают документацию (комплект документов ТП принятую заказчиком (заключение об утверждении). При этом утверждения документов ТП разработчиком (в основной надписи) является недостаточным условием

	Принято.

	1. 
	6.8, первое перечисление (6.1.8)
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», исх. № 195-35/46220 от 06.07.2026
	Замечание, предложение:
Конкретизировать, на какие ДЭ распространяется ссылка на ГОСТ 2.503.

Предлагаемая редакция:
- для бумажных КД и ДЭ в виде файлов – по ГОСТ Р 2.503;

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.503 распространяется только на электронные документы, выполненные в виде файлов.

	Принято к сведению.
Пункт переформулирован. Указано, что внесение изменений по ГОСТ Р 2.503 (в нем есть ссылки на ГОСТ Р 2.504)

	1. 
	7 (6.3)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
В пунктах раздела 7 необходимо внести указание "(при необходимости)", так как некоторые положения могут быть не применимы к разрабатываемому изделию

Обоснование предлагаемой редакции:
В текущей версии указано однозначное их внесение в пояснительную записку. В итоге заказчик, например, будет вынуждать разрабатывать документы, в которых фактически отсутствует необходимость, например, программу эргономического обеспечения для какого-либо программного обеспечения и т. п., которое является целевым объектом разработки

	Принято к сведению.

В пунктах раздела добавлены необходимые указания

	1. 
	7.1 (6.3.1)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Либо перечислить состав разделов ПЗ ТП (для удобства применения стандартом), либо привести ссылка на ГОСТ Р 2.119 (предпочтительнее). Ввести абзац в редакции

Предлагаемая редакция:
Состав структурных элементов и разделов ПЗ (в общем случае) — по ГОСТ Р 2.119.

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести изложение текста в соответствие редакции проекта ГОСТ Р 2.119

	Принято.

Для удобства чтения приведен перечень типовых разделов.

	1. 
	7.10 (6.3.13)
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
В приложении к пояснительной записке приводят: …

Предлагаемая редакция:
В приложениях пояснительной записке приводят: …

Обоснование предлагаемой редакции:
Информация, указанная в дальнейших перечислениях, слишком избыточна и разнопланова для одного приложения

	Принято.

	1. 
	7.10 (6.3.13)
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	Почему в данном пункте указан только один вид объектов патентного права – изобретения?
Предлагаемая редакция:
9. В приложении к пояснительной записке приводят: – перечень документов, используемых при разработке ТП и получаемых разработчиком изделия от других организаций (патенты, лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности …) .
Обоснование предлагаемой редакции:
Приведенная формулировка расширяет перечень охраноспособных объектов.
	Принято.
Будет исправлено при доработке редакции по замечаниям, полученным при голосовании. повторно присылать не нужно.
*Замечание не учтено из-за технической ошибки

	1. 
	7.2 (6.3.2)
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить пункт предложением в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk236212647]Также в разделе «Введение» следует указывать полное и краткое наименования заказчика (при наличии).

Обоснование предлагаемой редакции:
В тексте проекта стандарта неоднократно указывается о согласовании с заказчиком (представителем заказчика), при этом в пояснительной записке указания о его наименовании или других идентификационных признаках нигде не регламентируются

	Принято.

	1. 
	7.2-7.4, 7.6-7.8 
(6.3.2 и далее)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Оформить ссылку на ГОСТ Р 2.119. Изложить в редакции

Предлагаемая редакция:
Требования к содержанию и изложению структурного элемента "Введение", разделов "Назначение и область применения проектируемого изделия", "Техническая характеристика", "Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия", "Обеспечение эксплуатации изделия", "Ожидаемые технико-экономические показатели" ‒ по ГОСТ Р 2.119.

Обоснование предлагаемой редакции:
Пункты полностью повторяют нормативные положения проекта ГОСТ Р 2.119 (пп.8.2-8.4) без каких-либо дополнений и уточнений

	Принять к сведению.
Формулировки 2.119 и 2.120 похожие, но не одинаковые, число пунктов разное.

	1. 
	7.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
3 В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» указывают:
- краткую характеристику области и условий применения изделия;

Предлагаемая редакция:
3 В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» указывают:
- краткую характеристику области  применения и условий эксплуатации изделия;

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение предложения

	Принято частично.

	1. 
	7.4, приложение А, А.19 (6.3.5)
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Не указан ДС, в соответствии с которым требуется проводить анализ технологичности конструкции изделия 
	Принято.
Дана ссылка 
на ГОСТ 14.201-83 

	1. 
	7.5 (6.3.5)
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
- оценку соответствия требованиям по обеспечению патентной чистоты, в том числе сведения об использованных изобретениях;

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk236429567]- оценку соответствия требованиям по обеспечению патентной чистоты, в том числе сведения об использованных результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности);

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (часть 4) правовая охрана предоставляется не только на изобретения, но и на полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных схем и т.д. Такие же объекты классифицируются в ГОСТ Р 15.011

	Принято частично.

Использована предложенная формулировка с незначительным уточнением 

	1. 
	7.5 (6.3.7)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Предлагаем исключить из первого перечисления слово "проверенных".
Формулировки перечислений, совпадающих с ЭП, привести в соответствие ГОСТ Р 2.119

Обоснование предлагаемой редакции:
В случае, если заказчиком в ТЗ не предусмотрена экспериментальная проверка технических решений (макетирование, моделирование, испытания) при выполнении ТП, то такие решения принимают, обосновывают и подтверждают расчетно-теоретическими методами

	Принято. 

	1. 
	7.5 (6.3.7)
	АО «КБП»
№ 62382/0014-26 от 24.07.2026
	1. Противоречит п. 5.2 ГОСТ Р15.011-24. Проверка патентной чистоты осуществляется в ходе проведения отчета о патентных исследованиях. Согласно п. 5.2 ГОСТ Р15.011-2024 на этапе технический проект отчет патентную чистоту не проводится. Проводится отчет на уровень техники и определение тенденций развития. 
2. Почему в данном пункте указан только один вид объектов патентного права – изобретения?
Предлагаемая редакция:
– данные проверки (при необходимости) наличия на интересующей территории патентов, которыми можно ограничивать ведение хозяйственной деятельности в той области, к которой относится объект исследования
Обоснование предлагаемой редакции:
Приведенная формулировка содержит цитирование ГОСТ Р15.011-24 и учитывает все объекты патентного права
	Принято частично.
Текст, касающийся замечания 2, уточнен.
При необходимости замечание 1 можно прислать повторно

* Замечание не было рассмотрено из-за технической ошибки

	1. 
	7.7 (6.3.7)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
…
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных и организации обучения персонала.

Предлагаемая редакция:
...
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных программ, и организации обучения персонала.

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение предложения
	Принято к сведению 

Имеются в виду компьютерные средства обучения, которые включают в себя компьютерные программы и технические средства.

	1. 
	7.7, последнее перечисление 
(6.3.7)
	АО «Коломенский завод», исх. № 504/1458 от 23.06.2026
	Замечание, предложение:
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных и организации обучения персонала.

Добавить запятую после «компьютерных»

Предлагаемая редакция:
- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных, и организации обучения персонала.

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует запятая после «компьютерных»

	Принято. 

	1. 
	7.7, шестое перечисление
	Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации;

Предлагаемая редакция:
- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности конструкции изделия;

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласно определению «эксплуатационная технологичность конструкции изделия» (ГОСТ 14.205-83) - технологичность конструкции изделия при подготовке его к использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации, которая определяется применяемыми техническими решениями в конструкции узлов и агрегатов изделия, позволяющих осуществить мероприятия с минимальной трудоемкостью по подготовке и началу эксплуатации изделия. При этом «техническая эксплуатация» (ГОСТ 25866-83) - часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия.

	Принято.

	1. 
	7.9, (второе перечисление)
(6.3.9)
	Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить техническими условиями, которые также являются документами по стандартизации на материалы (полуфабрикаты)


	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
Нумерация пунктов

Предлагаемая редакция:
А.1

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5-2001 (п.4.2.2_

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026
	Замечание, предложение:
В приложении А отсутствует состав работ по обеспечению защиты государственной тайны в части ПД ИТР, который проводится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0043-002-2019.

Предлагаемая редакция:
Дать ссылку на ГОСТ

	Отклонено.
Ссылки на ГОСТ РВ из ГОСТ Р не допускаются
Такие требования могут быть установлены в ТЗ на выполнение ТП.

	1. 
	Приложение А

(А.1.29)
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026
	Предлагаемая редакция:
Дополнить приложение пунктом А29 в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk236215009]Предъявление результатов технического проектирования заказчику (представителю заказчика), корректировка по результатам предъявления (при необходимости).  Утверждение и присвоение литеры «Т».

Обоснование предлагаемой редакции:
См. пункт 6.12 проекта стандарта, который предусматривает утверждение ТП и присвоение литеры «Т»

	Принято.

	1. 
	Приложение А
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
В приложении А не приведены мероприятия по разработке и выполнению программных (плановых) документов, изложенных в п.7.7. Ввести пункт (абзац)

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk236215283]Разработка и выполнение программ метрологического обеспечения, обеспечения надежности, эргономического обеспечения, обеспечения качества изделия (СЧ изделия) и др.
	Принято.

Дополнены пункты А.1.14, А1.18, А1.20 и др.

	1. 
	Приложение А
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести редакцию в соответствие ГОСТ 1.5-2001 (п.4.2.2). Изменить нумерацию пунктов приложения

Обоснование предлагаемой редакции:
Нумерация пунктов приложения А выполнена неверно

	Принято.


	1. 
	Приложение А, А17
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Исключить ссылку на ГОСТ Р 2.601

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.601 устанавливает номенклатуру ЭД для общих случаев. По виду техники действуют собственные стандарты на ЭД
	Принято.

	1. 
	Приложение А, А.22
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Внести требование в ГОСТ Р 2.119

Обоснование предлагаемой редакции:
Технического проекта может не быть (на усмотрение Заказчика), а подобные работы проводить необходимо. Не ясно, на каком этапе в таком случае проводить оценку достигаемого уровня
	Принято к сведению.
Такой пункт (про оценку уровня стандартизации)  в составе работ ЭП по ГОСТ Р 2.119 есть (Приложение А, п.20)


	1. 
	Приложение А, А.24
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Добавить стадию

Предлагаемая редакция:
…для нормативного обеспечения работ, прорабатываемых при разработке ТП, а также для применения на стадии разработки рабочей КД, стадиях изготовления и испытаний, промышленного производства и эксплуатации.

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует стадия изготовления и испытаний: для данной стадии тоже могут быть неактуальные ДС
	Принято.

Добавлены этапы изготовления и испытаний опытных образцов.

	1. 
	Приложение А, А.24
	АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026
	Замечание, предложение:
Внести требование в ГОСТ Р 2.119

Обоснование предлагаемой редакции:
Работы, предусмотренные данным проектом, целесообразно включить в проект ГОСТ Р 2.119, поскольку технического проекта может не быть (на усмотрение Заказчика), а подобные работы проводить необходимо
	Принято к сведению.
Такой пункт (про подготовку предложений по стандартизации)  в составе работ ЭП есть (Приложение А, п.18)




	Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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